검 토 사 항  조 치 계 획

□ 용역(공사)명 : 관악로 동측 보도정비공사(관악구청 도로관리과)

□ 점 검 일 시 : 2020. 02.24

연번	검 토 사 항	조치결과 및 조치계획
1	•도면 작성(추가) - 버스 승차대, 육교, 지하도 입구 점자블록 설치 표준도 - 교통섬 점자블록 설치 표준도 - 시각장애인 블록 상세도 - 볼라드 설치 상세도 - 시공실명제 표지판 설치계획 및 상세도	반영(도면 추가)
2	•도면 보완 - 도면명 : 차량진출입구 평면도 ‣경사부 유색 포장재 적용, 지그재그 패턴으로 설치 검토 - 도면명 : 차량진출입로 포장단면도 ‣포장단면도 검토 - 도면명 : 경계석 및 포장단면상세도 ‣보도블록 재료 기준 명기(미끄럼 저항기준) - 도면명 : 보도 포장단면도 ‣보도 포장단면도와 보도블록 재질 일원화 - 도면명 : 횡단보도구간 경계석낮춤 설치도 ‣횡단보도 낮춤석과 측구와의 단차 0cm 표기 - 도면명 : 평면도 ‣횡단보도 앞 지장물(가로수, 가로등, 빗물받이 등) 이설 및 제거 검토	반영(도면 보완)
3	•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용(보행안전도우미, 인터로킹, 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)	반영 (시방서 보완)
4	•볼라드 설치 시 전면 30㎝이격하여 점형블록 1매 설치	반영 (도면 작성)
5	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)	반영
6	•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치	반영
7	•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치	반영
8	•연속적인 (선형)점자블록 설치는 보도 중앙설치 원칙으로 하되, 주변 횡단보도 점자블록간 연계 및 지장물을 고려하여 현장여건에 맞추어 설치 •(선형)점자블록 좌우 60cm(최소 30cm)주변 장애물 없도록 배치	반영
9	•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	반영
10	•공사용 간판 문구는 다국어 표기	반영
11	•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비	반영

연번	검 토 사 항	조치결과 및 조치계획
12	•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	반영
13	•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	반영
14	- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(3월 중 시스템 운영예정)	반영