붙임 2

공원시설 점검표

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 또는 설치 상태 불량 여부
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부
․건설장비 방치로 통행불편 및 안전사고 우려
￭ 산책로
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부
․과속방지턱 설치 불량 (너무 높게 또는 낮게)
․포장 불량으로 유아차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드 설치 여부
￭ 놀이시설 및 운동시설
․놀이시설 기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부
․나사 탈락 여부, 그네줄 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부
․어린이 이용에 위험요소가 있는지 여부
￭ 휀스․난간
․시설 균열, 훼손 여부
․난간 설치 등 안전시설이 부족한지 여부
￭ 공원등
․공원등 작동 불량 및 파손, 전기선 돌출 여부
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부

점검 내용	점검 결과
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․나사 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부
￭ 수경시설(분수, 벽천, 개울 등) 및 음수대
․수경시설 정상 작동 여부 (가동시기 및 시간 준수)
․배관 누수, 훼손 등 기계설비 이상 유무
․음수대 청결 및 파손 여부 등
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우
․경사지 및 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부
․맨홀 덮개 탈착 여부
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등

20   .  .   .

점검자    직 :            성 명 :            (인)

직 :            성 명 :            (인)