가락지하차도외 2개소 지반조사 용역

과 업 내 용 서

2014. 11.

서 울 특 별 시

(도로시설과)

제 1 장 일반사항

1.1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “가락지하차도외 2개소 지반조사 용역”이라 한다.

본 과업에서는 서울특별시(도시안전실 도로시설과)를 “발주기관”이라 하고, 용역사를 “계약상대자”라 한다.

1.2. 과업의 배경 및 목적

최근 발생한 석촌지하차도 하부 동공 발생생과 관련 이와 유사한 가락지하차도외 2개소 지하차도 대하여 지반조사를 실시하여 지층분포 및 구조물하부의 지층이완대나 동공 존재 여부 조사하여 안전사고를 사전에 예방하자고 함

1.3. 과업의 개요

1) 과업위치 및 대상

- 가락지하차도   L=300m(BOX 구간  60m, U-TYPE 240m)

- 송파지하차도   L=400m(BOX 구간  80m, U-TYPE 320m)

- 국회앞지하차도 L=523m(BOX 구간 292m, U-TYPE 231m)

2) 과업의 종류 : 가락지하차도외2개소 동공조사

3) 과업범위 및 내용

- 지하차도 하부 동공 조사

․ 표면파탐사(MASM) : 측점간격 5m,  490점

․ 시추공 및 탄성파 탐사 : 4공

- 보고서작성 : 작업과정 및 성과를 분석하여 보고서 작성

4) 과업내용

가. 표면파탐사

(1) 본 조사는 앞의 “2. 과업의 목적”에서와 같이 동공조사를 목적으로 시행됨을 각별히 인지하고 각 업무 단계별로 조사 계획을 수립하고 감독원의 승인 득한 후 실시하여야 한다.

(2) 표면파탐사(MASW)

◦ 발주처에서 지정하는 구간에서 실시하며 측선 위치는 차선 중심으로 한다.

◦ 조사 심도는 설계 도면 등을 기준으로 하여 결정하며, 측점간격은 5m 이내로 한다.

◦ 1개소 자료취득 시 수진기 간격은 5m 이내, 사용 수진기는 12개 이상을 기본으로 하며, Streamer 탐사법에 의한 Rolling 방식(송수신 이동방식)의 자료 취득을 기본으로 한다.

◦ 현장 여건에 따라 수진기 개수 및 측선 위치를 감독관과 협의하여 변경할 수 있다.

◦ 사용 수진기는 4.5Hz 이하의 수신기를 사용하여야 한다.

◦ 송신원은 offset방식에 의한다.

◦ 분석 소프트웨어는 Surfseis(미국 KGS사)를 사용하여야 한다.

(3) 최소 작업 인원

◦ 최소 작업인원은 3인(조사팀장 1인, 조사자 1인, 보조원 1인)으로 구성함을 원칙으로 하되 감독과 협의하여 변경할 수 있다.

(4) 작업시간 및 차량통제

◦ 작업은 야간에 진행하되 감독과 협의하여 조사 일정 및 시간을 변경할 수 있다.

◦ 차량통제는 발주처에서 실시하며, 일정은 수행업체와 협의한다.

나. 시추조사

(1) 본 조사는 앞의 “1.3. 과업개요 4) 과업내용 가. 표면파탐사”결과 지하차도하도 동공이 예상되는 구간에 대하여 감독원의 승인 득한 후 실시하여야 한다.

(2) 시추조사

◦ 시추에 따른 세부공량은 설계수량 계산서상의 물량을 기준하되 지질상태 및 현장여건 등에 따라 감독의 지시에 의해 변경될 수 있으나, 감독의 지시에 따르지 않고 시행한 작업은 인정하지 않으며, 계약상대자 부담으로 재 수행해야 한다.

◦ 조사는 한국공업규격에 의한 장비로 작업을 시행하여야 한다.

◦ 조사의 시추방법은 수직회전식 방법으로 시행하여야 하며, 조사 기기가 부적당하다고 인정될 시는 감독관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

◦ 시추위치는 감독원이 제공한 도면 및 위치를 참고하여 작업착수 전 감독원과 최종협의 후 조사하여야 한다.

◦ 시추조사 완료 후 다음 공으로 이전 시 감독관의 승인을 득한 후 이동한다.

◦ 천공은 NX BIT(D75㎜)를 사용하고 암층시추에는 소정의 DOUBLE CORE TUBE 및 TRIPLE CORE TUBE를 사용하여 CORE 회수율을 최대로 높여야 한다.

◦ 토사층, 모래층 등 공벽의 붕괴가 우려될 경우 공벽의 보호를 위하여 필히 케이싱을 설치하여야 한다.

◦ 시추작업 후 각 공별로 공내 지하수위를 측정한다.

◦ 각 공의 조사심도는 기초지반(연암 2m) 확인을 원칙으로 하되 감독원과 협의 후 변경할 수 있다.

◦ 하향식탄성파탐사를 위한 시추공은 위치 및 심도 등을 감독과 협의 후 실시하며 시추공의 공벽유지를 위해 PVC 케이싱을 설치한다.

◦ 각 시추공의 시추작업 완료 후 시추공의 보존에 각별한 주의를 기울여야 하며 매몰될 염려가 있는 시추공에 대하여는 필요한 조치를 취하여야 한다.

◦ 계약상대자는 시추작업을 수행하기 전 해당 지자체의 관련 인․허가 및 규정을 준수하여야 하며, 이와 관련된 허가를 득한 후 수행하여야 한다.

◦ 시추작업시는 주변의 시설물이나 등에 피해를 주지 않도록 주의하여야 한다.

◦ 시추조사 후 폐공처리는 감독원과 사전협의하여 적의 조치하여야 한다.

◦ 시추조사는 구조물에 최대한 손상을 주지 않도록 주의하여 수행한다.

◦ 보링방법은 무수보링으로 굴진함을 원칙으로 하나 굴진 불가시 및 시료의 채취가 불가능한 경우에는 시추작업을 중단하고 이에 대한 내용을 감독원과 협의한 후 실시한다.

◦ 시추조사는 감독원의 입회하에 실시하는 것을 원칙으로 하나 현장여건상 불가능할 경우 사전에 감독원과 협의하여 시행한다.

◦ 시추조사 후에는 보수를 철저히 하고 마무리를 깨끗이 하여야 한다.

◦ 조사시 구조물에 악영향을 주는 장비 및 조사방법을 피하여야 하며, 현장조사 착수 전에 구조물에 대한 위해 요소 방지책을 마련하여야 하며 이로 인한 문제발생 시에는 “계약상대자”의 책임으로 한다.

◦ 시료채취는 “발주기관”이 인정하는 경우를 제외하고는 그 작업내용을 인정하지 아니한다. 또한 시료채취에 따른 육안조사 및 현장관찰 기록에 관련한 전반적인 사항에 대해서는 반드시 사진 등을 통한 기록을 하여야 한다.

◦ 시추조사 및 시험이 완료된 시추공 입구는 오염수 유입방지를 위하여 원상 복구를 원칙으로 한다.

(3) 탄성파토모그래피탐사

◦ 발주처에서 지정하는 구간에서 실시하며 탐사는 2개의 시추공을 이용하여 수행한다.

◦ 조사 심도는 시추공 심도를 기준으로 하여 결정하다.

◦ 시추공간 거리는 송신신호가 수신 공내의 하이드로폰에 도달할 수 있는 거리 이내로 하며, 본 과업 목적에 맞는 결과를 도출할 수 있는 유효한 거리를 감독과 협의 하여 결정한다.

◦ 1개소 자료취득 시 송신원 간격은 1m 이내, 수신원은 24채널 이상의 하이드로폰을 기본으로 하며, 각각의 하이드로폰간의 간격은 1m이내여야 한다.

◦ 현장 여건에 따라 송신공과 수신공의 위치를 감독관과 협의하여 변경할 수 있다.

◦ 사용 수진기는 하이드로폰을 사용하여야 한다.

◦ 송신원은 스파커(Sparker) 또는 화약을 이용한다.

◦ 분석 소프트웨어는 검증된 상용소프트웨어(SeisImager 또는 Geotom CG 등)를 사용하여야 한다.

(3) 최소 작업 인원

◦ 최소 작업인원은 3인(조사팀장 1인, 조사자 1인, 보조원 1인)으로 구성함을 원칙으로 하되 감독과 협의하여 변경할 수 있다.

(4) 작업시간 및 차량통제

◦ 작업은 야간에 진행하되 감독과 협의하여 조사 일정 및 시간을 변경할 수 있다.

◦ 탐사가 수행되는 시추공 주변의 차량통제는 발주처에서 실시하며, 일정은 수행업체와 협의한다.

나. 결과분석 및 보고서작성

◦ 보고서는 원칙적으로 한글파일로 제출한다.

◦ 보고서 형식은 서울시 출판물 발간 지침에 의거하며, 감독과 협의하여 변경할 수 있다.

◦ 표면파탐사 업체의 기준을 제시하여야 하며 다음과 같은 사항은 필히 포함되어야 한다.

① 장비의 사양 ② 초기화 설정 결과 ③ 탐사 결과 data 및 분석

◦ 성과품 작성

① 획득자료 : 자료처리를 실시하지 않은 획득자료 원본을 조사방법별, 위치별, 구간별로 구별한다.

② 자료출력 : 획득한 자료를 자료처리를 실시하고 조사방법별, 위치별, 구간별로 구분하여 출력하고 출력한 자료에 분석결과를 기록한다.

③ 보고서 작성 : 조사한 제반 내용을 감독자에게 보고한 후 해당시설물의 세부지침 양식에 따라 조사결과를 기술한 보고서를 작성하여 감독관의 검사를 받는다.

5) 과업기간

(1) 본 과업기간은 착수일로부터 90일로 한다.(공휴일 등 휴지일수 포함)

(2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

발주기관의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

1.4. 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 조사, 자료수집 완료 및 주요사항 결정시

4) 성과품 작성시

5) 기타 발주기관의 주관부서 업무담당자(이하 “감독원”라 한다)의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

1.5. 과업수행 및 공정보고

1) 과업수행 방법

(1) 계약상대자는 과업내용서와 관계법령 및 제규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

(2) 계약상대자는 본 과업내용서와 발주기관이 제공하는 자료 등에 따라 과업을 충실히 이행하여야 하고 발주기관의 지휘감독을 받아야 하며 사업책임기술자 및 분야별 참여기술자는 수행능력 평가시 제출한 기술자를 본 용역에 투입하여야 한다. 단, 퇴직, 질병 등 특별한 사유가 있어 변경하고자 할 때에는 수행능력 평가시와 동등 이상의(자격, 경력, 유사실적) 자로 변경하여야 하고, 과업수행 도중에 부득이 변경하거나 발주기관의 필요에 의해 교체요구가 있을 경우에도 또한 같다.

(3) 용역수행 처리절차는 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의, 처리함으로써 내실 있는 용역이 되도록 하여야 한다.

2) 착수신고서 및 기타 제출서류

계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 계약문서에 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건 “제5절 용역계약의 이행 1. 용역의 착수 및 보고” 규정에 따라 착수시 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

기술용역 예정공정표

(2) 기타 계약담당자가 지정한 사항

3) 과업수행계획서

(1) 과업수행계획서 제출

계약상대자는 착수신고서 제출 후 현장여건 등을 검토 후 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할 협의서 첨부)를 작성하여 계약일로부터 10일 이내에 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

① 세부공정계획서

② 과업의 단계별 성과품 제출계획서

③ 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

④ 건설기술 경력사항 확인서

⑤ 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

⑥ 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

(2) 참여기술자 서명

과업수행계획서에 참여기술자(총괄 및 책임기술자)가 서명한 명단을 작성 제출하게 함으로서 설계자 책임의식 고취 등 설계 수준을 향상시켜 설계실명제의 내실화를 기하여야 한다.

4) 업무협의 및 공정보고

(1) 보고시기

다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토 받아야 한다.

① 조사 및 자료수집 완료시

② 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토시

③ 성과품 작성시

④ 준공시

⑤ 기타 과업기간 중에 주요계획, 방침결정 등 발주기관의 요청이 있는 경우

(2) 월간공정보고

계약상대자는 착수 신고시 제출한 기술용역 예정공정표상의 매월 말일을 기준으로 작성한 월간공정보고서를 익월 5일까지 발주기관에 제출하여야 하며 공정보고서에는 과업수행내용 및 공정현황, 관련 부서 협의 추진사항, 발주기관 지시사항 처리결과, 문제점에 대한 처리방안, 향후 추진계획 등의 내용을 포함하여야 한다.

(3) 중간 보고

계약상대자는 용역감독자의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 사업책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며 용역감독자의 지시사항(구두 및 서면지시 사항)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

① 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

② 1회 이상의 중간보고서

③ 주요계획의 설정과 변경시

1.6. 용역감독 등

1) 용역감독

발주기관은 이 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

(1) 기술인력 동원 현황

(2) 용역단계별 과업추진내용 및 공정현황

(3) 기타 확인이 필요한 사항

2) 용역점검

발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시 할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

1.7. 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역 준공 후라 할지라도 설계과오나 오류 등이 있어 이에 대한 발주기관의 수정, 보완 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 문서의 기록비치

계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4) 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

1.8. 관계기관 협의

1) 본 과업과 관련하여 관련기관과의 협의 주체는 발주기관이 되며 계약상대자는 공정 진행에 따라 협의에 필요한 자료를 작성, 제출하여야 하고 작성 자료에 대하여는 계약상대자가 책임을 진다.

2) 자치 구청 및 구의회 등 관계기관 협의에 발주기관과 함께 참여하고 적극 협조해야 한다.

1.9. 보안 및 비밀유지

1) 계약상대자는 보안대책을 수립하여 대표자의 보안각서와 함께 과업수행계획서 제출시 제출한다.

2) 모든 성과품은 발주기관의 승인 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 과업폐기물은 소각처리 하여야 하며 작업용 보안사진은 발주기관에 제출하여야 한다.

4) 기타 보안상 하자가 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

1.10. 과업내용 변경

1) 용역수행 중 과업내용 변경사항이 발생하였을 경우에는 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건에 따른다.

1.11. 계약상대자의 시정요청

1) 계약상대자는 용역감독자가 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

(1) 용역감독자가 설계과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

(2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

(3) 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역 업무를 지연시킬 때

1.12. 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관에서 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 발주기관으로부터 교체요구가 있는 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

3) 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

1.13. 용어의 해석

1) 과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

2) 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자 간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

1.14. 발주기관의 제공자료

1) 발주기관 제공자료

본 과업 수행을 위하여 계약 후 발주기관이 제공할 자료는 다음과 같다.

(1) 용역에 필요한 유관기관(협의) 자료

(2) 기타 과업 수행시 필요한 자료

2) 자료의 활용

상기 자료는 참고용으로 제공된 것으로 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 확인하되, 오류가 발생한 경우 발주기관에 보고하여 확인 후 사용하여야 하며, 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

3) 상기 제공자료는 성과품 제출시 반납한다.

1.17. 용역 성과품의 품질관리

1) 용역의 실명화를 통한 용역보고서의 품질관리를 위해 최종 용역보고에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자(도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다.

1.18. 준수사항 및 각종 기준 적용 및 자료 활용시 유의사항

1) 준수사항

(1) 본 과업을 충실히 수행하기 위하여 계약상대자는 본 과업내용서와 관계법령 및 제 규정에 따라 성실히 수행하여야 한다.

(2) 계약상대자는 본 과업을 수행하기 위한 과업 수행팀을 별도 구성하며, 과업의 내용에 따라 단계별 과업기간을 세분한 과업수행 계획서를 작성 제출하여 효과적인 사업관리가 될 수 있도록 한다.

(3) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우, 본 과업내용의 일부 또는 전부를 변경할 수 있다.

(4) 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 과업수행상 필요하다고 인정하는 추가 과업에 대하여는 상호․협의하여 결정하며 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

(5) 본 과업내용서의 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시에는 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건 “제9절 부정당업자의 제재 및 당사자의 의무 3. 분쟁의 해결”에 따른다.

(6) 발주기관은 다음과 같은 사유로 계약상대자가 과업 수행을 계속하기가 곤란하다고 판단될 때는 해약할 수 있다.

① 발주기관의 정당한 지시에 불응할 때

② 정당한 이유없이 약정한 착수기일을 경과하고도 용역수행에 착수하지 아니할 경우

③ 계약상대자의 귀책사유로 인하여 용역수행기한까지 당해 기술용역을 완료하지 못하거나 완료할 가능성이 없다고 인정될 경우

④ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건 “제7절 계약이행의 지체 및 계약의 해제․해지 1.”지연배상금”의 규정에 의한 지체상금이 시행령 제51조의 규정에 의한 당해 계약의 계약보증금 상당액에 달한 경우로서 계약기간을 연장하여도 기술용역수행을 완료할 가능성이 없다고 판단될 경우

⑤ 계약의 수행 중 뇌물수수 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법, 부정행위가 있는 경우

⑥ 당해 계약이행과 관련하여 계약상대자가 최저임금법 제6조제1항 및 제2항 또는 근로기준법 제42조를 위반하여 최저임금법 제28조 또는 근로기준법 제111조에 따라 처벌을 받은 경우(다만, 참여인력의 노임문제가 지체없이 시정되어 과업의 계속수행이 가능한 경우에는 그러하지 아니하다)

⑦ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건 “제6절 과업내용의 변경 및 계약금액의 조정 1. 과업내용의 변경“의 규정에 의하여 계약내용을 변경함으로써 계약금액이 100분의 40이상 감소되었을 때

⑧ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건 “제7절 계약이행의 지체 및 계약의 해제․해지 6. 용역의 일시정지“의 규정에 의한 용역수행 정지기간이 계약기간의 100분의 50을 초과하였을 경우

⑨ 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제15조제3항의 규정에 의하여 계약보증금을 지방자치단체에 세입 조치하는 경우

⑩ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제90조제1항의 규정에 의한 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 계약금액의 100분의 10이상에 달하는 경우로서 계약상대자의 귀책사유로 인하여 계약을 이행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 때

⑪ 그 밖에 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

2) 각종 기준 적용 및 자료 활용시 유의사항

(1) 불필요한 법규, 규정, 시방 기준 등을 관련시키지 않도록 한다.

(2) 모든 지침은 분명하고 정확하게 제시하여 추후 분쟁의 소지가 없도록 한다.

(3) 계획의 수립과 제반 행정업무 지침서는 실제로 수행 가능하여야 한다.

(4) 정부 또는 공공단체가 발간한 자료나 우리시에서 용역에 필요하여 제공한 자료라도 그 내용의 오류, 정확성을 충분히 검토하여 확인 후 사용하여야 한다.

(5) 외국의 예나 문헌 인용 및 기타자료를 참고하는 경우에도 반드시 출처와 근거를 명시하고 최근 자료를 수집 정리하여 발주기관에 제출하여야 한다.

제 2 장 성과품 작성 및 납품

2.1. 일반사항

1) 성과품 작성기준

계약상대자는 성과품 작성시 「서울특별시 설계용역관리편람」에 따라 작성하고 발주기관 검토 후 제출하여야 한다.

2) 성과품의 인쇄

모든 성과품 인쇄는 발주기관과 협의후 실시하여야 하며 발주기관의 요구에 따라 작성하여 제출하여야 한다.

3) 도면상의 문자, 숫자

도면상의 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글사용을 원칙으로 하고 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

2.2. 성과품의 구성 및 내용

1) 종합보고서 작성

(1) 표    지

(2) 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의)

(3) 참여기술자(명단, 주민등록번호, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

(4) 목  차

(5) 위치도

(6) 과업의 목적

(7) 과업의 개요(내용), 과업수행 지침

(8) 관련계획 검토사항

(9) 부록(각종 조사자료, 자문회의 결과 및 지적사항 조치로 용역서에 반영 내용, 지시사항)

(10) 기타 발주자 요구사항

2) 기    타

(1) 도면의 크기는 KS F 5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 모든 보고서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다.

2.3. 성과품 납품

1) 계약상대자는 중간 보고서 및 종합 보고서를 작성 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 본 용역의 성과품을 과업종료 15일전에 감독관에게 제출하여 사전검토를 받아야 한다.

3) 계약상대자는 검토 절차를 이행한 용역성과품을 수정하여 감독관의 확인을 받은 후, 최종성과품을 인쇄하여 제출토록 한다.

4) 모든 용역도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자는 적정 여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여 제출 한다.

3.4. 성과품의 종류와 납품 부수

성 과 품 종 류		수 량		비 고
		책자 및 도면	CD-ROM
중 간 보 고 서		5부
종 합 보 고 서		10부
사 진 첩	현황 사진첩	2부
	주요과업사진첩	2부
조사 및 Data			1식