과업지시서

사업명	도시고속도로 CCTV 영상설비 교체사업 -네트워크 장비 및 보안장비, 인코더 장비 구매∙설치-
주관기관	서울특별시

2019. 06

담당	성명	소속	전화번호	e-mail
	유선	서울특별시 교통정보과	02-2133-4965	yoosun@seoul.go.kr

과 업 설 명 서

1. 사업개요

가. 사업명 : 도시고속도로 CCTV 영상설비 교체사업

나. 사업목적 : 서울시 도시고속도로의 아날로그 CCTV 영상설비를 고화질 디지털 영상설비로 교체하는 사업의 일환으로 네트워크 장비 및 인코더 장비를 교체·증설·구축하고자 함

다. 사업예산 : 325,286,100원(부가가치세 포함)

라. 사업기간 : 계약체결일로부터 120일

마. 설치위치 : 서울시 도시고속도로 교통관리센터

(서울시 성동구 청계천로 540(마장동))

바. 주요 사업내용

· 백본 등 네트워크 스위치 구매‧설치 8대

· 보안장비(방화벽) 구매‧설치 2대

· 인코더 장비 및 동축케이블 설치 1식 등

2. 입찰방식

가. 낙찰자결정방식 : 일반경쟁입찰 / 적격심사

나. 입찰참가 자격

❍ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조(입찰참가자격) 및 동법 시행규칙 14조(입찰참가자격 요건의 증명)에 의한 경쟁입찰 참가자격이 있는 자로서 아래 조건을 갖추어야 함

- 입찰참가신청 서류 접수마감일 현재「소프트웨어산업진흥법」제24조에 의한 소프트웨어사업자(분야: 컴퓨터관련서비스업)로 신고한 자

- 「정보통신공사업법」제14조에 의한 정보통신공사업으로 등록된 업체로 서울특별시에 소재한 업체(소재지 기준일은 입찰공고일 전일로 하며, 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해 자격을 유지해야 함)

- 나라장터(G2B)에 (물품분류번호(10자리 4322261201, 네트워크장치)를 제조 또는 공급물품으로 입찰참가 등록업체에 등재된 자

❍ 본 사업은「소프트웨어산업진흥법」에 의한「대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」(과학기술정보통신부고시)이 적용되는 사업으로 대기업은 입찰에 참여할 수 없음

※ 대기업에 하도급 또는 대기업 직원의 인력파견 형태로도 참여 불가

❍ 상호출자제한기업 집단에 속하는 회사인 경우에는 입찰에 참여할 수 없으며, 계약체결일 기준으로 입찰자가 상호출자제한 집단에 속하는 회사일 경우에도 계약체결 불가(차순위자와 협상)함

❍ 공동수급계약(공동이행방식)으로 입찰에 참여할 수 있으며,공동수급체 구성원 각각은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제15조 규정에 저촉되지 않아야 하며, 입찰참가자격을 모두 충족하여야 함.

- 공동수급체 구성원은 5개 업체 이내로 제한하고, 구성원별 계약참여 최소 지분율은 5%이상이어야 함(참여지분율이 높은 업체를 대표사(주사업자)로 지정)

- 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없으며, 공동수급체의 구성원은 본 사업의 다른 공동수급체에 중복적으로 참가할 수 없음.

-	대기업 입찰 참여 가능 사업의 경우라도 매출액이 8천억원 이상인 소프트웨어사업자 간 공동수급체의 참여는 제한됨.

❍ 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률」제31조 및 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체이어야 함

❍ 미 자격자가 고의로 입찰에 참가하여 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조 제1항에 해당된다고 판단될 경우에는 관계 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있음

과 업 내 용 서

목차

제1장 일반사항

제2장 기술내용서

2.1 네트워크 시스템

2.2 보안장비(방화벽)

2.3 인코더 설치 및 IP Wall Controller 라이센스 증설

2.4 테스트 요구사항

2.5 보안 요구사항

2.6 품질 요구사항

제1장 일 반 사 항

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 과업내용서는 ‘도시고속도로 CCTV 영상설비 교체’사업 관련 ‘네트워크 장비 및 인코더 구매∙설치’에 적용하며, 과업범위는 서울시설공단 교통관리센터내 네트워크 장비 및 보안장비, 인코더를 구축하고 영상분배∙저장∙제어서버 등과 연동 가능하도록 시스템을 구축하는 것이다.

이 과업내용서에 기재된 이외의 내용은 정보통신 및 기계장비 관련 법령 및 시행령, 규칙에 따르며 시스템 구축시 과업내용이 서로 상이하거나 명기되지 않아 의문이 제기된 사업 중 필요한 사항에 대해서는 발주자 및 감독자와 협의하여 진행한다.

1.2 용어의 정의

(1) 발주자

"발주자"라 사업을 사업자에게 도급하는 자를 말한다. 다만, 계약상대자로서 도급받은 사업을 하도급하는 자는 제외한다.

(2) 계약상대자

"계약상대자"라 함은 발주자로부터 사업을 도급받아 계약을 체결한 공사업자를 말한다.

(3) 감독자

“감독자”는 계약된 사업의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 발주자가 임명한 서울시설공단 교통정보처의 기술직원 또는 그의 대리인을 말한다.

(4) 현장대리인

"현장대리인"이란 발주자(감독자)에게 통지된 계약상대자의 소속 직원으로써 계약 일반조건 및 관계법에 의거하여 사업에 관한 전반적인 관리 및 구축업무를 책임있게 시행할 수 있는 권한을 가진 기술자를 말한다.

1.3 관련 법규 및 규정

계약상대자는 본 사업과 관련한 기자재의 제조 및 구매, 설치작업시 법령에 위배됨이 없이 구축하여야 하며, 본 과업내용서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 발주자(감독자)와 협의하여 적용한다. 본 사업에 적용되는 주요 법, 령, 규칙, 기준 등은 아래와 같다.

(1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령

(2) 정보통신공사업법 및 시행령

(3) 방송통신발전기본법 및 시행령

(4) 전파법 및 시행령, 규칙

(5) 방송법 및 시행령

(6) 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

(7) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법 및 시행령, 규칙

(8) 소방법 및 시행령, 규칙 및 관련기준

(9) 산업안전보건법 및 시행령, 규칙

(10) 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준

(11) 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시

(12) 소프트웨어산업진흥법 및 시행령, 시행규칙

(13) 지능형 홈네트워크설비 설치 및 기술기준

(14) 산업표준화법에 의한 한국산업표준(KS)

(15) 기타 이에 준하는 법령

1.4 감독자의 권한

감독자는 다음의 권한을 가지며 계약상대자는 감독자의 업무수행에 대하여 협조하여야 한다.

(1) 사업 전반에 관한 감독 및 입회

(2) 재료의 규격 확인 및 사업에 대한 감독

(3) 기성부분 검사, 준공검사 또는 공사 목적물 인도에 입회

(4) 계약의 이행에 있어서 현장대리인에 대한 지시, 승낙 또는 협의

(5) 현장대리인에 대한 감독관 지시, 승인 또는 검사는 모두 감독자의 권한과 책임으로 간주한다. 이때 감독자의 지시 및 결정의 중요한 사항은 문서로 작성하여 감독자의 승인을 받는다.

(6) 감독자에게 통지하지 아니하거나 감독자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 사항에 대하여는 기성량으로 인정하지 않으며, 계약상대자가 임의로 시행한 사항에 대해 감독관의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약상대자의 부담으로 즉각 이행하여야 한다.

1.5 계약상대자의 책임

(1) 계약상대자는 계약문서에 위배됨이 없이 사업을 이행하여야 하며 이에 관한 발주자

및 감독자의 시정요구 또는 이행촉구가 있을 때는 이에 따라야한다.

(2) 계약상대자는 현장대리인 등 계약상대자가 당해사업을 위하여 임명․지정․고용한 자

및 계약상대자와 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 사업과 관련한 행위 및

결과에 대한 일체의 책임을 져야한다.

(3) 계약상대자는 작업효율증대, 품질향상, 안전사고 및 환경공해예방, 보건위생 등을

위하여 현장 내․외를 청결하게 유지하여야 한다.

(4) 계약상대자는 작업을 일시 중단한 경우에 중단으로 인하여 목적물의 품질이 저하되지

않도록 중단부문 목적물 및 자재, 가설재 등을 보호하거나 정비하여야 한다.

(5) 계약상대자가 발주자 및 감독자에 대하여 행하는 보고․통지․요청․문제점 또는 이의제기는

서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

(6) 계약상대자는 설계도서의 내용과 현장을 확인하여 이상 유․무를 확인하고 발주자에게

통보하여야 한다. 설계도서의 검토결과 오류나 문제점이 있을 때에는 검토의견서를           발주자에게 제출하고 발주자와 협의한 후에 작업을 시행하여야 한다.

1.6 협의와 조정

(1) 계약상대자는 사업과 관련하여 외부기관 또는 민원인과의 협의에 응하여야 하며            협의결과를 발주자 및 감독자에게 통보하고 협의 및 승인결과에 따라 설계서를             변경할 필요가 있어 발주자가 요청할 경우에는 이에 성실히 응하여야 한다.

(2) 계약상대자는 사업을 시행하면서 연관된 작업 및 공사 사이에 발생할 수 있는 상호         마찰의 방지와 원활한 사업진행을 위하여 다른 계약상대자 및 하도업체와 사전에           충분한 협의와 조정을 실시하여야한다.

1.7 보호 및 응급조치

(1) 인접한 설비에 대해서 보호를 필요로 할 때는 보호조치를 우선 시행하고, 발주자           또는 감독자와 협의하여 보강하도록 한다.

(2) 안전사고, 재해 및 공해가 발생하거나 발생의 우려가 있고, 긴급을 요하는 경우에는          우선 필요한 조치를 신속히 취하고 발주자 또는 감독자와 협의하여야 한다.

1.8 착수계 제출

계약상대자는 계약일로부터 5일 이내에 다음사항이 포함된 착수계를 제출하여야 한다.

(1) 사업수행계획

가. 예정공정표

나. 장비 및 인원투입계획서

다. 자재 수급계획서

라. 주요공정의 시공방법

(2) 현장기술자 지정신고서

(3) 하도급 시행계획서(필요시)

(4) 안전관리계획서

(5) 품질관리계획서 또는 품질시험계획서(필요시)

(6) 환경관리계획서(필요시)

(7) 보안서약서

(8) 기타 감독자가 지정하는 서류 등

1.9 시스템 구축 및 설치

아래 사항을 포함한 시스템 구축 및 설치, 보완에 수반되는 비용은 내역서를 기준으로 하며, 내역서에 명시되지 않은 작업소요가 발생할 경우 발주자(감독자)와 협의하여 진행한다.

가. 기술내용서에 명시된 시스템 설치에 소요되는 비용

나. 각종 시험과 검사

다. 관련기관에 제출되는 허가 및 준공서류 등

라. 기타 제반서류 제작에 소요되는 비용

1.10 사업시행

(1) 계약상대자는 예정공정표에 따라 사업을 추진하여야 한다.

(2) 본 사업은 사업계획서 및 내용서에 준하여 사업을 시행하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 타 시스템 및 기관과의 원활한 연동, 호환이 가능해야 하며, 향후 시스템이 증설           또는 대체될 경우를 고려하여 구축하여야 한다. 또한 향후 별도사업으로 시스템 증설          및 대체를 진행할 경우 원활한 사업추진이 가능하도록 필요한 정보를 제공하여야 한다.

(4) 설치장소의 각종 설비(전기/기계/공조/소방)와 구축시 문제가 발생하지 않도록 사전          조치 및 협의를 철저하게 하여야 한다.

(5) 본 사업을 수행함에 있어 하도급이 불가피할 경우 하도급계약 전에 발주자로부터           서면으로 사전승인을 받아야 한다.

(6) 계약상대자는 사업시행시 상세도면을 작성하여 발주자 및 감독자에게 제출하여야           한다. ‘상세도면’이라 함은 설계도서를 기반으로 현장여건에 적합하게 시공자가           작성한 설치방법의 상세내용이 포함된 도면과 작업계획을 말한다.

가. 작업의 일부분을 자세히 설명하기 위한 도면․도해 및 계획표

나. 제품설치 시 사용하기위한 제조업자 또는 조립업자의 설명서 또는 도해

다. 다른 시스템과 연계 방법을 보여주기 위하여 계약상대자가 제공하는 도면

1.11 사업의 관리

(1) 계약상대자는 사업 착수와 동시에 전체 사업 총괄 현장대리인을 투입하여야 한다.

(2) 현장대리인은 사업수행에 필요한 제반 지식과 경험을 가지고 있어야 하며, 감독자의          지시에 따라 각종 업무와 안전관리에 대한 책임을 진다.

(3) 현장여건에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간 작업이 불가피할 시에는 감독자          에게 보고하여야 하며 특별한 사유가 없는 한 감독자의 지시에 따른다.

(4) 계약상대자는 본 사업 진행중 작업 방법 등에 문제가 있거나 미숙련으로 인정되는 작업자에 대하여 감독자의 교체 요구가 있을 경우 즉시 그 지시에 따라야 한다.

(5) 모든 공정은 계약 조건에 따라 이뤄져야 하며 만일 진도가 부진하여 설정된 준공 기일 내에 완료가 어렵다고 판단될 때 감독자는 이에 필요한 조치를 취할 수 있다. 따라서 계약상대자는 예정 진도에 대한 부진사유 및 시공진도 만회대책을 수립하여 감독자에게 서면 제출해야 하며 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

(6) 계약상대자는 본 설계도서 중 발주 당시의 설계내역서상의 수량이 과다히 책정되어 발주자로부터 과다 예상된 부분에 대하여 감액 또는 환불요구가 있을시 계약 기간 중은 물론 준공 후에라도 이의 없이 수락하여야 하며, 이때 단가는 계약 단가를 적용한다.

(7) 사고발생

사업시행중 시공자의 과실로 관련 공정 또는 공공시설, 차량 및 인명 등에 손상을          주었을 경우 시공자(계약상대자)의 부담으로 원상복구 및 변상 조치하여야 한다.

1.12 자재관리

(1) 품질기준

- 계약상대자는 사업에 사용하는 자재(장비, 재료, 제품 및 기기를 포함) 중에서 설계         내역서 또는 기술내용서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한         신제품을 사용하여야 한다.

- 설계내역서 및 기술내용서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 KS 표시 품을         사용하여야 하며, KS 표시 품이 없는 경우는 발주자 또는 감독자의 승인을 받은 후         사용해야 한다.

(2) 자재의 시험, 검사

- 주요자재는 자재공급원을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 하며, 주요자재의 범위는         발주자가 정한다.

- 시험, 검사방법은 관련법규, 한국산업표준(KS)에 의하며, 기타 준용기준이 있을 때         에는 이에 따른다. 다만, KS 표시 품과 제조업체 등의 시험성적서 및 검사 등에 의해         감독자에게 인정되는 것이나 경미한 사항에 대해서는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

(3) 자재의 관리

- 검사 및 시험에 합격한 자재는 감독자가 지시한 장소에 정리하여 보관하고, 불합격         품은 즉각 반출한다.

- 현장보관시 현장 내의 습기, 분진 등으로 인한 자재의 손상 또는 기능 저하가 발생         하지 않도록 조치하여야 한다.

- 보관된 장비나 자재를 보관 장소로부터 반출할 경우는 감독자의 승인을 받아야 한다.

감독자에게 인정되는 것이나 경미한 사항에 대해서는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

(4) 대체자재 적용

- 계약상대자는 설계도서 및 기술시방서에 명기된 자재가 품절된 경우에 한하여 감독자의         승인을 받아 대체자재를 사용할 수 있다.

- 대체자재 사용시에는 다음의 서류를 제출하여야 한다.

가. 설계내역서 및 기술내용서에 반영된 자재의 품질수준을 만족 또는 능가한다고 판단            하는 근거

나. 설계내역서 및 기술내용서에 반영된 자재의 보증과 같은 조건의 대체자재 보증제공

다. 대체자재 사용으로 인한 추가비용이나 공기연장에 대한 청구포기서

(5) 계약상대자는 제품 및 장비자료를 발주자 또는 감독자에게 제출하여야 한다. '제품         및 장비자료‘라 함은 사업에 투입되는 제품 및 장비의 사용승인을 위한 자료 및 제품의         설치․운용을 위한 정보를 말한다.

가. 카탈로그, 사용실적, 크기 및 외관 등을 나타낸 사용설명서와 책자, 장비의 특성

나. 제품보증서, 인증서

다. 제품 또는 자재의 설치요령을 설명하는 인쇄된 제조업자의 설명자료

라. 제품의 위험 및 안전에 관한 예방보치와 특별한 주의사항

마. 운전과 유지관리 매뉴얼 또는 시스템연계 자료

(6) 계약상대자가 원 제조사가 아닐 경우 해당물품 제조사의 “물품공급 및 기술지원

확약서”원본을 제출하여야 한다.

1.13 안전관리

(1) 계약상대자는 본 사업 착수와 동시에 관련법에서 정하는 유자격자를 현장에 상주케          하여 안전관리를 담당토록 한다.

(2) 현장 안전관리자는 현장 작업자에 대한 안전교육은 물론 주요 공정 시작전 또는           신규 작업자에 대하여도 관련되는 안전교육을 실시하여야 한다.

(3) 계약상대자는 본 사업에 필요한 개인 안전장구(안전모, 안전화, 안전벨트 등)를 현장          작업자에게 제공하여 작업시 항상 착용토록 한다.

(4) 본 사업 현장에서 안전관리 소홀로 발생되는 손해배상은 계약상대자가 부담한다.

(5) 계약상대자는 착수시 안전관리 조치 계획서를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

1.14 자료 및 보안관리

(1) 본 사업수행으로 인하여 취득한 사업내용 등 일체의 보안사항은 사업수행 중은 물론          사업종료 후에도 누설하여서는 안된다.

(2) 계약상대자는 보안관리에 책임을 져야한다.

(3) 본 사업과 관련한 시설물에 출입시에는 감독자의 사전승인을 받아야 하며, 주요           공정은 감독자 입회하에 시행하여야 한다.

1.15 설계변경

본 사업의 설계 변경은 발주자가 필요하다고 인정될 때 변경이 가능하며 설계변경 내용에 따라 도급금액은 증․감할 수 있다.

1.16 관공서 수속

(1) 계약상대자는 본 사업을 위하여 관계법규 등을 준수하여 진행하고 이에 필요한 법적         절차는 관계 당국의 규정 절차에 의하여 모든 수속을 완료하여야 한다.

(2) 계약상대자는 본 사업으로 인한 관공서, 관계 기관에 신청 및 제출해야 할 사항이         있을시 감독자의 승인을 받아 시행하고 그 결과를 반드시 감독자에게 보고하여야           한다.

1.17 종합 시운전

(1) 계약상대자는 시스템 구축의 구체적인 종합 시운전 계획 및 시나리오에 관한 자료를         감독자에게 제출하여 사전승인을 득한 후 종합 시운전 시험에 참여, 시스템 간 상호         계통적으로 연동이 되는가를 확인하고 연동 중 상호 인터페이스 문제가 발생하였을         경우 즉각 해결하여야 하며, 그 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

(2) 계약상대자는 장비 및 선로의 설치를 완료한 상태에서 시운전을 수행하고 완료 후  시운전 결과 보고서를 감독자에게 작성하여 제출하여야 한다.

(3) 시운전 시에는 본 사업과 관련된 전문 엔지니어를 필히 투입하여 시운전에 차질이         없도록 해야한다.

(4) 종합 시운전 중 발생한 문제점은 사업종료(준공)전까지 해결하여야 하며, 개통에           영향을 주어서는 안된다.

1.18 최종검사(검수)

(1) 계약서상에 명시된 모든 사항을 종합 검사하여 기준에 미달된 때에는 기준치에           도달할 때까지 시험기간을 연장하고 연장된 기간만큼 지체상환금을 징수한다.

(2) 시험결과 문제점이 발생될 경우 개선에 필요한 작업은 계약상대자 부담으로 시행          하여야 한다.

1.19 준공제출물

‘준공제출물’이란 사업 준공을 위하여 기술적 또는 행정적인 요구사항에 부합하는 기록물을 말한다. 준공제출물은 감독자에게 제출하여야 하며 제출 부수는 감독자의 지시에 따른다.

가. 준공도면 및 파일(인쇄물, PDF, CAD)

나. 준공사진첩

다. 준공내역서 및 정산서류

라. 각종 시험성적서 및 기기사양서

마. 각종 기기 장치의 제작도, 카탈로그, 결선도 등 시설물의 관리에 필요한 운전지침

바. 제작자의 주소 및 전화번호, 필요한 보수 부품의 구입처 등 운영 및 유지보수에 필요한   자료

사. 인․허가 관련 서류 및 검사필증(필요시)

아. 주요자재의 목록(예비품 포함)과 성능시험성적서 및 검사증(필요시)

자. 각 설비별 취급설명서 및 유지관리지침서

차. 기타 발주자가 필요하여 요청한 자료

1.20 위반행위에 대한 조치

다음과 같은 위반행위가 발생하였을 때에는 계약위반행위로 간주하여 관계규정에 의해 조치할 수 있다.

(1) 제반 지시사항을 기한 내에 성실히 이행하지 아니할 경우

(2) 계약가간 내에 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 미달될 경우

(3) 사업을 성실하게 수행하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 경우

(4) 보안과 관련된 사항을 위반하였을 경우

1.21 하자보증

(1) 하자담보책임기간의 설정은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행

규칙에 따른다. 하자보수 기간중 시스템(S/W 포함) 및 장비의 결함 또는 H/W 품질의

저하 등이 발생되면 계약상대자의 부담으로 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완하여야

한다.

가. 원자재 불량 및 구성품 결함

나. 제작 가공불량 및 기술미흡으로 인한 결함

다. 정확도, 내구성 등 성능의 불일치 또는 미달

라. 시공부실로 인한 결함

(2) 계약상대자는 무상 하자보수 기간 중에는 어떠한 성질의 고장을 불문하고 지체 없이          설비가 정상 운영되도록 지원할 수 있도록 하고, 무중단 상황처리를 위해 장애복구          시까지 대체(임시)장비를 통한 상황처리가 가능할 경우 장비대체를 통해 상황처리가          원활히 운용될 수 있도록 지원한다.

(3) 무상 하자보수 기간 동안 시스템 고장발생시 정비는 사고 접수 후 최단시간내에           응급조치를 하여야 하고 48시간 이내에는 완전 복구하여야 한다.

가. 사고 접수 후 4시간 이내 응급조치

(4) 하자보수 기간 중 발주자 사정으로 기기 이동 및 설정변경이 필요할 경우 계약상대자는          해당 시스템에 대한 기술 지원을 하여야 하며, 시스템 확장, 타 시스템과의 H/W, S/W,          N/W 환경변화 등에 따른 시스템 변경에 대한 작업지원 요구가 있을 경우 적극 지원          하여야 한다.

1.22 교육훈련

(1) 계약상대자는 사업완료 후 감독자에게 교육계획을 수립하여 제출하여야 하며, 운영자          에게 시스템 관련 교육을 실시하여야 한다. 또한 교육교재 및 기자재 소모품 일체를          계약상대자가 준비하여야 한다.

(2) 교육대상은 발주부서에서 지정하는 시스템 관리자 및 운영자로 한다.

(3) 교육장소는 현장에서 실시함을 원칙으로 하며, 교육기간 및 일정은 감독자와 협의          하여 정한다.

(4) 교육내용에는 아래의 사항이 포함되어야 한다.

가. H/W에 관련된 운영 및 관리 교육일체

나. 시스템 에러발생시 응급복구 및 조치방법

다. 시스템 운용 및 관리에 관련된 제반 내용 및 기술내용

라. H/W 및 S/W의 유지보수 교육

마. 기타 운영에 필요한 기술적 사항

1.23 기  타

본 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 발주자와 계약상대자 쌍방의 합의에 따르며, 합의가 이루어지지 않을 경우 관계법규 및 일반관례에 따른다.

제2장 기술내용서

2. 기술내용서

본 사업에서 설치되는 네트워크 장비 및 보안장비, 인코더는 기존 서울도시고속도로 교통관리센터 전산실에 설치된 영상분배∙저장∙제어서버 및 네트워크 시스템과 통합‧연동하여 향후 고화질(FHD, 200만 화소) 디지털 방식으로 교체될 예정인 교통정보용 CCTV 140대 및 기존 디지털 CCTV 17대, 일반화질(SD급) 영상검지기 812대, 기타 타 기관 CCTV 연계영상을 원활하게 처리하여 교통관리센터내 상황실에서 도로상황을 모니터링하고, 주요 도로관리기관 및 재난관리기관에 CCTV 영상정보를 상호 연계함으로써 돌발상황 또는 재난상황에 대한 통합대응체계를 구축하여 2차 사고예방 등 시민들에게 편리하고 안전한 도로환경을 지원하기 위한 설비이다.

2.1 네트워크 시스템

2.1.1 일반사항

(1) 신규 설치되는 네트워크 L2 스위치 장비는 향후 디지털 방식으로 교체될 현장 교통정보용 CCTV 및 인코딩된 영상정보, CCTV 제어신호를 수용하여 백본 스위치와 센터 영상설비에 연결시켜주는 장비로 현장 CCTV, 인코더, 센터 영상설비와 연동이 가능하여야 한다.

(2) 백본 스위치는 교통관리센터 내부에서 처리되는 전체 CCTV 영상 및 영상검지기 영상, CCTV 제어신호 등의 트래픽을 처리하는 장비로 10Gbps 의 데이터를 원활하게 처리할 수 있어야 하며, 기존 백본 및 보안장비와 연동이 가능하여야 한다. 또한 안정적 영상정보 서비스를 위해 백본 스위치는 이중화로 구성하여 주장비 장애발생시 즉각 백업장비로 전환하여 데이터 처리에 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

(3) 네트워크 L3 스위치는 방화벽 장비 이후단에 설치되어 타 기관 영상연계를 위한 장비로 다양한 기관 네트워크 대역을 수용하여 교통관리센터 내부 네트워크와 연결해줄 수 있어야 하며, 다수 연계영상 트래픽을 수용할 수 있도록 10Gbps 데이터를 처리할 수 있어야 한다.

(4) 네트워크 장비 설치작업시 영상설비 및 보안장비, 기존 네트워크 등과 연결되는 UTP 케이블 및 광 선로 포설작업을 동반하여 진행하여야 한다.

(5) 네트워크 장비 설치작업시 영상설비 및 보안장비 설치작업과 보조를 맞추어 진행하고 상호 원활한 연동을 위해 조정이 가능할 수 있도록 작업일정 및 방법을 감독자와 협의한다.

2.1.2 규격서

연번	품 목	주요기능	수 량	단위
1	백본 스위치	CCTV 및 영상검지기 영상 총괄 분배/전송 등 처리(10G급)	2	EA
2	네트워크 스위치(L3)	외부연계용 CCTV 영상 분배/전송(10G급)	1	EA
3	네트워크 스위치(L2)	현장 CCTV를 센터 네트워크에 연결 (1G급, 48port)	5	EA

2.1.3 상세규격

(1) 백본 스위치

번 호		01	응락수준	필 수
항목명칭		백본 스위치
상세 설명	세부 내용	1) 네트워크 스위치 외함은 내부의 전자제품 및 구성물에 손상을 주지 않을 만큼의 강도를 가져야 한다. 2) 19인치 표준 랙에 장착 할 수 있도록 설계되어 있어야 하며, 랙 마운트 상에 작용하는 제품의 하중으로 인해 본체가 변형되지 않도록 강도를 가져야 한다. 3) 30개 이상의 10기가비트 광 이더넷 포트, 10개 이상의 40기가비트 광 이더넷 포트, 1개 이상의 RJ-45 타입의 콘솔 포트, 1개 이상의 USB 포트로 구성되어야 하며, LED 램프로 상태감시가 가능하여야 한다. 4) 다양한 효율성을 제공하여 네트워크 전반의 성능 향상 및 가용성을 보장하는 네트워크 스위치의 기능을 발휘할 수 있어야 한다. 5) 도시고속도로 CCTV 영상(FHD급 157대) 및 영상검지기 영상(SD급 812대) 모니터링 및 카메라 제어, 영상연계 등에 필요한 데이터 처리가 원활하게 이루어져야 한다. ∘ 재 원(동등이상) - Capacity : Bandwidth 3.6 Tbps, Throughput 1.0 bpps - DRAM : 16GB - Flash : 10GB - MAC Address : 64K - Routing entries : 112K - VLAN / SVI : 4K - 환경온도 : 0° ~ 40°

(2) 네트워크 스위치(L3)

번 호		02	응락수준	필 수
항목명칭		네트워크 스위치(L3)
상세 설명	세부 내용	1) 네트워크 스위치 외함은 내부의 전자제품 및 구성물에 손상을 주지 않을 만큼의 강도를 가져야 한다. 2) 19인치 표준 랙에 장착 할 수 있도록 설계되어 있어야 하며, 랙 마운트 상에 작용하는 제품의 하중으로 인해 본체가 변형되지 않도록 강도를 가져야 한다. 3) 네트워크 스위치의 전면에 24개 이상의 SFP+ 타입의 10기가비트 광 이더넷 포트 또는 24개 이상의 SFP 타입의 기가비트 광 이더넷 포트, 1개 이상의 RJ-45 타입의 관리용 콘솔 포트, 2개 이상의 RJ45 기가비트 이더넷 포트, 1개 이상의 USB 포트, Power 상태감시 LED로 구성되어 있어야 한다. 4) 다양한 효율성을 제공하여 네트워크 전반의 성능 향상 및 가용성을 보장하는 네트워크 스위치의 기능을 발휘할 수 있어야 한다. 5) 본 네트워크 스위치(L3) 장비는 외부기관 CCTV 영상연계용 장비로 최소 14개 기관을 대상으로 HD급(130만 화소) 이상 CCTV 영상정보를 원활 하게 연계할 수 있어야 한다. ∘ 재 원(동등이상) - Capacity : Bandwidth 480 Gbps, Throughput 360 Mpps - Interface : 1G SFP or 10G SFP+ 24port - Boot Flach : 2GB - VLAN-ID : 4K - IPv4 hosts : 64K - MAC Table : 64K - IPv4 Route : 24K - IPv4 multicast route : 8K - 환경온도 : 0° ~ 40°

(3) 네트워크 스위치(L2)

번 호		03	응락수준	필 수
항목명칭		네트워크 스위치(L2)
상세 설명	세부 내용	1) 네트워크 스위치 외함은 내부의 전자제품 및 구성물에 손상을 주지 않을 만큼의 강도를 가져야 한다. 2) 19인치 표준 랙에 장착 할 수 있도록 설계되어 있어야 하며, 랙 마운트 상에 작용하는 제품의 하중으로 인해 본체가 변형되지 않도록 강도를 가져야 한다. 3) 네트워크 스위치의 전면에 48개 이상의 RJ-45 컨넥터의 PoE+ 기가비트 이더넷 포트, 4개 이상의 SFP 타입의 기가비트 광 이더넷 포트, 1개 이상의 RJ-45 타입의 관리용 콘솔 포트, 1개 이상의 USB 포트, Power 상태감시 LED로 구성되어 있어야 한다. 4) 다양한 효율성을 제공하여 네트워크 전반의 성능 향상 및 가용성을 보장하는 네트워크 스위치의 기능을 발휘할 수 있어야 한다. 5) 도시고속도로 현장 CCTV 인입 센터 연결장비로 FHD급 이상 영상을 원활하게 전송가능 하여야 하고, 디지털 방식 제어신호 및 환경감시 신호전송을 원활하게 할 수 있어야 한다. ∘ 재 원(동등이상) - Capacity : Bandwidth 100 Gbps, Throughput 80 Mpps - Interface : 10/100/1000 Mbps PoE+48port - Memory : DRAM 512MB, Flash 256MB - VLAN-ID : 4K - Active-VLAN : 64K - MAC Table : 8K - 환경온도 : 0° ~ 40°

2.2 보안장비(방화벽)

2.3.1 일반사항

(1) 방화벽 장비는 대시민 교통정보 CCTV 영상서비스 및 외부기관과의 영상연계시 내부 네트워크 보안을 위해 구축하는 장비로 반드시 국정원 CC 인증을 받은 제품을 사용하여 보안상 문제가 없도록 하여야 한다.

(2) 기존 교통관리센터 전산실내 설치된 보안장비 및 방화벽과 연동이 가능해야 하며, 통합관리가 용이한 장비로 설치하도록 한다.

(3) 보안정책 등 설정 작업시 연계기관과의 협의를 사전에 진행하여 상호 보안성 및 영상연계에 문제가 발생하지 않도록 하여야하며, 작업내용 및 일정 등을 감독자와 협의하여 진행하도록 한다.

2.2.2 규격서

연번	품 목	주요기능	수 량	단위
1	센터 보안장비 (방화벽)	대시민 영상정보 서비스 및 외부기관과 CCTV 영상연계망 구축시 보안기능 제공	2	대

2.2.3 상세규격

(1) 보안장비(방화벽)

번 호		01	응락수준	필 수
항목명칭		보안장비(방화벽)
상세 설명	세부 내용	1) 본 사업에서 설치되는 센터 보안장비(방화벽)은 공중망(인터넷)을 통해 제공되는 CCTV 영상정보 대시민 서비스 및 외부기관 영상연계시 방화벽 기능을 위한 장비로 국정원 CC 인증을 받은 제품이어야 한다. 2) 설치되는 센터 보안장비(방화벽)은 아래의 기능과 동등이상의 성능을 보유하고 있어야 한다. - 최대처리성능 양방향 12Gbps 지원 - 신규 생성 세션 수 300,000 CPS 지원 - 최대 동시처리 세션 수 250만 지원 - 이중화 구성시 L4 스위치 없이 구성 (Active-Active, Active-Standby) 지원 - Router 모드와 Bridge 모드 동시 지원 - 다양한 라우팅 프로토콜(RIP, OSPF, BGP 등) 및 정책 기반 라우팅 지원 - IPv6 라우팅 프로토콜(RIPng, OSPFv3, BGP4+) 및 NAT64, DNS64 지원 - Split DNS 기능을 제공하여 DNS 서비스 자체 제공 - 멀티코어 CPU 사용 및 64bit 전용 OS 탑재 3) 아래의 가상사설망 기능을 지원할 수 있어야 한다. - 하드웨어 암호화 가속기 지원 가능 - IPv4/IPv6 IPSec, IKEv1, IKEv2 국제 표준 및 GRE, IPIP 등의 일반 터널링 지원 - ARIA, SEED, AES, 3DES, MD5, SHA-1, SHA-256 등 다양한 암호 및 인증 알고리즘 지원 - 자체 인증(CA) 서버를 내장하여 인증서 발급을 지원하고, 다수의 ADSL 라인을 Active-Active로 사용 가능 - 키교환, NAT Traversal 포트 주소 변경 기능으로 다양한 환경에 구축가능 - GRE, IPIP, PPTP, L2TP 터널링을 지원해 다양한 VPN환경에 구축가능 - IKEv2 DoS 공격 방어 기능 지원 - Full Tunnel SSL VPN(Mobile 포함) - 암호화 통신 시 데이터 압축 기능 4) 아래의 방화벽 기능을 지원할 수 있어야 한다. - URL 정보를 방화벽 정책으로 입력 가능한 Domain 객체 지원 - 외부 인증 서버(LDAP, AD, MS-SQL)와 연동하는 사용자(User ID) 객체 지원 - 정책 그룹별 일괄 보안프로파일 설정 - 정책 편집을 쉽게 도와주는 리모콘 기능 지원 - URL 정보를 방화벽 정책으로 입력 가능한 Domain 객체 지원 - PAT 기능 사용시 다양한 Port Pool 운영 방식 지원(임의, 순차, 라운드로빈) - 미 사용 객체 및 정책에 대한 검색을 지원하고, 정책에 대한 EXPORT 및 IMPORT를 지원 - IPv4, IPv6별 방화벽 QoS 기능 지원 - Stateful Inspection 및 Deep Packet Inspection을 지원하고, 정책 기반 등 다양한 형태의 NAT 동시 지원 - 프로파일 형태로 네트워크별 다양한 웹 컨텐츠 차단 정책을 지원 - 방송통신심의위원회에서 제공하는 유해사이트 차단 SafeNet(ICEC) DB 제공 - 카테고리별 URL 차단 지원 및 Global URL DB (80억개 이상, 80개 카테고리 이상)제공 및 우회 접속차단을 위한 Anonymizer 서버 업데이트 지원 - 방화벽 보안정책(Policy)에 의한 어플리케이션 제어를 지원하고, 어플리케이션의 기능별 제어 기능 제공 - Cloud 기반 악성 URL 평판 DB 서비스를 통해 고도화된 보안기능 제공 ∘ 기타 규격사항(동등이상) - 대규모 트래픽 처리를 위한 64bit 전용 OS 사용 - CPU : 3.5GHz(4C) - Memory : 8GB - CF Memory : 4GB - HDD : 1TB - NIC : 광 1G 8 포트, UTP 8 포트 - Power : 전원 이중화 지원

2.3 인코더 설치 및 IP Wall Controller 라이센스 증설

2.3.1 일반사항

(1) 인코더 장비는 아날로그 방식의 영상검지기 영상을 디지털 방식으로 전환하여 영상분배서버에서 처리하여 교통관리센터에서 영상검지기 영상을 선택적으로 모니터링 가능하도록 하기 위한 장비로 기존 및 신규설치 예정인 영상분배서버와 연동이 가능하여야 한다.

(2) 인코더용 동축케이블은 인코더 규격에 맞춰 16CH 집합형(1.5C × 16CH)으로 제작하여 영상분배기(VDA) 장비와 인코더간 연결이 될 수 있도록 설치하여야 한다.

(3) 인코더장비와 센터 네트워크간 연결을 위한 UTP 케이블 포설작업을 진행하여야 한다.

(4) 영상검지기 영상 상황판 표출이 가능토록 지원하기 위해 상황판 표출설비(IP Wall      Controller)용 라이센스 증설을 진행하며, 증설되는 라이센스는 기존 ‘서울도시고속도로 교통관리센터 상황실’에서 운영중인 IP Wall Controller에서 운용이 가능해야 한다.

2.3.2 규격서

연번	품 목	주요기능	수 량	단위
1	인코더 (16CH)	아날로그 영상검지기 영상 디지털 전환	30	대
2	동축케이블 (1.5C×16CH 집합형, 10m)	기존 영상분배기(VDA)에서 인코더간 연결	47	개
3	상황판 표출설비 라이센스	CCTV 및 영상검지기 영상을 서울도시고속도로 교통관리센터 상황판(DLP)에 표출하기 위한 IP Wall Controller용 라이센스	745	CH

2.3.3 상세규격

(1) 인코더

번 호		01	응락수준	필 수
항목명칭		인코더
상세 설명	세부 내용	1) 도로상황 및 시스템 상태감시 업무 특성을 고려하여 안정성 및 유지 보수의 신뢰성이 검증된 장비로 구축하여야 한다. 2) 19인치 표준 랙에 장착 할 수 있도록 설계되어 있어야 하며, 랙 마운트 상에 작용하는 제품의 하중으로 인해 본체가 변형되지 않도록 강도를 가져야 한다. 3) SD급 영상 16CH을 동시에 인코딩하여 영상분배서버로 전송, 상황실 운영 단말 PC 및 상황판 표출이 가능하여야 한다. ∘ 재 원(동등이상) - 영상입력 : 16CH BNC - 네트워크 : Ethernet(RJ-45 10/100/1000Base-T) - 비디오 압축방식 : H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) : Main / Baseline/ High. MJPEG - 해상도 : 1920×1080, 1280×720, 928×480, 704×240, 352×240 - 최대 프레임레이트 : 30fps/CH - 동시전송능력 : 멀티 스트리밍(채널당 3개 프로파일) - IP : IPv4, IPv6 - 프로토콜 : TCP/OP, UDP/IP, RTP(TCP), RTP(UDP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF - 전송방식 : 유니캐스트, 멀티캐스트 - 최대 동시접속자 : 10명(유니캐스트 모드) - 동작 온/습도 : 0℃ ~ 40℃ / 20% ~ 80%

(2) 동축케이블

번 호		02	응락수준	필 수
항목명칭		동축케이블
상세 설명	세부 내용	1) 교통관리센터 전산실 영상분배기(VDA) 장비에서 신규 및 기 사용 인코더 장비 까지 아날로그 영상정보 전송을 위한 케이블로 영상분배기 및 인코더 장비에 접속이 가능해야 한다. 2) 동축케이블은 SD급 이상 아날로그 영상 실시간 전송에 문제가 없어야 하며, 교통관리센터 전산실 억세스플로어 하단에 포설되는 용량을 최소화 할 수 있도록 제작되어야 한다. ∘ 재 원(동등이상) - 1.5C × 16CH 집합형, 10m - 양 끝단 BNC 커넥터 연결

(3) 상황판 표출설비(IP Wall Controller) 라이센스

번 호		03	응락수준	필 수
항목명칭		상황판 표출설비(IP Wall Controller) 라이센스
상세 설명	세부 내용	1) 본 사업에서 증설되는 상황판 표출설비(IP Wall Controller)용 라이센스는 기존 서울도고속도로 교통관리센터 상황실에서 운영중인 IP Wall Controller 에서 운용이 가능해야 한다. 2) FHD, HD, SD 등 다양한 화질의 영상을 동시 지원가능해야 하고, 각 영상별 DLP 상황판 표출면 수 조정도 자유롭게 가능해야 한다.

2.4 테스트 요구사항

번 호		01	응락수준	필 수
항목명칭		시스템 장비
상세 설명	세부 내용	1) 계약상대자는 테스트 실시 이전 테스트 계획을 수립하고 이를 발주자 및 감독자에게 보고하여야 한다. 2) 테스트는 단계별로 실시하고, 테스트 수행시 발생한 결함사항을 보완하여 테스트 결과를 발주자 및 감독자에게 제시하여야 한다. 3) 테스트는 과정에는 갑독자가 참여하여 테스트 결과를 공동으로 확인한다. ∘ 시스템 구성 요건 - 현장 및 센터에 도입되는 장비는 요구조건 및 정책에 맞게 시스템 도입, 설치 - 시스템 설치 후 정상가동 등의 여․부 확인

번 호		02	응락수준	필 수
항목명칭		H/W
상세 설명	세부 내용	∘ 도입 H/W 내역 및 구성 요건 테스트

번 호		03	응락수준	필 수
항목명칭		S/W
상세 설명	세부 내용	∘ 시스템 테스트 - 감독자와 협의하여 과업 종료일 전 구축 시스템의 충분한 테스트 기간을 결정하고, 그 기간 동안의 자료를 이용하여 구축시스템 안정도 검사 실시 - 테스트 수행 기간에 관리자 및 사용자가 직접 테스트를 수행함으로써 평가

2.5 보안 요구사항

번 호		01	응락수준	필 수
항목명칭		보안, 안전관리
상세 설명	세부 내용	1) 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업 수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 비밀 보안을 준수하여야 한다. 2) 원활한 사업 수행을 위한 물리적 보안대책, 관리적 보안대책, 기술적인 보안대책 등 안전 및 관리에 대한 운영 규정을 마련하여야 한다. 3) 작업 참여자들에 대한 신원진술서, 보안각서 및 비밀유지계약서를 제출 하여야 한다. 4) 외부 인력을 포함한 사업 수행 인력을 대상으로 주기적인 보안교육을 실시하여야 하며, 보안관리를 철저히 하여야 한다. 5) 본 사업 수행 중 취득한 대외비 이상의 정보에 대하여 과업 수행중은 물론 사업이 완료된 후에라도 비밀 보안을 준수하여야 한다. 6) 계약상대자는 보안 및 안전관리 책임자를 지정하여야 한다.

번 호		02	응락수준	필 수
항목명칭		개인정보보호
상세 설명	세부 내용	1) 개인정보를 보유, 관리함에 따라 공공기관 개인정보보호에 관련 법률 및 지침에 의거하여 시스템 설계 및 개발 간 개인정보보호기능을 포함 하여야 한다. 2) 시스템 분석 및 설계단계에서 개인정보 침해 위험성을 파악하고 개선 하여야 한다.

2.6 품질 요구사항

번 호		01	응락수준	필 수
항목명칭		품질보증방안 수립
상세 설명	세부 내용	1) 품질보증의 범위, 절차, 점검방법 등을 제시하여야 한다. 2) 본 사업에 필요한 장비는 장비성능을 입증할 수 있는 자료를 제출하 여야 한다. 3) 테스트 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검사항, 최종검수기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술해야 한다.

번 호		02	응락수준	필 수
항목명칭		품질보증방안 수립
상세 설명	세부 내용	1) 검수계획에 따라 검수에 응해야 하며, 문제발생시 신속히 처리하여 그 결과를 통보하여야 한다. 2) 성능 등에 대한 테스트 등을 실시하여 이상 여․부를 확인하여야 한다.

[별첨 1]

누출금지 대상정보

기관 소유 정보시스템의 내‧외부 IP주소 현황

세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

사용자계정, 비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

정보통신망 취약점 분석‧평가 결과물

보안시스템 도입현황

네트워크 장비 설정정보

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상

정보로 분류된 기관의 내부문서

8. 「개인정보보호법」 제2조제1호의 개인정보

9. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

[별첨 2] 보안서약서

보안서약서(업체대표용)

본인은     년   월   일부로 ‘도시고속도로 CCTV 영상설비

교체관련 네트워크 장비 및 보안장비, 인코더 장비 구매‧설치’

사업(업무)를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약

합니다.

1. 본인은 본 사업 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을

인정한다.

2. 본인인 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될

수 있음을 인식하여 업무수행 중 취득한 제반 사항을 일체 누설하거나

공개하지 아니한다.

3. 본인은 이 사항을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령

및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는

위반 사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년   월   일

서  약  자     업  체  명 :

(업체대표)     직      위 :

성      명 :                       (서 명)

서약집행자     소      속 :

(담 당 자)     직      위 :

성      명 :                       (서 명)

[별첨 3] 구성도 전/후 비교