(붙임 2)

[먹는물 수질감시항목 운영지침 : 환경부 2013.12.18]

제5조(감시항목 권고기준 및 검사주기 등) 상수원수, 정수, 샘물 및 먹는샘물의 감시항목  권고기준, 검사대상 및 검사주기는 별표 1과 같다.

〔별표1〕

먹는물 수질감시항목 권고기준 및 검사주기 등(제5조 관련)

1. 상수원수

구 분 항 목	한국 권고 기준	시행 년도	국외 기준/권고기준(정수)				검사주기
			WHO	미국	일본	호주
Corrosion Index (LI)	-	2012	-	부식성 없음 (2차 기준)	-1～0b	-	4회/년
Microcystin-LR (μg/L)	-	2013	1	-	0.8a	1.3c	1회/주～3회/주 (남조류 세포수와 연동)

※ 비고 : 1. 부식성지수는 랑게리아지수(Langelier index, LI)를 적용한다.

2. 원‧정수의 Microcystin-LR 검사주기는 상수원수에 대한 남조류 세포수 등에 따라 아래와 같이 실시한다.

Microcystin -LR	검사주기	구 분
	1회/주	2회 연속 Chl.a 15 mg/m3 이상이고, 남조류세포수 500 cells/mL 이상
	2회/주	2회 연속 Chl.a 25 mg/m3 이상이고, 남조류 세포수 5000 cells/mL 이상
	3회/주	2회 연속 Chl.a 100 mg/m3 이상이고, 남조류 세포수 106cells/mL 이상

3. “a”는 일본잠정기준, “b”는 일본 수질관리 목표설정 항목, “c”는 microcystins(총량)이다

2. 정수

(단위 : μg/L)
구 분 항 목		한국 권고 기준	국외 기준/권고기준				국내검사주기			시행 년도
							1회 /월	1회 /분기	1회 /년
계	27 항목		WHO	미국	일본	호주	2 항목	10 항목	14 항목
유해영향무기물질	Antimony	20	20	6	15b	3			○	1998
	Perchlorate	15	-	-	-	-		○		2010
	Uranium	30	30	30	2b	17	2회/년～1회/6년			2008
유해영향유기물질	Vinyl Chloride	2	0.3	2	2a	0.3			○	1998
	Styrene	20	20	100	20a	30			○	1998
	Chloroethane	미설정	-	-	-	-		○		2001
	Bromoform	100	100	80d	90	-		○		2011
	Chlorophenol	200	-	-	-	300			○	1998
	2,4-Dichlorophenol	150	-	-	-	200			○	1998
	Pentachlorophenol	9	9	1	-	10			○	1998
	2,4,6-Trichlorophenol	15	200	-	-	20			○	1998
	Di-2(ethylhexyl)phthalate	80	8	6	100b	10			○	2002
	Di-2(ethylhexyl)adipate	400	-	400	-	-			○	2002
	Benzo(a)pyrene	0.7	0.7	0.2	-	0.01			○	1998
	Microcystin-LR	1	1	-	0.8a	1.3c	1회/주～3회/주			2013
	2,4-D	30	30	70	-	30			○	1998
	Alachlor	20	20	2	-	-			○	1998
소독 부산물	Bromate	10	10	10	10	20		○		2011
	Chlorate	700	700	-	-	-		○		2011
	Ethylendibromide	0.4	-	0.05	-	-			○	1998
	Bromochloroacetonitrile	미설정	-	-	-	-		○		1998
	Monobromoacetic acid	60(총HAA)	-	60e	-	-		○		2005
	Monochloroacetic acid	60(총HAA)	20	60e	-	-		○		2005
심미적 영향물질	Geosmin	0.02	-	-	0.01	-	○			2008
	2-MIB (2-Methyl isoborneol)	0.02	-	-	0.01	-	○			2008
	Corrosion index (LI)	-	-	부식성 없음 (2차기준)	-1∼0b	-		○		2012
미생물	Norovirus	불검출	-	오염후보물질	-	관리 대상			○	2011

※ 비고 : 1. 검사대상은 시설용량 50,000톤/일 이상인 정수장에 한한다. 다만, 우라늄 항목은 상수원수가 지하수인 모든 마을상수도 및 소규모 급수시설에 한하며 노로바이러스 항목은 상수원수가 지하수인 시설 중 시설용량이 300톤/일 이상에 한한다.

2. 우라늄 검사는 2014년 12월 31일 까지 모든 대상시설에 대해 1회 이상 실시하고 2015년 부터는 검사결과에 따라 아래와 같이 차등 실시한다.

Uranium	검사결과	15 미만	15～30	30 초과
	검사주기	1회/6년	1회/3년	2회/년

3. 우라늄 검사주기가 연 2회인 경우 상반기(4～6월)와 하반기(10～12월)에 실시하고, 3년 또는 6년에 1회인 경우 해당연도 7～9월 중에 실시하되, 지역여건에 따라 조정할 수 있다.

4. 지오스민, 2-MIB는 지하수를 수원으로 정수처리 하는 경우 검사대상에서 제외하고, 월 1회 이상 실시한다.

5. 분기1회 검사항목은 3, 6, 9, 12월에 검사하고, 연1회 검사항목은 7월부터 9월 기간 중에 검사한다.

6. 먹는물 감시항목 권고기준은 설정 후 3년 마다 국제적 추세 및 현실여건의 변화 등을 검토하여 재설정 등의 조치를 하여야 한다.

7. ‘노로바이러스’란의 ‘오염후보물질’(EPA)이라 함은 우리나라의 감시항목과 같은 개념이며, ‘관리대상’이라 함은 수질기준으로 정하고 있지 않으나, 국가에서 관리하고 있는 항목(캐나다 및 호주)을 말한다.

8.  Microcystin-LR 검사주기는 원수의 검사주기와 같다.

9. “d”는 THMs(chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane, bromoform 합), “e”는 HAAs(dichloroacetic acid, dibromoacetic acid, trichloroacetic acid, monochloroacetic acid, monobromoacetic acid 합)이다.