(붙임 2)

분야별 주요 안전점검사항

구분	주 요 점 검 사 항	비고
토 목 분 야	○ 토목구조물의 손상상태 ○ 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등 ○ 지하차도･터널시설물의 누수 및 벽체 변형유무
교량․도로시설분야	○ 콘크리트 구조체의 균열, 박리, 누수, 철근노출 ○ 강구조체의 휨, 좌굴, 변형, 도색의 노후 ○ 트러스구조의 이음부 파손, 압축부재의 좌굴, 인장부재의 균열, 연결핀･볼트의 마모 및 파손 ○ 와이어로프 파손･마모, 장착부 단면감소 ○ 하부구조 기초세굴, 콘크리트 탈락･균열, 부동침하 ○ 신축이음장치의 균열･파손, 단차발생 ○ 교좌장치의 파손, 이탈, 작동불량 ○ 노면의 평탄성 불량, 난간의 파손, 노후 등
건 축 분 야	○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 주계단․벽체 변형 및 균열 상태 ○ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위･변형･휨 상태 ○ 조명, 무대시설, 광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크･물건 적치 등 과하중 상태 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

구분	주 요 점 검 사 항	비고
기 계 분 야	○ 배관의 파손･누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 오･폐수처리시설 가동상태 ○ 기계식주차시설, 주차타워 등의 안전관리 실태 ○ 승강기 및 엘리베이터 안전검사필증 부착여부
전 기 분 야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정여부
가 스 분 야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡･배기구시설 설치 상태 ○ 가스관 부식 및 손상여부
유 지 관 리 분 야	○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 관계법상의 안전점검･검사이행 여부 ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 ○ 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관 상태 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등

분야별 안전점검표

□ 건설공사장

점 검 내 용	점 검 결 과		조치방향
	○,×	지적내용
◈ 일반사항
◦ 원지반 상태, 시공의 적정성 여부
◦ 지하매설물 조사여부
◦ 굴착사면 적정구배 준수 여부(보통토사 1:1~1:1.5, 암반<풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3>)
◦ 측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부
◦ 표면수 유입방지 조치여부
◦ 공사 시행지침 준수여부 ※ 시방서 및 지자체 규정 등
◈ 사면붕괴
◦ 부석제거 여부
◦ 굴착 단부의 출입금지 조치여부
◦ 산마루 측구 설치여부
◦ 높이 5m마다 1m이상의 소단설치 여부
◈ 흙막이 지보공
◦ 조립도 작성 및 작업순서 준수여부
◦ 수평버팀대, 좌굴방지 등의 조치 이상여부
◦ 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 실시 여부
◦ 계측관리 실시 여부
◦ 수직 승강계단 설치 유무
◦ 토류판 배면의 공극 유무
◈ 지반 침하
◦ 침하, 균열, 변형 여부
◦ 차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 여부
◦ 중량정비 사용전 지반 및 가설도로 지지력 확보 여부
◦ 비계, 거푸집동바리 등 가시설물 설치상태 이상 유무
◦ 지반침하로 인한 가시설물의 변형 여부
◈ 구조물공사
◦ 우기 시공된 하부구조물 콘크리트 강도 확인
- 슈미트해머 등 비파괴 검사 실시
◦ 구조물 양생시 질식 및 화재조치 여부
- 외부감시자 및 안전장비(마스크) 비치, 착용여부
- 소화기 비치여부
◦ 거푸집 동바리 조립상태 이상유무
- 구조검토 및 조립도 작성 여부
- 수평보강재 등 전용철물 사용 여부

□ 절개지/사면/도로시설 등

점 검 내 용	점 검 결 과		조치방향
	○,×	지적내용
◈ 절토부
◦ 인장균열 발생 여부
◦ 침하 발생 여부
◦ 배불음 발생 여부
◦ 급격한 지하수 용출여부
◦ 기존 지하수 탁도 변화여부
◦ 지속적인 낙석발생 여부
◈ 상부자연사면
◦ 인장균열의 발생 여부
◦ 침하의 발생 여부
◦ 낙석의 발생 여부
◈ 절개지․낙석위험
◦ 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로 토사 유실 위험성 여부
◦ 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치
◦ 위험지역 안내표지판 설치여부
◦ 기 타
◈ 도로
◦ 균열의 발생 여부
◦ 침하의 발생 여부
◦ 도로융기 발생 여부
◈ 보수/보강을 위한 설치된 시설물
◦ 시설물 변형 여부
◦ 시설물 파손 여부
◦ 배수시설의 배수기능 유지 여부
◈ 긴급상황대비
◦ 수방자재 가용 여부
◦ 우회도로 확보 여부

□ 축대․석축․옹벽 등

점 검 내 용	점 검 결 과		조치방향
	○,×	지적내용
◈ 기초지반
◦ 세굴, 활동 발생 유무
◦ 침하 발생 유무
◈ 콘크리트 옹벽
◦ 파손 및 손상, 균열 발생 여부
◦ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
◦ 철근노출 발생 여부
◦ 배수공상태(막힘여부)
◈ 보강토 옹벽
◦ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
◦ 블록(판넬)유실 여부
◦ 블록(판넬)이격 발생 유무
◈ 석축
◦ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
◦ 견칫돌 유실 여부
◦ 견칫돌 이격 발생 유무
◈ 개비온 옹벽
◦ 채움재 유실 여부
◦ Wire Mesh의 파손 여부
◈ 주변시설
◦ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
◦ 주변배수시설의 관리상태
◦ 상부 절토사면 존재시 낙석의 유무 및 표면 침출수 유출상태
◦ 도로융기 발생 여부(도로시설)
◦ 침하의 발생 여부(상부지반)
◈ 긴급상황대비
◦ 수방자재 가용 여부
◦ 주민 대피시설 확보 여부

□ 건축물분야-구조/부대시설

점 검 내 용		점 검 결 과		조치방향
		○,×	지적내용
◈ 건축물의 구조안전을 해치는 사항
축대, 옹벽의 안전상태	◦ 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	◦ 균열과 변형(배부름 등) 발생 여부
	◦ 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부
부등침하	◦ 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
	◦ 주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부
	◦ 창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부
	◦ 바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부
주요 부재의 구조적 균열과 변형	◦ 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부
	◦ 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평 균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
	◦ 보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)
◈ 건축물의 내구성 결함 사항
◦ 각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부
◦ 철재 부식 발생 여부
◈ 기타 결함사항
◦ 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
◦ 건축물의 기초부위로 빗물 유입 여부
◦ 담장의 전도 징후 여부
◦ 외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상유무
◦ 빗물 홈통과 루프드레인의 기능 이상 유무
◦ 수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무
◦ 배수펌프 작동상태 불량 여부
◦ 기 타