신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

설계적격심의 실시설계 배점기준

항 목	배 점	비 고
1. 수자원개발	20
2. 상․하수도	15
3. 토목구조	10
4. 토질 및 기초	18
5. 토목시공	18
6. 기계	9
7. 전기 및 계측제어	5
8. 건축 및 조경	5
합 계	100

신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

설계적격심의 실시설계 배점기준

전문분야	평가 항목	배 점
1. 수자원개발	가. 기초 및 관련계획 조사	20
	나. 방재시설 확충 방안 구체화
	다. 빗물저류배수시설 설계
	- 평면, 종단 등 노선 설계
	- 터널 단면의 크기 및 형태, 저류용량 검토
	라. 유도수로, 빗물펌프장 등 시설 설계
	- 분배시설 설계
	- 유도수로의 노선 및 단면 설계
2. 상․하수도	가. 방재시설 세부 시설 설계	15
	- 빗물펌프장, 유수지, 유입수로, 빗물저류배수시설 등
	- 빗물저류배수시설의 유입․유출부, 에너지 감쇄방안
	나. CSOs 시설 설계, 처리 및 관리 대책
	- CSOs 저류용량의 적정성
	- CSOs 유입, 저류 및 유출 시설 설계
	- CSOs 저류, 유출 등 관리 대책
3. 토목구조	가. 방재시설 구조 설계	10
	- 구조물 세부 설계
	- 구조해석 검토의 적정성
	나. 안전성 및 경제성 확보를 위한 세부 설계
	- 내진 설계
	- 경제적 재료 선정
4. 토질 및 기초	가. 빗물저류배수시설(터널 및 수직구) 설계	18
	- 구조해석 및 굴착공법의 선정
	- 방수설계 및 지하수 저하 최소화 대책 검토
	- 굴착에 따른 소음, 진동 최소화 등 환경영향 저감대책 검토
	나. 취약지역 통과 안전확보 대책의 적정성
	다. 구조물의 기초 설계
	라. 발생 암, 토사 처리 설계
5. 토목시공	가. 민원 및 환경 대책	18
	- 민원처리의 적정성
	- 교통처리의 적정성
	- 지하수 등 수질관리 및 처리 대책
	- 공기오염 최소화 대책
	나. 시공관리 상세 계획
	- 공사기간 단축, 공정관리 및 품질보증, 안전 및 계측관리, 인력 및 장비 상세 투입계획
	다. VE/LCC 기법적용
	라. 신기술 신공법 적용
	마. 토목 시설물의 유지관리 상세 대책
	- 장․단기 시설물 유지관리 대책
	- 경제적 유지관리 대책
6. 기계	가. 기계설비 시설 계획	9
	나. 기계설비의 경제성 설치 및 운영 방안 검토
	다. 기계설비 운영 및 유지관리 검토
	- 기기설비의 시운전 검토
	- 기기설비의 운영 및 유지관리 검토
	라. 에너지 절약 설계기법 적용
7. 전기 및 계측제어	가. 전기설비 설계	5
	- 전기시설 설계
	- 수전, 배전 등 전력감시 설비 설계
	나. 계측제어 설계
	- 감시제어 설비 설계
	- 전동기, 자동운전, 통합감시 등 제어설비 설계
	- 계측기기, CCTV 등 감시설비 설계
8. 건축 및 조경	가. 건축 시설물 설계	5
	- 홍보 및 관리 시설, 동선, 내구성, 내진성 설계
	- 소방설비 설계
	나. 조경 설계
	- 유입․유출부의 친환경 조경 설계
합 계		100