양화교 현황표

구분		내용	구분		내용
시설물명		∙ 양화교	시설물번호		∙ BR1979********
준공년도		∙ 1979년 7월 1일 (본선) ∙ 1987년 11월 18일 (접속램프)	관리번호		-
위 치		∙ 서울특별시 영등포구 양화동 ~ 양천구 목동
설계하중		∙ DB-18 (본선), DB-24 (접속램프)	노선명(이정)		∙ 공항대로
제 원	연 장	∙ L=212.1m (본선), L=126.0m (접속램프)
	폭	∙ B=41.0m (본선), B=11.25m (접속램프)
구조 형식	상 부	∙ SPG + STB + RCT-Beam (본선) ∙ STB (접속램프)	기초 형식	교 대	∙ 강관 Pile
	하 부	∙ 교대: 역T형 ∙ 교각: T형 다주식(본선) 및 단주식(접속램프)		교 각	∙ 우물통
교량받침		∙ 탄성받침(본선) ∙ 고력황동받침판받침(접속램프)	신축이음장치		∙ Finger Joint, Monocell Joint, 앵글조인트
교차시설물		∙ 안양천로, 안양천 자전거도로
통과높이		∙ 4.5m 이상
부착시설물		시선유도봉, 시선유도표지, 충격흡수시설, 갈매기표지, 표지병, 도시가스관(서울도시가스)
이력사항		∙ 06~07년 강재거더증설(S5) ∙ 17~18년 내진보강공사 본선 탄성받침 교체 및 연단보강 실시