연구실 사고 대응 매뉴얼

- 사고대응 행동절차(시나리오) 포함 -

2018. 2.

서울특별시보건환경연구원

목  차

<사고보고 체계도 및 비상연락망>

1. 개  요

가. 목적

나. 법적근거

다. 적용범위

라. 용어의 정의

2. 책임과 권한

가. 연구주체의 장(연구원장)

나. 연구실 책임자(부․소장, 팀장)

다. 연구실 안전환경관리자

라. 연구활동종사자(연구원 및 연구보조원)

마. 안전담당부서(연구지원부) 등

3. 사고대응 체계

가. 연구원 사고대응 체계

나. 사고대응단계별 수행업무

다. 사고보고 체계

라. 사고대응 체계

마. 사고조사 체계

바. 사후관리 체계

4. 사고유형별 대응절차

가. 사고유형분류

나. 사고유형별 대응절차

다. 사고유형별 응급조치

5. 사고대응 훈련(시나리오)

양식 1. 연구실 사고접수서

양식 2. 사고보고서

부록 1. 연구원 개인보호 및 사고대응 용구 및 장비

부록 2. 연구원 안전 및 통제표지

부록 3. 연구원 분석용가스 특성 및 가스누출시 응급대응법

부록 4. 연구원 사용 화학물질 특성(MSDS)별 대응법

사고보고 체계도 및 비상연락망

□ 연구원 사고보고 체계도

① 최초목격자(연구실책임자) ⇒ 연구원 사고접수처로 연락

(긴급 필요시 해당 유관기관 연락)

② 연구원 사고접수처

○ 주간(연구지원부)   ⇒ 연구원장, 청경실, 기계실, 유관기관 연락

(570-3347)

○ 야간(본관당직실)   ⇒ 연구지원부장, 청경실, 기계실 연락

(570-3321)       (긴급 필요시 해당 유관기관 연락)

<연구원 연락처>

연구원장	연구지원부	당직실	기계실(시설관리원)
570-3303	570-3347(시설팀장) 570-3312(총무팀장)	570-3321(당직실) 570-3324(청경실)	570-3251(주간) 570-3327(야간) 570-3107(야간)

시청당직실	2133-0001~7 (FAX 733-9535)
안전총괄본부 상활대응과	2133-0090~2 (FAX 2133-0098~9)
종합방재센타(종합상황실)	726-2071~2

<서울시 연락처>

<유관기관 연락처>

① 과천시청(재난관리팀) 3677-2336 (야 2222)

② 과천소방서 과천119 안전센터 : 3314-511 ~ 512

③ 과천경찰서(상황실) : 504-0112

④ 한국전기안전공사 (경기서부지사): 031-8034-7400

⑤ 한림대 성심병원 : 031-380-1500

⑥ 보안관리용역(S1,세콤) : 1588-3112(24시간)

⑦ 한국전력공사 서초지사(전력공급팀) : 2105-8335 (야 국번없이123)

⑧ 강남수도사업소 상황실 : 3146-4700

⑨ KT과천점 : 080-258-1038 (야간100_내선3번,1번)

1. 개 요

가. 목 적

「연구실 사고대응 매뉴얼」은 연구실 사고발생 시 신속하고 체계적인 대응으로 인적·물적 피해를 최소화하고, 연구실의 빠른 기능회복에 그 목적이 있다.

나. 법적근거

1)『연구실 안전환경 조성에 관한 법률』제6조(안전관리규정의 작성 및 준수 등)

: 연구주체의 장은 연구실사고발생시 긴급대처방안과 행동요령

에 관한 사항을 포함한 안전관리규정의 작성하여야 함.

2)『연구실 안전환경 조성에 관한 법률』제18조(교육․훈련 등)

: 연구주체의 장은 사고예방에 필요한 교육훈련을 실시해야 함

다. 활용범위

1) 연구원 내 연구실 사고로부터 피해 확대 방지를 위한 대응활동

2) 연구실 인명사고 발생 시 신속하고 체계적인 구호조치

3) 연구실 사고대응을 위한 비상훈련 및 교육자료

라. 용어의 정의

「연구실 사고대응 매뉴얼」에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1) 연구실 사고

연구실에서 연구활동과 관련하여 부상·질병·신체장해·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 사고로 아래와 같은 사고를 말 함

가) 중대 연구실사고

「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」제2조와 같은 법 시행규칙 제1조의2의 사고로 연구실사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고

○ 중대 연구실사고

1. 사망 또는 후유장애 부상자가 1명 이상 발생한 사고

2. 3개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 사고

3. 부상자 또는 질병에 걸린 사람이 동시에 5명 이상 발생한 사고

4. 영 제13조 각 호에 따른 연구실의 중대한 결함으로 인한 사고

- 유해ㆍ위험물질의 누출 또는 관리 부실

-「전기사업법」 제2조제16호에 따른 전기설비의 안전관리 부실

- 연구개발활동에 사용되는 유해ㆍ위험설비의 부식ㆍ균열 또는 파손

- 연구실 시설물의 구조안전에 영향을 미치는 지반침하ㆍ균열ㆍ누수 또는 부식

- 인체에 심각한 위험을 초래할 수 있는 병원체의 누출

나) 일반 연구실사고

중대 연구실사고를 제외한 사고로 인명피해는 당해사고로 병원 등 의료기관의 진료를 받은 사고, 물적피해는 1백만원 이상의 장비 등이 훼손 된 사고

다) 단순 연구실사고

연구실사고 중 인적‧물적 피해가 매우 경미한 사고

2) 사고원인

비정상 상태를 발생시키는 원인으로 직접적인 원인과 간접적인 원인을 포함하며, 한 가지 비정상 상태에 대해 여러 개의 원인이 제시될 수 있음

3) 사고조사

사고원인 규명과 사고로 인한 피해를 산정하기 위하여 자료의 수집, 관계자 등에 대한 질문, 현장확인 등을 행하는 일련의 행동

4) 사고대응

사고 발생 시 응급처치, 사고피해의 확대 방지, 사고현장 보존 등을 위한 일련의 활동

5) 가연성가스

아세틸렌·암모니아·수소·황화수소·일산화탄소·메탄·부탄·  벤젠 등과 같이 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 것

6) 독성가스

암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·벤젠·포스겐·염화수소·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀 등 및 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 5000 이하인 것

7) 병원체

질병의 원인이 되는 미생물로서 형태의 크기에 따라 바이러스, 리케차, 세균, 진균, 스피로헤타, 원충의 6종으로 분류할 수 있으나 새로운 형태의 병원체가 발견 되고 있음

8) 유해광선

전자파로서 인체에 해를 주는 자외선, 적외선, 가시광선, 광학 방사선, X-ray, γ선  등을 말함

9) 개인보호장비(Personal Protective Equipment)
연구실사고 수습과정에서 보건과 안전을 위협하는 하나 이상의 위험으로부터 작업자를 보호하기 위하여 개인이 착용 또는 휴대하도록 설계된 도구나 기기

10) 사고대응장비(Accident Maneuver Equipment)

연구실사고 발생 시 사고 확대를 방지하고, 신속한 사고수습이 가능하도록 사고유형별 특성을 고려하여 설계된 도구나 기기

2. 책임과 권한

가. 연구주체의 장(연구원장)

1) 연구실의 안전유지 및 관리를 철저히 함으로써 연구실의 안전환경을 확보할 책임

2) 중대 연구실사고가 발생한 경우 연구실 사고대책본부 운영

3) 사후관리대책에 대한 승인 및 이행여부 확인

4) 사고조사 결과에 따른 연구실 사용제한 조치

나. 부서 안전책임자[부·소장]

1) 부서 안전관리 업무의 총괄

2) 안전관리위원회에 연구실 안전에 대한 예산반영 요구

3) 부서내 팀안전책임자 대상 안전회의의 개최 및 자체 교육계획 수립

다. 연구실 책임자(팀: 팀장)

1)  팀별 안전관리 업무의 총괄

2)  비상열쇠 관리 및 비상연락망 유지

3)  연구실일상점검표<별지 제1호서식>로 일상점검의 시행 및 관리

4)  연구실 특성에 맞는 안전수칙 작성

5)  연구실내 위험물, 유해물 관리대장 작성 및 관리

6)  화학물질(약품) 및 가스 입출고 및 안전사용 관리

7)  안전보호장비, 구급약품 비치 및 사고발생시 행동요령 교육

8)  물질안전보건자료(MSDS)의 작성 및 보관

9)  연구실 사전유해인자위험분석 보고서 작성 및 대책 수립

10) 안전사고 처리 및 보고<별지 제2호서식>

11) 연구실 안전관리규정 및 사고대응 매뉴얼의 비치, 교육 및 준수

12) 팀내 안전회의 개최 및 교육<별지 제3호서식>

13) 연구실안전담당자 지정 및 관리

14) 기타 연구실 내 안전관리에 관한 사항

라. 연구실안전담당자(팀 주무 연구원)

1) 연구실 책임자를 보좌하여 연구실 안전관리 업무 수행

다. 안전환경관리자

1) 연구원 안전관리규정의 제·개정 및 이행과 유지관리

2) 연구실 안전교육 계획 수립 및 시행

3) 연구원 안전관리비 예산의 확보 및 효율적 사용관리

4) 연구실 안전교육 계획 수립 및 실시

5) 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언

6) 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지·관리

7) 그 밖의 연구시설의 안전관리에 관한 사항

라. 연구활동종사자(각 시험․연구 부서 연구원, 보조연구원)

1) 실험 관련 안전교육 수료

2) 개인보호구 착용 후 실험

3) 실험업무 전·후 일상점검 실시

4) 연구실 내 정리정돈 실시

5) 안전 수칙 준수

6) 사고 시 동료에게 사고 전파 및 대피

7) 사고 발생 시 사고보고체계에 의하여 즉시 보고

8) 부상자 응급 처치

마. 안전담당부서(연구지원부)

1) 연구실사고 발생을 대비한 보고체계 및 대응체계 등 수립

2) 연구활동종사자 대상 정기적 건강검진 조치

3) 연구실 안전 설비 등 유지 보수 지원

4) 방송을 통한 기관 내 재실자에게 사고 전파

5) 사고 원인 조사 및 현장 보존

6) 전기, 가스 등 설비 차단 및 복구

7) 사고 현장 수습 및 복구(연구실 책임자와 협의)

3. 사고대응 체계

가. 연구원 사고대응 체계

1) 대응목표 : 신속한 연락체계 및 초동조치로 피해확산 방지

2) 대응방향

가) 신속한 감지, 신속한 상황전파,

나) 신속한 초기대응, 긴급구조로 재산 및 인명피해 최소화

다) 2차 사고에 대비한 대응활동

라) 연구실기능 조기정상화로 연구원 기능 회복

마) 사고원인 규명 및 유형분석으로 재발방지책 마련

바) 신속·정확한 홍보 및 창구의 일원화

3) 사고대응 체계 구성

가) 사고 규모별 대응체계

- 중대연구실사고 / 일반연구실 사고 / 단순사고

나) 사고 단계별 대응체계

-사고보고->사고대응->사고조사->재발방지대책->사후관리

다) 사고보고 체계도 및 비상연락망 구축

라) 사고유형별 대응절차 수립

마) 사고유형별 응급조치

바) 사고유형별 사고대응 훈련(시나리오)

나. 사고대응 단계별 수행업무

연구실 사고 발생 시 대응 단계별 수행업무는 아래와 같음

진행 단계		수행 업무		업무 수행
연구실 사고 발생
↓
사고보고		◦ 최초발견자(연구실책임자) → 연구지원부 ※ 필요시 소방서 등에 신고 ◦ (연구실 안전환경관리자) → 연구원장		◦ 연구실 안전관계자
↓
사고대응		◦ 필요 시 연구실사고대책본부 구성 ◦ 사고피해 확대 방지 조치 ◦ 연구실책임자에 의한 응급조치		◦ 연구실 안전관계자
↓
사고조사		◦ 사고원인 규명 및 사고로 인한 인명 및 재산 피해 확인		◦ 연구지원부서장
↓
재발방지 대책 수립·시행		◦ 연구실 안전환경관리자는 사고방지 대책 수립 후 연구주체의장에게 보고 ◦ 연구실 책임자는 재발방지대책 시행		◦ 연구지원부서장 ◦ 연구실 책임자
↓
사후관리		◦ 재발방지 대책시행 여부 확인 및 사고 분석결과를 바탕으로 향후 안전관리 추진계획에 반영		◦ 연구원장 ◦ 연구지원부서장

※ 연구실 안전관계자 : 연구실책임자, 연구실 안전환경관리자,

연구지원부의 시설 및 안전 담당직원 등

다. 사고보고 체계

	과학기술정보통신부장관, 서울특별시장																				◦ 안전정책 수립·시행
								↑
											연구원장										◦ 필요 시 사고대책본부 구성 ◦ 사고수습대책 수립․시행
													↑
소방서 병원					←	연구지원부서장 (연구실 안전환경관리자)															◦ 유관기관 협조 및 대응 ◦ 사고원인 분석 ◦ 사고 상황 미래부 보고 ◦ 필요 시 소방서, 병원 연락
↑							↑
						최초발견자 (연구실 책임자)															◦ 위급상황 전파 및 응급처치 ◦ 사고피해최소화대책 시행 ◦ 필요 시 소방서, 병원 연락

1) 연구실사고 발생시 최초발견자는 연구실책임자에게 즉시 보고

2) 연구실책임자 : 연구지원부장에게 사고 발생사항을 통보

필요 시 소방서 및 병원 등 유관기관에 협조요청

3) 연구지원부장 : 연구원장에게 사고상황 보고

4) 연구실 안전환경관리자

가) 중대 연구실사고 : 지체없이 다음 각 항의 사항을 시장 및 미래창조과학부에 전화, 팩스, 전자우편 등 적절한 방법으로 보고

- 사고발생 개요 및 피해상황

- 사고조치 및 전망

- 그 밖의 중요한 사항

나) 일반연구실 사고 : 발생일로부터 1개월 이내에 연구실사고조사표를 작성하여 시장 및 미래창조과학부장관에게 제출

※ 단 시장보고 시는 연구원의 시장보고 절차 및 양식을 준용함

라. 사고대응 체계

1) 중대연구실 사고 대응

가) 연구원장은 중대연구실 사고 발생 즉시 사고대책본부를 운영하기 위해 사고대응반과 현장사고조사반 구성

나) 사고대책본부는 사고대응반을 사고 장소에 급파하여 초기 인명 구호 활동 및 사고피해의 확대 방지에 주력

다) 사고대응반의 사고대응이 어려운 경우 관계기관(소방서, 경찰서 등)의 협조를 받아 사고 대응

라) 현장사고조사반은 사고원인 규명

[사고대책본부 구성 및 주요 임무]
구 분	구 성	주요 임무
사고대책 본부	◦ 본부장 : 연구원장	◦ 사고대응반, 현장사고 조사반 구성·운영 ◦ 사고수습대책 수립 및 시행
사고대응반	◦ 반장 : 연구실 책임자 ◦ 반원 : 2인 이상	◦ 사고피해 최소화 대책 시행 ◦ 인명피해자 긴급 후송 ◦ 유관기관 협조 및 대응 ◦ 피해자 가족 대응
현장사고 조사반	◦ 반장 : 연구지원부장 (또는 연구실안전환경관리자) ◦ 반원 : 2인 이상	◦ 사고조사반과 공조체계 구축 ◦ 사고원인 분석 ◦ 사고현장 출입 통제 ◦ 사고현황 미래창조과학부 및 서울특별시장 보고

2) 일반 연구실사고 대응

가) 연구원장은 필요 시 현장사고조사반 운영

나) 연구실 안전환경관리자는 사고원인 및 피해규모를 파악하여 연구원장 및 미래창조과학부장관에게 보고

다) 연구실 안전환경관리자는 사고원인을 분석하고 사고재발방지  대책 수립

라) 연구실책임자는 적절한 응급조치를 실시하고 재발방지대책 시행

구 분	구 성	주요 임무
현장사고 조사반	◦ 반장 : 연구지원부장 (또는 연구실 안전환경관리자) ◦ 반원 : 1인 이상	◦ 사고원인 분석 및 피해조사 ◦ 재발방지대책 수립 ◦ 사고현황 미래창조과학부 보고

3) 단순 연구실사고 대응

연구실 책임자는 적절한 응급조치실시 후 재발방지대책 수립·시행

마. 사고조사 체계

1) 중대연구실 사고 발생 시 연구원장은 즉시 현장사고조사반을 구성하여 현장상황을 파악

2) 사고조사는 물적 증거가 손상 또는 소실되기 전에 착수하여야 하며 늦어도 사고대응이 완료된 후 24시간 이내에 착수하고, 필요에 따라 외부 사고조사기관에 조사를 의뢰

3) 현장 사고조사반은 조사된 사고내용을 기초로 하여 사고원인에 따른 재발 방지대책 제시

4) 사고조사 보고서의 작성 : 현장 사고조사반은 수집된 자료를 검토하여 사고의 원인분석 및 대책수립 등 다음의 사항이 포함된 사고조사 보고서를 작성하여 연구주체의 장에게 보고

가) 사고발생 일시 및 사고조사 일자

나) 사고 개요 및 발생원인

다) 사고 원인물 사진, 사고현장 사진, 피해 사진

라) 사고의 유형 및 피해의 크기와 범위

마) 조치 현황

바) 사고재발방지를 위한 장단기 대책 등

바. 재발방지대책 수립·시행

1) 재발방지대책은 사고의 원인을 확실하게 규명하여 동종‧유사사고가 재발하지 않도록 예방하는데 근본 목적이 있음

2) 현장사고조사반은 사고조사 후 도출된 권고사항 및 수립된 사고방지대책에 대해 시정 및 조치 계획을 수립하고, 그 결과를 연구원장에게 총괄 보고

3) 연구실 책임자는 동종‧유사사고의 재발을 방지하기 위하여 관련 연구활동종사자를 대상으로 안전교육 실시 등 재발방지 대책 시행

사. 사후관리

1) 연구원장은 시정조치 계획에 따라 이행이 되는지 여부를 확인하고 시정조치 미 이행 시 필요하다면 연구활동 중지 명령을 내림

2) 연구실 안전환경관리자는 사고보고서를 재해통계 및 사고방지를 위한 교육 자료로 활용하기 위하여 보존

3) 연구실 안전환경관리자는 매년말 사고 통계를 분석하고, 향후년도 안전관리 추진계획에 반영하여 연구원장에게 보고

4. 사고 유형별 대응 절차

가.  사고유형 분류

1) 연구실사고 통계결과를 기초로 6개 분야, 13개의 사고유형분류

2) 각 사고유형별 예방․대비, 대응, 복구단계에서의 직무별 역할기술

<< 연구실 사고유형 분류표>>

구분		사고 유형		비고
I	화학	I - 1	화학물질 누출․접촉
		I - 2	화학물질 화재․폭발
II	가스	II - 1	가연성 가스 누출․폭발
		II - 2	독성 가스 누출
III	전기	III - 1	감전
		III - 2	전기화재
IV	생물	IV - 1	병원성 물질 유출
		IV - 2	동물, 바늘에 의한 부상
		IV - 3	안전작업대 내 유출
V	기계	V - 1	끼임 및 절단
VI	기타	VI - 1	화상
		VI - 2	상처 및 출혈
		VI - 3	유해광선 접촉

나. 사고유형별 대응절차

1) 사고유형(I - 1) : 화학물질 누출․접촉
※ 사고 상황 → 황산이 들어 있는 시약병을 옮기는 과정에서 병을 바닥에 떨어뜨려 용기가 파손되고 황산액이 바닥에 누출된 상태
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	안전담당 부서 (연구실 안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	◦ MSDS/GHS 비치 및 교육 ◦화학물질 성상별 분류 보관	◦다량의 인화물질을 보관하기 위한 별도보관 장소마련
사고 대응 단계	◦주변 연구활동종사자들에게 사고 전파 ◦안전담당부서(필요 시 소방서, 병원)에 약품 누출 발생사고 상황 신고(위치, 약품 종류 및 양, 부상자 유·무 등) ◦유해물질에 노출된 부상자의 노출된 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 ◦금수성물질이나 인등 물과 반응하는 물질이 묻었을 경우 물로 세척 금지 ◦위험성이 높지 않다고 판단되면, 안전담당부서와 함께 정화 및 폐기작업 실시	◦누출물질에 대한 MSDS/ GHS 및 대응 장비 확보 ◦사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ◦개인보호구 착용 후 사고처리(흡착제, 흡착포, 흡착휀스, 중화제 등 사용) ◦부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦사고원인 조사 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

2) 사고유형(I - 2) : 화학물질 화재․폭발
※ 사고 상황 ① → 실험 중 톨루엔(유기화합물 등) 들어 있던 용기 내 압력 증가로 용기가 파열되면서 톨루엔(유기화합물 등)이 비산 되어 화재 발생
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	안전담당 부서 (연구실 안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	◦MSDS/GHS 비치 및 교육 ◦화학물질 성상별 분류 보관 ◦폭발 대비 대피소 지정	◦다량의 인화물질을 보관하기 위한 별도보관 장소 마련
사고 대응 단계	◦주변 연구활동종사자들에게 사고 전파 ◦위험성이 높지 않다고 판단되면, 초기진화 실시 ◦2차 재해에 대비하여 현장에서 멀리 떨어진 안전한 장소에서 물 분무 ◦금수성 물질이 있는 경우 물과의 반응성을 고려하여 화재 진압 실시 ◦유해가스 또는 연소생성물의 흡입 방지를 위한 개인보호구 착용 ◦유해물질에 노출된 부상자의 노출된 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 ◦초기진화가 힘든 경우 지정대피소로 신속히 대피	◦방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 ◦호흡이 없는 부상자 발생 시 심폐소생술 실시 ◦사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ◦필요 시 전기 및 가스설비 공급 차단 ◦사고물질의 누설, 유출방지가 곤란한 경우 주변의 연소방지를 중점적으로 실시 ◦유해화학물질의 확산, 비산 및 용기의 파손, 전도방지 등 조치 강구 ◦소화를 하는 경우 중화, 희석 등 재해조치를 병행 ◦부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦지정대피소로 집결한 인원 확인(건물별 또는 연구실별) ◦전기 및 가스 설비 점검 후 공급 ◦사고장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

※ 사고 상황 ② → 폐액용기를 들고 운반 하는 중 폐액 용기 파열로 운반자가 화상을 입는 사고 발생
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	안전담당 부서 (연구실 안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	◦각 폐액용기에 연구실명, 폐액 종류, 주의사항 등 라벨 부착 ◦폐액 종류별 각각 분리 보관 ◦폐액용기는 통풍이 잘 되는 그늘진 곳에 보관 ◦폐액용기 운반 시 보호구 착용	◦폐액용기 운반용 기구 비치 ◦폐액용기의 운반담당자 지정 및 운반 절차 등 수립․시행 ◦폐액용기 임시 저장소 마련
사고 대응 단계	◦주변 연구활동종사자들에게 사고 전파 ◦안전담당부서(필요 시 소방서, 병원)에 사고 상황 신고(위치, 폐액 종류 및 양, 부상자 유·무 등) ◦부상자의 폐액 접촉 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 ◦위험성이 높지 않다고 판단되면, 안전담당부서와 함께 정화작업 실시	◦누출물질에 대한 MSDS/GHS 및 대응 장비 확보 ◦사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ◦개인보호구 착용 후 사고처리(흡착제, 흡착포, 흡착휀스, 중화제 등 사용) ◦부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦사고원인 조사 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

3) 사고유형(II - 1) : 가연성 가스 누출․폭발
※ 사고 상황 → 실험 중 분석 장비(GC:가스크로마토그래피)에 연결되어 있는 가스 배관 이음부에서 가연성 가스(수소)가 누출되고 있는 상황
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	안전담당 부서 (연구실 안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	◦가연성 가스용기는 통풍이 잘 되는 옥외장소에 설치 ◦가연성가스 검지기 설치 및 관리 ◦가스용기 고정장치 설치 ◦상시 가스누출 검사 실시	◦주요 가스 사용 현황 및 정보 파악 ◦옥외 설치 가스배관에 대한 부식여부 등 이상 여부 점검 ◦가스저장소 등 가스설비의 주기적 점검 실시 ◦가스누출경보장치의 주기적인 검·교정 실시
사고 대응 단계	◦가스누출 사실 전파 및 건물 내에 체류 중인 사람이 대피할 수 있도록 알림 ◦안전이 확보되는 범위 내에서 사고확대 방지를 위하여 밸브차단 및 환기 등 적절한 조치 취함 ◦누출규모가 커서 대응이 불가능할 경우 즉시 대피	◦방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 ◦가스농도측정기를 이용해 누출 가스 농도 측정 ◦사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ◦필요 시 전기 및 가스설비 공급 차단 ◦대량누출의 경우 폭발로 이어지지 않도록 점화원 제거(밸브 차단, 주변 점화원 제거, 충격 등 금지) ◦부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦전기 및 가스 설비 점검 후 공급 ◦사고장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

5) 사고유형(III - 1) : 전기 감전
※ 사고 상황 → 누전차단기의 작동 불량인 상태에서 절연불량의 전기 기기(또는 전선피복의 노출부) 접촉으로 감전
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	안전담당 부서 (연구실 안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	◦고전압 및 감전 안전보건표지 부착 ◦젖은 손으로 전기기기 취급 금지 ◦전기기기의 수리는 전문가에게 의뢰 ◦비규격 및 안전인증 미취득 전기제품 사용 금지 ◦개인보호구 보유 및 실험 형태에 따라 반드시 착용 ◦전기관련 실험시에 안전거리 확보 ◦전기기기 사용 시에는 필히 접지	◦자동심장제세동기(AED) 위치 파악 ◦연구실 내 추가 설치되는 전기기기의 정격용량 확인 등 정격 용량 증감 요소 확인 및 조치 ◦누전차단기 등 보호장치에 대한 작동 상태 주기적 점검
사고 대응 단계	◦절연장갑 착용 후 해당 전기기기 전원 신속히 차단 ◦구호자의 2차 감전을 방지하기 위해 절연봉(마른 나무막대, 플라스틱 막대 등)을 이용하여 부상자를 구호하고 부상자와 신체접촉이 되지 않도록 주의 ◦부상자의 상태(의식, 호흡, 맥박, 출혈 유무)를 확인하여 심폐소생술 등 응급처치 ◦필요 시 병원에 신고	◦사고현장 주변 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ◦의식이 있는 부상자는 담요, 외투 등을 덮어서 따뜻하게 유지 ◦의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 호흡유무를 체크하여 심폐소생술(CPR) 혹은 자동체외 제세동기(AED) 실시 ◦부상자 병원으로 이송 조치 ◦전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연진단을 실시하여 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦사고장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

※ 자동체외제세동기(AED, Automated External Defibrillator) : 급성 심정지 환자, 또는 심장박동  기능을 잃어버린        사람에게 전기충격을 주어 심장을 정상 상태로 회복시키는 기기

※ 심폐소생술(CPR, Cardiopulmonary Resuscitation) : 심장과 폐의 활동이 갑자기 멈추었을 때 실시하는 응급처치

6) 사고유형(III - 2) : 전기 화재
※ 사고 상황 → 많은 플러그가 꽂혀 있어 정격용량을 초과하여 사용하고 있는 멀티콘센트의 과열(또는 단락, 스파크, 접촉불량, 누전 등)로 화재 발생
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	안전담당 부서 (연구실 안전환경관리자)
사고 예방· 대비 단계	◦용량을 초과하는 문어발식 멀티콘센트 사용 금지 ◦전기기기의 수리는 전문가에게 의뢰 ◦비규격 및 안전인증 미 취득 전기제품 사용 금지 ◦전열기 근처에 가연물 방치 금지 ◦전기기기 사용시 필히 접지	◦금속제 외함 전기기기 접지실시 ◦결함이 있는 전기설비는 즉시 수리 또는 교체 ◦연구실 내 추가 설치되는 전기기기의 정격용량 확인 등 정격 용량 증감 요소 확인 및 조치 ◦보호 장치 등 안전설비에 대한 작동상태 주기적 점검
사고 대응 단계	◦사고발생 전기기기의 전원을 신속히 차단 ◦연기에 의한 피해자나 화재에 의한 화상자 발생 시 응급처치 ◦화재 발생 시 해당기기에 물을 뿌리면 감전 위험 있으므로 물 분사 금지 ◦소화기는 가능하면 C급 소화기 사용하여 초기 진화 ◦필요 시 유관기관(소방서, 병원 등)에 신고	◦사고현장 주변 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ◦사고 발생 지점 전기배선 상위단의 분전반 전원 차단 ◦연기 질식 환자에 대비한 신선한 공기 확보 및 안전한 장소로 유도 및 안정 ◦전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연진단을 실시하여 사고 원인 제거 재차 확인 ◦화상 및 질식 전문병원으로 신속하게 이동 조치
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦사고장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

7) 사고유형(IV - 1) : 미생물 실험실 병원체 유출
※ 사고 상황 → 병원체, 유전자변형생물체의 유출로 인한 감염 ※ 사고 상황 → 병원체, 유전자변형 생물체의 유출로 인한 2차 감염 ※ 사고 상황 → 병원체의 외부 유출로 오염
∎ 생물안전 사고에는 유전자변형생물체(LMO)의 외부 유출사고와 3등급이상 및 고위험병원체 사고인 “경보” 및 “비상”단계의 사고도 포함되나 이와 관련된 LMO 사고는 미래창조과학부 발간 “시험 연구용 LMO 비상조치 매뉴얼”에 자세히 설명되어 있으며, 고위험 병원체, 3등급 이상의 생물안전 사고는 질병관리본부에서 발간한 ‘실험실 생물안전지침’을 참고
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	생물안전담당 부서 (생물 안전관리자)
사고 예방·대비 단계	◦연구실 책임자 및 연구활동종사자 정기안전교육 이수 ◦연구실은 승인 받은 자만 출입하고 출입문은 항상 닫아 둠 ◦연구실 별 생물사고 대응 도구 (biological spill kit) 구비 ◦병원체 특성별 병원 연계체계 구축 ◦자체 생물안전위원회에서 위해성 평가를 완료한 생물실험체, 병원체, LMO에 한하여 실험	◦생물안전관리자는 법정교육인 사전교육 및 연간교육 이수 ◦생물위해성 평가 실시 여부 감독 ◦생물실험 시설 주변에 대한 정기 소독 등 감염방지 대책 시행 ◦생물 실험 후 폐기물 발생에 따른 적정한 폐기 수립 및 시행 ◦생물 실험 종사자에 대한 정기 건강검진 조치
사고 대응 단계	◦부상자의 오염된 보호구는 즉시 탈의하여 멸균봉투에 넣고 오염부위를 세척 한 뒤 소독제 등으로 오염 부위 소독 ◦부상자 발생 시 부상 부위 및 2차 감염 가능성 확인 후 기관 내 보건담당자에게 알리고, 필요시 소방서 신고 ◦흡수지로 오염부위를 덮은 뒤 그 위에 소독제를 충분히 부어 오염의 확산을 방지한 뒤 퇴실 ◦2차 피해 우려 시 접근금지 표시를 하여 2차 유출확대 방지	◦사고 접수 후 응급치료도구와 생물안전 사고 대응 도구(biological spill kit)을 가지고 사고 현장으로 출동. ◦사고현장 출동 시 적절한 개인보호구 착용 후 사고 수습 지원 (마스크, 1회용 실험복, 안전장갑, 1회용 덧신 등) ◦사고현장 접근 금지테이프 설치 및 현장 통제 ◦필요시 생물안전위원회 소집 및 사고 대책위원회 구성
사고 복구 단계	◦오염 된 연구실 탈 오염 처리 및 오염 확산 방지 처리 ◦생물안전사고 부상자의 2차 획득 감염사고 관찰, 진단 및 치료 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦사고 발생지 탈 오염 처리 및 오염 확산방지 확인 후 연구실 사용 재개 결정 ◦부상자의 2차 획득 감염 여부 확인 ◦기관 생물안전위원회에서 확립 된 사고 방지 안 실행을 연구실 책임자 및 사고 유발자에 지시하고 이의 실행여부 감독 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

4) 사고유형(II - 2) : 독성가스 누출
※ 사고 상황 → 독성가스 보관 실린더캐비닛에서 독성가스(알진ㆍ디보레인ㆍ세렌화수소ㆍ포스핀 등) 누출로 경보음이 작동 함
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	안전담당 부서 (연구실 안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	◦독성가스용기는 옥외저장소 또는 실린더캐비닛 내 설치 ◦독성가스 특성을 고려한 호흡용 보호구 비치 및 사용 관리 ◦상시 가스누출 검사 실시	◦주요 가스 사용 현황 및 정보 파악 ◦옥외 설치 가스배관에 대한 부식여부 등 이상 여부 점검 ◦독성가스저장소 등 가스 설비의 주기적 점검 실시
사고 대응 단계	◦가스누출 사실 전파 및 건물 내에 체류 중인 사람이 대피할 수 있도록 알림 ◦사고 적응성 개인보호구를 신속하게 착용 ◦안전이 확보되는 범위 내에서 사고확대 방지를 위하여 밸브 차단 ◦유독기체 흡입 부상자의 경우 통풍이 잘 되는 곳으로 옮기고 안정을 취하게 함 ◦누출규모가 커서 대응이 불가능할 경우 즉시 대피 ◦대피 시에는 출입문 및 방화문을 닫아 피해 확산 방지	◦방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 ◦가스농도측정기를 이용해 누출 가스 농도 측정 ◦사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ◦부상자 발생 시 응급조치 및 병원으로 이송 조치 ◦적정 개인보호구(방독면 등) 착용 후 가스 설비 누출 원인 제거 ◦필요시 소방서 및 한국가스 안전공사(1544-4500)에 신고
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦누출지역의 정상복구를 위하여 잔류 가스 완전 제거 ◦사고장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

8) 사고유형(IV - 2) : 동물 물림, 바늘 등에 의한 부상
※ 사고 상황 → 실험 중 동물에게 손가락을 물려서 약간의 출혈이 발생된 상황
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	생물안전담당 부서 (생물 안전관리자)
사고 예방·대비 단계	“병원체 유출”과 동일	“병원체 유출”과 동일
사고 대응 단계	◦즉시 실험을 멈추고 부상 부위에 식염수나 비상약 소독제로 소독하고 출혈 시 지혈 ◦실험중인 동물을 케이지에 넣어 보관하거나 병원체를 밀봉하고 부상자의 소독 및 지혈 등을 지원 ◦생물 안전관리자, 동물실관리자 등에게 경위를 설명하여 사고 대응 지시를 받음	◦부상 정도 및 병원체 특성에 따라 적절한 처치 지시 ◦실험동물 사고 시 파상풍 예방 주사 유무를 확인하고 파상풍 치료 주사 및 항생제 치료 ◦병원체 사용 사고는 병원체에 의한 2차 획득 감염 관찰 및 예방 치료 ◦사고 발생 직후 치료 외에도 획득감염 발병 가능성을 확인 하여 추가 치료 및 완전 치료를 반드시 확인
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생 하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦사고원인 조사 ◦필요시 생물안전위원회, 동물 윤리 및 운영위원회 구성 ◦실험동물에 의한 감염 사고는 사후 식약처에 사고보고 ◦가축전염병의 유출 시 농림부 검역검사본부에 사고보고 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

9) 사고유형(IV - 3) : 생물안전작업대(BSC) 내 유출
※ 사고 상황 → 실험 중 생물안전작업대내에서 병원체가 유출된 상황
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	생물안전담당 부서 (생물 안전관리자)
사고 예방·대비 단계	“병원체 유출”과 동일	“병원체 유출”과 동일
사고 대응 단계	◦생물안전작업대 내 팬을 가동하는 것을 확인하고 문을 밑에까지 내린 뒤 대피 ◦생물 유출 사고 대응도구(biological spill kit)내에서 새 장갑과 1회용 보호구로 착용 후 탈 오염 작업 ◦적절한 살균 소독제를 생물안전작업대(BSC) 내부 벽면, 작업대 표면, 이용 도구 및 장비에 도포 ◦감염성폐기물 전용 용기 또는 멸균봉투에 생물안전작업대 유출 사고 시 사용한 물질 폐기 ◦유출 물질이 생물안전작업대 안에서 흘러나왔을 경우, 연구책임자, 생물안전관리자에게 통보하고 지시에 따라 사고대응.	◦생물안전작업대 안에서 외부로 유출된 사고 신고를 접수하였을 경우 위의 생물안전 사고 매뉴얼을 따라 사고 수습 대응 및 지시
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦사고원인 조사 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

10) 사고유형(V - 1) 기기 실험중 끼임 및 절단
※ 사고 상황 → 기기를 이용한 실험 중 기계에 끼임, 물림, 접촉 등에 의해 신체 절단, 골절, 타박상, 찰과상 등의 사고 발생 상황
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	안전담당 부서 (연구실 안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	◦기계 안전장치 설치(방호덮개, 비상 정지 장치 등) ◦기계별 방호조치 수립 ◦기계사용 시 적정 개인보호구 착용	◦보유하고 있는 주요 위험 기계 목록 작성 유지 및 점검 ◦방호장치 작동 여부 확인
사고 대응 단계	◦안전이 확보된 범위 내에서 사고 발견 즉시 사고기계의 작동 중지(전원 차단) ◦사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ◦손가락이나 발가락 등이 잘렸을 때 출혈이 심하므로 상처에 깨끗한 천이나 거즈를 두툼하게 댄 후 단단히 매어서 지혈 조치 ◦절단된 손가락이나 발가락은 깨끗이 씻은 후 비닐에 싼 채로 얼음을 채운 비닐봉지에 젖지 않도록 넣어 빨리 접합전문병원 에서 수술을 받을 수 있도록 조치	◦2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 여부 추가 확인 ◦의식이 있는 부상자는 담요, 외투 등을 덮어서 따뜻하게 유지 ◦의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 호흡 유무를 체크하여 심폐 소생술(CPR) 혹은 자동 심장제세동기(AED) 실시 및 ◦부상자를 병원으로 이송 조치 ◦전원 재투입 전에 기계별 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고 현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦사고기계에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

11) 사고유형(VI - 1) : 실험 중 화상
※ 사고 상황 → 회화로에서 용기를 꺼내는 중 손에 화상사고 발생
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	안전담당 부서 (연구실 안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	◦안전보건표지 부착 및 준수 ◦개인보호구 착용 후 실험	◦연구실 내 고온, 저온 발생장치에 대한 작동 기능 확인 ◦화상치료 전문병원 연락처 등 확보
사고 대응 단계	◦해당실험장치 작동 중지 ◦사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ◦화학물질이 액체가 아닌 고형물질인 경우 물로 씻기 전에 털어 냄 ◦가벼운 화상의 경우 화상부위를 찬물에 담그거나 물에 적신 차가운 천을 대어 통증 감소 ◦심한 화상인 경우 깨끗한 물에 적신 헝겊으로 상처부위를 덮어 냉각하고 감염 방지 등 응급조치 후 병원 이송 조치 ◦화상부위나 물집은 건드리지 말고 2차 감염을 막기 위해 상처부위를 거즈로 덮음	◦2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 여부 추가 확인 ◦부상자를 병원으로 이송 조치 ◦전원 재투입 전에 기계별 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦사고장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

12) 사고유형(VI - 2) : 상처 및 출혈
※ 사고 상황 → 비이커 운반 중 비이커가 깨짐으로 인한 베임 ※ 사고 상황 → 이동 중 설치된 실험기기와의 충돌에 의한 출혈
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	안전담당 부서 (연구실 안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	◦개인보호구 착용 후 실험 ◦안전보건표지 부착 및 준수	◦기관 주변 전문병원 연락처 등 비상연락망 확보
사고 대응 단계	◦사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ◦베인 경우 상처 소독보다 지혈에 신경 쓰고 작은 상처는 1회용 밴드로 감아주고 큰 상처의 경우 붕대를 감은 후 상처부위를 심장보다 높은 곳에 위치 ◦피부가 까진 경우 소독하기 전에 흐르는 깨끗한 물로 씻고 소독액 사용 ◦멍이든 부위를 얼음주머니나 찬물로 찜질을 하고 시간이 지나 다친부위를 움직이지 못하면 골절이나 염좌가 의심되므로 병원진료 실시 ◦지혈 등 응급조치 시행	◦필요 시 부상자를 병원으로 이송 조치
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦사고원인 조사 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

13) 사고유형(VI - 3) : 유해광선 접촉
※ 사고 상황 → 실험실 공사중 유해광선에 의한 시력 장애 발생
구 분	해당 연구실 (연구실 책임자, 연구활동종사자)	안전담당 부서 (연구실 안전환경관리자)
사고 예방·대비 단계	◦발생원의 격리, 차폐 ◦차광장치 설치 ◦차광보호구 구입 및 비치 ◦실험 중 차광보호구 착용	◦차광, 차폐장치 이상 여부 점검 ◦차광보호구 이상여부 수시 점검
사고 대응 단계	◦해당실험장치 작동 중지 ◦사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ◦기관 내 보건소 또는 병원에 이송 조치	◦사고접수 및 사고 장비(레이저, 용접기 등)의 위험성 확인 ◦사고현장 출동 및 안전보호구 착용(보안경, 안전장갑 등) ◦2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 여부 추가 확인 ◦전원 재투입 전에 해당실험장치의 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ◦사고원인 조사 ◦사고내용 미래창조과학부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련ㆍ시행

다. 사고유형별 응급조치

연구실내에서 화재, 폭발, 부상 등의 사고 발생 시 기본 응급처치 후 인근 병원으로 이송하여 치료

1) 옷에 불이 붙었을 때

당황하여 뛰지 말고 불 붙은 옷을 벗거나, 바닥에 구르거나, 담요나 실험복을 덮어 불을 끈다. 얼굴 부근의 불이 아닐 경우 화학화재용 소화기를 사용하여도 좋고, 물에 섞이지 않는 유기용매에 의한 불이 아닐 경우에는 비상샤워기로 샤워 실시

2) 불에 의한 화상을 입었을 때

흐르는 찬물로 화상부위를 15분 이상 식혀주고 인근 병원으로 이송하여 치료

3) 화학물질에 의한 화상을 입었을 때

즉시 물로 씻거나 비상샤워기로 샤워를 하고 인근 병원으로 이송하여 치료  ※ 비상샤워기는 녹물이 나오지 않도록 정기적으로 시험 실시

4) 눈에 화학물질이 들어갔을 때

즉시 세안기를 이용하여 15분 이상 씻은 후 인근 병원으로 이송하여 치료

※ 세안기는 녹물이 나오지 않도록 정기적으로 작동 시험 실시

5) 유독한 기체를 흡입하였을 때

즉시, 통풍이 잘되는 곳으로 옮겨, 앉거나 누워서 깊게 호흡을 한다. 다량의 기체 흡입 시 즉시 인근병원으로 이송하여 치료

6) 베었을 때

에탄올로 소독하고, 깨끗한 붕대나 천을 사용하여 지혈시킨 후 인근 병원으로 이송하여 치료

7) 화재ㆍ폭발이 발생하였을 때

연구실에서 모든 연구원을 대피시키고, 부상자는 인근 병원으로 이송하여 치료받게 하고, 화재 발생 시에는 근처 소화기로 초기진화하고, 큰 화재는 신속하게 119에 연락

5. 사고 대응 훈련(시나리오)

가. 화학물질(질산) 누출
단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00+00	• [사고발생] 연구실 바닥에 질산 오염 -실험테이블 가장자리에 있던 질산병을 연구자의 부주의로 넘어뜨려 연구실 바닥에 쏟아짐
	h:00+01	• [사고자] 실험 동료에게 사고 전파 -사고자는 상황을 신속히 동료에게 알려 상황 전파를 부탁함
	h:00+03	• [실험동료] 상황 전파 -건물 내 사고 전파 -연구실 책임자와 안전담당부서에 상황 전파
사고 대응	h:00+05	• [사고자] 질산 확산 방지 -산 중화제를 사용하여 중화 후 흡착포, 흡착제를 이용하여 질산 확산 방지 • [안전담당 부서] 상황 전파 및 현장 투입 -지정대피소로 대피할 수 있도록 상황 전파 -안전관련 담당자들의 현장 출동 -지휘계통과 상급기관에 통보(119등)
	h:00+10	• [안전담당 부서] MSDS/GHS(대응 방법 확인) 및 피해 차단 -질산의 MSDS/GHS를 확인하고 대응 방법 및 장비를 확보 -개인보호구 착용 후 사고 현장 진압 -누출된 약품과 급격하게 반응하는 화학물질 격리
	h:00+20	• [119] 누출사고대응 -안전담당 부서와 연구실 책임자에게 사고 정보 요청 -최적 누출대응방법 결정 및 시행 -필요 시 주변 주민에게 설명 • [안전담당 부서, 연구실 책임자] 119에 사고 상황 전달 -누출물질 정보 및 누출 현황 등 -119의 현장 진입로 확보
사고 복구	h:00+40	• [안전담당 부서] 필요 시 사고조사반 구성 -사고조사반을 구성하여, 임무 부여 • [사고조사반] -사고현장 수습 및 현장 자료 확보 -사고원인 조사, 분석 및 재발방지 대책 수립 -상급기관에 보고 등

2. 화학물질에 의한 화재 발생
단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00+00	• [사고발생] 화재감지기 동작 - 임의 구역에서 화재가 발생하여 감지기가 동작함 - 연구실 책임자가 잠시 자리를 비운 상태
	h:00+05	• [안전담당 부서] 화재 구역 확인 및 상황 전파 - 화재구역 확인하고, 비상대피방송을 실시 ex) O층 OOO호 화재발생! 긴급대피! : 3회 반복 - 안전관리 담당자들을 현장 투입 초기 진화 및 연구실 책임자 에게 연락 • [안전담당 부서] 사고 통보 - 지휘계통과 상급기관 통보(119 등)
사고 대응	h:00+10	• [연구실 책임자] 연구 상황 전달 - 사용 중이던 연소 물질 정보를 안전관리 담당 부서에 전달
	h:00+12	• [안전담당 부서] 긴급 조치 및 초기 진압 - 사고 구역의 전기공급과 가스밸브 차단 - MSDS/GHS 확인하고, 개인보호구를 착용한 안전담당 부서의 현장인원이 초기 진압 실시
	h:00+20	• [119] 화재진압 - 안전담당 부서와 연구실 책임자에게 사고 정보를 요청 - 최적 화재진압방법 결정 및 시행 • [안전담당 부서, 연구실 책임자] 119에 사고 상황 전달 - 연소물질 정보 및 화재 현황 등 - 119의 현장 진입로 확보
사고 복구	h:00+40	• [안전담당 부서] 필요시 사고조사반 구성 - 사고조사반을 구성하여, 임무 부여 • [사고조사반] - 사고현장 수습 및 현장 자료 확보 - 사고원인 조사, 분석 및 재발방지 대책 수립 - 상급기관에 보고 등

3. 가연성 가스(수소) 누출
단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00+00	• [사고발생] 가연성가스 누출 사고 - 실험 중 테프론 배관이 낡아 가연성가스(수소)가 누출되어 화재 및 폭발의 위험이 발생함 • [사고자] 사고 발생 통보 및 대피 - 연구실 책임자 및 동료에게 가스 누출 사실 통보 - 사고 연구실 외부로 대피, 주변 연구실에 사고내용 전파
	h:00+02	• [연구실 책임자] 신고 및 조치 - 사고 가스 명칭과 위험성 신고 - 환기 등 적절한 조치
	h:00+04	• [안전담당 부서] 연구실 사고 접수 - 사고 상황 파악, 피해확대 및 중화재 살포 - 개인보호구, 사고대응장비 등을 구비하고 현장 출동
사고 대응	h:00+06	• [연구실 책임자] 사고연구실 주변 통제 - 개인보호구 착용 및 사고 규모에 따라 대피 조치
		• [안전담당 부서] 피해 확대 예방을 위한 조치 - 현장 통제 및 건물 내 체류 인원 대피 조치 - 소방대 및 지원부서 도착 시 현장 안내
	h:00+15	• [안전담당 부서] - 부상자 후송 - 누출 가스 농도 측정
사고 복구	h:00+30	• [연구실 책임자] - 사고 원인 및 재발 방지 대책 수립 - 유사사고 재발 방지 교육 실시 • [연구실 연구실 안전환경관리자] - 사고 처리 기술 자문 - 미래창조과학부 사고보고 • [안전담당 부서] - 사고원인 및 피해 현황 파악 후 사고대책위원장에게 보고 - 누출사고 원인에 따라 대책 강구 후 동종사고 예방 • [사고대책본부] - 중대사고 발생 시 - 사고 대응반 : 언론 및 방송관련 취재활동 지원하고 퇴원 가능 환자기한 내 퇴원 및 배상 합의 - 현장 사고조사반 : 사고 관련 정보들을 종합하여 사고원인 파악

4. 독성가스(암모니아) 누출
단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00+00	• [사고발생] 독성가스 누출 사고 - 실험실 내에 비치된 독성가스(암모니아)누출 경보기가 울리는 사고가 발생함 • [사고자] 사고 발생 통보 및 대피 - 응급환자 연구실에서 안전한 장소로 이송 - 연구실 책임자 및 동료에게 가스 누출 사실 통보 - 사고 연구실 외부로 대피, 주변 연구실에 사고내용 전파
	h:00+04	• [연구실 책임자] 신고 및 조치 - 사고 가스 명칭과 위험성 신고 - 환기 등 알칼리 중화제(물) 살포
	h:00+05	• [안전담당 부서] 연구실 사고 접수 - 사고 상황 파악, 피해확대 예방조치사항 지시 - 개인보호구, 사고대응장비 등을 구비하고 현장 출동
사고 대응	h:00+10	• [연구실 책임자] 사고연구실 주변 통제 - 개인보호구 착용 및 사고 규모에 따라 대피 조치
		• [안전담당 부서] 피해 확대 예방을 위한 조치 - 현장 통제 및 건물 내 체류 인원 대피 조치 - 119 및 지원부서 도착 시 현장 안내
	h:00+15	• [안전담당 부서] - 부상자 후송 - 누출 가스 농도 측정
사고 복구	h:00+30	• [연구실 책임자] - 사고 원인 및 재발 방지 대책 수립 - 유사사고 재발 방지 교육 실시 • [연구실 안전환경관리자] - 사고 처리 기술 자문 - 미래창조과학부에 사고보고 • [안전담당 부서] - 사고원인 및 피해 현황 파악 후 사고대책위원장에게 보고 - 누출사고 원인에 따라 대책 강구 후 동종 사고 예방 • [사고대책본부] - 중대사고 발생 시 - 사고 대응반 : 언론 및 방송관련 취재활동 지원하고 퇴원 가능 환자기한 내 퇴원 및 배상 합의 - 현장 사고조사반 : 사고 관련 정보들을 종합하여 사고원인 파악

5. 전선접촉에 의한 감전
단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00+00	• [사고발생] 감전사고 발생 - 전류가 흐르는 전선과 접촉하여 감전되어 쓰러짐
	h:00+03	• [최초목격자, 실험동료, 연구실 책임자] 신고 및 전원차단 - 연구실 책임자 및 주위 동료에게 사고내용을 전파 - 해당 연구실 분전반의 전원 차단 - 즉시 유관기관(119, 병원 등) 신고 - 안전관리 담당부서 혹은 방재센터에 신고
	h:00+05	• [안전담당 부서] 연구실 사고 접수 - 사고 상황 파악, 피해확대 예방조치사항 지시 - AED 현장 확보 지시 및 개인보호구 구비 후 현장 출동
사고 대응	h:00+10	• [실험동료, 연구실 책임자] 조치 및 사고자 상태 확인 - 피해확대방지를 위하여 위험요소 제거 - 부상자의 의식, 호흡상태 등을 확인 후 전달
		• [연구실 안전환경관리자] 응급 조치 및 후송 - 부상자 상태 확인 후 응급 조치(CPR, AED 등) 후 구급대원에게 인계
	h:00+15	• [안전관리담당 부서] 사고 관련 정보 수집 및 현장 상황 파악 - 현장 통제 및 사고 관련 정보 수집 - 부상자 관련 정보 수집 및 가족에게 통보
사고 복구	h:00+20	• [병원] 부상자 상태 확인 • [연구실 책임자] 연구실 내부 상황 확인
	h:00+20	• [안전담당 부서] 사고수습을 위한 역할 분담 및 수행 - 사고원인 조사 및 분석 - 사고조사 보고(기관 내부 및 미래창조과학부)
	h:00+30	• [병원] 부상자 상태 안전담당 부서에 통보 • [안전담당 부서] 사고 상황종료 및 사고발생기관에 통보

6. 과부하로 인한 화재
단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00+00	• [사고발생] 과부하로 인한 화재 발생 - 멀티콘센트에서 과부하로 인하여 화재 발생(연기, 냄새 등)
	h:00+03	• [최초목격자, 실험동료, 연구실 책임자] 신고 및 전원차단 - 화재 경보기 작동, 방화벽 동작, 초기 진화 - 연구실 책임자 및 주위 동료에게 사고내용을 전파 - 해당 연구실 분전반의 전원 차단 - 안전담당 부서 혹은 방재센터에 신고
	h:00+05	• [안전담당서] 연구실 사고 접수 - 사고 상황 파악, 피해확대 예방조치사항 지시 - 개인보호구 구비 후 현장 출동
사고 대응	h:00+10	• [실험동료, 연구실 책임자] 조치 및 상태 확인 - 피해확대방지를 위하여 위험요소 제거 - 소규모 화재 발생 시 C급 소화기를 사용하여 진화
		• [연구실 안전환경관리자] 피해 확대 방지 조치 - 현장 통제 및 위험요소 제거 • [119] 화재 진압
	h:00+15	• [안전담당 부서] - 사고 관련 정보 수집 및 2차사고 확대방지 조치
사고 복구	h:00+20	• [연구실 책임자] 연구실 내부 상황 확인 - 부상자 유무 및 피해재산 파악
	h:00+20	• [안전담당 부서] 사고수습을 위한 역할 분담 및 수행 - 사고원인 조사 및 분석 - 사고조사 보고(기관 내부 및 미래창조과학부)
	h:00+30	• [안전담당 부서] 사고 상황종료 및 사고발생기관에 통보

7. 병원성 물질 유출
단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00 +00	• [사고발생] BSL2 내 LMO HCV 바이러스 사용 중 보관함 파쇄로 인한 부상 및 병원체 유출 및 연구자 감염 위험 발생 - BSL2에서 병원체 사용 중 용기 파쇄로 인한 부상 및 감염 위험상황, 파쇄로 인한 LMO 병원체 오염 확산 가능성이 있으나 연구실 내부라 자체 확산제어가 가능한 상황(주의 단계) • [사고자] 상황전파 - 목격자는 연구책임자 또는 생물안전관리 부서에 사고 전파
	h:00 +01	• [사고자, 목격자, 연구실 책임자] 초동조치, 응급처치 및 신고 - 목격자, 연구실 책임자는 사고 발생 시 즉시 접근 통제 조처 - 부상자의 오염된 보호구, 개인 복장에 소독제를 도포 후 탈의, 식염수, 알콜 등으로 부상부위를 씻긴 후 지혈소독 등 부상자 지원, 119에 신고 - 생물안전 위원회 및 생물안전 담당 부서 보고
	h:00 +05	• [생물안전담당 부서] 연구실 사고 접수 - 사고 상황 파악, 피해확대 예방조치사항 지시 - 지휘계통에 보고 및 생물안전사고대응 키트, first aid kit 등 준비 후 현장 출동
사고 대응	h:00 +08	• [생물안전관리자] 연구실 주변 출입통제 - 초동조치 (부상자 조처 확인 후 추가 조처, 유출구역 출입통제, 경고 표지판 부착, 상황전파 및 대피, 확산 방지조치로 흡습제 도포, 소독제 살포 등) - 입구에 구급대원 도착 시 부상자 안내 지시
		• [연구실 책임자 또는 생물안전관리자] 피해 확대 예방을 위한 조치 - 부상자 지원(MSDS/GHS, 병원체 정보 확보) 후 병원에 이송 - 사고 현장 탈 오염 처리 시작 및 사고 조사 시작(사진 촬영 등)
	h:00 +10	• [생물안전담당 부서]생물안전 위원회에 사고 대책 논의 - 병원체 특성에 맞는 부상자 처리 방안과 탈오염 및 오염 확산 방지 논의
사고 복구	h:00 +50	• [병원] 부상자 치료 상태 확인 2차 감염 가능성 확인 • [생물안전관리자, 연구실 책임자] 연구실 내부 탈 오염 상황 확인, 사용한 안전 보호구 등 처리 후 실험실 재개 공지
	h:00 +55	• [생물안전관리 담당 부서] 사고수습을 위한 역할 분담 및 수행 - 사고원인 조사, 사고 유발자, 부상자, 목격자 인터뷰 및 분석 시작 - 사고보고 (기관 내부 상위 보고)
	h:00 +30	• [병원] 부상자 상태 확인 후, 이후 치료 및 2차 감염 진단 논의(4주 후 HCV항원 확인), 사고 조사 및 사고 재발 방지 방안 준비, 생물안전위원회 개최 준비

8. 유리제 용기 파손에 의한 손가락 상해
단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00 +00	• [사고발생] 전기톱에 의한 손가락 절단 사고 - 유리제 용기의 뚜껑을 닫던 중 용기의 파손으로 손가락 상해 • [사고자] 상황전파 - 부상자는 주위 동료에게 사고를 전파
	h:00 +01	• [사고자, 실험동료] 응급처치 및 신고 - 실험동료는 119 신고 및 응급처치 - 실험동료는 파손된 용기 및 내용물의 적절한 처리 - 안전담당 부서에 신고
	h:00 +04	• [안전담당 부서] 연구실 사고 접수 - 사고 상황 파악, 피해확대 예방조치사항 지시 - 지휘계통에 보고 및 현장 출동
사고대응	h:00 +08	• [연구실 안전환경관리자] 사고 연구실 주변 출입통제 - 건물 관리실 담당자에게 입구에 구급대원 도착 시 사고연구실 안내 할 것을 통보 - 현장 외부인 출입 통제(안전담당부서 직원)
		• [연구실 안전환경관리자] 피해 확대 예방을 위한 조치 - 사고기기 작동중지 확인 및 2차사고 발생 위험요소 확인 - 위험요소 발견 시 필요 조치 실시 - 현장 정보 및 사고자 정보 구급대원에게 전달
	h:00 +12	• [안전담당 부서] 사고 관련 정보 수집 및 현장 상황 파악
		• [안전담당 부서] 사고 및 부상자 관련 정보 수집 - 부상자 정보를 후송 예정 병원에 전달
사고 복구	h:00 +16	• [병원] 부상자 상태 확인 • [연구실 안전환경관리자] 연구실 내부 상황 확인
	h:00 +25	• [안전담당 부서] 사고수습을 위한 역할 분담 및 수행 - 사고원인 조사 및 분석 - 사고조사 보고(기관 내부 및 미래창조과학부)
	h:00 +40	• [병원] 부상자 상태 방재연구센터에 통보 • [안전담당 부서] 사고 상황종료 사고발생기관에 통보

9. 고온멸균기에 의한 화상
단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00 +00	• [사고발생] 고온 멸균기에 의한 화상 사고 - 연구를 위해 고온 멸균기에서 실습도중 고온에 의한 화상 사고 • [부상자] 상황전파 - 부상자는 주위 동료에게 사고를 전파
	h:00 +01	• [사고자, 실험동료] 응급처치 및 신고 - 실험동료는 응급처치 및 119에 신고 - 실험동료는 고온멸균기 작동 정지 - 안전담당 부서에 신고
	h:00 +04	• [안전담당 부서] 연구실 사고 접수 - 사고 상황 파악, 피해확대 예방조치사항 지시 - 지휘계통에 보고 및 현장 출동
사고 대응	h:00 +08	• [연구실 안전환경관리자] 연구실 주변 출입통제 - 건물 관리실 담당자에게 입구에 구급대원 도착 시 사고연구실 안내 할 것을 통보 - 현장 외부인 출입 통제(안전담당 부서 직원)
		• [연구실 안전환경관리자] 피해 확대 예방을 위한 조치 - 사고기기 작동중지 확인 및 2차사고 발생 위험요소 확인 - 위험요소 발견 시 필요 조치 실시 - 현장 정보 및 사고자 정보 구급대원에게 전달
	h:00 +12	• [안전담당 부서] 사고 관련 정보 수집 및 현장 상황 파악
		• [안전담당 부서] 사고 및 부상자 관련 정보 수집 - 부상자 정보 후송 예정 병원에 전달
사고 복구	h:00 +18	• [병원] 부상자 상태 확인 • [연구실 안전환경관리자] 연구실 내부 상황 확인
	h:00 +25	• [안전담당 부서] 사고수습을 위한 역할 분담 및 수행 - 사고원인 조사 및 분석 -사고조사 보고(기관 내부 및 미래창조과학부)
	h:00 +40	• [병원] 부상자 상태 안전담당부서에 통보 • [안전담당 부서] 사고 상황종료 사고발생기관에 통보

10. 유해광선 사고 시 대응 시나리오
단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00 +00	• [사고자, 신고자] - 해당실험장치 작동 정지 - 동료는 응급처치 및 대내외 신고 (연구실책임자, 안전담당부서, 건물 안내실, 인근병원 등)
		• [안전담당 부서, 연구실 안전환경관리자] - 교내 비상연락망에 의해 관계부서(○○부, 소방안전관리자 등)에 신속하게 전파. - 사고현장에 출동하여 현장 확인 및 관계자 진술청취.
사고 대응	h:00 +03	• [최초 발견자] - ‘사고 시 비상연락망‘을 통해 신고. (동료, 연구실 책임자, 안전담당 부서 등) - 교내보건소, 교내 출동차량, 인근병원 또는 119 출동차량 요청 ※ 부상자를 인근병원으로 신속히 이송하여 치료
	h:00 +05	• [연구실 책임자] - 사고현장에 출동하여 사고 상황 경청 및 2차사고 예방 지시 - 사고현장 상주 및 부상자 병원 이송과 동행 - 유관기관 관계자 응대 및 주변 정리정돈
	h:00 +10	• [안전담당 부서, 연구실 안전환경관리자] - 사고접수 및 사고 장비(레이저, 용접기 등)의 위험성 확인 - 사고현장 출동 및 안전보호구 착용(보안경, 안전장갑, 방진·방독 마스크 등) - 사고현장 ‘접근 금지‘ 테이프 설치 - 사고상황 경청 및 기록, 비상연락망을 통해 보고 (담당부서 차상위자, 연관부서 및 대외기관(소방서, 경찰서, 미래부))
사고 복구	h:00 +20	• [연구실 책임자] - 사고원인 및 예방안 자체 강구
		• [안전담당 부서, 연구실 안전환경관리자] - 2차사고 확대방지 조치 - 사고의 재발방지 방안 수립 - 보험사 공제급여, 피해비용 청구

<별지 제1호서식>

연구실 일상점검표(    월)

구 분		부서명		연구실책임자		확 인								비 고
		연구실명(호실)		안전관리담당자
		점 검 사 항				일 자
						점검자
공통	일반	연구실 정리정돈 및 청소상태				연구활동종사자
		출입구 적재물 비치 여부 및 비상통로 확보 여부
		실험시 보호장구 착용 여부
		수도시설의 잠금 및 누수확인 여부
		안전수칙, 안전표지, 비상연락망, 안전교육 현황, 안전관리규정 등 비치 여부
		개인 전열기 비치 및 취침, 취사, 흡연 행위 여부
선택	소방	취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부
		소화기 유무 및 관리상태 적정 여부
	전기	전기배선 피복 상태 및 파손 여부
		전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부
	가스	가스누출 여부
		가스용기의 고정 여부
		산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부
	일반화학	통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부
		화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 여부
		초자류의 적정관리 여부
		시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부
		화학물질 보관･사용량의 적정 여부
		사용용기에 적정한 라벨 부착 여부
	폐기물	수집보관/운반용기의 적정 여부
		폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부
		실험 폐기물의 방치 여부
	생물	동물(원생/사육)의 적정보관 여부
		실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부
	세균및바이러스	원생동물 보관장비 적정 작동 여부
		보관세균의 안전성 여부
		세균보관 장치의 정상작동 여부
		세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부
		바이러스 균주 보관 안전상태
		보관 장치 작동 여부
		실험폐액 멸균 등 적정처리 여부

※ 연구실 일상점검표 작성시 유의사항

1. ‘선택점검사항’은 각 연구실별로 해당되는 분야에만 점검한다.(필요시 연구실 유형별에 맞는 점검사항을 작성하여 사용)

2. ‘점검결과’란에는 안전점검 결과에 따라 다음과 같이 표기한다.[○(‘적정’), △(‘미흡/개선 필요’), ×(‘부적정/긴급조치 필요’)]

3. ‘비고’란에는 안전점검 결과 ‘×(부적정/긴급조치 필요)’ 해당 사항이 있을 경우 개선대책, 조치결과 등을 기재한다.

<별지 제2호서식>

사 고 보 고 서

1. 사고일시 :

2. 사고장소 :

3. 사고경위(6하 원칙에 의거 기술)

4. 피해 및 사고자 인적사항

소속	직급	성명	생년월일	피해내용 및 정도	조치
			입원일자

5. 피해사항

피해물	손해량	손해액(추산)	비고

6. 사고원인

7. 부서안전책임자 의견

연구실책임자 :                   부서 안전책임자 :

<별지 제3호서식>
연구실 안전교육일지
작성일자 : 20 . .
구 분	정기교육·훈련□, 신규교육·훈련□, 특별안전교육·훈련□, 기타( )
교육 실시자	부서명		성 명			직 급(직 위)	실시자격
시 간	OO:OO ~ OO:OO (총 교육시간: )
인 원	대상자	수료자		미수료자	미수료 사유
내 용 및 사 진
특기사항

<부록 1>

○ 연구실 안전보호 용구 및 시설           (1 set / 각 실험실)

	품목	규 격	수량	용도
1	화재대피용 산소공급기	4LPM,10분용(두건형, 자급식호흡용)	1	비상 탈출용
2	방독면마스크	반면형면체1개, 복합가스용정화통2개	2	호흡기보호(가스)
3	보안경	V-MAXX	2	눈 보호(화학물질)
4	내열성장갑	KD-28, 사이즈:프리	1	손을 보호(열손상)
5	내화학성장갑	재질 : 니트릴 사이즈 :L	1	손 보호(화학물질)
6	비상랜턴	CR-908/밧데리포함	1	조명용
7	스프레이형 간이소화기	HCFC, 400g	2	초기소화용
8	비상구급함	340*202*155mm/21종	1	구급용품
9	아이워셔	수도전 연결용	1	눈 보호(화학물질)
10	안전 자료함	A4 바인더 수납, 3단	1	MSDS, 일일점검표 안전관련 자료비치

○ 비상사고 대응용구, 시설 및 측정장비

순번	품목	규격	수량	용도
1	비상기구보관함	550*380*1,600mm, (안전망치 및 사용요령)	1	보관장
2	방독마스크	반면형면체1개, 복합가스용정화통2개	2	호흡기보호 (가스로부터)
3	내화학성안전장화	DA-1	4	발 보호 (화학물질로부터)
4	내화학성 장갑	재질:니트릴(사이즈 L)	1	손 보호 (화학물질로부터)
5	내화학복	Microchem3000, 3M, (사이즈 : L)	2	몸보호 (화학물질로부터)
7	방진마스크	3M 9332,(10EA/1박스)	10	호흡기보호 (먼지로부터)
8	소화기	하론(3.0kg)	32	소화용
		분말(3.2kg)	139	소화용
		분말(20kg)	3	소화용
10	비상샤워기	층별 복도(1~2개)	21	화학물질 등 세척

○ 점검 및 측정장비

분야	장비명	규격(모델명)	용도
전기	누설전류측정기	YF-8160	누전 감지
	접지저항측정기	EST9090	전기기기의 접지저항측정
	정전기전하량 측정기	Statiron-m2	대전체의 전하량측정
화공 소방 가스	열선풍속계	TSI8385	푸드(팬)의 배출능력 측정
	가연성가스 농도측정기	AEROQUAL 200	가연 성가스 감지
	열감지기 시험기	SL-H-119	열 감지
	연기감지기 시험기	열전도방식 (할로겐램프 50W)	연기 감지
	VOC 측정기	Air Boxx-7UGM	휘발성유기물질 감지
	멀티가스검지기	M4-WXCM	가스설비 누출감지
	가스누출검지액	SEMCO	가스 누출감지
산업위생	열선풍속계	TSI8385	후드(팬)의 배출능력 측정
	포름알데이드 측정기	TM-400	포름알데이드 감지
	분진측정기	ESCORT ELF	분진측정
	조도계	ANA-F9	조명밝기 측정
기타	디지털 카메라	-	진단사진 촬영

<부록 2>

○ 안전보건 표지판

아래의 안전보건표지판들은 한국산업안전보건공단에서 제공한 표준양식으로 적절한  크기로 출력하여 연구원의 해당 실험실 또는 비치장소에 부착하여 사용하고 있다.

1) 금지표지 - 어떤 특정한 행위가 허용되지 않음을 나타낸다

	■화기금지 가스를 비롯하여 인화성, 폭발성물질을 사용하는 장소에 사용하며 일체의 불을 가까이 못한다는 표지

2) 경고표지 - 경고표지는 일정한 위험에 따른 경고를 나타낸다

	■인화성물질 경고 화기의 취급을 특히 주의해 야될 장소에 부착하는 표지		■산화성물질 경고 가열,압축하거나 강한 산화 성을 나타내는 물질이 있는 장소에 부착하는 표지
	■폭발물 경고 폭발성물질, 폭발성이 있는 화공약품이 있는 장소에 부착하는 표지		■독극물 경고 독극물의 저장,취급장소 및 저장용기에 부착하는 표지
	■부식성물질 경고 황산등과 같은 부식성물질 을 저장하는 장소에 부착하 는 표지		■방사성물질 경고 방사선 및 방사성 동위원소 를 사용하는 장소에 부착하 는 표지
	■고압전기경고 감전의 위험이 있는 장소에 부착하는 표지		■고온 경고 고도의 열을 발하는 물체가 있거나 또는 온도가 아주 높은 장소의 입구에 부착하 는 표지
	■저온 경고 냉동작업장과 같이 매우 차 가운 물체가 있거나 온도가 아주 낮은 장소의 입구에 사용하는 표지		■유해물질 경고 납분진 등 기타 인체에 해 로운 물질이 발생하는 장소 에 부착하는 표지

3) 안내표지 - 안내표지는 안전에 관한 정보를 제공한다

	■들것 구호를 위한 들것이 있는 장소를 알려주는 표지로써 외부에서 용이하게 식별할 수 있어야 한다			■세안장치 세안설비가 있는 곳을 알려 주는 표지로써 청소도구의 세척 등을 금해야 한다
	좌측비상구	우측비상구	■비상구 비상시에 신속히 탈출할 수 있는 비상출 입구를 알려주는 표지로써 비상구가 좌측 이나 우측에 있음을 알려야 하는 장소는 좌측, 우측비상구 표지를 사용해야 한다

4) 지시표지 - 지시표지는 일정한 행동을 취할 것을 지시한다

	■보안경 착용 작업중 눈에 이물질이 침투 될 수 있는 작업자에게 보 안경 착용을 지시하는 표지		■방독마스크 착용 방독마스크를 착용하여야만 작업 또는 출입할 수 있는 작업장소에 부착하는 표지
	■방진마스크 착용 분진의 발생량이 많아 방 진마스크를 착용하여야만 작업 또는 출입할 수 있는 장소에 부착,사용하는 표지		■안전복 착용 주조, 단조작업장 등과 같 이 방열복 등을 착용하여 야만 작업 또는 출입하는 작업장에 부착하는 표지
	■안전모 착용 헬멧등 안전모를 착용하여 야만 작업 또는 출입할 수 있는 낙하물 위험장소 등에 부착하는 표지		■귀마개 착용 소음장소등 귀마개를 착용 하여야만 작업 또는 출입할 수 있는 소음이 많이 발생 하는 장소에 부착하는 표지
	■안전화 착용 안전화를 착용하여야만 작 업 또는 출입할 수 있는 중 량물 취급 작업장 등에 부 착하는 표지		■안전장갑 착용 안전장갑을 착용하여야만 작업 또는 출입할 수 있는 장소에 부착하는 표지

○ 출입 통제·제한표지

<

<부록 3>

○ 연구원 분석용 사용가스 종류 및 화학적 특성

가스명	화학식	분자량	주요 위험성	냄새	표기	위해분류
Acetylene	C2H2	26.038	Fire(화재)	Garlic-Like (마늘냄새)	FG	Flammable Gas (가연성가스)
Air	Mix.	28.975	High Pressure (고압)	None(무취)	NFG	Nonflammable Gas (불연성가스)
Argon	Ar	39.95	High Pressure and Suffocation (고압, 질식)	None(무취)	NFG	Nonflammable Gas (불연성가스)
Helium	He	4.003	High Pressure and Suffocation (고압, 질식)	None(무취)	NFG	Nonflammable Gas (불연성가스)
Hydrogen	H2	2.016	Fire and high Pressure (화재, 고압)	None(무취)	FG	Flammable Gas (가연성가스)
Methane	CH4	16.04	Fire and High Pressure (화재, 고압)	None(무취)	NFG	Nonflammable Gas (불연성가스)
Nitrogen	N2	28.01	High Pressure and Suffocation (고압, 질식)	None(무취)	NFG	Nonflammable Gas (불연성가스)
Nitrous Oxide	N2O	44.01	Support Combustion and Suffocation (조연성, 질식)	Sweet	NFG	Nonflammable Gas (불연성가스)
Oxygen	O2	32	Fire and High Pressure (화재, 고압)	None(무취)	OX	Nonflammable Gas (불연성가스)
Propane	C3H8	44.1	Fire(화재)	Faintly Disagreeable(미약한 불 쾌한 냄새)	FG	Flammable Gas (가연성가스)

○ 연구원 실험실 가스누출 사고시 응급대응법

긴급구호 및 조치 시행하고 불가시는 바로 대피, 누출사고를 전파

1. 가스특성에 적합한 안전장구를 필히 착용할 것

예) 방독마스크, 산소마스크, 보호의, 장갑, 안전모 등

2. 응급 처치시는 2인 이상 행할 것

3. 불필요한 사람의 접근을 통제할 것

4. 중화제, 소화기 등이 가스 특성과 적합한지 확인할 것

5. 설비용기, 배관 계통 등에서 누설이 있을 경우 가스의 흐름을 통제한 후 처치할 것

6. 주위에 화기원이 있으면 우선 제거 할 것

7. 안전관리자나 통제자의 지시에 따를 것

8. 누설 부근에는 로프 등으로 표시하여 관계자 외에는 접근하지 못하는 장치를 할 것

9. 위험이 예상되면 신속히 소방서, 한국가스안전공사 등 관계기관의 도움을 청할 것

<부록 4>

○ 연구원 사용 화학물질 특성(MSDS)별 대응조치

1. 예방: 실험실내 사용 화학물질의 MSDS자료 비치 및 숙지

※ 물질안전보건자료(Material Safety Data Sheets)란?

화학물질의 유해위험성, 응급조치요령, 취급방법 등 설명자료

1. 실험실별 사용물질에 대하여 책자로 실험실내 비치

2. 연구원종합정보관리시스템(http://98.33.1.85)에서 조회검색

3. 안전보건공단 (http://msds.kosha.or.kr/)에서 조회 검색

2. 화학물질 특성별 주요 대응조치

분류	특 성	대응조치
폭발성물질	가열,마찰, 충격 등으로 산소,산화제의 공급없어도 격렬한 반응 예))90에스테르류, 니트로 화합물, 니트로소 화합물, 아조 화합물, 하이드라진 및 그 유도체, 유기과산화물 등	○ 냉각소화, 방화포, 모래 등 사용 ○ 건조분말, CO2, 하론소화기 사용불가 ○ 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려 하지 마시오 ○ 화재 시 폭발위험이 있음 ○ 주변 지역의 사람을 대피시키시오
발화성물질	물, 산, 알카리와 접촉하여 스스로 발화가 용이한 위험물질 예) 미세한 금속분말(Mg,Al,Zn) 알칼리금속 또는 토금속(Li, Na, K 등), S, P4, 황화합물	○ 건조모래 등 사용, 물 소화 금지 ○ 화재 시 불을 끄기 위해 (물이 위험을 증가시키는 경우 제조자·공급자 또는 주무관청이 설명하는 적절한 도구 등)...을(를) 사용하시오 ○ 접촉하면 떨어내고, 차가운 물에 담그시오/젖은 붕대로 감싸시오
인화성물질	표준압력에서 인화점이 60℃ 이하인 액체나 공기와 혼합하여 인화되는 가스류, 쉽게 연소되거나 촉진하는 고체류 등 예) 알콜, 헥산 등 유기용매류	○ 화재 시 (물이 위험을 증가시키는 경우 제조자·공급자 또는 주무관청이 설명하는 적절한 도구 등) ...을(를) 사용하여 불을 끄려하지 마시오 ○ 피부(머리카락)에 묻었을 때 즉시 오염된 모든 의복을 벗으시오

분류	특 성	대응조치
산화성물질	산화력이 강하고 산소를 발생하거나 산소가 공급되는 경우 연소를 일으키거나 촉진하는 물질 예) HClO, HClO2, HClO3, HClO4, HBr, 불소산, 요오드산, H2O2, 중크롬산 등 및 그 염류, HMnO4 및 과산화물	○ 대형 화재 시 폭발의 위험이 있으므로 주변 지역의 사람을 대피시키시고 거리를 유지하면서 불을 끄시오 ○ 화재 시 불을 끄기 위해 (물이 위험을 증가시키는 경우 제조자·공급자 또는 주무관청이 설명하는 적절한 도구 등)...을(를) 사용하시오 ○ 의류에 접촉시 : 의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오
부식성물질	화학적인 작용으로 금속 및 피부에 부식을 일으키는 물질 예) 산 및 염기류, 염화알루미늄, 염소가스 등	○ 산과 염기의 경우는 바로 물로 장시간 세척하시오. ○ (제조자·공급자 또는 주무관청이 지정하는) 항부식성 용기에 보관하시오
독성물질	입, 호흡기, 피부를 통하여 사람에게 즉각적인 유해한 영향을 일으키는 물질 예) 농약류, 시안, 다이옥신 등	○ 마셨을 때는 즉시 입을 씻어내시오 ○ 흡입 시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오 ○ 피부에 접촉시 다량의 비누 및 물로 부드럽게 씻어내시오 ○ 즉시 의료기관(의사)의 도움 받으시오 ○ 오염된 의복은 벗거나 제거하시오 ○ (해독제의 즉각적인 복용이 필요한 경우 응급처치요령을 참고하여) 정해진...처치를 하시오(경고표지의. 처치내용 참조)
발암성,생식독성물질	사람에게 노출시 암을 일으키거나, 생식에 유해한 영향을 일으키는 물질 예) 벤젠, 석면, 일부 농약류	○ 노출 시 즉각 오염장소를 이동하고, 다량의 비누와 물로 씻으시오 ○ 노출 또는 노출 우려가 있는 경우 의학적인 주의·조언을 받으시오