우기대비 시설물 안전점검표

2023. 6.

우기대비 교량 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 상부구조 상면 (교면, 배수, 난간 및 연석, 신축이음)
◦ 어프로치 슬래브 - 포장상태, 균열, 단차 - 구조물과 지반이 접하는 부분의 흙의 유실 및 단차
◦ 교면포장(아스콘, 콘크리트) 손상 - 균열, 소성변형, 요철, 함몰, 체수
◦ 배수시설(배수구, 배수관) - 파손(Grating, 관), 체수, 막힘
◦ 난간 및 연석(가로등 포함) - 난간 파손, 부식 - 연석 파손, 박리(염해, 동결융해)
◦ 신축이음 - 본체 변형, 고무판 파손, 누수, 이상음, 유간 - 후타재 파손, 박리(해빙기 - 염해, 동결융해)
2) 상부구조 하면 (바닥판, 거더, 받침)
◦ 바닥판(강바닥판, RC) - 균열, 누수(방수층 손상), 백태 - 도장 손상 및 부식, 체수 - 강바닥판 변형, RC 철근노출
◦ 거더(박스, 플레이트) - 강박스 내부 우수유입 및 체수 (지점부) - 2차부재 변형, 연결부 상태 - 도장 손상 및 부식 - 콘크리트 박스 균열, 누수, 백태
◦ 받침(강재, 탄성) - 가동불량, 앵커볼트 파손, 유간부족 - 거더와 받침연결부 부식, 신축이음 하부 우수유입 - 받침모르타르 균열, 파손(동결융해)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
3) 하부구조(교대, 교각, 기초)
◦ 교대 - 흉벽 기울기 이상(측방유동), 토사유실 - 균열, 박리, 박락, 철근노출, 신축이음 누수, 백태
◦ 교각 - 침하(부등침하), 기울기 이상 - 균열, 박리, 박락, 철근노출, 층분리, 누수, 백태
◦ 기초부 - 부등침하, 세굴(직접기초 및 말뚝 노출), 침식
◦ 통수단면 - 유송잡물, 퇴적물질(나뭇가지, 폐비닐 등)
4) 부대시설(옹벽, 석축, 가로등, 표지판 등)
◦ 옹벽, 석축, 비탈면 등 접속시설 - 배수, 토사유출, 침하, 이격
◦ 가로등, 표지판 - 기울음, 기주 균열, 기초 앵커 상태 등
◦ 점검로 등 손상상태
5) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

참고		교량 중점 점검 부재

(a) 배수시설-막힘		(b) 교각-철근노출
(c) 교대-날개벽 파손		(d) 기초-세굴로 인한 공동 발생
(e) 기초-세굴(세굴방지시설 유무)		(f) 통수단면-유송잡물, 퇴적물 등

우기대비 터널 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)
1) 바닥부
철도	◦ 배수 및 배수구 상태
	◦ 도상부 분리 및 균열 등 - 분리면 범위 및 균열 진행성 - 신규 균열 발생 여부
	◦ 침목의 균열발생 및 파손
도로	◦ 배수 및 배수구 상태
	◦ 포장부 파손
2) 본선 라이닝 점검
◦ 라이닝 콘크리트 - 파손 및 손상 - 균열 진행성(폭, 길이) - 누수범위 상태 - 재질열화(박리, 박락, 백태, 철근노출 등)
◦ 시공이음부 및 타일부 - 누수 및 들뜸 - 시공이음부 및 타일부 들뜸 범위 등 - 지하수 용출 및 토사유출 상태
◦ 개착구간 라이닝 상태(균열, 누수)
3) 주변지형 및 기타
◦ 터널 상부 지형변화 여부
◦ 터널 주변 굴착공사 여부
◦ 갱구부 비탈면 및 옹벽 상태
◦ 갱문 상부 배수로 상태 및 기타

4) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

참고		터널 중점 점검 부재

(a) 철도터널: 궤도상태, 도로터널: 포장		(b) 시공이음부 상태
(c) 라이닝 균열		(d) 시공이음부 누수 여부
(e) 배수로 상태		(f) 옹벽 및 주변시설물 상태

우기대비 항만 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 잔교식 안벽(수상부)
◦ 콘크리트 - 파손 - 충격손상 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완전박리, 부분박리)
◦ 강말뚝 - 파손 - 충격손상 - 부식(전반부식, 국부부식, 홈/파공) - 도장손실 - 피복재 손상
◦ 부대시설 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태
2) 중력식 안벽(수상부)
◦ 상부공 및 본체 - 침하 - 경사/전도 - 활동 - 파손 - 균열(과응력균열, 부식균열, 일반균열) - 박리(완전박리, 부분박리) - 마모/침식 - 속채움재 유실(케이슨식) - 케이슨, 블록 이격
◦에이프론 - 침하 - 포장손상(균열, 함몰, 파손) - 공동(콘크리트 포장 하부)
◦ 부대시설 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
3) 널말뚝식 안벽(수상부)
◦ 상부공 및 본체 - 침하 - 변형 - 활동 - 후면부 함몰 - 파손
◦강널말뚝 - 부식(전반부식, 국부부식, 홈/파공) - 마모/침식 - 아노드손상 - 도장손실(탈락)
◦에이프론 - 침하 - 포장손상(균열, 함몰, 파손) - 공동(콘크리트 포장 하부)
◦ 부대시설 - 방충재 손상 및 파손상태 - 계선주 손상 및 파손상태 - 차막이 손상 및 파손상태
4) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

주) 1. 수중부는 제외하며, 수면부인 비말대구간은 수상부로 점검하여 작성

우기대비 항만외곽시설 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 직립제 및 혼성제(수상부)
◦ 상부공 및 본체 - 침하 - 경사/전도 - 활동 - 파손 - 균열 - 마모/침식 - 속채움재 유실(케이슨식) - 케이슨 및 블록 이격
◦ 사석경사면 - 사면변화 - 피복석 유실
◦ 소파공 - 교란 및 유실 - 파손
2) 사석식 경사제(수상부)
◦ 상부공 및 본체 - 침하 - 활동 - 파손 - 균열 - 마모/침식
◦ 사석경사면 - 사면변화 - 피복석 유실
◦ 소파공 - 교란 및 유실 - 파손
3) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

주) 1. 수중부는 제외하며, 수면부인 비말대구간은 수상부로 점검하여 작성

우기대비 댐 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 댐체(댐마루)
◦ 균열 - 종·횡방향 균열
◦ 변형 - 변위 - 침하, 함몰(Sinkhole), 요철 등 - 침식(유실)
◦ 난간, 가이드 포스트 변형
2) 댐체(상류사면)
◦ 누수 - 수면에서 기포, 와류 및 수위저하
◦ 균열 - 종·횡방향 균열
◦ 변형 - 사면 불안정(활동) - 침하, 함몰(Sinkhole) 등 - 침식(유실) - 사면보호상태(사석, 콘크리트)
3) 제체(하류사면)
◦ 누수 - 누수(Piping) 및 탁도발생 - 댐 하류지역 용출수 - 집수정의 누수량 증가여부 - 포화 및 습윤(사면 연약화)
◦ 균열 - 종·횡방향 균열
◦ 변형 - 사면 불안정(활동) - 침하, 함몰(Sinkhole) 등 - 사면보호상태

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
4) 제체(기초 및 양안부)
◦ 누수 - 누수(Piping) - 습윤 및 연약부
◦ 변형 - 사면 불안정(활동) - 기초의 침식 및 침투 - 부등침하
◦ 접속부 상태
5) 여수로
◦ 노후화 정도 - 균열, 세굴, 박락, 철근노출 등
◦ 여수로 수문 - 수문의 작동 상태 - 수문 변형 - 도장, 부식상태
6) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

참고		댐 중점 점검 부재

(a) 상류사면 사면 불안정 여부		(b) 댐체의 변형 여부
(c) 댐체의 균열발생 및 진행 여부		(d) 피복석 유실 및 침식 여부
(e) 댐체 이음부 열림 여부		(f) 여수로 벽체 누수 및 백태 여부

우기대비 건축물 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)
1) 지반 상태
◦외부의 지반 또는 바닥 포장 침하 상태
◦침하로 인한 건축물의 기울어짐 상태
2) 구조부재 상태
◦구조부재(보, 기둥, 슬래브, 내력벽)의 균열 상태
◦구조부재의 처짐 또는 기울어짐 상태
◦구조부재의 단면 손실, 좌굴 등 변형 상태
◦구조부재의 철근 노출 또는 부식 상태
◦구조부재의 콘크리트 박리·박락 상태
◦구조부재의 철골 접합부 부식 또는 단면 결손 상태
3) 비구조부재 상태
내부	◦비내력 벽체(벽돌, 블록 등)의 균열 상태
	◦비내력 벽체의 기울어짐 상태
	◦천장 마감재의 처짐 상태
	◦벽체, 천장마감재의 누수흔적 등 오염 상태
	◦벽체, 천장마감재의 탈락 또는 파손 상태

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)
외부	◦옥상, 지붕의 방수층 균열, 손상 발생 상태
	◦옥상 난간의 과도한 균열, 변형 발생 상태
	◦지붕 및 외벽의 마감재 비산방지 상태
	◦부착물(간판, 조명 등)의 탈락, 낙하 방지 상태
	◦창호의 유리파손 방지 상태
	◦우수 선홈통 막힘 또는 파손 상태
	◦지하층(주차장, 출입계단 등) 입구의 우수유입 방지장치(차수판, 모래주머니) 상태
4) 주변 상태
◦주변 바닥의 물고임(신규) 발생 상태
◦주변 배수구, 하수구 등의 입구 청소 상태
◦주변 배수구, 하수구의 배수용량적합여부 상태
◦주변 인접 가로수의 기울어짐 상태
◦주변 담장의 기울어짐 발생 상태
◦주변 지중 매설관의 누수 발생 상태
5) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

우기대비 제방 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)
1) 표준제
제체	◦ 월류 - 계획홍수위와 제방고의 차이 - 주변보다 낮아진 제방부위 확인
	◦ 세굴 - 제체 침식현황 - 하도 횡단구조물(교량, 보 등)과 제체의 접합부 - 만곡부의 세굴 등
	◦ 활동 - 둑마루 종방향 균열 - 비탈면 사면활동 징후
	◦ 누수 - 뒷비탈면 국부세굴 및 파이핑현상 - 제내‧외측 인위적 굴착현황 등
호안	◦ 비탈덮기 - 비탈덮기 내 공동현상 - 비탈덮기 재료‧경사 변화지점부 이상유무 등
배수통관	◦ 통관 구조물 손상상태 및 배수기능 상태
접속부	◦ 침하 - 주변보다 낮아진 제방부위 확인
	◦ 누수 및 공동 - 뒷비탈면 누수 및 파이핑 현상 - 횡단구조물 주변 누수 및 공동
	◦ 세굴 - 횡단구조물 주변 세굴

※ 접속부는 수문․통문․통관 등과 제체가 접촉되는 구간을 말한다.

※ 접속부는 누수 및 공동에 의해 제방 누수사고의 주원인이므로 이 부위에 대한 점검을 강화하여야 한다.

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)
2) 특수제
제체	◦ 월류 - 계획홍수위와 제방고의 차이 - 주변보다 낮아진 제방부위 확인
	◦ 세굴 - 제체 침식현황 - 하도 횡단구조물(교량, 보 등)과 제체의 접합부 - 만곡부의 세굴 등
	◦ 활동 - 둑마루 종방향 균열 - 비탈면 사면활동 징후 등
	◦ 누수 - 뒷비탈면 국부세굴 및 파이핑현상 - 제내‧외측 인위적 굴착현황 등
옹벽	◦ 콘크리트 균열, 누수 및 재질열화
	◦ 전도 위험성
	◦ 옹벽 기초부 세굴
말뚝	◦ 하상 세굴
	◦ 말뚝의 부식, 훼손 상태
석축	◦ 기초 콘크리트의 침하 및 세굴상태
	◦ 배수공 유무확인
	◦ 배부름 또는 탈석
접속부	◦ 침하 - 주변보다 낮아진 제방부위 확인
	◦ 누수 및 공동 - 뒷비탈면 누수 및 파이핑 현상 - 횡단구조물 주변 누수 및 공동
	◦ 세굴 - 횡단구조물 주변 세굴
3) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

※ 접속부는 수문․통문․통관 등과 제체가 접촉되는 구간을 말한다

※ 접속부는 누수 및 공동에 의해 제방 누수사고의 주원인이므로 이 부위에 대한 점검을 강화하여야 한다.

참고		제방 중점 점검 부재

(a) 접속부 침하 및 유실		(b) 하천 구조물과 제방의 접속부
(c) 제체의 누수		(d) 제체의 침식
(e) 비탈면 사면활동 여부		(f) 주변보다 낮아진 제방부위 확인

우기대비 상하수도 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 관로시설
◦ 관로매설환경 조사(절·성토 사면 등 취약구간 이상여부)
◦ 관 보호공 손상 및 부상발생 유무 (하천횡단구간 하상세굴 등)
◦ 각종 밸브실 손상발생 여부
◦ 방식설비 이상 유무
◦ 수로터널 입출구사면 이상 유무
2) 취수시설
◦ 유입부 하상변동 발생 여부
◦ 유하물에 의한 취수능력 저해 여부 (스크린 퇴적 등)
◦ 강재 및 콘크리트 손상발생 유무
◦ 관로 및 주변 퇴사, 세굴, 관노출 발생유무
◦ 기전설비실(1층 바닥슬래브 하부 트렌치 등), 공동구 등 지하구조물 침수 여부
◦ 취수거, 흡수정 등 수위 상승에 의한 펌프실, 배관실 등 누수 발생유무
3) 정수시설
◦ 착수정 침수 및 강수에 의한 구조물 손상 발생 유무
◦ 응집·침전지 침수 및 강수에 의한 구조물 손상 여부
◦ 여과지 침수 및 강수에 의한 구조물 손상 여부
◦ 정수지 침수 및 강수에 의한 구조물 손상 여부
◦ 정수시설 주변 배수로 상태 점검(토사퇴적 및 배수기능상실 등)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
◦ 송수펌프실 침수 및 강수에 의한 구조물 손상 여부
◦ 약품저장탱크 기초 침수 및 약품누액 여부
◦ 배출수 처리시설 침수 및 강수에 의한 구조물 손상 여부
◦ 기계 및 전기설비 작동 이상 여부
◦ 기전설비실, 공동구 등 지하구조물 침수 여부
◦ 장내 배수 및 주변 사면, 옹벽 등 이상 유무 ◦ 사면 보호 및 보강 부대시설 이상유무 점검 - 낙석방지울타리 훼손여부 및 추가설치 필요 유무 확인 - 사면보호공 망실 및 기능 확인
◦ 지하수 등에 의한 구조물 부상 및 부상에 의한 구조물 손상 여부
4) 가압시설
◦ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무
◦ 각종 밸브 및 배관 손상, 변형발생 유무
◦ 펌프실 및 배관실 등 배수펌프고장 유무
◦ 주변 사면 및 옹벽 이상 유무
◦ 기전설비실(1층 바닥슬래브 하부 트렌치 등), 공동구 등 지하구조물 침수 여부
◦ 수위 상승에 의한 지하시설물(펌프실, 배관실 등) 누수 발생유무
5) 배수지
◦ 강수에 의한 구조물 손상 및 토사퇴적 유무
◦ 기전설비실, 공동구 등 지하구조물 침수 여부
◦ 배수 및 주변 사면, 옹벽 등 이상 유무

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
6) 교량 첨가관
◦ 첨가관 관로 -노출관 부식,누수,도장손상 변형 유무 -보호관(턱트 등 피복) 파손, 변형, 누수, 부식 유무 -신축이음부 파손,변형,누수,부식,충격음 유무 -밸브,볼트,너트 등 누수,부식, 회전 유무
◦ 지지구조물( 브라켓 등) - 부식, 변형, 파손(연결고리 고정부 탈락 등)
◦ 인입구 -콘크리트 구조물 균열,침하, 백태 등 유무 -강재구조물 부식,변형 유무
7) 하수처리장 월류 피해
◦ 농축조 회수펌프 작동상태 점검 ◦ 수질사고 방지 대비 강우 전후 방류수질 점검 ◦ 월류사고 대비 우수관로 및 맨홀 상태점검 ◦ 월류발생시 피해방지 수방자재 장비 비축 점검
8) 도로구간 밸브실(폭염 대비)
◦ 도로 구간 밸브실 주변 포장 융기 여부
9) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

※ 우기 시 하천구간 수위 상승 및 범람에 의하여 관로 부상 여부를 중점적으로 관리하여야 한다.

※ 우기 시 취수시설 등 수위(수압) 상승에 의한 콘크리트 균열부 누수 상태 점검을 중점적으로 관리하여야 한다.

※ 우기 시 사면 유실 및 슬라이딩에 의한 사면구간 관로 파열 및 정수장 내 사면 슬라이딩에 의한 정수처리시설 피해 여부를 중점적으로 관리하여야 한다.

참고		상하수도시설물 중점 점검 부재

(a) 하천구간 상수관 부상		(b) 사면유실에 따른 상수관 파열
(c) 수위(수압)상승에 의한 균열부 누수		(d) 부력에 의한 콘크리트 파손
(e) 취수구 스크린 퇴적물 적치		(f) 옹벽하부 세굴

우기대비 옹벽 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)
1) 전면부
콘크리트 옹벽	◦ 균열 및 파손
	◦ 누수 및 백태, 재질열화 (층분리, 박락, 철근노출 등)
	◦ 배수공 상태
보강토 옹벽	◦ 균열 및 파손
	◦ 유실, 이격
석축	◦ 균열 및 파손
	◦ 유실, 이격
	◦ 배수공 상태
돌망태 옹벽	◦ 채움재 유실
	◦ Wiremesh 파손
2) 기초지반
◦ 침하, 활동, 세굴 등 기초지반의 이상여부
3) 옹벽 상부
◦ 배수로 상태, 상부지반의 이상여부
4) 주변시설
배수시설	◦ 배수시설(배수로, 측 등) 미설치
	◦ 배수시설 파손 및 기능 저하
사면상태	◦ 사면 침하, 단차, 인장균열 등 발생
	◦ 토사 유실 및 낙석, 침출수 발생
기타	◦ 지반침하, 지반융기 등 발생여부
	◦ 점검로의 상태 등
5) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

참고		옹벽 중점 점검 부재

(a) 배수공-이물질(토사)		(b) 배수로-이물질퇴적
(c) 옹벽 상부 지반침하 및 변형		(d) 전면부-누수
(e) 전면부-경사 및 전도		(f) 기초지반-하천에 인접한 옹벽의 세굴

우기대비 배수펌프장 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 결 과		조치 필요사항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 토목 구조물
◦ 구조물 침하나, 부상
◦ 구조물 전도/경사
◦ 구조물 활동
◦ 구조물 기초 세굴
◦ 콘크리트 균열
◦ 콘크리트 박락·철근노출
◦ 누수흔적 및 진행정도 - 콘크리트 부재 - 신축이음 부위
2) 펌프설비
◦ 펌프 정상작동 여부
◦ 펌프 및 전동기의 진동
◦ 펌프 및 전동기의 소음
3) 스크린 및 제진기
◦ 제진기 정상 작동 여부 - 운반장치(Belt Conveor 등 작동여부 포함)
4) 펌프 장내 배관
◦ 관체 손상 유무 - 부식, 도장탈락 및 누수 등의 손상
◦ 관연결부 손상 유무 - 관연결부 부식, 누수 및 도장상태

점 검 항 목	점 검 결 과		조치 필요사항
	O,X	내용(위치,상태)
5) 유수지
◦ 퇴적 상태 - 유수지 내 토사 퇴적상태 및 장애물의 유무
6) 기전설비
◦ 각종 배관 이음부 상태
◦ 배관손상 유무 - 부식, 노후정도, 도장상태, 누수
◦ 펌프모터설비 발청·녹 등 손상
◦ 차단기 손상, 이물질 부착, 단자 및 접촉부 상태
◦ 예비전원설비 상태 - 발전기·원동기·기타부속기기의 이상 유무
◦ 절연 및 접지 상태
7) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

우기 수문 및 통문 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 결 과		조치 필요사항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 수문 구조물
◦ 수문본체, 관리교 - 균열 - 콘크리트 파손, 박락, 철근노출 - 기초 세굴 - 퇴적 등 배수지장
◦ 암거, 날개벽, 물받이 - 균열 - 콘크리트 파손, 박락, 철근노출 - 기초 세굴 - 상(하)부 슬래브 처짐, 흄관 변형 - 연결관 돌출, 지장물, 퇴적 등 배수지장
2) 문비 및 기계설비
◦ 문비 - 문비의 작동상태 - 부식손상 - 수밀부 누수
◦ 권양기 - 권양기 작동상태 - 와이어로프 또는 렉바 손상
3) 인접 제방
◦ 제체 - 침하, 사면활동 - 누수, 세굴(침식)
◦ 호안 - 기초세굴 - 비탈덮기 활동 - 비탈덮기 손상

4) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

※ 수문․통문 등과 제방이 접하는 접속부는 누수 및 공동에 의해 제방 누수사고의 주원인이므로 이 부위에 대한 점검을 강화하여야 한다.

참고		수문 중점 점검 부재

(a) 접속부 침하 및 유실		(b) 문비-수문의 개폐 여부 및 변형
(c) 물받이공 하부 세굴		(d) 부등침하

우기대비 하구둑 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목	점 검 결 과		조치 필요사항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 일반적인 콘크리트 구조물
◦ 균열
◦ 박락 및 철근노출
◦ 철근노출
◦ 누수 및 백태
2) 방조제
◦ 제체 마루의 종·횡방향 균열
◦ 변형 - 제체 마루의 수평변위 - 제체의 침하 및 변형
◦ 제체 마루 유실
◦ 사면 불안정에 의한 제체 마루 손상
◦ 제체를 통한 누수
◦ 피복공의 변형(이탈, 함몰)
◦ 제체기초 및 양안부의 침식, 침투
3) 배수갑문
◦ 콘크리트 구조물의 세굴
◦ 바닥슬래브의 부등침하, 들뜸, 단차
◦ 물받이공의 하류 또는 기초의 침식
◦ 언주 및 문주의 변위
◦ 누수 - 수축이음부를 통한 누수 - 수평시공이음부를 통한 누수
4) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

우기대비 절토사면 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)
1) 배수시설
산마루 배수구	◦ 파손/단차
	◦ 이물질(낙엽,낙석,수목 등)
소단 배수구	◦ 파손/단차
	◦ 이물질(낙엽,낙석,수목 등) 막힘
비탈끝 배수구	◦ 파손/단차
	◦ 이물질(낙엽,낙석,수목,쓰레기 등) 막힘
종배수구	◦ 파손/단차
	◦ 이물질(낙엽,낙석,수목 등) 막힘
배수공	◦ 이물질(낙엽, 쓰레기 등) 막힘
집수정	◦ 이물질(낙엽,낙석,수목,쓰레기 등) 막힘
2) 전면부
토사사면 혼합사면	◦ 인장균열
	◦ 지반변형(배부름/융기/단차)
	◦ 토사유실
	◦ 누수
	◦ 수목 전도
암반사면 혼합사면	◦ 인장균열
	◦ 지반변형(배부름/융기/단차)
	◦ 낙석/뜬돌
	◦ 암반 풍화 여부
	◦ 누수

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
3) 보호․보강․점검시설
◦ 옹벽 균열/파손/배부름
◦ 옹벽 신축이음/시공이음 손상
◦ 낙석방지망 결속상태
◦ 앵커 긴장상태
◦ 기타 보호․보강 시설물 손상
◦ 점검계단 손상
4) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)

우기대비 공동구 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

(O : 상태양호, X : 조치필요)

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)
1) 배수상태
배수	◦ 배수 상태
	◦ 타 시설 연결 접속부 배수, 배수관 상태
바닥	◦ 바닥배수로 이물질 적치 유무
	◦ 시공이음부 결함발생 유무(균열, 누수등)
	◦ 지하수 용출 및 토사유출 상태
2) 구조체 점검
◦ 본선 구조체 - 파손 및 손상 - 균열 진행성(폭, 길이) - 누수 유무 - 재질열화(박리, 박락, 백태, 철근노출 등)
◦ 시공이음부 및 접속부, 자재투입구 - 자재투입구 강판 변형 유무 - 부속시설 강재 변형 유무 - 누수 유무 - 파손, 박락 유무
3) 기타
◦ 공동구 출입구 이상 유무
◦ 외부 그레이팅, 대중 접근 방지막 이상 유무
◦ 안전통로, 안전시설 이상 유무
◦ 출입구, 본선 연결 배수로 이상 유무
4) 종합의견 및 특이사항(점검자료 검토 결과 등)