○ 자치구별 점검사항(2019년 상반기)

연번	구청	세부공정	점 검 사 항	점 검 결 과
1	종로구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 92,704m/92,704m(100%) 빗물받이 22,337개소/22,337개소(100%)	도급 외 준설작업에 대한 문서관리 필요
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	중간적치장 관리상태 우수 중간적치장 CCTV 감시모니터링 실시	-
2	중구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 4,264m/7,676m(55.6%) 빗물받이 9,530개소/9,178개소(103.8%)	작업실적과 월보실적 불일치
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	빗물받이 청소상태 양호	-
3	용산구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 18,486m/14,336m(128.9%) 빗물받이 15,378개소/13,431개소(114.5%)	-
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	중간적치장 악취방지 및 강우차단 미설치 CCTV 감시시설 정상운영 및 관리요원 상주	악취방지 및 강우 차단 시설 설치 필요
4	성동구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 38,447m/38,447m(100%) 빗물받이 8,046개소/8,046개소(100%)	도급 외 준설작업에 대한 문서관리 필요
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	빗물받이 청소상태 양호	-
5	광진구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 147,488m/147,488m(100%) 빗물받이 13,785개소/13,785개소(100%)	도급 외 준설작업에 대한 문서관리 필요
		청소관리	준설완료구간 GIS 입력 완료	-
		현장점검	빗물받이 청소상태 양호	-
6	동대문구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 35,175m/34,804m(101%) 빗물받이 25,137개소/23,918개소(105.1%)	-
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	빗물받이 청소상태 양호	-
7	중랑구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 186,200m/186,200m(100%) 빗물받이 48,333개소/46,661개소(103.6%)	-
		청소관리	준설완료구간 GIS 입력 완료	-
		현장점검	빗물받이 청소상태 양호	-
8	성북구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 45,340m/43,194m(104%) 빗물받이 39,516개소/39,516개소(100%)	-
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	빗물받이 청소상태 양호	-
9	강북구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 48,169m/43,058m(112%) 빗물받이 9,545개소/9,545개소(100%)	도급 외 준설작업에 대한 문서관리 필요
		청소관리	준설완료구간 GIS 입력 완료	-
		현장점검	빗물받이 청소상태 양호	-
10	도봉구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 109,547m/109,547m(100%) 빗물받이 19,958개소/19,958개소(100%)	도급 외 준설작업에 대한 문서관리 필요
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	빗물받이 청소상태 양호	-
11	노원구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 65,268m/64,646m(101%) 빗물받이 4,880개소/4,880개소(100%)	도급 외 준설작업에 대한 문서관리 필요
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	빗물받이 청소상태 양호	-
12	은평구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 55,706m/53,402m(104%) 빗물받이 18,523개소/18,253개소(100%)	-
		청소관리	준설완료구간 GIS 입력 완료	-
		현장점검	중간적치장 악취방지 및 강우차단 미설치 CCTV 감시시설 정상운영 및 관리요원 상주	악취방지 및 강우 차단시설 설치 필요
13	서대문구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 23,128m/26,400m(87%) 빗물받이 9,080개소/10,080개소(90%)	작업실적과 월보실적 불일치
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	CCTV 감시시설 정상작동 중간적치장(덕양구) 악취방지, 강우차단 및 토양오염 방지시설 미설치	악취방지, 강우차단 및 토양오염방지시설 설치 필요
14	마포구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 63,095m/60,358m(104%) 빗물받이 : 18,166개소/15,001개소(121%)	-
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력 연결관 준설이 미시행되었으며, 내역 미반영	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	CCTV 감시모니터링 실시 중간적치장이 외지(빗물펌프장 여유부지)에 설치되어 있어 민원우려는 없으나 덮개나 가림막 미설치	악취방지 및 강우차단시설 설치 필요
15	양천구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 19,343m/19,343m(100%) 빗물받이 29,992개소/29,992개소(100%)	도급 외 준설작업에 대한 문서관리 필요
		청소관리	준설작업 시행전 사전조사 후 준설시행 빗물받이 청소시 연결관 청소시행 빗물받이 청소완료구간에 대하여 일정표식을 하여 관리	-
		현장점검	CCTV 감시시설 정상작동 중	-
16	강서구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 67,292m/67,292m(100%) 빗물받이 26,914개소/22,709개소(118%)	-
		청소관리	준설작업 시행전 사전조사 후 준설시행 빗물받이 청소시 연결관 청소시행 빗물받이 청소완료구간에 대하여 일정표식을 하여 관리	-
		현장점검	CCTV 감시시설 정상작동 중 중간적치장 관리상태 양호	-
17	구로구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 23,670m/23,425m(101%) 빗물받이 23,737개소/23,306개소(101.8%)	-
		청소관리	준설작업 시행전 사전조사 후 준설시행 빗물받이 청소시 연결관 청소시행 빗물받이 청소완료구간에 대하여 일정표식을 하여 관리	-
		현장점검	CCTV 감시시설 정상작동 중 빗물받이 및 관로 준설 적정 시행중	-
18	금천구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 22,180m/22,180m(100%) 빗물받이 13,747개소/10,778개소(127%)	도급 외 준설작업에 대한 문서관리 필요
		청소관리	준설작업 시행전 사전조사 후 준설시행 빗물받이 청소시 연결관 청소시행 빗물받이 청소완료구간에 대하여 일정표식을 하여 관리	-
		현장점검	CCTV 감시시설 정상작동 중 빗물받이에 가옥주가 설치한 나무말뚝 존재	가옥주에 제거 요청 하였음
19	영등포구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 37,353m/28,125m(132%) 빗물받이 23,000개소/19,813개소(116%)	-
		청소관리	준설작업 시행전 사전조사 후 준설시행 빗물받이 청소시 연결관 청소시행 빗물받이 청소완료구간에 대하여 일정표식을 하여 관리	-
		현장점검	CCTV 감시시설 미설치 중간적치장 지붕 및 덮개 시설 설치되어 적정관리	-
20	동작구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 : 65,638m/61,783m(106%) 빗물받이 : 15,227개소/13,204개소(115%)	-
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	중간적치장 CCTV 감시모니터링 실시 중간적치장이 시가지내 빗물펌프장 유수지 상부를 활용하고 있으며, 덮개 설치하여 관리하고 있음.	-
21	관악구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 : 78,225m/56,189m(118%) 빗물받이 : 22,723개소/20,670개소(110%)	-
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	중간적치장 CCTV 감시모니터링 실시 중간적치장이 외지에 설치되어 있어 민원우려는 없으며 덮개가 설치되어 있음.	-
22	서초구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 : 119,669m/101,997m(117%) 빗물받이 : 22,304개소/18,586개소(120%)	-
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	중간적치장 CCTV 감시모니터링 실시 중간적치장이 외지에 설치되어 있어 민원우려는 없으며 덮개가 설치되어 있음.	시스템 교체로 안되고 있으므로 조치 필요
23	강남구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 : 137,140m/136,990m(100.1%) 빗물받이 : 41,966개소/41,966개소(100%)	도급 외 준설작업에 대한 문서관리 필요
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	중간적치장 CCTV 감시모니터링 실시 중간적치장이 외지에 설치되어 있어 민원우려는 없으며 덮개가 설치되어 있음. 준설토사와 건설폐기물을 동일장소에 적치하고 있음	- 악취방지 및 강우시 차단시설 설치 필요 - 준설토사와 건설폐기물 구분 적치 필요
24	송파구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 : 99,433m/83,524m(119%) 빗물받이 : 38,876개소/32,347개소(120%)	-
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	중간적치장 CCTV 감시모니터링 실시 중간적치장이 외지에 설치되어 있어 민원우려는 없으니 덮개 미설치	악취방지 및 강우시 차단시설 설치 필요
25	강동구	청소실적	작업 실적 / 월보 실적 : 하수관로 : 50,841m/48,711m(104%) 빗물받이 : 22,154개소/22,154개소(100%)	-
		청소관리	준설완료구간 GIS 미입력	준설완료구간 GIS입력 필요
		현장점검	중간적치장 CCTV 감시모니터링 실시 중간적치장이 외지에 설치되어 있어 민원우려는 없으니 덮개 미설치	악취방지 및 강우시 차단시설 설치 필요