□ 중대재해 발생 현황 (’24.1.26.~2.4 ., 떨어짐, 끼임, 깔림 등 4건 : 사망 4명)

연번	발생일시	사고장소	사고 경위 및 인명피해	관련 사진(이미지)
1	’24.1.26. 10:18 ※ 사망: 1.27.	민간 공사장 (경북 영덕) 50억 이상 공사장	(떨어짐사고) 리조트 신축 공사 현장에서 말비계 위에서 조적 작업을 하던 근로자가 바닥에 쓰러진 상태(떨어짐 추정)로 발견됨(사망 1명)
2	’24.1.31. 9:19	민간 사업장 (부산 기장) 50인 미만 사업장	(끼임사고) 폐알루미늄 수거·처리 회사에서 집게차로 폐기물을 내리던 작업 중, 근로자가 집게마스트와 화물적재함 사이에 끼임 (사망 1명) ※ 50인 미만 사업장, 중처법 확대적용 최초 사고
3	’24.1.31. 9:30	민간 공사장 (강원 평창) 50인 미만 사업장	(떨어짐사고) 축사 지붕에서 태양광 설치 작업을 하던 근로자가 채광창이 파손되면서 약 6m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
4	’24.2.1. 16:07	민간 사업장 (경기 포천) 50인 미만 사업장	(깔림사고) 금속파이프 제조 사업장에서천장주행 크레인으로 코일을 운반하던 중 근로자가 떨어지는 코일에 깔림 (사망 1명)

※ 출처 : 고용노동부

□ 조치사항 :  사례 공유(전파) 통해 사고유형별 안전수칙 이행 철저, 교육 강화

ㅇ 떨어짐 사고

- 안전모 착용 시 턱끈을 반드시 체결하고 작업위치에 따라 말비계를 옮겨서 작업해야 하며 특히 작업발판 양측 끝부분에서 작업 금지

- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시, 안전난간을 설치한 후 작업하고 설치가 곤란한 경우에는 안전대 부착설비를 설치하고 고리를 안전대 부착설비에 체결한후 작업 수행

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

ㅇ 끼임 사고

- 차량계 하역운반기계 등으로 작업하는 경우 작업지휘자를 지정

- 하역 또는 운반 중인 화물이나 차량계 하역운반기계에 접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에는 근로자 출입 금지

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

ㅇ 깔림 사고

- 크레인에 사용되는 달기구는 마모·변형되지 않은 것을 사용하고 코일을 달기구 안쪽에 완전히 밀어 넣고 코일이 흔들리는 반경으로부터 떨어진 곳에서 작업 수행

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

□ 중대재해 발생 현황 (’24.1.30.~2.12 ., 매몰, 떨어짐, 맞음, 질식 등 6건 : 사망 6명)

연번	발생일시	사고장소	사고 경위 및 인명피해	관련 사진(이미지)
1	’24.1.30. 11:34 ※ 사망: 1.31.	공공 공사장 (강원 정선) 50인 이상 사업장	(매몰사고) 정수장 현대화 사업현장에서 관로 매설중이던 근로자 2명이 약 5m 깊이 흙더미에 매몰 (사망 1명)
2	’24.2.1. 09:03 ※ 사망: 2.2.	민간 공사장 (경기 평택) 50인 이상 사업장	(맞음사고) 아파트 신축공사 현장에서 흙막이 가시설 H빔 해체 작업을 하던 근로자가 H빔에 맞음 (사망 1명)
3	’24.2.3. 10:58	민간 공사장 (경기 이천) 50인 이상 사업장	(떨어짐사고) 공장 증축공사 현장 4층에서 추락방지막 설치 작업을 하던 근로자가 15m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
4	’24.2.6. 08:20	민간 공사장 (서울 서초) 50인 이상 사업장	(맞음사고) 오피스텔 신축 현장에서 이동식 크레인으로 H빔 철골 자재를 운반하다 섬유로프가 파단되며 아래에 있던 근로자가 맞음 (사망 1명)
5	’24.2.6. 10:50	민간 사업장 (인천 동구) 50인 미만 사업장 50인 이상 사업장	(질식사고) 제철 공장에서 하청업체 근로자가 폐수처리조 내부 슬러시(찌꺼기) 작업 중, 질식 추정 사고 발생 (사망 1명) ※ 원청 근로자 50인 이상, 하청업체 근로자 50인 미만으로 중대재해처벌법 적용 대상
6	’24.2.7. 11:40	민간 사업장 (경기 파주) 50인 미만 사업장	(끼임사고) 아크릴 원판 공장에서 아크릴 원판을 꺼내는 작업 중, 원판 여러장이 근로자쪽으로 기울여지며 끼임 (사망 1명)

※ 출처 : 고용노동부

□ 중대재해 발생 현황 (’24.2.12.~2.18 ., 떨어짐, 끼임, 맞음 등 4건 : 사망 4명)

연번	발생일시	사고장소	사고 경위 및 인명피해	관련 사진(이미지)
1	’24.2.12. 18:45	민간 사업장 (울산 동구) 50인 이상 사업장	(끼임사고) 조선소에서 원유설비 블록 이동 작업중 블록이 넘어지며 검사 작업을 하던 근로자들이 끼임 (사망 1명)
2	’24.2.13. 09:30	민간 공사장 (충북 음성) 50인 이상 사업장	(떨어짐사고) 아파트 신축공사 현장에서 낙하물 방지망 철거 작업을 하던 근로자가 18m 아래로 떨어짐 (사망 1명)
3	’24.2.13. 12:00	민간 사업장 (강원 정선) 50인 미만 사업장	(떨어짐사고) 농기계 제조공장에서 지붕 위 배수정비를 위해 낙엽을 청소하던 근로자가 채광창이 깨지면서 4.2m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
4	’24.2.15. 12:10	공공 공사장 (경기 안산) 50인 미만 사업장	(맞음사고) 교육시설에서 스프링클러 배관 설치 작업중이던 근로자들이 배관 캡이 압력차에 튀어 나오며 맞음 (사망 1명)

※ 출처 : 고용노동부

□ 조치사항 :  사례 공유(전파) 통해 사고유형별 안전수칙 이행 철저, 교육 강화

ㅇ 끼임 사고

- 블록 등 중량물 이동(운반) 작업시에는 근로자 등의 출입을 금지하고 검사 작업 등을 위해 블록 등에 진입 시 낙하물 등으로 인한 사고를 예방하기 위하여 철저히 안전점검을 실시한 후 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

ㅇ 떨어짐 사고

- 고소작업대 등으로 지붕 아래에서 작업이 가능한지 확인하고 작업 통로용 발판 및 채광창 안전덮개 설치 등 안전조치 후 작업 실시

- 낙하물 방지망 설치·해체 작업 시 작업방법, 작업순서, 작업절차, 개인보호구 착용 등에 관한 사항을 포함하여 작업계획을 수립하고 그 계획에 따라 안전하게 작업실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

ㅇ 맞음 사고

- 기밀작업을 하는 경우에는 지나친 압력의 주입 또는 불량한 작업방법 등으로 발생할 수 있는 위험을 방지하기 위해 압력계를 설치하고 내부 압력을 수시로 확인

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장