□ 중대재해 발생 현황 (’24.2.22.~3.10, 깔림, 떨어짐, 끼임 등 8건 : 사망 8명)

연번	발생일시	사고장소	사고 경위 및 인명피해	관련 사진(이미지)
1	’24.2.22. 05:30 ※ 사망: 3.2.	민간 사업장 (경기 화성) 50인 미만 사업장	(깔림사고) 제설제 보관소에서 톤백에 담겨 있는 제설제를 트럭에 옮기는 중 적재되어 있던 톤백이 쓰러지면서 근로자가 깔림 (사망 1명)
2	’24.2.26. 14:00 ※ 사망: 2.28.	공공 공사장 (광주 북구) 50인 미만 사업장	(떨어짐사고) 교육시설 창호 교체 공사 중 실리콘 작업을 위해 사다리에 올라가 작업중이던 근로자가 떨어짐 (사망 1명)
3	’24.2.28. 22:47	민간 사업장 (전북 군산) 50인 미만 사업장	(떨어짐사고) 부두에서 수출입 화물 검량을 위해 화물선에 승선 중이던 근로자가 현문사다리와 함께 바다로 떨어짐 (사망 1명) * 현문사다리 : 육상과 선박 사이를 승하강 할 수 있는 작업자의 이동통로
4	’24.3.1. 07:24	민간 사업장 (전남 광양) 50인 미만 사업장	(끼임사고) 레미콘 공장에서 로우더 버킷 용접 작업 중이던 재해자가 로우더가 갑자기 전진하여 버킷과 벽 사이에 끼임 (사망 1명)
5	’24.3.1. 13:30	민간 사업장 (부산 사하) 50인 미만 사업장	(떨어짐사고) 수리 조선소에서 바지선을 육상에 올려 도장 작업중이던 근로자가 4.9m 아래로 떨어짐 (사망 1명)
6	’24.3.5. 08:10	민간 공사장 (경기 의왕) 50인 이상 사업장	(떨어짐사고) 업무복합시설 신축공사 현장에서 거푸집 해체 후, 자재 정리 작업중이던 근로자가 개구부에서 합판과 함께 약 6m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
7	’24.3.7. 11:40	공공 공사장 (인천 서구) 50인 미만 사업장	(떨어짐사고) 공연시설 리모델링 공사 현장에서 무대기계 상부철거 작업 중이던 근로자가 23m 아래 바닥으로 떨어짐 (사망 1명)
8	’24.3.7. 15:45	민간 사업장 (경기 화성) 50인 미만 사업장	(끼임사고) 조명장치 제조 공장에서 알루미늄 재료 절단기 작업 중이던 근로자가 절단기에 끼임 (사망 1명)

※ 출처 : 고용노동부

□ 조치사항 :  사례 공유(전파) 통해 사고유형별 안전수칙 이행 철저, 교육 강화

ㅇ 끼임 사고

- 작업시 장비의 시동을 끄고 차량 바퀴에 견고하게 고임목을 설치하는 등 갑작스런 주행에 의한 사고 방지

- 기계를 청소·점검·수리 등을 실시하는 경우, 반드시 전원 차단 등 운전 정지 및 방호조치(기동장치에 잠금장치 설치 등) 후 안전하게 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장

ㅇ 깔림 사고

- 화물의 적재 시 불안정할 정도로 높이 쌍아 올리지 않아야 하며, 전도·붕괴 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 그에 따라 작업

※ 市 유사 사업장 : 본청을 포함한 全 사업장