배수지·가압장 점검표

1. 점검자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
관 상태 및 배수시설	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	상수도관 누수발생 여부
	구조물내로 내·외수 유입여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물 내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
특/고압 전기설비	특/고압패널(내․외부기기 일체)
	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	개폐기, 차단기 접속부 상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태
	유입/몰드 변압기 설비 이상유무
저압 전기설비	저압패널(내․외부기기 일체)
	차단기 패널 전기적 접속부
HMI감시반 (제어실)	공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무)
	UPS설비(본체, 배터리)
모터펌프 (펌프실)	모터기동반(리액터, 인버터)운전
	모터펌프 운전중 소음/진동
	인입토출 관압계 작동/전송
	전동밸브 외관 및 동작신호
	배수펌프 가동 및 침수경보 동작
	크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부
CCTV설비	CCTV동작상태 및 방송테스트
배관, 구조물 (관랑실)	맨홀, 배관 이상 유무
	배수펌프 동작 및 침수경보 동작
기타 시설 개선 사항

현수관로 점검표

1. 점검자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
현수관로	관체 및 피복 결함 여부
	관 보온상태
	밸브 등 부속시설 상태
	관로지지 등 안전시설 상태
	점검통로 상태
기타 시설 개선 사항

공공청사 점검표

1. 점검자

점검일시	2020. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
구조안전	◦주요 부재의 구조적 균열과 변형 - 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥 주변융기, 중앙부 처짐)등 발생 여부 - 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근 노출) - 보에 결함 발생 여부 (단부 사인장 균열, 중앙부 휨 균열)
	◦부등침하 - 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부 - 주변지반 부분침하, 융기현상 발생 여부 - 창과 문틀의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 여부 - 바닥 포장 부위 침하 및 균열 발생 여부
내구성	각부의 균열, 누수, 백화나 습율(결로) 등의 발생 여부
	철재 부식 발생 여부

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
축대·옹벽· 담장 등	수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	균열과 변형(배부름) 발생 여부
	배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부
기타 결함	하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
	담장의 전도 징후 여부
	빗물 홈통과 루프드레인의 기능이상 유무
	수도, 전기, 가스, 통신선 등의 이상 유무
기타 시설 개선 사항