현장진단 대상건물 협조 요청사항

1. 외벽 열관류율 진단시 필요한 측정 공간

① 난방을 24시간 사용하는 공간(열적으로 안정된 공간)

② 사람 유동이 적은 공간

③ 72시간 측정이 가능한 공간

④ 보안이 가능한 공간

⑤ 외기에 직접 면하는 창이 있는 공간

⑥ 북측 벽면으로 태양일사 영향이 적은 곳

※ 위 사항을 전부 수용 가능한 공간으로 협조부탁 합니다.