(관리카드 작성사례)

미세먼지 비상저감조치 사업장 관리(전기가스증기업1)

관할지역	서울	사업장명	㈜OOOO
업종분류	소각시설업	담당자	이OO
연락처	010-OOOO-OOOO	이메일

□ 운영현황

○ 위   치  : 0000

○ 일일조업시간(시간/일) : 24

○ 연료 및 원료 사용량(N㎥/일) : 연료 LNG, 총사용량(462,587)

배출구#1(154,147), 배출구#2(92,442), 배출구#3(62,802), 배출구#4(153,196)

○ 오염물질 종류(먼지, SOx, NOx) : 먼지, SO2, NO2, 벤젠

○ 오염물질 발생량(㎏/일) :  총 발생량(2,449.27)

먼지(18.87), SO2(4.60), NO2(2,430.79), 벤젠(0.000)

○ 시설용량 : 배출시설 표 참조

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 내용

배출시설	배출구	설치년도	용량 및 대수	방지시설	비상저감조치
고압발전보일러	1	1987	104톤×1기(발전 21㎿/h)	탈질설비(SCR) 저녹스버너	춘추절기 (2시간 ) ·단축운영 2시간 (09～18시, 9시간 →09시～16시, 7시	하절기 부천·소각 수열 및 축열조 최대활용 (보일러 전체 가동중지)
저압발전보일러	4	2004	150톤×1기(발전 3.2㎿/h)	탈질설비(SCR) 저녹스버너
보조보일러#1·2	2	1987	140톤×2기(스팀/열교환)	저녹스버너	동절기 (2시간 ) ·단축운영 2시간 (09～18시, 9시간 →09시～16시, 7시
보조보일러#3·4		1987	80톤×2기(스팀/열교환)	없음
보조보일러#5∼7	3	1993	110톤×3기(스팀/열교환)	저녹스버너

□ 비상저감조치 기대효과(예상배출량)

○ 먼지 배출량 0.42kg/2시간,  SOx 배출량 0.14kg/2시간,

NOx 배출량 8.58kg/2시간,  감소 예상

미세먼지 비상저감조치 사업장 관리[전기가스증기업2]

관할지역	인천	사업장명	㈜OOOO
업종분류	전기가스증기업	담당자	이OO
연락처	010-OOOO-OOOO	이메일

□ 운영현황

○ 위   치  : 0000

○ 일일조업시간(시간/일) : 24시간/일, 90일/년

○ 연료 및 원료 사용량(㎏/일, N㎥/hr)

- LNG 25 N㎥/hr (54,000 N㎥/년)

○ 오염물질 종류(먼지, SOx, NOx) : NOx, SOx

○ 오염물질 발생량(kg/일) : 먼지 22.3kg/일, NOx 2,748.3kg/일, SOx 7.4kg/일

○ 시설용량 : 860 톤/hr(보일러 증발용량) 등

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 내용

배출시설	설치년도	용량 및 대수	방지시설	비상저감조치
보일러시설	2017	1기	촉매반응시설(SCR) 기타방지시설 (가스재순환장치) 연소조절시설 (Corner Firing)	중단불가능

□ 비상저감조치 기대효과

○ NO2 배출농도  : 30 ppm 이하 (배출허용기준 70 ppm)

○ NOx 배출총량  : 49톤 (2016년 실적)

※산출기준 : 2016년도 배출실적

○ 천연가스(LNG) 사용으로 먼지, SOx 최소 배출

미세먼지 비상저감조치 사업장 관리(소각시설업2)

관할지역	경기도	사업장명	㈜OOOO
업종분류	소각시설업	담당자	이OO
연락처	010-OOOO-OOOO	이메일

□ 운영현황

○ 위    치 : 0000

○ 일일조업시간(시간/일) : 24시간/일

○ 연료 및 원료 사용량(㎏/일) : 215,272kg/일

○ 오염물질 종류 : 먼지, SOx, NOx

○ 오염물질 발생량(㎏/일) : 10,115kg/일

○ 시설용량 : 300톤/일(150톤/일×2기)

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 내용

배출시설명	설치년도	용량 및 대수	방지시설명	비상저감조치 내용
소각시설#1	‘10.4	6.25ton/hr×1대 (용융방식)	여과집진시설	가동률 조정(135톤/일→ 122톤/일, 90%→81%)
			반건식반응탑	방지시설 효율 증대 (약품 추가 주입 탄력적 운영)
			선택적촉매환원탑	방지시설 효율 증대 (약품 추가 주입 탄력적 운영)
소각시설#2	‘10.4	6.25ton/hr×1대 (용융방식)	여과집진시설	가동률 조정(135톤/일→ 122톤/일, 90%→81%)
			반건식반응탑	방지시설 효율 증대 (약품 추가 주입 탄력적 운영)
			선택적촉매환원탑	방지시설 효율 증대 (약품 추가 주입 탄력적 운영)

□ 비상저감조치 기대효과

○ 먼지 배출량 1.82kg/일, SOx 배출량 20%, NOx 배출량 20% 감소 예상

미세먼지 비상저감조치 사업장 관리(소각시설업2)

관할지역	서울	사업장명	㈜OOOO
업종분류	소각시설업	담당자	이OO
연락처	010-OOOO-OOOO	이메일

□ 운영현황

○ 위   치  : 0000

○ 일일조업시간(시간/일) : 24시간/일

○ 연료 및 원료 사용량(㎏/일) : 생활쓰레기 250,000㎏/일

○ 오염물질 종류(먼지, SOx, NOx) : 먼지, SOx, NOx,

○ 오염물질 발생량(㎏/일) : 10,127(㎏/일)

○ 시설용량 : 300톤/일(150톤/일×2기)

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 내용

배출시설명	설치년도	용량 및 대수	방지시설명	비상저감조치 내용
소각시설#1	1999	6,250㎏/hr×1대 (스토커방식)	SNCR-반건식반응탑-활성탄-여과집진기	방지시설 효율증대
소각시설#2	1999	6,250㎏/hr×1대 (스토커방식)	SNCR-반건식반응탑-활성탄-여과집진기	방지시설 효율증대

□ 비상저감조치 기대효과

○ 연간 먼지발생량 3,200톤/년 중 방지시설을 거쳐 연간 1톤/년 미만배출

(관리카드 작성양식) 기재된 내용은 참고용일뿐 사업장별 여건에 맞게 작성하시면 됩니다.

미세먼지 비상저감조치 민간 대기배출사업장 관리

관할지역	서울	사업장명	㈜OOOO
업종분류	전기가스증기업	담당자	이OO
연락처	010-OOOO-OOOO	이메일

□ 개 요

○ 위    치 : 0000

○ 일일조업시간(시간/일) :

○ 연료 및 원료 사용량(㎏/일) :

○ 오염물질 종류 :

○ 오염물질 발생량(㎏/일) :

○ 시설용량 :

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 내용

배출시설	설치년도	용량 및 대수	방지시설	비상저감조치
소각로	OOO	OOO톤/시×O대	반건식반응탑, 백필터, SCR촉매탑	가동률 하향 조정
폐열보일러	OOO	OOO톤/시×1대 (자연순환식, 수관식)	-	운영시간 단축
터빈발전기	OOO	OOOkW×1대(배압식)	-	불가능

□ 비상저감조치 기대효과

○ 시행방안 : 소각장 운영을 기존 OOO톤/일에서 OOO톤/일로 줄여, 가동률 OO% 하향 조정(※ 유입폐기물은 저장시설에 저장)

○ 기대효과 : 먼지 배출량 OOkg/일 감소

SOx 배출량 OOkg/일 감소

NOx 배출량 OOkg/일 감소