가압장 시설 점검표

■ 사업소명 : 동부수도사업소

■ 점검장소 : 4개소(대현산, 아차산, 용마, 신내가압장)

■ 점검일자 : 2018. 3. 12. ~ 3. 16.

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
수전설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	역율 및 피크치 관리상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기, 피뢰기, 계기류 접촉부 상태
	외함 변형, 변색 및 내부청소, 관리상태
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 상태	이상없음
	변압기 애자(부싱) 상태
	변압기 패킹부, 용접부 상태
	변압기 교체운전(상시/예비) 시행여부
	변압기 누유 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음
	등기구 유지(청소)상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치상태	이상없음
	모터펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동시 소음 및 진동상태
	예비용 모타펌프 보관상태
방재설비	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항

배수지 시설 점검표

■ 사업소명 : 동부수도사업소

■ 점검장소 : 8개소(대현산, 아차산, 용마, 신내, 금호, 응봉, 아차산(소),용마(소)배수지)

■ 점검일자 : 2018. 3. 12. ~ 3. 16.

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태	이상없음
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	각종 지시계기 동작 상태
	전원공급설비, 서지 보호 상태
	예비자재 보관 상태
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태	이상없음
	조작반 운용 상태
	구조물 및 배관누수 상태
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	수위계 설비 및 경보상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항

증압장 시설 점검표

■ 사업소명 : 동부수도사업소

■ 점검장소 : 12개소(응봉,응봉2,옥수,마장,청량,이문,경희,신내,망우,휘경A,휘경B,휘경C)

■ 점검일자 : 2018. 3. 12. ~ 3. 16.

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치 운용상태	이상없음
	증압펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	이상없음
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
구 조 물	출입구(맨홀) 관리상태	이상없음
	구조물 관리(균열, 누수 등) 상태
기타 시설 개선 사항

현수관로 시설 점검표

■ 사업소명: 동부

■ 점검장소: 잠실대교

■ 점검일자: 2018. 3. 12. ~ 3. 16.

상수도시설	구경		1,200	노출연장	1,460		재질		강관	부설년도	2003
점검내용		점 검 결 과				비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부		이상없음
관 보온상태		이상없음
밸브 등 부속시설 상태		이상없음
관로지지 등 안전시설 상태		이상없음
점검통로 상태		이상없음
점검 사진
기타 시설 개선 사항