(별첨 2)

사업추진시 착안사항

1. 과업지시서상에 기본현황 조사 분석시 사업 대상지의 현장여건, 주변     시설, 이용자 및 주민들의 요구사항을 정확히 파악 분석하고, 서울        특별시 공공공간 디자인 가이드 라인에 의거 최적안이 도출될 수 있도록     조치

2. 특히, 사업 대상지 주변 시설(공원, 녹지, 학교, 아파트 등)을 정확히     파악 주변시설과 연계 설계하여 이용자에게 편익을 제공하고, 사업효과를     극대화

3. 우리 시(조경과) 설계심의 후 설계심의 결과에 대한 조치결과를 보고     하고 공사발주(별첨 2～4 활용)

4. 공사 발주시나 시공 시 설계심의사항에 대한 변경이 불가피할 경우나     시설이 추가 될 경우는 설계변경 또는 시설관리공단 실정보고사항      승인 전에 설계변경 심의를 요청하여 심의 후 설계변경 추진

5. 조경시설의 홍보 및 영구보존을 위해 가급적 500만 화소 이상으로       촬영하여 준공 보고시 전․후 사진을 첨부하여 보고하고, 준공보고 시     설계서, 도면, 사진 및 추진사항을 CD에 저장 제출

(별첨 3)

설계심의결과에 대한 조치결과 보고서

■ 사 업 명 :

■ 자치구명 :

■ 조치일자 :

(단위 : 천원)

분야별	설계심의 내용 (서울시 조경과)	처 리 결 과(자치구)		비 고 (미조치사유)
		조 치 결 과	공사비 변동액
계

(별첨 4)

녹지조성공간내 기존 조경시설 보전계획

■ 사 업 명 :

■ 자치구명 :

■ 현황조사 및 보전계획

구 분			세 부 내 용	비 고
위 치
면 적
기존수목 현 황	계
	수 목	교 목
		관 목
	덩 굴 류
	지피식물
	초 화 류
	기 타
시 설 물 현 황
보 전 계 획

※ 기존 수목현황은 녹지조성공간내 수목을 전수 조사하고, 이식, 재활용, 불량목, 피압목      등으로 분류하여 작성

※ 시설물현황은 녹지조성공간내 설치되어 있는 시설물 조사 작성

※ 보전계획

1. 녹지조성공간내에 있는 수목중 수형이 불량하여 경관을 저해하거나 피압되어 생장이

불가한 수종 이외에는 제거하지 말 것.

2. 이식이 가능한 수종은 사업지내에 재활용하거나, 인근 녹지대나 공원, 또는 산림 훼손지        등으로 이식하여 수목이 재활용 될 수 있도록 계획 수립