노면표시 시험시공 현황 자료

□ 시험시공 일반현황

- 시공일시 : 2019.   .    .(금) 10:00 ~ 18:00

- 시공 시 기상 상태(날씨 :       기온 :    ℃)

- 시공위치 : 위치도 참조(예시)

· 위   치 : 남부순환로 사당역~낙성대역(양방향) 1차로~4차로(1,600m)

- 시공사 현황

· 회 사 명 : ㈜000 대표 000

· 주    소 : 서울 00구 00동 00 00빌딩 202호

· 전화번호 :

· 현장대리인 : 000 (전화번호 : )

- 도료 제조사 현황

· 회 사 명 : ㈜000 대표 000

· 주    소 : 서울 00구 00동 00 00빌딩 202호

· 전화번호 :

- 유리알 제조사 현황

· 회 사 명 : ㈜000 대표 000

· 주    소 : 서울 00구 00동 00 00빌딩 202호

· 전화번호 :

□ 시험시공 재료 및 장비현황

- 사용재료(페인트 종류 및 사용량) - 예시

품 명	규 격	제조회사	사 용 량	비 고
페인트(4종) (관급)		(주)페인트	00.0ℓ	0.4/㎡

※ 페인트 특성 자세히 서술

- 사용재료(유리알 종류 및 사용량) - 예시

품 명	규 격	제조회사	사 용 량	비 고
유리알(00호)	KS L 2521 1종 1호	WEISSKER	105kg	0.46/㎡
유리알(00호)	KS L 2521 1종 2호	WEISSKER	105kg	0.46/㎡
유리알(00호)	KS L 2521 1종 3호	WEISSKER	105kg	0.46/㎡
유리알(00호)	KS L 2521 1종 2호 : 우천형	WEISSKER	105kg	0.46/㎡

※ 유리알 배합 기준(1종00호:우천형) :

□ 노면표시 시공현황

- 시공내용(예시)

연번	노 선		시공위치			공 종	페인트 종류	도색연장(m)	시공일시
	도로명	방향	구간	연장 (m)	차선
1	강변북로	일산	구리시계 ~가양대교	100	1차로 중앙차선	백색, 실선 재도색	수용성 (2종)	30,000	08월09일 10:00~15:00
2	올림픽대로	공항	암사대교1.8km ~잠실철교	100	4~5차로	백색, 실선 재도색	상온경화형 (5종)	1,950	08월13일 10:00~15:00
3	올림픽대로	공항	암사대교1.8km ~잠실철교	110	4~5차로	백색, 파선 재도색	상온경화형 (5종)	2,675	08월13일 10:00~15:00

※

- 시공시 특이사항(예시)

· 기존 차선 위에 재도색(기존 차선 미제거) - 기존 차선폭은 15cm로 기존 차선을 덮을 수 있도록 폭 17cm로 도색

· 도로 진출입로 주변, 차선 변경이 잦은 곳 등을 대상으로 위치 선정

· 신규 포장 노면에 차선 도색

·

시공시 체크리스트

시공일:		기온:			시공연장:						시공속도: km/hr
시공사:		장비종류:			시공시작시간						시공인력: 명
도료회사:		도료종류:			시공종료시간						도막두께: mm
페인트살포량 g/m		비드종류:			비드살포량 g/cm						비드혼합량: (1종:2종)
페인트분사압력 kg/㎠		비드살포방법			비드분사압력 kg/㎠						경화시간:
구분	점 검 항 목		점검위치	점검결과 (휘도)mcd/㎡․Lux										비고
				건조					습윤
				1		2	3	평균	1	2		3	평균
휘도측정	1. 차선-유리알(1종1호)		차선
	2. 차선-유리알(1종2호)		차선
	3. 차선-유리알(1종3호)		차선
	4. 차선-유리알(1종1호+우천형)		차선
	5. 주차금지선(황색)-유리알(1종3호)		주차금지선
차선점검	1. 차선 마모,균열,탈색 등		전구간
	2. 횡단보도 마모,균열,탈색 등		전구간
	3. 문자,기호 마모,균열,탈색 등		전구간

※ 휘도 측정은 각 차선별 100m 마다 1개소를 측정하고 한 지점에서 3회 측정하여 평균치를 적용

※ 시공후 1주일 후 7일 이내 최초 측정하고, 매달 측정(6개월까지)하고 이후 1년 후 측정

※ 매 측정시마다 같은 장소에서 측정

※ 유리알 사용은 각 도로사업소에서 자체적으로 선택하여 사용

2019.   .    .

점검자  소속 :            직급           성명                 (인)

소속 :            직급           성명                 (인)

소속 :            직급           성명                 (인)

모니터링 체크리스트

측 정 일  : 2019년  월  일(제0회 차)

측정결과

구분	점 검 항 목	점검위치	점검결과 (휘도)mcd/㎡․Lux								비고
			건조				습윤
			1	2	3	평균	1	2	3	평균
휘도측정	1. 차선-유리알(1종1호)	차선
	2. 차선-유리알(1종2호)	차선
	3. 차선-유리알(1종3호)	차선
	4. 차선-유리알(1종1호+우천형)	차선
	5. 주차금지선(황색)-유리알(1종3호)	주차금지선
차선점검	1. 차선 마모,균열,탈색 등	전구간
	2. 횡단보도 마모,균열,탈색 등	전구간
	3. 문자,기호 마모,균열,탈색 등	전구간

측정결과(누계)

구분	점 검 항 목	점검위치	점검결과 (휘도)mcd/㎡․Lux
			시공후		1월후		2월후		3월후		4월후		5월후		6월후		1년후
			건조	습윤	건조	습윤	건조	습윤	건조	습윤	건조	습윤	건조	습윤	건조	습윤	건조	습윤
휘도측정	1. 차선-유리알(1종1호)	차선
	2. 차선-유리알(1종2호)	차선
	3. 차선-유리알(1종3호)	차선
	4. 차선-유리알(1종1호+우천형)	차선
	5. 주차금지선(황색)-유리알(1종3호)	주차금지선

※ 휘도 측정은 각 차선별 100m 마다 1개소를 측정하고 한 지점에서 3회 측정하여 평균치를 적용

※ 시공 후 1주일 후 7일 이내 최초 측정하고, 매달 측정(6개월까지)하고 이후 1년 후 측정

※ 매 측정시마다 같은 장소에서 측정

※ 유리알 사용은 각 도로사업소에서 자체적으로 선택하여 사용

2019.   .    .

점검자  소속 :            직급           성명                 (인)

(인)

위   치   도

시공 위치도(광역)

시공 위치도(세부)

현 황 사 진

(유리알 시험시공)

예시)청담대교 북단 1차로 중앙차선(공사전)	예시)왕십리로 왕십리역 주변 1차로 중앙차선(공사전)
예시)청담대교 북단 1차로 중앙차선(공사중)	예시)왕십리로 왕십리역 주변 1차로 중앙차선(공사중)
예시)청담대교 북단 1차로 중앙차선(공사후)	예시)왕십리로 왕십리역 주변 1차로 중앙차선(공사후)

차선(휘도측정 세부사진)	차선(휘도측정 세부사진)
중앙선(휘도측정 세부사진)	주차금지선(휘도측정 세부사진)
문자(휘도측정 세부사진)	기호(휘도측정 세부사진)
횡단보도(휘도측정 세부사진)	유턴(휘도측정 세부사진)