현수관로 시설 점검표

■ 사업소명 : 강동수도사업소

■ 점검장소 : 송파구 장지동247-8 (장지교)

■ 점검일자 : 2018. 11. 12.

상수도시설	구경		300mm	노출연장	21m		재질		DCIP	부설년도	1992
점검내용		점 검 결 과				비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부		이상없음
관 보온상태		양호
밸브 등 부속시설 상태		이상없음
관로지지 등 안전시설 상태		이상없음
점검통로 상태		양호
점검 사진
		300mm관로 점검						장지교 현수관로 300/100mm 공기밸브 점검(적색표시)
기타 시설 개선 사항

공동구 시설 점검표

■ 사업소명 : 강동수도사업소

■ 점검장소 : 가락공동구

■ 점검일자 : 2018. 11. 14.

상수도시설	구경		D300~ 1000㎜	노출연장	L=6,590 m	재질		강관, DCIP	부설년도		1985
구 분		점 검 항 목					관 리 상 태			비 고
상수도관로 등 상태		상수도관 누수발생 유무					이상없음
		밸브류 작동 등 상태					이상없음
		관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태					일부 피복파손			조치예정 (11월중)
		관로 명판 부착 상태					양호
부속시설		관 지지대 상태					양호
		배수시설 상태					양호
		관련기관 비상연락망 부착 상태					양호
점검 사진
		공동구 점검 : 오금로 460m지점					본부 합동점검
기타 시설 개선 사항