※ 붙임3  예시(신축, 누락헬기장용/ 항공대 제출)

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	우림블루나인 비즈니스 D동					소유자	각세대			방화관리자	홍길동
주 소	강서구 염창동 240-21			건축허가/준공일					2013.9	전화번호	2093-1032
층 수	25/3	연면적	132,407㎡		11층이상면 적			52,937㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬리포트 규격 적정 여부 - 길이×너비 : 22m×22m 이상 ※ 건축물의 옥상바닥 길이와 너비가 22m 이하시 15×15m까지 감축 가능					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 표지 적정 여부 - 표지색상 : 백색, - Ⓗ 지름 : 8m - 선 너비 : 주위한계선(38㎝),H(38㎝),○(60㎝)					표지 적정규격내 있음 또는 선너비 규격미달로 시정 명령조치함.
3. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치 여부 - 피뢰침,안테나,철탑,에드벌룬,구조물,공작물					장애물 설치없음/양호
4. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물 방치 없음
5. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
6. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
7. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
8. 소방항공대 보유헬기에 의한 헬리포트 활용 여건					착륙장크기 20×25m 로 헬기착륙 가능함
9. 기타 참고사항

조사일자   2015년    월     일

조 사 자  소속         계급         성명          (인)

조 사 자  소속         계급         성명          (인)