입주검토(요청)서

1. 시스템명 : 스마트 전자도서관시스템 서버

○ 효율적인 의정활동 지원 및 도서관 업무의 효율성 증대를 위한 스마트 전자도서관시스템 서버 구축

2. 시스템 현황

○ 스마트전자도서관서버 (1식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기종	서버기종		HP DL380G
CPU	Core 수량	Clock Speed	2.3GHz
		Core수	20 core
메모리	메모리 용량	용량	32 GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	300GB * 3
		디스크 속도	7.2K	10K
		구성방식	Raid 1+0	RAID 1+0 로 선택
		Hot Spare Disk 수량	無	無 .Raid 1+0로 선택
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T
		1000Base-SX
	HBA	타입(선택)		외장스토리지 연결
		수량		□FC-LC타입 □FC-SC타입 협의후 결정
운영체제	O/S	O/S 계열	Windows
		O/S 버전
		처리단위	64bit
	사용자수	요구수량
S/W	DB	DBMS 제품명
		라이선스 수량
	백업	제품명
		라이선스 수량
	백신	해당없음
	DB암호화			서버당
	상용 S/W			WAS/웹 서버 등 라이선스 확인
보 조 기억장치	DAT	해당없음		백업으로 대체
	DVD	DVD Rom		SW 설치용
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치		이중화 지원
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	2 U	각 2 U

3. 서비스 포트 현황

출발지	도착지	프로토콜	서 비 스
			포트번호	서비스명
스마트전자도서관WAS서버	스마트전자도서관 DB서버	TCP/IP	1521(양방향)
스마트전자도서관WAS서버	SMS 발송시스템	TCP/IP	(양방향)
스마트전자도서관WAS서버	mail 발송시스템	TCP/IP	(양방향)
스마트전자도서관WAS서버	전자결재시스템	TCP/IP	(양방향)
스마트전자도서관WAS서버	검색엔진서버	TCP/IP	21(양방향), 8080(양방향)
검색엔진서버	스마트전자도서관DB	TCP/IP	(양방향)

4. 장비의 전원구성 현황

장비명	전원방식	최대전력소모량 (W)	최대발열량 (BTU/hr)	비고
스마트전자도서관서버	AC Power Supply 단상전원 220V	800W *2		총 1

ex. 일반적인 전원규격 목록

- 단상전원 : 220V 단상,  3상 전원 : 3Φ4w 380V/220V, 3Φ4w 220V/108V

5. 네트워크 현황(협의 후 결정)

장비명	구 분	타 입	수량	ip수량	용도
스마트전자 도서관서버	운영		1	공인 1개	서비스 운영

6. 서버 접속에 관한 정책적 사항

○ 서울시의회 본관 및 의원회관, 외부에서 접속 가능

○ 스마트 전자도서관시스템 접속은 회원가입 후 로그인을 통해 접속

7. 입주예상시기

○ 2016년 4월

8. 향후 일정

○ 스마트 전자도서관 운영서버 구매 : ′16. 3. 28 ~  4. 12

○ 서버용 S/W 라이선스 구매 : ′16. 4. 1

○ 전자도서관시스템 OS변경에 따른 마이그레이션 추진: ′16. 4. 12

○ 스마트 전자도서관시스템 운영: ′16. 4. 14.