붙임 3		지자체 온실가스 감축 사례집 원단위표

분류	감축수단	원단위	상정식
건물 (21)	[도시가스] 공급확대(경유→도시가스)	0.979tCO2eq/가구	감축원단위 × 변경가구수(가구)
	[도시가스] 공급확대(등유→도시가스)	0.871tCO2eq/가구	감축원단위 × 변경가구수(가구)
	건물 에너지이용합리화 사업	0.205tCO2eq/가구	감축원단위×시행개수(가구)
	건축효율등급	2.274tCO2eq/TOE	감축원단위 × 에너지 절감량[저효율등급(TOE/㎡) - 고효율등급(TOE/㎡)] × 건물면적(㎡)
	단열강화	0.631tCO2eq/가구	감축원단위 × 시행개수(가구)
	대기전력 저감 제품 보급	4.683 × 10-8tCO2eq/대	감축원단위 × 대기전력 저감 제품 보유대수(대)
	대기전력차단기 보급	0.083tCO2eq/가구	감축원단위 × 시행개수(가구)
	목재펠릿 보일러(경유 대체)	1.252tCO2eq/ton	감축원단위 × 목재팰릿 사용량(ton)
	목재펠릿 보일러(등유 대체)	1.215tCO2eq/ton	감축원단위 × 목재팰릿 사용량(ton)
	벽면녹화(그린커튼)	3.5 × 10-3tCO2eq/㎡	감축원단위 × 면적(㎡)
	옥상녹화사업	0.014tCO2eq/㎡	감축원단위 × 면적(㎡)
	쿨루프	0.013tCO2eq/㎡	감축원단위 × 시공면적(㎡)
	비산업부문 온실가스진단·컨설팅	0.010tCO2eq/진단수	감축원단위 × 진단수(진단수)
	빗물재이용	3.32 × 10-4tCO2eq/㎥·대	감축원단위 × [시설 한대당 급수 용량(㎥) × 빗물 재이용시설(대)]
	스마트미터 보급(가스)	0.046tCO2eq/가구	감축원단위 × 보급가구수(가구)
	스마트미터 보급(전기)	0.049tCO2eq/가구	감축원단위 × 보급가구수(가구)
	잠열회수형 온수보일러 도입(가정)	0.20tCO2eq/가구	감축원단위 × 보급가구수(가구)
	절수기기보급	0.011tCO2eq/가구	감축원단위 × 보급가구수(가구)
	탄소포인트제 운영(도시가스)	2.188 × 10-3tCO2eq/㎥	감축원단위 × 도시가스 사용절감량(㎥)
	탄소포인트제 운영(수도)	3.32 × 10-4tCO2eq/㎥	감축원단위 × 수도 사용절감량(㎥)
	탄소포인트제 운영(전기)	4.66 × 10-4tCO2eq/㎾h	감축원단위 × 전력 사용절감량(㎾h)
고효율 (9)	LED 조명 교체(백열등 개수)	0.109tCO2eq/개	감축원단위 × 교체개수(개)
	LED 조명 교체(백열등 면적)	0.078tCO2eq/㎡	감축원단위 × 교체면적(㎡)
	LED 조명 교체(형광등 개수)	0.066tCO2eq/개	감축원단위 × 교체개수(개)
	LED 조명 교체(형광등 면적)	0.047tCO2eq/㎡	감축원단위 × 교체면적(㎡)
	가로등 LED	0.085tCO2eq/개	감축원단위 × 교체개수(개)
	옥외광고 간판 LED화	0.306tCO2eq/㎡	감축원단위 × 간판면적(㎡)
	고효율 제품 전환(전기 냉장고)	0.037tCO2eq/대	감축원단위 × 1등급 전기냉장고 대수(대)
	고효율 제품 전환(전기 밥솥)	0.013tCO2eq/대	감축원단위 × 1등급 전기밥솥 대수(대)
	고효율 제품 전환(전기 세탁기)	0.010tCO2eq/대	감축원단위 × 1등급 전기세탁기 대수(대)
농축산 (8)	조림조성(그루)기존조림	0.010tCO2eq/그루	감축원단위 × 보급나무(그루)
	조림조성(그루)신규조림	0.0024tCO2eq/그루	감축원단위 × 보급나무(그루)
	조림조성(면적)기존조림	10.8tCO2eq/㏊	감축원단위 × 조성면적(㏊)
	조림조성(면적)신규조림	6.9tCO2eq/㏊	감축원단위 × 조성면적(㏊)
	[도시숲조성]가로수심기	0.044tCO2eq/그루	감축원단위 × 보급나무(그루)
	[숲가꾸기]간벌 및 가지치기	1.188tCO2eq/㏊	감축원단위 × 면적(㏊)
	논물 관리	16.8tCO2eq/㏊	감축원단위 × [(상시담수 - 중간낙수에 따른 배출·흡수계수) × 면적(㏊)]
	바다숲 조성	7.97tCO2eq/㏊	감축원단위 × 조성 면적(㏊)

분류	감축수단	원단위	산정식
수송 (15)	CNG 차량 보급 확대(버스중심)	4.525tCO2eq/대	감축원단위 × CNG 버스 등록대수(대)
	경유자동차 저공해화 (LPG 엔진교체)	0.492tCO2eq/대	감축원단위 × 교체대수(대)
	경유자동차 폐차지원사업 (전기차 교체)	1.079tCO2eq/대	감축원단위 × 교체대수(경유 → 전기차)(대)
	로컬 푸드 이용(트럭)	2.49 × 10-4tCO2eq/ton·㎞	감축원단위 × [식품중량(ton) × 수송거리(㎞)]
	수소차_버스	44.682tCO2eq/대	감축원단위 × 수소 버스 대수(대)
	수소차_승용차	0.596tCO2eq/대	감축원단위 × 수소 승용차 대수(대)
	전기 버스	45.216tCO2eq/대	감축원단위 × 전기 버스 대수(대)
	전기 자전거	0.001tCO2eq/㎞	감축원단위 × 이동거리(㎞)
	전기차 보급_승용차	0.499tCO2eq/대	감축원단위 × 전기 승용차 대수(대)
	전기차 보급_영업용(소형화물차)	1.876tCO2eq/대	감축원단위 × 전기 화물차 대수(대)
	전동킥보드 이용	0.001tCO2eq/㎞	감축원단위 × 이동거리(㎞)
	승용차 기준 평균연비 강화	0.028tCO2eq/대	감축원단위 × 신차등록 대수(대)
	승용차 요일제 추진	0.006tCO2eq/대	감축원단위 × 운영 대수(대)
	원격근무(telework) 도입 확대	0.010tCO2eq/대	감축원단위 × 원격근무자 차량대수(대)
	자동차 공동이용제도 도입	0.001tCO2eq/대	감축원단위 × 운영 대수(대)
신재생 에너지 (12)	연료전지(LNG)	2.7657tCO2/t-LNG	감축원단위 × LNG 사용량(ton)
	연료전지(LPG)	2.9864tCO2eq/t-LPG	감축원단위 × LPG 사용량(ton)
	연료전지(바이오가스_메탄)	2.7518tCO2/t-바이오가스	감축원단위 × 바이오가스(메탄) 사용량(ton)
	지열(보급물량)	0.576tCO2eq/RT	감축원단위 × 보급물량(RT)
	지열(설치용량)	0.403tCO2eq/㎾	감축원단위 × 지열에너지 설치용량(㎾)
	태양광 발전	0.612tCO2eq/㎾	감축원단위 × 시설용량(㎾)
	태양열 시스템 보급 확대(평판형)	0.278tCO2eq/㎡	감축원단위 × 태양열 설치면적(㎡)
	태양열 시스템 보급 확대 (공기식무창형)	0.227tCO2eq/㎡	감축원단위 × 태양열 설치면적(㎡)
	태양열 시스템 보급 확대 (공기식유창형)	0.260tCO2eq/㎡	감축원단위 × 태양열 설치면적(㎡)
	태양열 시스템 보급 확대 (단일진공관형, 이중진공관형)	0.347tCO2eq/㎡	감축원단위 × 태양열 설치면적(㎡)
	풍력	0.910tCO2eq/㎾	감축원단위 × 시설용량(㎾)
	하수열 및 하천수열	1.740tCO2eq/㎾	감축원단위 × 보급물량(㎾)
폐기물 (13)	고형폐기물의 생물학적 처리량 감소(퇴비화_건식)	0.396tCO2eq/ton	감축원단위 × 감소 처리량(ton)
	고형폐기물의 생물학적 처리량 감소(퇴비화_습식)	0.177tCO2eq/ton	감축원단위 × 감소 처리량(ton)
	고형폐기물의 생물학적 처리량 감소(혐기성 소화_건식)	0.042tCO2eq/ton	감축원단위 × 감소 처리량(ton)
	고형폐기물의 생물학적 처리량 감소(혐기성 소화_습식)	0.021tCO2eq/ton	감축원단위 × 감소 처리량(ton)
	매립처리량 감소	0.517tCO2eq/ton	감축원단위 × 감소 매립처리량(ton)
	소각여열 회수/이용	0.041tCO2eq/ton	감축원단위 × 생활폐기물량(ton)
	소각처리량 감소	1.052tCO2eq/ton	감축원단위 × 감소 소각처리량(ton)
	슬러지 실시간 가스화 기술(SRG)	0.595tCO2eq/ton	감축원단위 × 사용량(ton)
	음식쓰레기 저감 캠페인	1.65 × 10-3tCO2eq/㎏	감축원단위 × 감소된 음식물 폐기물량(㎏)
	자원회수시설 확충(생활쓰레기)	0.589tCO2eq/ton	감축원단위 × 소각량(ton)
	탈취팬 인버터 주파수 제어 (60→45Hz)	150.984tCO2eq/대	감축원단위 × 보급대수(대)
	폐수발생 저감	1.23 × 10-5tCO2eq/㎥	감축원단위 × 감소 폐수처리량(㎥)
	하수발생 저감	2.85 × 10-5tCO2eq/㎥	감축원단위 × 저감 하수처리량(㎥)