3.1 육안점검

가. 개요

상태평가(육안)는 신속한 보수의 필요여부를 판단하는 방법으로 가장 용이하게 활용될 수 있을 뿐 아니라, 설비 노후도를 판단하는 지표로써 유지보수 계획 수립에도 기초가 되는 평가방법이다.

나. 결과양식

[ 결과양식 ]

대상설비	평가기준	평가결과			비고
		양호	점검	불량
착수정 유입밸브	○ 밸브 동작(과부하 여부, 개폐 시간)상태 점검
	○ 부식 및 도장 박리박락상태
	○ 패킹부 누수 및 체결볼트 이완여부
	○ 액츄에이터 누유 및 제어선 컨넥터상태
	○ 이상식일 경우 축정렬 여부
	○ 밸브/액츄에이터 형식/용량 KS기준 여부
	○ 일상식/이상식, 일상식→이상식 추천(유지관리)
	○ 밸브-액츄에이터 축정렬/유니버설조인트 동작상태
	○ 밸브 동작 및 차수상태
	○ 전동기/밸브 지시개도 일치여부
	○ 배수펌프 설치 및 자연 배수구 적정성 여부
	○ 지지대 및 고정상태

[ 표계속 ]

대상설비	평가기준	평가결과			비고
		양호	점검	불량
여과지 밸브 (여과지 유입/유출,공기유입, 표세유입, 역세유입, 퇴수/사수밸브)	○ 밸브 동작(과부하 여부, 개폐 시간)상태 점검
	○ 부식 및 도장 박리박락상태
	○ 패킹부 누수 및 체결볼트 이완여부
	○ 액츄에이터 누유 및 제어선 컨넥터상태
	○ 지지대 및 고정상태
	○ 밸브-전동기 지시개도 일치여부
	○ 여과 공정별 밸브 개폐 적정성 점검
	○ 현장-중앙 DATA 값 일치 점검
	○ 밸브 동작 및 차수상태
	○ 수동밸브 동작상태
정수지 밸브	○ 밸브 동작(과부하 여부, 개폐 시간)상태 점검
	○ 부식 및 도장 박리박락상태
	○ 패킹부 누수 및 체결볼트 이완여부
	○ 액츄에이터 누유 및 제어선 컨넥터상태
	○ 지지대 및 고정상태
	○ 밸브-전동기 지시개도 일치여부
	○ 현장-중앙 DATA 값 일치 점검
	○ 유입/유출밸브 설치장소 적정성 검토
	○ 밸브-액츄에이터 축정렬/유니버설조인트 동작상태
	○ 유출밸브 차수시 편압해소 방안
배출수지 & 배슬러지지 밸브	○ 밸브 동작(과부하 여부, 개폐 시간)상태 점검
	○ 부식 및 도장박리박락상태
	○ 패킹부 누수 및 체결볼트 이완여부
	○ 액츄에이터 누유 및 제어선 컨넥터상태
	○ 리미트셋팅 및 누수상태확인
	○ 현장-중앙 DATA 값 일치 점검
	○ 밸브 동작 및 차수상태
	○ 밸브-액츄에이터 축정렬/유니버설조인트 동작상태
	○ 수동밸브 동작상태