발표자 문용욱 팀장 (담당자 이무규)

29		기전설비 유지관리	시설관리과
			기전팀

평가개요

평가지표

Ⅰ. 원활한 수돗물 공급

Ⅰ-2. 시설물 안전관리

평가항목

2. 기전설비 유지관리

배  점

2

평가부서

시설안전부(시설관리과)

평가방법

⃞ 목표달성도 : 기전설비 유지관리와 관련 단전 단수사고 및 본부점검 결과를 종합적으로 평가

⃞ 평점계산 : 총점 100점(순위에 따라 3점씩 차등 감점, 1등 : 100점, 2등 : 97점~)

◦ 무사고를 50점으로 하고 사고건수에 따라 감점

- 기전분야 사고발생시 건당 10점 감점, - 복구지연 : 건당 3~5점

- 기전분야 안전사고 발생시 건당 10점 감점

※ 사고의 정의는 2-2-1 동일하며, 단 복구지연은 1시간이상 2시간이내(감3점), 2시간이상(감5점)

◦ 기전설비 순회점검 (50점)

- 시설물 지적건수 20점

․점검 개소당 평균 0.5건 이하 : 20점  ․점검 개소당 평균 0.5초과~0.75건 이하 : 17점

․점검 개소당 평균 0.75건 초과~1.0건 이하 : 14점 ․점검 개소당 평균 1.0건 초과 : 11점

- 지적사항 보고일 준수사항 20점

․ 기한내 보고 : 20점  ․ 기한후 10일내 보고 : 17점 ․ 기한후 20일내 보고 : 14점

․ 기한후 30일내 보고: 11점   ․ 기한후 30일 이후 보고 : 5점

- 지적사항 조치율 6점 (※차기년도 예산반영 사업은 제외)

․ 조치율 90%이상 : 6점/ 85%이상: 4점/ 80%이상: 2점/ 80%이하: 0점

- 수범사례 건당 1점 :  기전설비 유지관리 관련 수범사례로 선정된 곳

◦ 가중평점(3점이내) : [업무부담(관리시설수) + 지적율] 평가

․ 가중평점=점검대상/전체점검대상×가중치(1) + (100%-지적율)×가중치(2)

⃞ 표준화 점수 부여방법 : 평점 × 평가지표 가중치(0.02)

평가서식

⃞ 기전설비 유지관리

구분	평 가 항 목							평점	순위	표준화 점 수
	계	단전단수 사고(50)	본부 기전설비 순회점검(50)
			지적건수(20) (지적율)	보고일 준수(20)	조치율 (6)	수범사례 (1)	가중평점 (3)
사업소별

평가자

직급 공업6급                   성명 장 석 춘

‘16년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘15.1월~12월	2	1.58	8	부진	시설관리과

발표자 문용욱 팀장 (담당자 이무규)

2015년 평가분석

○ 무사고 건수와 시설물 지적건수, 지적사항 기한내 보고로 감점요인은 없었으나

○ 가중평점은 관리 시설물 수에 비해 지적률이 높아 평점이 상대적으로 낮음

2016년 자체평가(‘16.12월말 기준)

○ 단전, 단수 사고 없음 : 50점

○ 2016년 본부 점검시 8건 지적 : 20점(점검 개소당 평균 0.5건 이하)

○ 상기 지적사항 조치완료하고 기한 내 보고 : 6점

○ 2016년 예상 평점 : 1.92점 이상

구분	평 가 항 목							평점	순위	표준화 점 수
	계	단전단수 사고(50)	본부 기전설비 순회점검(50)
			지적건수(20) (지적율)	보고일 준수(20)	조치율 (6)	수범사례 (1)	가중평점 (3)
강서수도	96	50	20	20	6			1.92

향후 추진계획

○ 2017년 점검 대비 제어실, 배수지 기전시설물에 대한 주기적인 점검을 시행하여 부적합 사항을 신속 정비하고

○ 본부 점검 당일에는 전기설비 유지관리 연간단가업체를 현장 입회토록 하여 부적합 설비를 현장 조치하여 부적합 사항을 최소화하여 가중평점을 높게 받을 수 있도록 하고자 함

추진 중 애로사항 및 협조사항  : 없음

발표자 문용욱 팀장 (담당자 황민욱)

30		유량계 유지관리	시설관리과
			기전팀

평가개요

평가지표

Ⅰ 원활한 수돗물 공급

Ⅰ-1. 상수도관 관리

평가항목

7. 유량계 유지관리

배  점

2

평가부서

시설안전부(누수방지과)

평가방법

⃞ 목표달성도

○ 유량계 및 유량감시시스템의 정확도 유지와 안정적인 관리

⃞ 실적점수

○ 연 2회 (상, 하반기) 수도사업소 점검 : 점검 체크리스트 작성 (점검사항 감점처리)

⃞ 평점계산

○ 평점 : 평가사업소 실적점수/ 1위사업소 실적점수 × 100

※ 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여

⃞ 표준화 점수 부여방법

○ 평점 × 평가지표가중치 (0.02)

평가서식

⃞ 상수도 시설물 점검 및 유지관리

구 분	점검대상	실적점수	순위	평점	표준화점수
중 부
서 부
~

평가자

직급 : 공업6급                           성명 : 차 경 호

‘16년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘15.1월~12월	2	1.94	5	보통	시설관리과

발표자 문용욱 팀장 (담당자 황민욱)

2016년 자체평가

○ 평가내용 : 유량계 설비 점검 및 보수

○ 평가방법 : 상・하반기 점수를 합산하여 년 1회 평가

평가사업소 실적점수

- 평 점 :  ----------------------- × 100

1위 사업소 실적점수

- 표준화점수 : 평점 × 평가지표가중치(0.02)

- 배 점 : 2점

○ 2016년 예상순위(점수) : 5위(점수 1.94)

○ 사업소별 예상평가 현황

구 분	수 도 사 업 소								계
	중부	동부	북부	서부	강서	남부	강남	강동
점검대상	41	34	8	27	15	35	12	5	177
점수	1.92	1.95	2.00	1.91	1.94	1.95	1.79	2.00
순 위	6	3	1	7	5	3	8	1

※ 점검개소 : 점검대상(구역/중블록)×3(전송반, 유량계실, 유량시스템),개선 3건당 지적 1건으로 간주

추진사항

○ 자체 휴대용초음파유량계를 활용한 분기별 비교유량측정 실시(8개소)

○ 노후 유량계 및 전송반 2개소 개량 완료(KS-9, KSM-7)

향후 추진계획

○ 자체 휴대용초음파유량계를 활용하여 분기별(2개소 이상) 유량계 오차범위 확인

○ 구역, 중블록, 유량계의 정기적인 점검 및 교정검사 실시 철저

○ 개선사항(2건)인 미구성된 증압장 유입 및 유출 압력 트랜드 추가 및 미구성된 구역, 중블록 압력 트랜드 추가 조치완료하고 기한 내에 보고하여 경영평가 실적 상위권 목표달성

○ 유량감시시스템 1일(2~3회) 계측이상 유무를 반드시 확인하고 통신장애 등 이상 발견 시 당일 복구 원칙

발표자 김근용 팀장 (담당자 강은영)

31		공사현장 및 시설물 안전관리	시설관리과
			시설관리팀

평가개요

평가지표

Ⅰ 원활한 수돗물 공급

Ⅰ-2. 시설물 안전관리

평가항목

4. 공사현장 및 시설물 안전관리

배  점

3

평가부서

시설안전부(시설과)

평가방법

□ 목표달성도 : 각종 공사현장 및 시설물 안전관리 강화로 무사고 달성

□ 평점계산

○ 무사고․무재해 목표를 100점으로 하고 사고 종류별 건수에 따라 감점

※ 사고 정의 : 공사현장․기존시설물 분야 안전사고로 본부 보고, 언론기관 보도된 사고

○ 감 점

- 안전, 방재 사고 의한 감점

다수 사망	1명 사망	다수 부상	1명 부상	시설물 붕괴사고
건당 30점	건당 20점	건당 15점	건당 10점	건당 10점

- 안전, 방재 관리 미 이행에 의한 감점

계획수립	결과보고	안전사고 미보고	본부 현장점검	NDMS
건당 5점	건당 5점	건당 7점	지적건당 0.1점	미등록 10점

※ 안전점검 지적사항 조치완료 평가 : 미조치 지적 건당 0.1점

※ 안전, 방재 계획수립, 결과보고 지연 : 2일 부터 0.1감(10일후 미이행으로 처리)

○ 가 점 : 안전교육실시(계획수립 및 결과보고) 횟수 *0.1점

□ 표준화 점수 부여방법 : 평점 × 평가지표 가중치(0.03)

평가결과

□ 공사현장 및 시설물 안전관리

구 분	감 점 내 용			평점	표준화 점 수	최종순위
	감점산출	감점내용	감점계
중 부
서 부
~

평가자

직급 : 시설7급                성명 : 문 현 수

‘16년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘15.1월~12월	3	2.69	2	양호	시설관리과

발표자 김근용 팀장 (담당자 강은영)

2016년 추진실적(‘16.12월말 기준)

○ 각종 공사현장 및 시설물 안전관리 강화

- 2016년 12월말까지 공사현장 및 시설물 무사고 추진으로 감점요인 없음

공사현장 및 시설물 안전사고 예방을 위한 추진사항

○ 공사장 특별안전점검 실시 : 7회(겨울철,해빙기,설,풍수해,태풍네파탁,추석,

겨울철대비)

○ 시설물 안전점검 실시 : 정기 및 특별점검 실시(배수지,가압장,현수관로,공동구 등)

○ 취약시설물 및 공사장 안전관리 교육 실시(4회)

향후 추진계획

○ 공사현장 및 시설물 안전관리를 강화하여 사고 없는 작업환경 조성을 위하여 지속적 점검실시

- 점검대상 : 공사장 (15), 배수지(9), 가압장(15), 공동구(1), 현수관로(1) 등

- 점검방법 : 분야별 안전점검표에 의한 지속적인 안전점검 시행

○ 안전사고 예방을 위한 공사관계자 주기적인 교육 실시

추진 중 애로사항 및 협조사항

○ 무사고 재해를 위해 현장 종사자에 대한 안전의식 제고를 위한 주기적인 교육 실시

○ 현장내 안전장비 확보 및 안전사고 예방 철저

발표자 김근용 팀장 (담당자 박  홍)

32		학교 및 공공기관 음수대 설치	시설관리과
			시설관리팀

평가개요

평가지표

Ⅱ. 최상의 고객서비스 제공

Ⅱ-1. 수돗물 음용률 향상

평가항목

6. 학교 및 공공기관 음수대 설치

배  점

3

평가부서

급수부(급수설비과)

평가방법

□ 목표달성도

○ 아리수 직결 음수대를 설치한 학교 등 실적

□ 실적률

○ 연간 실적 / 연간 목표 × 100

□ 평점계산

○ 평점 : 평가사업소 실적률 / 1위 사업소 실적률 ×100점

※ 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여

□ 표준화점수 부여방법

○ 평점 × 평가지표 가중치(0.03)

평가서식

□ 학교 및 공공기관 음수대 설치 실적

구 분	목 표	실 적	실적률(%)	순 위	평 점	표준화점수
중 부
서 부
~

평가자

직급 : 시설7급                성명 : 이 상 환

‘16년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘15.1월~12월	3	3.00	1	양호	시설관리과

발표자 김근용 팀장 (담당자 박  홍)

추진실적 (‘16. 12월말 기준)

○ 대 상

- 학교 및 공공기관 음수대 : 총 95개소, 음수대 599대

구분	사업비 (백만원)	합 계	학 교				공공기관	음수대 대수 (학교,공공기관)	비고
			계	신규설치 (미설치)	기설치
					추가	내용연수 도래
계	260	95	91	31	34	26	4	599
강서구	-	36	36	10	16	10	-	269
구로구	-	27	26	9	9	8	1	151
양천구	-	32	29	12	9	8	3	179

※ ’16년도 경영실적 평가 대상 : 아리수 음수대 미설치 학교

- 공원 아리수 음수대 : 9개소 (강서구 5, 구로구 3, 양천구 1)

- 캐릭터 아리수 음수대 : 국공립 유치원 12개소 (강서구 5, 구로구 1, 양천구 6)

○ 실 적

- 신규(미설치학교) 설치 : 31개소 (강서구 10, 구로구 9, 양천구 12), 추진율 100%

구분	추진목표	추진실적	추진율(%)	홍보대상	비 고
계	31	31	100	61
강서구	11	10	91	21
구로구	9	9	100	18
양천구	11	12	109	22

’16년도 경영실적 평가결과

○ 목표대비 실적 100% 달성으로 경영실적 평가결과 만점부여

발표자 문병희 팀장 (담당자 김재엽)

33		고장 및 노후밸브 정비	시설관리과
			시설관리팀

평가개요

평가지표

1. 원활한 수돗물 공급

Ⅰ-2. 시설물 안전관리

평가항목

1. 고장 및 노후밸브 정비

배  점

3

평가부서

시설안전부(시설관리과)

평가방법

⃞ 목표달성도 : 고장 및 노후밸브를 정비하여 시민고객의 불편을 해소하고 깨끗한 수돗물 공급

⃞ 실적점수

○ 달성률(%) : 연간 실적/연간 목표 × 100

○ 가산점(%) : 연간실적 중 가동형 제수밸브 및 대구경 위주 정비실적 비율을 가산점으로 추가 부여

- 가산점 산출

구경 (㎜)	가동형 (80~100)	150 이하	200~ 300	400~ 600	700~ 900	1000 이상
가산점 (%)	실적/목표×100%	없음	실적/목표×200%	실적/목표×400%	실적/목표×600%	실적/목표×1000%

※ 가동형밸브는 사업소별 목표수량이 별도 있음

⃞ 평점계산 : 1위 사업소를 100점 만점으로 하고 2등부터 순위에 따라 3점씩 차등 부여

⃞ 표준화 점수 부여 : 평점 × 평가지표가중치 (0.03)

평가서식

⃞ 밸브류 정비실적

구 분	목 표 (개소)	실 적 (개소)	달성률 (%)	가산점 (%)	소계	순위	평점	표준화 점 수
중 부
서 부
~

평가자

직급 : 시설6급                성명 : 성 기 옥

‘16년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘15.1월~12월	3	2.46	6	부진	시설관리과

발표자 문병희 팀장 (담당자 김재엽)

추진실적 (‘16. 12월말 기준)

○ 정비목표 : 335개소

○ 정비실적 : 339개소 (목표대비 101%)

구 분	계	강서구	양천구	구로구
목 표	335	160	65	110
실 적	339	167	69	103
정비율	101%	104.3%	106%	93.6%

※ 목표달성

추진중 애로사항 및 협조사항

○ 교체 예상 밸브가 분산 되어있어 목표 달성 어려움이 있음

○ 시공업체의 비숙련 작업자등의 현장 투입시 작업능력 저하로 지속적인        관리 감독 필요

○ 단수범위가 넓은 밸브교체시 주민 민원발생등 공사 어려움으로 작업능률저하

※ 단수범위등을 감안 부단수 공법을 활용하여 노후밸브 교체에 노력하였으나 관련 규정등의 제약이 있음.

발표자 문병희 팀장 (담당자 문병희)

34		상수도 시설물 순찰․점검 및 유지관리	시설관리과
			시설관리팀

평가개요

평가지표

Ⅰ 원활한 수돗물 공급

Ⅰ-2. 시설물 안전관리

평가항목

3. 상수도 시설물 순찰･점검 및 유지관리

배  점

2

평가부서

시설안전부(시설관리과)

평가방법

⃞ 목표달성도

○ 상수도 시설물 순찰 ･ 점검 및 유지 관리

⃞  실적률

○ 연간 실적/연간 목표 × 100

※ 연간 목표 : 8개 수도사업소 연간 실적 평균

⃞ 평점계산

○ 평점 : 평가 사업소 실적률/ 1위 사업소 실적률 × 100점

※ 목표대비 실적률이 100% 초과시 만점부여

⃞ 표준화 점수 부여방법

○ 평점 × 평가지표가중치 (0.02)

평가서식

⃞  상수도 시설물 점검 및 정비실적

구 분	목 표(m)		실 적(m)		실적률(%)		순 위	평 점	표준화점수
	시설물감리 (20%)	순찰감리 (80%)	시설물감리(20%)	순찰감리 (80%)	시설물감리(20%)	순찰감리 (80%)
중 부
서 부
~

평가자

직급 : 시설6급                 성명 : 강 정 구

‘16년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘15.1월~12월	2	1.50	5	보통	시설관리과

발표자 문병희 팀장 (담당자 문병희)

추진실적 (‘16. 12월말 기준)

○ 대    상 (8개 수도사업소 연간실적 평균)

․ 순찰점검 : 상수도 시설물 순찰․점검시 지적된 사항 조치건수

․ 시설물감리 : 상수도공사(시설물 설치 및 보수) 건설사업관리 용역

작업지시(소화전 제외)

○ 추진실적

구 분	계	강서구	양천구	구로구
순찰점검	30	14	13	3
시설물감리	514	278	112	124

※ 사업소간 실적을 상시비교 하여 추진

추진 중 애로사항 및 협조사항

○ 당해년도 8개 사업소 실적 평균을 목표로 설정하는 관계로 평균치 설정이 어려워 점검실적 관리에 애로가 있음

발표자 김근용 팀장 (담당자 권혁주)

35		대형 저수조 위생관리 실태점검	시설관리과
			시설관리팀

평가개요

평가지표

Ⅱ. 최상의 고객서비스 제공

Ⅱ-1. 수돗물 음용률 향상

평가항목

7. 대형저수조 위생관리 실태점검

배  점

2

평가부서

급수부(계획설계과)

평가방법

□ 목표달성도

○ 수도법 제33조에 의거 시민 자율적으로 시행하는 법적의무 관리대상인 대형 저수조의 수질관리에 만전을 기하기 위해 정기적인 위생관리 실태점검 실시(연2회)

□ 실적률 : 연간 실적 / 사업소별 연간 목표 × 100

□ 평점계산 : 평점 : 평가사업소 실적률 / 1위 사업소 실적률 ×100점

※ 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여

□ 표준화 점수 부여 : 평점 × 평가지표가중치 (0.02)

평가서식

□ 대형저수조 위생관리 실태점검 실적

구 분	목 표(건)	실 적(건)	실적률(%)	순 위	평 점	표준화점수
중 부
서 부
~

평가자

직급 : 시설6급                  성명 : 최 영 서

‘16년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘15.1월~12월	2	2.00	1	양호	시설관리과

발표자 김근용 팀장 (담당자 권혁주)

추진실적 (‘16. 12월말 기준)

○ 대상 : 499개 건축물(양천구166개, 구로구166개, 강서구167개)

- 실적 : 499개 건축물(양천구 166개, 구로구166개, 강서구167개)

○ 추진실적에 대한 평가 : 상반기 청소완료 (미실시 건축물 없음)

향후 추진계획

○ ‘16년 하반기 저수조 위생관리 우편물 발송 및 하반기 실태점검 실시

○ 안내사항 간소화로 저수조 위생관리 효율성 향상시키고, 시설내역 및 관리의무사항등 충실하게 기재할 수 있도록 안내

추진 중 애로사항 및 협조사항

○ 대규모 아파트 단지를 제외한 일부 건축물등은 관리자 부재로 위생상태가 상대       적으로 미흡하고 수도시설관리자 인사이동시 업무 인수∙인계 수도시설관리자        교육을 미이수하는 사례가 봉봉 발생(동대표, 자치회장, 관리소장 변경 시)

○ 저수조를 사용하는 시민에게 저수조 위생관리에 대한 중요성을 적극 홍보하고,

년중 전담직원이 지속적으로 현장 실태점검 실시하여 청소결과, 교육이수, 환경상태, 수질검사 등을 점검하여 일관성 있는 저수조관리 및 홍보가 필요함.

○ 건축물소유자 또는 관리자는 저수조 관리를 청소업체로 하여금 청소결과를 작성, 제출하고 있으며, 그로인해 저수조 현황이 상이하고, 불성실하게 작성됨에 따라 통계 등 관리에 어려움이 있으며, 건축물소유자 또는 관리자가 작성, 서명하여 제출할 수 있도록 관리가 필요함.

발표자 문병희 팀장 (담당자 김재엽)

36		상수도 시설물 안전점검 및 정밀안전진단	시설관리과
			000

평가개요

평가지표

Ⅰ 원활한 수돗물 공급

Ⅰ-2. 시설물 안전관리

평가항목

5. 상수도시설물(배수지․가압장) 안전점검 및 정밀안전진단 관리실태

배  점

2

평가부서

시설안전부(시설관리과)

평가방법

□ 목표달성도 (해당점검 : 정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단)

○ 상수도시설물(배수지, 가압장)에 대한 안전점검(진단)이행, 점검결과에 대한 보수•보강계획 수립 및 조치의 적정성여부를 평가함으로써 시설물의 안전성, 관리의 효율성을 높이고자 함.

□ 평점계산(총점 100점)

○ 시설물의 안전점검(진단) 이행여부(정기점검․정밀점검․정밀안전진단) : 10점

-  점검실적/점검(진단)대상×10점

○ 점검 및 안전진단시행 후 결과보고 작성(보수·보강계획) 20점

-  계획수립건수/점검건수×20점 : 정기점검 포함

○ 보수·보강 등 조치 현황 50점

-  보수․보강 실적(50점) : 조치현황/조치대상×50점

○ 시설물정보종합관리시스템(FMS) 관리 : 20점

-  유지관리계획 입력(5점) : 입력건수/입력대상×5점 - 매년 2월 15일까지 제출

-  점검(진단)실적 입력(10점) : 입력건수/입력대상×10점–완료 후 30일이내 제출

-  보수보강 실적 입력(5점) : 입력건수/보수건수×5점–완료 후 30일이내 제출

※ 지연입력건도 미제출에 포함

○ 시설물 안전진단 결과 건설기술심의 미 이행시 감점 10점

□ 표준화 점수 부여방법 : 평점 × 평가지표가중치 (0.02)

평가서식

□ 상수도 시설물 점검(진단)·정비 실적 및 관리

구 분	평가항목						순위	평점	표준화 점 수
	계	점검여부 (10점)	결과보고 (20점)	보수현황 (50점)	시스템관리(20점)	감점
사업소별

평가자

직급 : 시설7급                 성명 : 김 동 구

‘16년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘15.1월~12월	2	2.00	1	양호	시설관리과

발표자 문병희 팀장 (담당자 김재엽)

추진실적 (‘16. 12월말 기준)

○ 대 상 : 배수지․ 가압장 13개소

구 별	배수지	가압장	비고
계	8개소	5개소
강서구	우장산배수지 화곡배수지	우장산가압장 화곡가압장
양천구	목동배수지 신정배수지 신월배수지	신정가압장
구로구	성아배수지 개봉배수지 온수배수지	개봉가압장 온수가압장

○ 정밀점검용역 준공 완료(’16.12.2)

○ 시설물정보종합관리시스템(FMS) 입력 완료(’16.12.9)

향후 추진계획

○  상수도시설물 정밀점검 결과에 따른 보수, 보강 및 관리 철저

추진 협조사항

○  없음