[붙임 #4]

주요 공사별 점검 체크리스트

1. 공통사항

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목	비고
서류점검 사항	1. 하도급업체의 안전관리계획 수립 의무화(하도급업체 선정시) - 공종별 시공계획서의 안전관리계획에 하도급업체 의견 반영 여부	(미선정시)
	2. 설계도서 검토 및 시공계획서, 시공상세도(Shop Drawing) 작성 적정 여부
	3. 주요구조물 및 가시설의 시공계획서, 시공상세도에 대한 기술지원감리원이 검토 이행 여부
	4. 시공계획서에 수해예방, 재난대책을 별도항목으로 검토 시행 여부
	5. 설계도면, 시방규정과 상이하게 시공여부
	6. 고정관리, 폐자재관리, 현장대리인 근무상황부 기록비치 여부
	7. 건기법 제26조의2에 의한 안전관리계획의 수립, 정기안전점검 이행 및 안전관리비 설계반영 여부
	8. 품질관리계획의 적정 여부
	9. 각종 품질시험의 적기 실시 여부
	10. 각종 반입자재의 사전 품질관리시험 실시 및 보관상태 적정 여부
	11. 각종 관리도의 작성비치 여부 (토공, 보조기층, 기층, 표층, 콘크리트 등)
	12. 콘크리트 양생의 적정 여부
	13. 사용자재의 사용전 공급원 승인을 득하였는지 여부
	14. 시험실설치, 시험기구의 확보 및 품질관리자 자격의 적정 여부
가설공사	1. 거푸집, 동바리, 비계등 가설물 설치 구조계산 및 시공상세도면 작성 여부
	2. 변형, 부식, 손상된 가설물 재료 사용여부
	3. 허용 적재하중 초과여부(구조계산서 및 시방서등 참조)
	4. 받침기둥, 거푸집등 가설물의 단면치수(구조계산서 및 시방서 참조) 및 설치간격(1.5m이내) 그리고 연결상태 긴결여부 검토
	5. 거푸집 존치기간 준수 및 해체시 압축강도 측정 여부
	6. 층높이 3.5m 초과시 높이 2m마다 수평연결재를 2방향으로 설치 여부
	7. 동바리를 지반에 설치시 두께 5㎝이상 깔목 또는 콘크리트 바닥 설치 여부
	8. 동바리, 멍에 등 연결부 못으로 고정 여부
	9. 받침기둥이 수직으로 세워져 있는지 확인
	10. 동바리와 수평연결재 교차부마다 클램프 등으로 연결여부
	11. 틀비계 받침기둥 사이에 교차가새 설치 여부
	12. 착공전 가설물 시공계획 및 안전관리계획 작성후 승인을 득하였는지 여부
	13. 가설물의 이완, 침하, 파손 등 경고성의 이상 여부
	14. 흙막이 시설의 변형 및 지표수의 현장내 유입방지 여부
	15. 기타 의심스러운 곳이 있으면 시공근거를 제시토록 요구하여 확인함.
구조물 공사	1. 콘크리트 구조물의 균열, 누수 및 재료분리 발생여부
	2. 각종 콘크리트 구조물의 조잡시공 여부
	3. 공사장 주변 석축, 옹벽의 균열 및 배수시설 안전성 여부
포장 공사	1. 아스콘 포설시 혼합물의 적정 온도관리 및 다짐장비 조합의 적정 여부
	2. 포장공의 각층별 두께 적정 여부 (동상방지층, 보조기층, 기층, 표층 등)

2. 건축공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 공통사항	1. 시공상세도면의 작성 여부
	2. 건설공사 품질관리(시험) 적정여부
	3. 건설공사 안전관리 적정여부
2. 가설공사	1. 가설구조물의 재료 및 설치상태
	2. 비계 안전성
	3. 가설물 및 기계설비등 배치의 적정 여부
3. 굴착 및 발파공사	1. 굴착, 흙막이, 발파공사 등의 공법의 적정성
	2. 안전관리계획서 작성 여부
	3. 지하매설물 보호조치
	4. 배수계획 및 계측관리실태
	5. 기계, 설비 등 배치의 적정 여부
	6. 인접구조물 보호조치
	7. 시공 적정성
4. 지정 및 기초공사	1. 지내력 시험방법
	2. 지정공법
	3. 파일항타 계획
5. 철근콘크리 트 공사	거푸집 공사	1. 동바리 안전성
		2. 거푸집 안전성
	철근가공 조립 공사	1. 가공제작도
		2. 철근 이음 및 정착
		3. 철근 배근의 적정성
	콘크리트 공사	1. 콘크리트 치기방법, 순서, 속도, 높이 등
		2. 콘크리트의 양생방법 및 기간
		3. 품질 및 시공관리상태
		4. 시공이음의 방수
		5. 공사용 장비등 배치계획
		6. PS 도입장치의 적정성
		7. PS 도입작업의 안전성
6. 철골공사	1. 사용부재, 장비 등의 적정 여부
	2. 이음․접합부위 시공의 적정성
	3. 안전시공절차 및 주의사항
7. PC공사	1. 부재․장비 등의 적정 여부
	2. 조립용 크레인 주행로 지반상태
	3. 조립순서의 적정성 및 가조립 상태
	4. 접합부의 시공 및 마감상태
8. 조적공사	1. 벽체배치 계획의 적정성
	2. 쌓기모르터의 충진상태
	3. 쌓기방법의 적정성

3. 교량공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 기초공사	1. 지내력 확인(지내력시험등) 여부 점검
	2. 최종 굴착 종료 판정 여부 점검
	3. “주변에 미치는 영향” 여부 점검1) 지내력 판정 시행 여부 점검
2. 하부공사	기초공	1. 기초와의 일체성 여부 점검
		2. 세굴에 대한 안전 여부 점검
	콘크리트공	1. 동바리의 안전 여부 점검
		2. 비계의 안전 여부 점검
		3. 1회 콘크리트 치기높이 안전 여부 점검
		4. 두부 콘크리트 치기시 안전 여부 점검
3. 상부공사	(1)콘크리트공	1. 거푸집의 안전 여부 점검
		2. 동바리 안전 여부 점검
		3. 비계의 안전 여부 점검
		4. 콘크리트 치기순서
		5. 전도나 낙교에 대한 안전 여부 점검
		6. 철재 가설물의 안전 여부
		7. 각종 인양장치의 안전 여부
		8. PS도입 장치의 적정 여부
		9. PS도입 작업의 적정성
	(2) 강구조공	1. 교각부 조립상태의 안전 여부
		2. 이음부 조립상태의 안전 여부
		3. 케이블의 안정성 검토 여부
		1. 교량 교좌장치 및 신축이음장치 등 주요구조부의 시공상태 적정 및 안정성 여부
		2. 교량의 PC빔 설치시 전도방지시설 설치 적정여부
		3. 교량, 배수BOX등 구조물공사 완료후 뒷채움재료 및 시공상태 적정여부
4. 부대공사	1) 방수, 배수 등의 안정 및 적정 여부

4. 상하수도 공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 터파기공	1. 설계도서 준수여부
	2. 비탈면의 시공상태
	3. 지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치
	4. 배수시설 등 수방대책
	흙막이공	1. 흙막이공의 주변여건
		2. 가설공법의 적정성 및 가설재의 설치상태
		3. 계측관리 상태
	흙막이공 및 연약지반 처리공	1. 재료의 품질관리 및 시공관리 상태
2. 관부설공	1. 설계도서 준수여부
	2. 지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치
	3. 관 및 변류의 규격과 재질
	4. 터파기 바닥 상태
	5. 연약지반의 처리상태
	6. 타 시설물과의 이격거리
	7. 되메움 토양
	8. 배수시설 등 수방대책
	9. 상부지반의 침하방지대책(관추진공)
	10. 하천통수단면 감소에 대한 대책(하천횡단공)
	11. 홍수 등 급격한 수위상승에 대한 대책(하천횡단공)
	12. 재료의 품질관리 및 시공관리 상태
3. 관접합공	1. 설계도서 준수여부
	2. 접합방법 및 시공상태
	3. 현장시험방법 및 결과
	4. 정류기 및 양극의 규격, 설치상태(전기방식공)
	5. 절연부의 Bonding 상태(전기방식공)
	6. 재료의 품질관리 및 시공관리 상태

5. 터널공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 공통사항	안전관리	1. 안전관리 조직의 운영상태
		2. 교통 및 통행안전시설 관리 상태
		3. 화약관리 자격소지자 확인
		4. 전기관련 설비 상태(플랜트 포함)
		5. 주민 홍보시설 상태점검
	환경관리	1. 환기상태
		2. 조명상태
		3. 폐수 및 폐기물 처리상태
		4. 통로상태
2. 공사장 주변 안전공	1. 근접구조물 보호공 상태
	양육,가축시설보호공	2. 소음저감대책
		3. 진동저감대책
		4. 발파공법의 적정성
	5. 지하매설물 보호공 상태
	6. 지하굴착공사에 따른 갈수 및 용수 보호 상태
	7. 기타 공사장 주변 보호공 상태
3. 가시설공	토류 구조물공	1. 토류구조물의 설치상태 및 변위 여부
		2. 계측관리 상태
		3. 갱구보강 상태 및 변위 여부
		4. H-pile 수직도 상태
		5. H-pile 근입 상태
		6. 띠장 및 버팀보 상태
		7. 갱구 보강 상태
4. 굴착공	굴착공	1. 발파 굴착
		2. 여굴발생 조치 상태
		3. 뜬돌등 제거 상태
		4. 용출수 및 배수처리 상태

6. 하천공사

(1) 수로

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 가시설공	흙막이공	1. 설계도서 준수여부
		2. 막이공의 주변여건
		3. 가설재의 설치상태
		4. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
		5. 배수시설 등 수방대책
		6. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	가물막이공	1. 설계도서 준수여부
		2. 가물막이공의 주변여건
		3. 가설재의 설치상태
		4. 지하매설물 및 주변환경에 대한 검토 및 보호조치
		5. 하천의 통수단면 감소에 대한 대책
		6. 홍수 등 급격한 수위상승 및 배수시설 등의 수방대책
		7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 기초 및 콘크리트공	(1) 기초공	1. 설계도서 준수여부
		2. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
		3. 말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부
		4. 항타기록 등 현장시험 실시여부
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	(2) 비계, 동바리, 거푸집공	1. 설계도서 준수여부
		2. 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
		3. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	철근공	4. 설계도서 준수여부
		5. 철근가공 및 조립상태
		6. 철근의 치수, 간격, 이음상태
		7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	콘크리트공	1. 설계도서 준수여부
		2. 치기방법, 순서, 속도
		3. 양생방법 및 기간
		4. 거푸집, 동바리 존치기간
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 되메우기 및 호안공		1. 설계도서 준수여부
		2. 다짐방법, 순서, 시험의 준수여부
		3. 재료의 품질관리 및 시공관리상태

(2) 제방

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 하천 바닥파기, 누수방지, 연약지반보강, 기초처리공	1. 설계도서 준수여부
	2. 사면의 시공상태
	3. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
	4. 배수시설 등 수방대책
	5. 계측관리상태
	6. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 기초 및 콘크리트공	기초공	1. 설계도서 준수여부
		2. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
		3. 말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부
		4. 항타기록 등 현장시험 실시여부
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	비계, 동바리, 거푸집공	1. 설계도서 준수여부
		2. 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
		3. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	철근공	1. 설계도서 준수여부
		2. 철근가공 및 조립상태
		3. 철근의 치수, 간격, 이음상태
		4. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	콘크리트치기, 양생공	1. 설계도서 준수여부
		2. 타설방법, 순서, 속도
		3. 양생방법 및 기간
		4. 거푸집, 동바리 존치기간
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 본체 및 비탈면 흙 쌓기공	1. 설계도서 준수여부
	2. 다짐방법, 순서, 시험의 준수 여부
	3. 성토두께의 준수여부
	4. 때붙임 시공상태
	5. 호안공 시공상태
	6. 계측관리상태
	7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	8. 파이핑 여부 점검

(3) 하구둑

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 배수갑문 가물막이공	1. 설계도서 준수여부
	2. 가물막이공의 주변여건
	3. 가설재의 설치상태
	4. 지하매설물 및 주변환경에 대한 검토 및 보호조치
	5. 하천의 통수단면 감소에 대한 대책
	6. 홍수 등 급격한 수위상승 및 배수시설 등의 수방대책
	7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 배수갑문 기초공	1. 설계도서 준수여부
	2. 지하매설물 및 인근 구조물의 조사 및 보호조치
	3. 말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부
	4. 항타기록 등 현장시험 실시여부
	5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 배수갑문 콘크리트공	비계, 동바리, 거푸집공	1. 설계도서 준수여부
		2. 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
		3. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	철근공	4. 설계도서 준수여부
		5. 철근가공 및 조립상태
		6. 철근의 치수, 간격, 이음상태
		7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	(3)콘크리트공	1. 설계도서 준수여부
		2. 치기방법, 순서, 속도
		3. 양생방법 및 기간
		4. 거푸집, 동바리 존치기간
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
4. 제체연약 지반 보강공	1. 설계도서 준수여부
	2. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
	3. 계측관리상태
	4. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
5. 제체사석공	1. 설계도서 준수여부
	2. 체절방법, 순서의 준수여부
	3. 계측관리상태
	4. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
6. 제체성토공	1. 설계도서 준수여부
	2. 다짐방법, 순서, 시험의 준수여부
	3. 성토두께의 준수여부
	4. 필터공 시공상태
	5. 피복공 시공상태
	6. 계측관리 상태
	7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태

7. 보강토 옹벽공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 시공조건 확인	1. 지반지지력을 확인여부
	2. 뒤채움재료, 속채움재료로 현장유용토 사용 가능여부(내부마찰각, 입도, 산도 등 설계도서기준 만족)
	3. 자재에 대한 제조업자의 시방서, 설치지침서, 품질시험성과표 확인여부
	시공계획서 및 도면	4. 설치범위, 일정계획, 시공순서, 시공방법, 인원, 장비계획 및 자재반입계획의 타당여부
		5. 보강토옹벽과 주변구조물과의 공간관계 및 토목마무리계획 등 부위별 횡단면도의 타당여부
		6. 시공전개도(종단면도)는 설치지반의 지형 고려여부
		7. 그리드 설치계획, 가장자리, 꺾임부, 경사가 변하는 부분, 곡선구간, 구조물 중첩구간 등에 대한 세부 설치도 타당여부
		8. 주변구조물의 피해가 없도록 계측계획 수립 및 점검의 타당여부
2. 시공기준 준수	기초 시공	9. 잡석기초인 경우 입경기준 준수여부
		10. 콘크리트기초인 경우 강도 등 기준 준수여부	18Mpa 이상
		11. 현장타설 콘크리트로 시공할 경우 두께, 양생시간 준수여부
		12. 기초의 근입심도 확인	최소0.5m이상, 경사0.6m이상, 동결심도 이상
	블록 및 전면판 설치	13. 부위별 시공상세도와 보강방안의 고려여부
		14. 최상단과 아랫단의 고정여부
		15. 전체 보강재 길이와 저항영역 내로 설치되는 보강재 길이의 충족여부
		16. 보강재의 수직설치간격의 적절 여부	0.8m이하, 최상단은 표면으로부터 0.5m이내
		17. 옹벽의 수직도와 경사 등이 허용기준 준수
		18. 블록과 보강재 연결부의 연결강도 확보여부
	뒤채움다짐 및 블록 속채움	19. 블록 속채움재료, 옹벽 뒤채움재료 적정여부
		20. 한층의 시공두께 적절여부	0.2~0.3m
		21. 인력 포설, 고르기 적용범위 및 소형 진동다짐기계 적절여부
		22. 다짐장비의 제원과 속도, 주행방향 등 적정여부
		23. 뒤채움시 보강재 수평 유지여부
	배수공	24. 배수시설의 시공상태 확인
		25. 내부 배수시설(배수층, 암거, 배수재, 수평배수층 등)의 적절한 설치여부
		26. 외부 배수시설(지표면 배수구, 경계면 배수층, 외부와의 연결 등)의 적절한 설치여부
3. 품질관리 (품질시험 등)		27. 기초지반의 지지력 시험의 적절여부
		28. 다짐시험 적절여부	뒤채움재 재질 변화 시 마다
		30. 다짐 전 함수비 시험 적절여부	설계도서에 제시된 수량
		31. 현장밀도시험 적절여부	설계도서에 제시된 수량