통합망 무전기 단축번호 사용법

▢ 세퓨라 단축번호(1~5)-고정용 및 차량용

1. 해당 번호키를 1~2초 길게 누르면 아래 통화그룹으로 이동.

2. 모드버튼(볼륨조절장치) 누름 ⇒ 시계방향 회전하면 지휘 ⇒ 화재 ⇒ 구급

순으로 바뀌고, PTT(통화시도버튼)로 선택합니다.

1번	1권역-지휘	2번	2권역-지휘	3번	3권역-지휘	4번	4권역-지휘	5번	용산-화재

▢ 모토로라 단축번호(1~9)

1. 해당 번호키를 1~2 초 길게 누릅니다.

2. 해당번호에서 화살표 ⇒ 누르시면 지휘 ⇒ 화재 ⇒ 구급 순으로 바뀝니다.

1번	1권역-지휘	2번	2권역-지휘	3번	3권역-지휘	4번	4권역-지휘	5번	용산-화재
6번	동작-화재	7번	영등포-화재	8번	중부-화재	9번	마포-화재

▢ 전소방서 고유번호별 단축번호 사용방법

1. 세 퓨 라 : 모드버튼(볼륨조절장치) 누름 ⇒ 해당서번호* ⇒ PTT

2. 모토로라 : 해당서번호 ⇒ * ⇒ 첨부  or PTT(키)

3. MU1000 : *누르고 1번 길게 누르면 1권역 지휘보고 좌우키 변경

*누르고 5번 길게 누르면 용산화재비상

해당번호	소 방 서	해당번호	소 방 서	해당번호	소 방 서
710	종로 소방서	790	강남 소방서	870	관악 소방서
720	중부 소방서	800	서초 소방서	880	송파 소방서
730	광진 소방서	810	강서 소방서	890	양천 소방서
740	용산 소방서	820	강동 소방서	900	중랑 소방서
750	동대문 소방서	830	마포 소방서	910	동작 소방서
760	영등포 소방서	840	도봉 소방서	920	서대문 소방서
770	성북 소방서	850	구로 소방서	930	강북 소방서
780	은평 소방서	860	노원 소방서	940	성동 소방서

무 전 기 종 별 사 용 방 법

▢ MTM800 고정국

○ 단축번호

단축번호	1~4	5	6	7	8	9
구 분	권역별 지휘보고	용산 화재비상	동작 화재비상	영등포 화재비상	중부 화재비상	마포 화재비상

○ 기관번호 단축키

기관 번호	676 *	710 *	720 *	730 *	740 *	750 *	760 *
구분	1권역 구조구급	종로 화재비상	중부 화재비상	광진 화재비상	용산 화재비상	동대문 화재비상	영등포 화재비상

※  740 * 누르면 용산 화재비상 기관번호 순으로 변경됨

׀

_      _        좌우 버튼 누르면 서별 화재비상, 구조구급, 훈련예비, 의료지도

׀            순으로 변경됨

- 옵션 누르고, 폴더별 TG 선택 후 조작

▢ MU-1000 통합망 휴대용

단축번호	* 1~4	* 5	* 6	* 7	* 8	* 9
구 분	권역별 지휘보고	용산 화재비상	동작 화재비상	영등포 화재비상	중부 화재비상	마포 화재비상
- *누르고 71누르면 종로 화재비상, 73누르면 광진화재비상, 75누르면 동대문 화재비상 - 통합무선망 디지털 기능 안됨

▢ PD788(Hytera) UHF 휴대용

- 왼쪽 하단 버튼 누르면 디지털1, 디지털2, 아날로그1, 아날로그2로 변경

(1번은 1~16채널, 2번은 17~24채널)

- UHF 디지털 기능 안됨

STP9000 휴대용 무전기(D-TRS) 단축키 및 채널변경

1번 : 1권역구조구급

2번 : 2권역구조구급

3번 : 3권역구조구급

4번 : 4권역구조구급

5번 : 용산화재비상

6번 : 화면거꾸로

7번 : 글자확대

8번 : 이전체널

9번 : 잠김(열쇠모양 창이뜸

# : 수화기모양창이뜸

* 열쇠고리모양 창이뜸

채널변경시

전원버튼을 누르고 . 방향지시키로 사용하고자하는 서체널 설정 . PTT버튼을 누름

서체널에서 화재, 구조, 의료지도 그룹변경시: 전원버튼을 누르고 볼륨조절 및  그룹조절버튼을 돌려 설정