하수도 공사장 점검결과 개선사항

물돌리기 작업 개선

○ 물돌리기 작업에 대한 감독(감리) 승인 후 관로 부설 작업 시행

○ 관로 부설 시 시공 사진(전·중·후) 촬영 후 감독(감리)에 당일 제출

☞ 물돌리기 작업 부실사항 발견 시 재시공 명령

○ 물돌리기 공사 시공 기준 이행 철저

돌발강우 매뉴얼 이행

○ 사각형거 보수공사 현장 돌발강우 시 안전작업 매뉴얼 이행 철저

- 금번 점검 결과 돌발강우 시 안전작업 매뉴얼 이행을 충실히 하고 있었으나 일부 현장에서 구명밧줄 미설치, 안전고리 조끼 미착용 등 긴급 대피시설 설치가 안된 사례 다수 확인

- 단계별 이행 절차

안전작업계획 수립 및 신고		안전교육 실시		작업현장 안전확인

안전원 배치 및 긴급대피시설 설치		작업 수행		돌발강우 시 대피

⇒ 안전사고 발생 시 조치 및 결과 보고

첨부: 돌발강우 시 하수관로 내 안전작업 매뉴얼