붙임3. 화재대응 매뉴얼

비상연락망

□ 화재사고 접수처

○ 주간(연구지원부)   ⇒ 연구원장, 청경실, 기계실, 유관기관 연락

(570-3347)

○ 주말·야간(당직실) ⇒ 연구지원부장, 청경실, 기계실, 유관기관 연락

(570-3321)

<연구원 연락처>

연구원장	연구지원부	당직실	기계실(시설관리원)
570-3303	570-3347(시설팀장) 570-3312(총무팀장)	570-3321(당직실) 570-3324(청경실)	570-3251(주간) 570-3327(야간) 570-3107(야간)

시청당직실	2133-0001~7 (FAX 733-9535)
안전총괄본부 상활대응과	2133-0090~2 (FAX 2133-0098~9)
종합방재센타(종합상황실)	726-2071~2

<서울시 연락처>

<유관기관 연락처>

① 과천시청(재난관리팀) 3677-2336 (야 2222)

② 과천소방서 과천119 안전센터 : 3314-511 ~ 512

③ 과천경찰서(상황실) : 504-0112

④ 한국전기안전공사 (경기서부지사): 031-8034-7400

⑤ 한림대 성심병원 : 031-380-1500

⑥ 보안관리용역(S1,세콤) : 1588-3112(24시간)

⑦ 한국전력공사 서초지사(전력공급팀) : 2105-8335 (야 국번없이123)

⑧ 강남수도사업소 상황실 : 3146-4700

⑨ KT과천점 : 080-258-1038 (야간100_내선3번,1번)

화재발생시 행동요령

[초기대응]

□ 최초 발견자

○ 최초 발견자는 "불이야"라고 외치고, 인근 화재발신기 누름

○ 소방서(119)와 청사내 관련부서에 신고

☞ 연구지원부 시설관리팀(3290)

○ 인접 부서에 화재발생 상황전파 및 소화지원 요청

○ 각 부서 직원은 사무실과 복도에 비치된 소화기와 소화전 작동, 화재 현장으로 긴급 출동 초기진화 시도

○ 정문 방호 근무자는 화재신호가 감지되면 전화로 신속히 연구지원부, 전기실, 기관실 등에 화재발생 신고

○ 화재발생에 따른 직원 행동요령 구내방송 실시

□ 소화활동

[주간․평상시]

○ 1차진압 (발화초기) 화재를 최초로 발견한 사람은 층내 비치용 소화기를 이용 진화작업

○ 2차진압 (발화 2분 이내) 화재발생 동일층 내 입주부서 직원은 소화전․소화기 등 이용하여 현장으로 달려가 진화작업에 임한다. 소방관서에 연락.

○ 3차진압 (자체 소방조직 활용)

- 1․2차 진압 실패시 평소 편성된 자체 소방조직 반별임무 즉각 수행

- 소방차와 소방대원 도착할 때까지 화재 확산 최대한 지연

[야간 및 공휴일]

○ 1차진압

- 화재경보 청취자 또는 발견한 근무자는 즉시 소화기 및 소화전 이용하여 진압

○ 2차진압

- 당직자는 소방관서에 연락, 청사내 직원 호출하여 소화전 및 소화기로 진화작업

○ 3차진압(소방관서)

- 소방차 도착시까지 방화문 폐문 등 화재 확대 최대한 저지

- 소방대원 도착시 합동으로 진화작업 실시

□ 지휘소 설치 운영

○ 화재발생시 종합상황실(당직실)에 지휘소 설치 운영

○ 지휘계통에 의한 상황 보고

○ 화재현장에 불필요한 인원의 접근 통제

○ 소방차 진입로 확보 및 옥외소화전 활용을 위한 장애물 정리

[피난 및 복구]

□ 비상대피

[지 상 층]

○ 아래층 화재발화 초기시에는 연기가 많이 발생하지 않으므로 계단을 통하여 1층 지상으로 대피

- 연기 및 GAS, 화염으로 아래층으로 내려오지 못할 때는 옥상으로 올라가 다른 출입구로 내려오거나 헬리콥터 지원 요청

- 긴급피난 불가시 당황하지 말고 창문을 깨고 구조 요청

[지 하 층] 계단을 통하여 건물 밖으로 신속하게 대피

[대피시 행동요령 및 유의사항]

○ 피난시

- 연기속 탈출시 수건 등으로 입과 코를 막고 낮은 자세로 탈출

- 정전시 대비, 엘리베이터를 이용금지(화재시 굴뚝역할을 함)

- 노약자 등 인명피해 예상자 신속히 피난, 노약자, 부녀자 우선 대

○ 미 대피자

- 미처 대피하지 못한 자는 문이 뜨겁거나 문틈으로 연기가 새어나올 경우는 이미 유독가스와 연기가 차 있으므로 문을 열지 말 것.

- 연기가 문틈 등으로 스며들면 수건 등을 물에 적셔 마스크를 하고, 낮은 자세로 엎드려 노출된 피부 보호

- 불길 반대 방향에 창문이 있을 경우 수건 등으로 신호하여 구조 요청

- 구조요원의 지시대로 행동하여 대피

□ 응급구호

○ 구호소 설치 운영

○ 화재발생 지점에 갇혀 있는 사람이나 사상자 유무 확인하고 구출

○ 의료요원과 구급차량 확보하고 부상자에 대한 응급처치 후 인근 병원(한림대 성심병원 등)으로 긴급 후송

□ 응급복구

○ 불씨에 의한 재발화 방지 및 통행로 정리

○ 전기, 전화, 수도시설 등 파괴된 시설물 정리 및 긴급 복구 작업

□ 기계·전기실 행동요령

[전 기 실]

○ 화재 신고 즉시 수신반 화재 감지기 오동작 또는 실제 상황여부 확인

○ 기계실에 상황 전파하여 소화전 펌프 가동상태 확인토록 조치

○ 화재 실제 상황시 해당층 전원 차단 등 필요사항 즉시 조치

[기 계 실]

○ 기계실 외 화재 발생시

- 기계실 근무요원 : 발화지점에 소화전 급수가 되고 있는지 확인

- 소화전 급수펌프 정상 작동이 되지 않을 시에는 수동으로 용수 공급

○ 기계실 내 화재 발생시

- 도시가스 화재 : 기계실내 가스공급 차단장치 가동하여 즉시 가스공급 차단하고 소화전, 소화기 등 이용하여 소화작업 실시(가스폭발주의)

- 전기화재 : 전기실로 연락하여 즉시 전기차단 조치를 취하고, 가스소화기 등 사용하여 진화(감전주의 및 물사용 진화금지)

- 화재발생시 초기진화에 주력하고, 소화불가 판단시에는 즉시 대피

※ 화재시 행동요령에 따라 부속실 모든 직원 숙지

소화기 및 소화전 사용법

□ 소화기 사용법

○ 소화기를 불이 난 곳으로 옮긴다.

○ 손잡이 부분의 안전핀을 뽑는다.

○ 바람을 등지고 서서 호스를 불쪽으로 향하게 한다.

○ 손잡이를 힘껏 움켜지고 불의 아래쪽을 향하게 뿌린다.

□ 옥내소화전 사용법

3인이 1개조가 되어 조작하며, 소화전은 수압이 강하기 때문에 2인이   노즐을 꽉 잡고 있어야 한다.

○ 소화전함을 열고 호스를 화재지점 가까이 전개한다.

○ 소화전 밸브를 시계 반대방향으로 돌려서 개방한다.

○ 펌프작동 스위치를 누르고 노즐을 잡고, 화점을 향해 방수한다.

○ 진화 후 펌프를 끄고 시계 방향으로 돌려서 밸브를 잠근다.

□ 소화설비 진화구조

❍ 소화설비 및 소화활동 설비