붙임4)

UPIS 자료등록 유의사항

UPIS 자료를 만드는데 도움을 줄 수 있는 자료를 http://urban.seoul.go.kr/4DUPIS/3D.jsp 게시하고 있습니다

□ 구역경계

◦ 구역경계는 안건상정 해당 구역의 연속지적도 좌표에 맞춰 작성한다.

◦ 폴리라인으로 작성하되 Auto-CAD(Auto-CAD 2005이하 버전)으로 닫힌 폴리라인으로 작성한 후 (*.shp)파일로 변환 ․ 저장한다.  (명령어 : mapclean ⇒ mapexport)

□ 평    면

◦ 평면이란 배치도, 용도지역도, 기반시설도, 토지이용계획도 등을 의미하며, 사업구역 내에만 작성한다.

◦ 평면은 RGB모드, 정북방향, 단일레이어의 PhotoShop(*.png) 파일로 하고, background는 삭제, 사이즈는 3000 pixel 이하로 작성한다.

□ 모    델

◦ 모델이란 안건으로 상정된 3차원 형태의 건물을 의미한다.

◦ 모델은 구역경계의 좌표에 맞춰 3d-max(*.3ds)로 작성한다.

◦ *.3ds파일 작성 시 스케치업 작업은 금지하고, 재질, 속성(카메라 라이트 포함) 등 모든 Material 속성을 뺀 순수 모델링 파일로 작성한다.

◦ 또한, 건물의 높이와 외관형태만 들어나는 모델링 파일로 작성한다.(※조감도용으로 사용한 건물면과 버텍스가 많은 모델링 파일은 등록 안됨)

(참고 : 건물색상 3d-max M - 볼선택 - 색넣기 - 〔R(125), G(125), B(255)〕 색연결고리 - 풀어서)

□ 지    형

◦ 지형은 사업구역 내 지형레벨을 의미한다.

◦ 지형은 구역경계의 좌표에 맞춰 3d-max(*.3ds)로 작성한다.

◦ 건물모델 파일과 지형레벨 차이를 보정해준다.

□ 작성한 후

http://urban.seoul.go.kr 에 접속하여 지도바로가기 - 사용자모델링 에서 구역경계, 평명, 모델, 지형을 각각 실행해보고 에러없이 실행되면 각 상정안건 담당 주무관에게 전송 후 전화한다.

3차원 의사결정지원시스템 위원회 심의자료 등재요령 안내

< 상정안건 담당 자료등록 요령 >

업무생성

※ 해당위원회 폴더를 오른쪽 클릭후 ‘업무생성’ 클릭 (‘안건순번_위치명’

으로 상정안건 생성)

▶ 해당 회차 해당안건 폴더에 아래 순서대로 「파일 추가」 하여 자료등록

2. 구역계 (shp 파일)

3. 조망점 (파일추가 후 ‘구역상공’으로 이름변경)

※ 오른쪽 지도에 구역계 띄운 후

4. 평면 (PNG 파일)

※ 기정,변경,결정,배치도에 해당, 구역계를 켜놓은 상태에서 구역계 기준

으로 평면을 맞춤

5. 모델(3DS) ※ 기준색 준수 확인(건물 기준색 R(125), G(125), B(255))

6. 지형(3DS)