수목 부후 진단 시스템(전문장비) 자료

○ 제 품 명 : 수목 부후 진단 시스템(wood testing system)

○ 작용원리

- 장비 내부 탐침바늘이 수목에 침투하며, 침투시 저항값으로 내부조직의 치밀도를 측정하여 동공 및 부후 여부를 확인하는 장비

- 국립수목원 및 임업시험연구원 등에서 사용

○ 관련사진

목재 부후 측정(1.5mm 드릴이 침투)	장비에 표출(빨간색-동공, 파란색-정상부)
종로 동공 발생 가로수	가로수 뿌리근접부 측정(45도 각도 측정)
동공부
컴퓨터와 연계하여 측정값 표출

○ 권역별 도입 현황

도심권	중구, 용산, 성동, 광진, 동대문	동북권	성북, 강북, 도봉, 노원
서북권	은평, 서대문, 마포, 강서, 양천	동남권	서초, 강남, 송파, 강동
서남권	구로, 금천, 영등포, 동작, 관악	※ 기 보유 자치구 : 종로구, 중랑구

- 권역내 자치구별 일정조율하여 장비로 위험 가로수 측정

○ 가로수 제거 기준

-  ‘저항기록드릴 위험도 판정기준’적용(예상결함길이비율 70% 이상)

출처 : 비파괴 기법을 활용한 대형가로수 위험도 평가 및 진단(산림청,2021)

등급	판정기준	예상결함길이비율 (예상결함부길이/측정길이, %)
A	건전	0
B	뚜렷한 결함이 없고 위험성 낮음	1 ~ 49
C	뚜렷한 결함이 있어 주기적인 관찰요구	50 ~ 65
D	바로 도복될 가능성은 낮으나, 위험성 높음	66 ~ 69
E	도복, 부러짐 등 위험성 매우 높음	70 이상