	행복한 시민, 신뢰받는 기업, 글로벌 No.1 서울교통공사

『1~8호선 차량사업소 조경관리용역』

특수조건 및 과업지시서

2019. 4.

조경관리용역 특수조건

제1조(목적)

서울교통공사 차량계획처(이하“발주부서”이라 한다)는 업체(이하“수행기관”이라 한다)에게 서울교통공사 11개 차량사업소 조경관리(덧붙임 과업 지시서와 같음)를 위탁함에 있어“발주부서”와“수행기관”의 책임과 의무 및 준수사항 등에 관하여 규정함을 목적으로 합니다.

제2조(용역의 대상 및 범위)

이 계약에 의한 용역의 대상은 조경관리 과업지시서와 같습니다.

제3조(계약의 해지)

“수행기관”또는 그 보조자가 다음 각호에 해당하는 행위를 한 때에는“발주부서”는 계약을 해지할 수 있습니다.

①“수행기관”이 고의 또는 과실로 시설을 손괴 하였거나 중대한 사고를 일으켰을 때

②“수행기관”이 1개월 이상 계약서상의 조경관리를 이행하지 않았을 때

위 항에 의거 계약기간 내에 계약이 해지되었을 때에는 “수행기관”은 다음 인수업체가 업무를 담당할 때까지 기존의 업무를 수행하여야 합니다.

제4조(손해배상의 책임 등)

다음 각 호에 해당하는 경우 “수행기관”은 원상회복 또는 손해배상 등의 책임을 집니다.

①“수행기관”또는 그 종업원의 귀책사유로 인하여“발주부서”의 건물 또는 시설에 손실을 입혔을 때

②“수행기관”또는 그 종업원의 귀책사유로 인하여“발주부서”의 직원 및 그 물품에 손실을 입혔을 때

제5조(근무성실의 의무)

“수행기관”은 조경관리에 관한“발주부서”의 지시 감독사항을 준수하고, 모든 조경을 언제나 완전한 상태로 관리하기 위하여 최선을 다해야 하며, 긴급 또는 예측할 수 없었던 사태의 발생이나 기후변화 등으로 응급조치를 하여야 할 필요가 있을 때에는 “수행기관”은 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 합니다.

제6조(조경관리장비의 확보 및 유지관리)

“수행기관”은 계약체결과 동시에 조경관리를 위해 일체의 장비 및 공구를 구비하여 계약이행을 하여야 합니다.

제7조(계획 및 작업실시보고서의 작성제출)

“수행기관”은 조경분야별로 현황을 파악, 이에 따른 월간작업계획 및 작업실시보고서를 작성하여 “발주기관”에 제출합니다.

제8조(인원 및 자격)

①“수행기관”은 계약이행개시 직전까지 조경공을 배치하여야 하며, 조경공은 해당분야 경력이 있는 자로 합니다.

②“수행기관”은“발주기관”에게 조경공의 선임사항 및 관리인원 조직표를 제출하여야 합니다.

③ 현장책임자는 계약이행에 관한 사항을 수행하고,“수행기관”의 종업원에 대한 노무관리 및 작업상 지휘감독 합니다.

제9조(종업원에 대한 책임)

“수행기관”은 “수행기관”의 종업원에 대한 건강, 신원, 위생, 안전관리 등의 유지에 관한 고의 또는 과실로 인한 사고, 인명손상, 기타 법률상 책임을 집니다.

제10조(보안)

①“수행기관”은 조경관리에 따른 현황 및 종업원의 신원에 관하여 보안에 필요한 제반조치를 이행하여야 합니다.

②“수행기관”은 본 사업수행과정을 통하여 습득한 비밀사항에 대하여 타에 누설하지 않습니다.

제11조(감액규정)

“수행기관”이 작업 후“발주부서”의 검수결과가 양호하지 않다고 판단되는 경우 다음과 같이 용역비를 감액합니다.

①“발주부서”의 요청이 있을 경우 1회에 한해 해당 작업을 재시행 합니다.

② 해당 작업 재시행 후에도 불량으로 판단되는 경우 해당 작업에 대한 용역비는 감액합니다. 착수계의 산출내역을 근거로 합니다.

조경관리 과업지시서

제1조 (목적) 본 과업은 서울교통공사 11개 차량사업소 조경유지관리용역의 과업을 정하는데

있습니다.

제2조 (용역관리의 대상)

가. 위치

기 지 명	주 소 지
군자차량사업소	서울특별시 성동구 용답동 무궁화길 58
신정차량사업소	서울특별시 양천구 목동로 3길 41
지축차량사업소	경기도 고양시 덕양구 삼송로 300(지축동)
수서차량사업소	서울특별시 강남구 밤고개로 5길 46-13
창동차량사업소	서울특별시 노원구 노원로 573(상계동)
고덕차량사업소	서울특별시 강동구 아리수로 87길 32(강일동 227-1)
도봉차량사업소	경기도 의정부시 서계로 42(장암동 129)
방화차량사업소	서울특별시 강서구 금낭화로 26가길 152-39(개화동 290)
신내차량사업소	서울특별시 중랑구 용마산로136길 33(신내동 19)
천왕차량사업소	서울특별시 구로구 광남로 54(천왕동 70-1)
모란차량사업소	경기도 성남시 중원구 여수대로 182(여수동 172)

나. 관리범위

실외 조경관리대상물에 대한 유지관리 및 차량사업소 담당자가 필요하다고 인정하는 사항

제3조 (용역 기간) 용역 기간은 착수일부터 2019년 11월 30일까지로 합니다.

제4조 (용역의 범위 및 관리일반)

가. 용역범위

구 분	내 용	비 고
조경 유지관리	ㅇ 녹지면적 : 487,700㎡ (11개 차량사업소 전체 녹지면적) ㅇ 예초 : 146,310㎡/회 (2회 시행) ㅇ 전정(전지): 교목 31,325주 중 3,133주, 1,566주(각 1회 시행) 관목 242,901주 중 24,290주, 12,145주(각 1회 시행) ㅇ 방제 : 341,390㎡/회 (2회 시행) ㅇ 낙엽제거 : 146,310㎡/회 (2회 시행)

나. 관리일반

1) 녹지내의 관리대상물별 종류, 특성, 생육시기, 주변 환경조건 등을 고려하여 세심한

주의를 기울여 최선의 방법과 기술로 관리합니다.

2) 주변의 정원 및 녹지와 연계하여 조경관리를 시행하며, 특히 병충해, 가뭄에 대하여

관찰 예방합니다.

3) 본 용역의 시행은 총 2단계로 구분하며 1단계 작업(전정, 예초, 방제) 완료 후 1단계 시행 완료 보고서를 제출하며 계약금액의 40%를 정산한다.

2단계 작업((전정, 예초, 방제, 낙엽제거) 완료 후 최종 완료 보고서를 제출하며 기 정산금액의 잔액 60%를 정산한다.

4)  과업수행계획서 및 기타 제출서류

가) “수행기관”은 계약일로부터 14일 이내에 과업의 특성 및 현장여건이 감안된 과업 수행계획서를 작성․제출하여 “발주부서”의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같습니다.

- 용역착수계

- 현장대리인 설정계

- 사업자등록증 사본

- 세부공정계획서

- 계약서 및 과업내용서, 산출내역서

- 기타 용역 수행에 필요한 사항

- 방제 약제 물질안전보건자료(MSDS)

나) “수행기관”은 필요시 다음 제반서류를 제출하여 승인을 받아야 합니다.

- 용역 기성 검사원

- 기타 용역 수행에 필요한 사항

구 분	5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			비고
전정(전지),예초
방제
낙엽제거

※ 기상 등 현장 상황을 고려하여 구체적 월별 작업은 서울교통공사와 협의하여 실시

다. 잔디관리

1) 예초작업은 기간 중 2회 이상 실시합니다.

2) 예초작업은 이슬이 마른 상태에서 실시합니다.

3) 작업은 기계깍기를 원칙으로 합니다.

4) 구조물 주변이나 수목아래는 인력깍기로 실시합니다.

라. 수목관리

1) 수종(상록교목, 상록관목, 낙엽교목, 낙엽관목)에 따라 관리방법이 상이하므로 크기

(대, 중, 소)에 따라 구분하여 관리합니다.

2) 교목 및 관목은 연 2회 이상 전정(전지)을 실시하여야 하며 장마 직후의 도장지 발생 및 예기치 않은 수형의 변형이 발생시에는 정기적인 전지작업 이후라도 즉시 이에 대한 작업을 행하여야 합니다.

3) 전정 대상은 전차선 및 통행에 지장을 주는 수목을 위주로 시행하며 차량사업소 담당자가 지정하는 수목을 작업의 우선 대상으로 합니다.

4) 전정(전지) 후의 부산물은 즉시 수거하여 지정된 장소에 운반, 처리하여야 합니다.

마. 병충해 방제

1) 연 2회 정기적인 소독, 예방을 원칙으로 합니다.

2) 장마기를 피하여 실시하여야 합니다.

3) 이슬이 마른 후 약제을 골고루 살포하여야 합니다.

4) 병충해가 발생한 수목은 초기에 약제를 살포하여 조기에 구제토록 하고, 전염성이 강한 병에 이병 되었을 경우에는 잘라 내거나 심한 경우에는 굴취하여 원외로 반출하여 소각하며□수행기관□의 비용부담으로 처리합니다.

5) 사용약제, 살포량, 살포시기, 약제의 희석비율 등은 병충해의 종류와 살포목적에 따라 적합하게 “발주부서”와 협의 시행하여야 합니다.

6) 약제 사용시 농약관련법규 및 제조업자 등이 정하는 안전사용기준, 취급제한기준, 사용방법, 주의사항 등을 정확히 숙지하여 사용하며 사용약제에 대한 물질안전보건자료(MSDS)를 발주부서에 제출합니다.

7) 약제 살포시 마스크, 고무장화, 방제복 등을 착용한 후 시행하여 안전사고를 예방하고 대상수목 이외에는 접촉되지 않도록 유의합니다.

8) 약제 살포 작업시 사용한 폐기물(빈 병 포함)은 관련법에 적합하게 반출·폐기처분합니다.

9) 주변의 연계녹지로 부터 병충해 대하여 각별히 관찰 예방합니다.

10) 관리소홀로 인한 수목의 병충해는“수행기관”의 비용으로 병충해를 구제합니다.

바. 고사목 처리

1) 고사목이 발생하는 즉시“차량사업소 담당자”에게 연락하여 위치와 상태를 확인받은 후 “차량사업소 담당자”와 협의합니다.

2)“수행기관”은 고사목에 대한 원인규명과 사후대책을“차량사업소 담당자”와 협의합니다.

3) 고사목의 발생 원인이“수행기관”의 관리 소홀에 기인한 때에는 고사목의 전부를 “수행기관”이 식재하며 고사목 발생 원인이 분명치 않은 경우에는 발주부서와 협의하여 조치합니다.

사. 급수관리

1) 원할한 배수기능 향상을 위하여 녹지내의 배수로, 화단의 배수구 등에 세심한 주의를 기울려야 합니다.

2) 조경유지관리에 필요한 용수는 “서울교통공사”에서 제공합니다.

아. 시비

1) 차량사업소의 요청이 있을 경우 정기작업과 병행하여 시행합니다.

2) 재료 및 시비량은 차량사업소와 협의하여 시행합니다.

3) 시비에 필요한 재료는 해당 차량사업소에서 제공합니다.

제5조 (안전관리)

가. 중장비의 작업 또는 운행시 안전사고 예방에 만전을 기하여야 합니다.

특히, 고압 전차선이나 선로부근 작업시 사전교육 후 작업에 임해야 합니다.

나. 작업인원의 작업 중 사고예방에 만전을 기하여야 합니다.(소형 기계장비 운전 등)

다. 용역 중 발생한 모든 사고에 대한 책임(민․형사상)은 “수행기관”이 집니다.

라. 모든 작업은 작업자의 안전을 위해 적정 시간 배분 및 교대로 작업을 하며, 보호 장구 등을 갖추고 작업하여야 합니다.

제6조 (환경오염 예방)

가. 계약상대자는 본 용역을 시행하면서 폐기물 발생을 최소화하고 발생된 폐기물은 적법한 관리 및 처리를 하여야 하며, 환경정비를 철저히 이행하여 환경오염이 발생치 않도록 하여야 합니다.

나. 수목, 잔디, 잡초 등의 예취물은 포대에 담아 지정된 장소에 운반, 처리하여야 하며 깨끗하게 유지관리 되어야 합니다.

제7조 (낙엽 수거) 교목 등 가을철 낙엽이 떨어지고 난 후 잔디밭 및 조경지역 등의 지정된 위치의 낙엽 등을 수거하여 포대에 담아 지정된 장소에 운반, 처리하여야 하며 환경 정비에 최선을 다합니다.

제8조 (기타)

가. 풍수해, 기상이변 등 수목의 쓰러짐으로 인해 선로, 전차선, 외부도로에 장애를 주는 등 예기치 못한 이례상황 발생 시 신속하게 조치해야 합니다.

나. 예초 및 낙엽수거는 외곽, 배수로, 나대지, 비탈면, 수목주위 등에 대하여 깨끗이 시행하여야 합니다.

다. 나무 밑의 잔디제거는 나무주변을 나무의 폭에 따라 깨끗이 제거합니다.

라. 배수로 주변의 작업 중 제초물, 예초물, 돌, 흙 등이 떨어지지 않도록 하며 배수에 지장이 없도록 깨끗하게 정리해야 합니다.