<붙임 3>

서울공공자전거 AP장치(공유기) 사진

□ AP장치(공유기) 사양

○ 크    기 : 303㎜×263㎜×151㎜

○ 사용전원 : AC 220V

○ 소비전력 : 20W/h

○ 월 소비전력 : 약14～15㎾

○ 월 전기요금 : 2,000원

□ 전기공급 설치방법

□ 대여소 인근(반경 30m 이내)에 AP장치를 설치하며, 대여소에 거치된 공공자전거와 무선통신을 통해 시스템이 운영됨

□ AP 전원공급을 위해 해당기관 관리시설과 유선 연결 필요(협조사항)