비상소화장치 설치 운영실태 조사서(00호)

관리번호 (설치일자)									관할소방서 (안전센터)
설치위치									연결되는 소화전
설치지역 구분
소방서와의 거리				소방서			km				안전센터 (지역대)					km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 000㎝ × 높이 000㎝ × 측면 폭(너비) 00㎝ 재질 및 색채 :
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					Mpa / L/min					가압펌프 설치여부
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( ), 관창( ), 소화전( ), 소화기( ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( ), 관창( ), 소화전( ), 소화기( ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

년     월     일

조사자 :

확인자 :

□ 사 진

【함 외부】	【함내부】

□ 현황 및 위치도

비소 관리번호		제 1 호	위 치			마천2동 140-2,3
소화전 관리번호		제 72 호	위 치			마천동 134-2
소화전과의 거리		5 m	설치년도			1991.05
적 재 비 품 수 량		수 관 1½		10	스텐드파이프		1	햄 머	1
		관 창 1½		1	지상식복스파나,원형핸들		1	구 리 스	1
		소 화 기		2	손 전 등		1	드라이브	1
		전환카프링		1	예비용밧데리		1	열쇠함아크릴	1
		카프링스파나		2	갈 쿠 리		1
		복스파나		1	지 렛 대		1
약 도

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(예시)

관리번호 (설치일자)		00소방서-00호 (2015. 0. 0)							관할소방서 (안전센터)					000소방서 000안전센터
설치위치		00시 00로 00 00마트 앞							연결되는 소화전				지상식, 지하식 000호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			5 km				안전센터 (지역대)					5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( 0 ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형( )					복합형( 0 )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 1본, 40mm 5본,) 소방용릴호스(25mm 50m 1본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 0개), 스탠드 파이프 0개, 소화기 1개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					설치, 미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

년     월     일

조사자 :  소방장  홍 길 동

확인자 :  센터장  홍 길 동

□ 사 진

【함 외부】	【함내부】

□ 현황 및 위치도

비소 관리번호		제 1 호	위 치			마천2동 140-2,3
소화전 관리번호		제 72 호	위 치			마천동 134-2
소화전과의 거리		5 m	설치년도			1991.05
적 재 비 품 수 량		수 관 1½		10	스텐드파이프		1	햄 머	1
		관 창 1½		1	지상식복스파나,원형핸들		1	구 리 스	1
		소 화 기		2	손 전 등		1	드라이브	1
		전환카프링		1	예비용밧데리		1	열쇠함아크릴	1
		카프링스파나		2	갈 쿠 리		1
		복스파나		1	지 렛 대		1
약 도