서울특별시 녹색건축물 설계 기준 실제 적용 사례

□ 프로젝트명: 천호·성내 재정비촉진구역 성내 3구역

○ 건축심의일: 2018.10.16.

○ 건축규모(층): 지상22/지하4

○ 용    도: 공동주택(160세대), 오피스텔(184실), 업무시설,

근린생활시설

○ 건축연면적: 69,984.10㎡

○ 신재생에너지공급률(%) : 주 거 4%, 비주거 8%

(태양광 34.4kW, 연료전지 57kW)

□ 프로젝트명: 마포로1구역 제12,23구역 도시환경정비사업

○ 건축심의일: 2018.6.12.

○ 건축규모(층): 지상24/지하4

○ 용    도: 관광숙박시설(341실), 오피스텔(105실), 업무시설,

근린생활시설

○ 건축연면적: 29,104.75㎡

○ 신재생에너지공급률(%) : 11%(연료전지 64.3kW)

※ 조례로 정하는 신재생 설치 인센티브는 따로 없음