붙임4		중대시민재해 대상시설 환경정비 결과

□ 관련 사진 ※ 청사 외벽, 유리창 물청소, 사무실 및 주변 환경정비

정비 전	정비결과

□ 환경정비 시 특이사항 등

- 청사보안을 위한 후정 자바라 철문 수리 필요함 (파손부분 제거후 길이가 짧아짐)