2호선 신조전동차 214칸 서비스고장 현황

□ 서비스고장 발생기간: 2021년 5월~2022년 5월 (13개월)

□ 월별 서비스고장 현황

총 계	’21.5월	’21.6월	’21.7월	’21.8월	’21.9월	’21.10월	’21.11월	’21.12월	’22.1월	’22.2월	’22.3월	’22.4월	’22.5월
53	6	6	9	7	3	4	4	6	4	3	1	0	0

□ 장치별 서비스고장 현황

총 계	주회로	제어	보조 회로	출입문	제동	대차	차상 신호	열차종합정보	공기 조화
53	7	2	3	5	11	2	9	2	12

□ 서비스고장 상세내역

연번	고장일자	편성	고장 내용	조치 내용	장치분류	차량상태	고장유형	비고
1	5/11	214	· 운행 중 CMSB 인버터 고장 · 바이패스 기동 · SIV 고장 · 객실등 컨버터 불량(일부) · 안내표시기 불량(일부)	· CMSB함 내 인버터보드, 정류다이오드, 바리스터 교체 · 객실AC등 및 갱웨이등 9개소 컨버터 교체 · 단부표시기 Power 5개소, 운전실 열차번호표시기 Power 1개 교체 · 출고불가 - 5/12,14,16,17,19~27,31일	제동장치	-	단품불량	6건
2	5/16	275	· 2475호 5위 출입문 열림 불가	· 도어엔진 내 터미널블럭 P1 Wago 컨넥터 교체	출입문	기지회송	단품불량
3	5/19	284	· 운행 중 9호차 CM 안전변 계속 동작 · 각 장치 통신고장 발생 (6호부터 9호차)	· 점검결과 6호차 이더넷 스위치1,2 불량으로 이더넷스위치 교체	열차종합정보장치	기지회송	단품불량
4	5/20	278	· 2478호 5위 출입문 열림 불가	· 스핀들너트 교체	출입문	기지회송	단품불량
5	5/20	235	· 신도림역 구배 정차시 정차 제동 완해 현상으로 차량 밀림 발생	· MCV 관련 오출력으로 인한 정차제동 완해 동작 발생 · DOUT 보드 교체	주회로장치	기지회송	품질개선사항
6	5/7~8 5/11~12 5/13~14 5/20~21	233 234 237 236	· 출입문 리미트스위치 고장 · 출입문 판넬 타오름	· 출입문 DCS,DLS 리미트 스위치 교체 · 출입문 타오름 방지 브라켓 추가	출입문	출고불가	품질개선사항
7	6/18	283	· 운행 중 TCMS DU에 출입문 닫힘 현시되나 출입문 표시등 점등 불량으로 인한 기지회송	· 2583호 6위 출입문 DCS1 스위치 교체 및 간격 조정작업 완료 · 283편성 전량 DCS/DLS 스위치 간격 점검 및 조정작업 완료	출입문	기지회송	품질개선 사항	6건
8	6/10	293	· 운전실 냉방기 동작중 DPS 냉매압 저압 현시	· 저압스위치 교체 · 팽창밸브 교체 · 필터드라이어 교체 · 운전실 냉방기 교체	공기조화장치	출고불가	품질개선 사항
9	6/10	278	· 운전실 냉방기 동작 불량 · 냉방기 가동 후 토출온도가 급격하게 하강하는 현상 발생→결빙 방지를 위하여 보호동작 실시	· 약냉방만 동작되도록 냉난방 배전반 수정작업 실시(약냉방시에는 보호동작 온도까지 하강하지 않음)	공기조화장치	-	품질개선 사항
10	6/30	281			공기조화장치	-	품질개선 사항
11	6/22	277	· 운행 중 ATP/ATO 고장으로 인한 기지회송	· WISIR 보드 교체	신호장치	기지회송	단품불량
12	6/30	277		· OPG Cable 교체 · 전편성 OPG Cable 커넥터 일제점검 결과, 특이사항 없음	신호장치	기지회송	단품불량

연번	고장일자	편성	고장 내용	조치 내용	장치분류	차량상태	고장유형	비고
13	7/5	232	· 2132호 ECU-1,2,3,4축 스키드 신호 현시/속도신호 비정상 현시/속도신호 올라오지 않음	· 2132호 BOU함 내 ECU IF-2 보드 교체	제동장치	기지회송	단품불량	9건
14	7/10	232	· 운전실 냉방기 동작불량 · 냉방기 내부 확인결과 증발기 결빙 상태 · UNIT 내 인버터 퓨즈(2A) 단락으로 증발기 동작 불량	· 인버터 퓨즈 교체 · 증발기 결빙 관련 해동 및 건조 진행 · 증발기 제어기 교체 완료 퓨즈용량 증대 완료	공기조화장치	기지회송	품질개선 사항
15	7/12	276	· 주공기 압력저하로 비상제동 체결 · 0,5,9호 주공기 압축기 내 커플링 불량으로 인한 주공기 압력 충기 불가	· 주공기 압축기 내 커플링 교체	제동장치	기지회송	단품불량
16	7/21	274	· ‘DC 출력 과전류’ 현시 · SIV 재기동후에도 발생	· DC 부하 및 커패시터 점검 결과 이상 없음 · BCU 보드 상호교환 (2974↔2937)후 점검 결과 특이사항 없음 · 모니터링 중	보조회로장치	기지회송	단품불량
17	7/21	277	· 운전실 냉방기 불량 · 증발기팬 오동작 추정 · 기지 회송	· 압축기 냉매 제거 후 재충진 · 증발기 제어기 교체 완료	공기조화장치	기지회송	품질개선사항
18	7/22	284	· 냉방기 압축기 과부하 고장	· 냉방기 압축기 10개 교체 1호(1-1,2-1), 2호(2-2) 3호(2-1,2-2) 5호(1-1,2-1,2-2) 8호(1-1), 9호(1-2) · E20 LOT 교체 완료 B20 LOT 교체 예정	공기조화장치	출고불가	단품불량
19	7/29	274	· 운행중 역행불능 비상운전 모드 취급 · 2374호 BOU함 내 ECU IF-1,2 보드 캐논 미고정	· 캐논 재고정 실시 · 전편성 캐논 상태 일제점검 결과, 특이사항 없음	제동장치	기지회송	단품불량
20	7/30	283	· 2783호 6위 출입문 B모듈 비활성 상태 현시, 도어 점등 불능	· DCU 교체 · 모터, 스핀들너트 좌/우 교체	출입문	기지회송	단품불량
21	7/26	293	· 운전실 냉방기 동작중 DPS 냉매압 저압 현시 · 운전실 냉방기 재교체 (7/26) 이후 출고 불가	· 6/10 고장발생 이후 조치내역 - 저압스위치 교체(6/15) - 팽창밸브 교체(6/25) - 필터드라이어 교체(7/1) - 운전실 냉방기 교체(7/5) - 운전실 냉방기 재교체(7/26) - 액분리기 교체(8/9) - 응축기, 증발기 코일 교체 (8/18)	공기조화장치	출고불가	품질개선 사항

연번	고장일자	편성	고장 내용	조치 내용	장치분류	차량상태	고장유형	비고
22	8/5	275	· 9호차 운전실 냉방기 동작불량 · 운전실 냉방기 내 퓨즈 소손	· 운전실 냉방기 내 퓨즈 교체	공기조화장치	기지회송	품질개선사항	6건
23	8/5	281	· 0호차 운전실 냉방기 동작불량 · 제어기 제작불량	· 임시 조치 - 증발기 팬 제어기 PCB수정(PCB보드 측 저항 제거하여 OUTPUT 최대 전압 인가) - 증발기 팬 제어기 OUTPUT 전원 점퍼 커넥터 연결 및 접지선 단말 처리 · 최종 방안 - 증발기 제어기 신규제작 및 교체 - 마이컴 펌 웨어 변경	공기조화장치	기지회송	품질개선 사항
24	8/12	238	· ATP/ATO-ATP LINK Failure 현시 · 비상제동 체결, 오도미터 고장	· 오도미터 예비품 교체	신호장치	기지회송	단품불량
25	8/13	233	· 성수 출발 시 MCS 모드 전환불가 · ALF702 보드 고장	· DAISY 보드 교체: 8/13 · ALF702 보드 교체: 8/16 · DAISY 보드 교체 후 동일고장 발생으로 ALF702 보드 불량 확인	신호장치	기지회송	단품불량
26	8/19	232	· 운행중 제동 불완해 발생 · 비상제동 밸브시트에 이물질 끼임에 의한 이상동작	· 0호차 주제동밸브의 비상제동밸브 분해 결과 밸브시트 눌림 흔적 육안 확인 · 0호↔9호 상호교환 및 모니터링중 - 주제동 밸브, ECU CPU, IF2 보드	제동장치	기지회송	단품불량
27	8/20	281	· 0호차 운전실 냉방기 동작불량 · 운전실 냉방기 증발기팬 제어기 제작 오류에 따른 마이컴 속도신호 소자 소손	· 임시 조치 - 증발기 팬 제어기 PCB수정(PCB보드 측 저항 제거하여 OUTPUT 최대 전압 인가) - 증발기 팬 제어기 OUTPUT 전원 점퍼 커넥터 연결 및 접지선 단말 처리 · 최종 방안 - 증발기 제어기 신규제작 및 교체 - 마이컴 펌 웨어 변경	공기조화장치	기지회송	품질개선 사항

연번	고장일자	편성	고장 내용	조치 내용	장치분류	차량상태	고장유형	비고
28	8월중	293	· 운전실 냉방기 DPS 냉매압 저압 현시 - 증발기 코일의 Suction 배관 측 외부 균압관 연결부가 용접 잔여물에 의한 막힘으로 저압 발생 · 압축기 과부하 고장 - 압축기 LOT 불량	· 응축기, 증발기 코일 교체: 8/18 · 압축기 5개 교체	공기조화장치	제한적 운행	품질개선 사항	1건
29	9/8	281	· 대차 이음 발생	· 본선 시운전 실시 · 차륜 삭정	대차 및 주행장치	기지회송	단품불량	3건
30	9/16	214	· ECU 통신 고장 지속 발생 · ESW NFB Trip 발생	· ESW2 전원부 내부불량으로 NFB Trip 발생 · 전원 컨넥터 저항값 불량(약 21Ω, 정상제품 저항값 수MΩ) · 예비품 교체 및 Setup 재설정	열차종합정보장치 (이더넷 스위치)	출고불가	단품불량
31	9/18	281	· 대차 이음 발생(민원)	· 대차 점검 결과 특이사항 없음	대차 및 주행장치	기지회송	단품불량
32	10/6	293	· VVVF 통신 고장 · MON 보드 고장	· MON 보드 교체	주회로장치	출고불가	단품불량	4건
33	10/7	274	· 운행중 CMSB 바이패스 기동 · 정류다이오드 고장	· CMSB 내 정류다이오드 및 인버터 스택 교체	제동장치	기지회송	단품불량
34	10/8	233	· ATO 동작 불량	· 인터페이스(F06)보드 교체 · 구내 ATO 시운전 점검 결과 특이사항 없음 · 모니터링 중	신호장치	기지회송	단품불량
35	10/10	235	· 운전실 공기정화기 동작 불량 · 공기정화기 연기 발생	· 공기정화기 예비품 교체	공기조화장치	기지회송	단품불량
36	11/11	214	· ATO 운행 중 정차 시 정차제동 풀림 · 운전실 배전반 30번 와고 단자 접촉불량	· 와고 단자 예비품 교체	제어회로 장치	기지회송	단품불량	4건
37	11/17	236	· 운행 중 CMSB 인버터 고장 현시 및 바이패스 기동 · 객실등, 갱웨이등, 객실/단부/차외 표시기 전원부 부품 고장	· CMSB 정류다이오드 교체 · 객실등 7개, 갱웨이등 7개 파워모듈 교체 · 객실표시기 2대, 단부표시기 1대, 측면행선표시기 1대 파워모듈 교체	제동장치	기지회송	품질개선 사항
38	11/27	236	· 정차 중 정차제동 풀림 · 추진제어장치 DOUT 보드 고장	· 1,2,4,7,8호 DOUT 보드 교체 · DOUT 보드 개선품 적용중 (18/22개편성)	주회로장치	기지회송	품질개선 사항
39	11/29	273	· BOU 에어 누기 현상 · 주제동밸브 내 밸브시트 고장	· MBV 비상전자변 밸브시트 교체 · 주제동밸브 내 밸브개선 적용 추진 검토서 제출 완료	제동장치	출고불가	품질개선 사항

연번	고장일자	편성	고장 내용	조치 내용	장치분류	차량상태	고장유형	비고
40	12/6	274	· 12/6 운행 중 CMSB 바이패스 현시 및 12/7 출고불가 · CMSB 다이오드 불량 · SIV 출력전압 이상 추정	· CMSB 정류다이오드 및 CMK 교체 · 객실형광등, 통로등 파워 교체 · 단부표시기 파워 교체 · CMSB 정류다이오드 사양 교체 작업 완료 · SIV 지그재그 변압기 샘플 설치 완료(237편성)	제동장치	출고불가	품질개선 사항	6건
41	12/7	232	· 출고 시 7호차 제동력 부족검지 릴레이 고장 현시 및 비상제동 완해 불가 · 7호차 IF-2보드 고장 · ATP 내 F6 퓨즈 소손으로 비상제동 완해 불가	· 7호차 ECU 교체 · 0,9호차 ATP 내 F6 퓨즈 교체	제동장치	출고불가	품질개선 사항
42	12/11	233	· 0호차 ATO 동작 불량 · ATO CPU 보드 불량	· 10/8 고장 시 9호차 IF보드 교체 및 0호↔9호 CPU 보드 상호교환 · 12/11 0호차 동일고장 발생 · 12/13 이후 단 방향(9호차)으로 운행 · 0호차 CPU 보드 교체(’22.1.8.)	신호장치	기지회송	단품불량
43	12/13	278	· SIV 기동 불량 · SIV 내 CHK 고장 · CHK 부품 중 에코보드 냉납에 의한 동작 불량 확인	· CHK 교체	보조회로장치	출고불가	단품불량
44	12/13	237	· MOCD 발생	· 입고 당시 고장 재현 안됨 · 1호↔2호 DSP 보드 상호교환 및 모니터링 · 12/20 2호차에서 MOCD 고장 발생 ➣ 기존 1호차 DSP 보드 불량 추정 · 기존 1호차 DSP 보드 교체	주회로장치	기지회송	품질개선 사항
45	12/18	276	· 출고 시 ATO 부팅 불량 · K6 계전기 T/B X1, X2 단자 유동 시 접촉 불량	· K6 계전기 교체	신호장치	출고불가	단품불량
46	1/4	274	· 운행 중 CMSB 바이패스 동작 지속적으로 발생 · CMSB 다이오드 불량 · SIV 출력전압 이상 추정	· CMSB 정류다이오드 개선품 취부 · CMSB 정류다이오드 사양 교체 작업 완료 · SIV 지그재그 변압기 샘플 설치 완료(237편성)	제동장치	기지회송	품질개선 사항	2건
47	1/14	280	· 운행 중 1,2호차 VVVF-배터리 전원 이상 검지 · 0~1호, 8~9호 3P 점퍼선 핀 열화 소손	· 3P 점퍼선 2개 교체 · 1호차 1위, 8호차 2위 리셉터클 핀 교체	제어회로 장치	기지회송	단품불량

연번	고장일자	편성	고장 내용	조치 내용	장치분류	차량상태	고장유형	비고
48	1/14	281	· 운행 중 비상제동 체결 · K6 계전기 T/B X1, X2 단자 유동 시 접촉 불량에 의한 부팅 불량 발생	· K6 계전기 교체 · 와고 단자대 배선 삽입 불량 추정	신호장치	기지회송	단품불량	2건
49	1/19	214	· 7호차 MOCD 고장 다수 현시 · DSP 보드 고장 · 고장 원인 검토 진행 중	· DSP 보드 교체 · 7호↔8호 상호 교환 시 고장 전이 확인	주회로장치	출고불가	품질개선 사항
50	2/17	232	· 운행 중 MOCD 고장 다수 현시 · DSP 보드 고장 · DSP 보드 내 ROM 불량 추정	· DSP 보드 교체	주회로장치	기지회송	품질개선 사항	3건
51	2/21	233	· 운행 중 비상제동 체결 · A-B랙 절체스위치 이상에 따른 전원공급 불가	· A-B랙 절체 키 예비품 교체	신호장치	기지회송	단품불량
52	2/24	232	· 운행 중 배터리 과전압 고장 반복 현시 · DCPT 고장 추정	· DCPT2 교체	보조회로 장치	기지회송	단품불량
53	3/29	234	· 출고 점검 중 MOCD 고장 검지 · PGI 보드 고장	· PGI 보드 교체	주회로장치	출고불가	품질개선 사항	1건