꽃씨 파종 및 관리방법

□ 파종 대상 꽃 종류

○ 코스모스

파종시기 : 3월 ~ 5월 개화시기 : 6월 ~ 10월 초 장 : 80cm ~ 150cm 파 종 량 : 6g/㎡ 씨앗가격 : 24,200원/kg (부가세 포함)

○ 황화코스모스

파종시기 : 4월 ~ 6월 개화시기 : 7월 ~ 10월 초 장 : 80cm ~ 200cm 파 종 량 : 6g/㎡ 씨앗가격 : 35,200원/kg (부가세 포함)

○ 혼합종자(야생화26종)

파종시기 : 3월 ~ 6월 개화시기 : 6월 ~ 10월 초 장 : 50cm ~ 80cm 파 종 량 : 10g/㎡ 씨앗가격 : 154,000원/kg (부가세 포함)

□ 꽃씨 파종 요령

○ 순서

■ 대상지 정리 - 종자파종 - 관수작업 - 종자발아 이후 관리작업(제초 및 시비 작업)

○ 작업별 세부내용

■ 대상지 정리 (경토작업, 제초작업 및 객토작업)

- 파종하기 전에 잡초를 제거하기 위해 경토작업이나 객토작업(20㎝)을 하는 것이 유리하며 잡초의 발생이 우려되는 곳은 대상지 전면에 제초제를 살포하고 일정 기간 경과하여야 한다.

- 대면적의 경우에는 고랑과 이랑을 설치하는 것이 배수에도 좋으며 차후 관리 시 이동통로로도 활용할 수 있다.

■ 종자파종

- 바람의 영향을 받아 종자의 비산우려가 큰 경우 파종작업을 중지하며, 무게가 가벼워 바람에 날리는 종자들은 모래 등과 섞어 뿌리는 것이 작업용이하다.

- 손파종의 경우는 한쪽에 종자가 몰리지 않도록 흩어뿌리기를 골고루 실시한다.

- 종자파종은 종자 크기의 2~3배 깊이로 묻어 주는 것이 바람직하며 많은 종자들이 미립종자이기 때문에 쇠갈퀴 등을 이용하여 긁어 주듯이 묻어 준다.

■ 관수작업

- 너무 높은 수압으로 관수를 할 경우 종자가 소실되는 경우가 있어 물 조리 등으로 골고루 살수해 준다.

- 종자파종 후의 관수는 충분히 해주는 것이 좋으며 이후 관수는 대개 실시하지 않으나 발아 후 갈수에 의해 묘에 피해가 있는 경우는 추가 관수를 해주어야 한다.

■ 발아 이후 관리작업

- 종자발아 후 제초작업과 시비작업, 갈수기 시 관수작업을 해야 한다.

- 잡초가 많이 발생하는 경우에는 인력으로 잡초제거를 해주는 것이 좋으나 대면적의 경우는 불가능하므로 선택성 잡초제거제(뉴원사이드)를 살포하는 것이 바람직하다. 제초제 살포 시에는 잡초의 크기가 7~10cm 이상이 되었을 때는 효과가 없으므로 적절한 시기에 실시하여야 한다.

- 시비작업은 종자발아 후 묘의 크기가 5cm이상 되었을 때 복합비료(고형비료)를 살포하는 것이 좋다(약 2회, 15일 간격).

※ 기타 꽃씨 파종에 관해 기재되지 않은 내용은 꽃씨 공급처에서 제공한 설명서에 따르며, 설명서에도 기재되지 않은 내용은 서울시 전문시방서(조경분야) 7-3 잔디파종의 내용을 따른다.

□ 꽃씨 파종을 통한 화단 조성방법

○ 파종 종자 선정

- 60cm 이상의 초장을 가진 초화류, 장기 개화하는 꽃씨를 구간별로 종류를 다양하게 파종

- 잡초가 있는 곳, 빠른 시각적 효과를 위해서는 혼합종을 파종하여 6월부터 가을까지 계속 개화하도록 함

- 덩굴식물(제비콩)을 파종하여 철길 아래에서 철길을 피복할 수 있도록 하는 방법 고려

- 나팔꽃, 수세미는 생육이 좋으며, 루드베키아, 황화코스모스, 해바라기, 금계국, 가우라, 버베나, 혼합종이 유리

○ 녹지대 (도로중앙, IC 등), 하천변 꽃씨 파종

- 식생거적은 초기 종자 발아 시 잡초에 의한 도태를 줄여 줌

- 종자가 발아해 개화하기까지 기간이 많이 소요되니 중간중간 초화류 꽃모식재

- 구간별로 육묘, seed spray, 모종, 파종하여 테마별로 꽃길 조성

- 기존 수목이 조성된 곳에 꽃씨파종은 효과가 적을 수 있으니 나팔꽃, 능소화 등의 덩굴식물 보완식재 필요

○ 철길 주변 꽃씨 파종

- 철길은 토양건조와 자갈층에서 나오는 복사열로 인해 꽃의 생육이 어려움

- 철길 위 자갈부분은 경운해서 토양수가 올라오도록 해야 함

- 철길 자갈부분은 제외하고 주변 대상지만 꽃길 조성하는 것도 고려

- 철로 주변, 철로 침목 안 부분만 비닐을 피복하고 위에 복토 후 식재하는 방법 고려

- 대상지별 특성을 고려하여 씨앗파종, 육묘, 저수판 설치 등을 도입하며 시각적 효과가 필요한 곳은 육묘식재

- 철길은 관수가 중요하므로 파종 후 거적 덮기, 완효성 고형비료 등 추비 필요

(습도와 비료 유실 방지)

- 철길 레일부분은 자갈에서 발생하는 복사열과 관수문제로 인해 손파종은 불가하나, 저수판(60×40) 설치 시 가능

- 저수판은 철로의 자갈제거 및 성토가 필요 없으며 자갈에서 나오는 복사열과 수분, 양분의 유실도 차단하는 장점이 있음