분야별 안전점검 체크리스트

	< 목 차 >
1. 시설물(건축물) 세부점검표 2 2. 가스분야 세부점검표 3 3. 전기분야 세부점검표 4 4. 소방분야 세부점검표 5 5. 사무실 세부점검표 6 6. 분야별 종합 세부점검표 8

1. 시설물(건축물) 세부점검표

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
▪ 구조안전성
∙ 지반상태 지반침하 이상징후 및 침하여부
∙ 균열상태 구조체 균열발생 유무 비구조체 균열발생 유무
∙ 변형상태 기울기 및 바닥판 변형상태
∙ 구조체노후화 철근부식,노출,콘크리트박리,박락등의발생 철골부재 및 접합부상태
▪ 건축마감
∙ 지붕, 옥상마감 옥상 방수, 마감, 드레인 등
∙ 외부마감 외벽 마감 및 방수상태
∙ 내부마감 내부마감재 상태
∙ 창호 창호 및 코킹상태
▪ 관리상태
∙ 유지관리 손상보수 상태 설계도서 보유상태 안전점검 실시상태 및 교육일지 작성여부
∙ 재난대비 방화 구획 및 관리상태 비상구, 피난로, 소방차진입로 관리 소방시설 관리상태(소화기, 완강기, 손전등)
∙ 안전관리 안전난간 및 안전표지판 부착 상태 미끄럼 방지상태(복도, 욕실, 계단 등)낙하· 비래 방지 조치, 유해환경에 대한 조치상태

점검일자 :       .      .      .    점검자 :               (서명)

2. 가스분야 세부점검표

점 검 사 항			점검결과		조치사항
			○, ×	내용(위치, 상태)
①	용 기	∙ 화기를 취급하는 장소를 피하여 옥외설치 (※ LP가스 해당사항)
		∙ 화기 취급장소와 8 m 이상 우회거리 유지 (※ LP가스 해당사항)
②	가 스 계량기	∙ 화기취급 장소와 2 m 이상 우회거리 유지
		∙ 전기계량기(개폐기) 60 cm, 굴뚝ㆍ전기점멸기 및 전기접속기 30 cm, 미절연 전선과 15 cm 이상 유지
③	배 관	∙ 호스는 3m 이내로서 “T"형 연결 금지, 접속부위는 호스밴드 등으로 견고히 연결
		∙ 배관의 부식 및 파손 여부
④	가 스 누 출 여 부	∙ 각 접속부 및 배관 또는 호스의 누출여부
⑤	보일러 및 온수기 급배기	∙ 온수기 및 보일러는 목욕탕 등 환기불량 장소에 설치하지 아니할 것
		∙ 배기통 끝은 배기가 장애물 또는 외기의 흐름에 방해 받지 않는 구조 및 위치에 설치
⑥	가 스 용 품	∙ 관리 및 작동상태가 이상이 없는 구조
		∙ 검사품 및 KS표시 여부
⑦	안 전 장 치	∙ 연소기 각각에 대하여 퓨즈콕 등 설치 및 가스누출경보차단장치의 설치위치 및 수량이 적정하고 작동상태가 양호할 것
점검일자 : . . . 점검자 : (서명)

3. 전기분야 세부점검표

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
① 인입선 점검 · 가공전선 및 지중전선의 멘홀 등 적정성 확인 · 전기설비 기술기준 적정여부 확인
② 수․배전반 점검 · 각종 지시 계기류 동작여부 확인 · 보호계전기 TAP 등 적정여부 확인
③ 변압기 점검 · 과부하 여부, 누설전류 확인 · 부싱 누유 등 이상유무 확인
④ 개폐기, 차단기 점검 · 정격용량, 정격차단용량, 정격퓨즈 확인 · 개폐표시, 열화, 손상여부 등 확인
⑤ 전기배선 점검 · 규격전선 사용, 열화 및 피복손상여부 확인 · 기술기준 적정여부 등 확인
⑥ 접지 점검 · 접지종별 접지여부 여부 · 접지선 열화, 피복손상여부 확인
⑦ 비상 발전기 점검 · 운전상태, 연동여부, ATS절체 여부 · 외관점검, 연료수급 등 확인
⑧ 보호설비 · 위험표지판 부착여부, 시건장치 여부 확인 · 배수펌프 설치여부, 동작여부 확인
⑨ 기타 · 충전부와 적치물과의 이격거리, 누수여부 확인 · 배수펌프 설치여부, 동작여부 확인 · 전기사업법에 의한 주기적인 점검실시 여부 확인 · 전기설비 기술기준 및 판단기준 적정성 확인
점검일자 : . . . 점검자 : (서명)

4. 소방분야 세부점검표

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
ㅇ 소화기 또는 자동확산소화기 1. 소화기 구획된 실마다 설치 여부 2. 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부 3. 약제 응고상태 및 압력게이지 지시침 확인
ㅇ 자동화재 탐지설비 4. 수신반 상태확인(정상 작동 여부) 5. 감지기 정상설치 여부 및 작동 여부
ㅇ 옥내소화전 및 스프링클러 6. 옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태확인 7. 비상벨의 외형상 변형, 손상 상태 8. 누름 버튼 작동시 음향장치 작동 여부 9. 전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부 10. 압력게이지 정상 작동 범위에 위치하는지 여부 11. 경보장치 스위치의 상태 12. 헤드의 누수ㆍ변형ㆍ손상ㆍ장애 여부 13. 각종 밸브 정상위치 여부
ㅇ 피난유도등(유도등) 14. 주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부 15. 상용전원 차단시의 점등 여부
ㅇ 비상조명등 16. 비상전원 내장하는 비상조명등 상용전원 차단시 점등 상태 17. 비상전원 내장하는 비상조명등의 예비전원 상태 확인
ㅇ 완강기 18. 기구본체 및 로프의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매 상태 19. 충분한 탈출개구부의 존재 여부 20. 배치상태 양호 여부
ㅇ 방화문(방화셔터) 21. 화재시 감지기의 작동에 의해 자동으로 닫히는 구조인지 확인 22. 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부 23. 방화문 도어클로저 정상작동 여부
ㅇ 피난탈출구(비상구) 24. 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부 25. 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로 통행 방해 물품방치 여부
점검일자 : . . . 점검자 : (서명)

5. 사무실 세부점검표

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
□ 일반사항
⦁ 피난에 지장을 줄 수 있는 물건을 피난통로에 쌓아두지 않고 있다.
⦁ 재난에 대비한 <국민행동요령>을 구비해두고 있다.
⦁평소 비상 연락망을 준비해서 비치해두었다.
⦁ 응급처치를 위한 의약품이 비치되어 있고 약품의 상태는 양호하다.
⦁정기적으로 약품의 유통기한을 확인하여 유통기한이 지난 약품은 약국의 수거함에 넣는다.
⦁약품보관함은 아이의 손에 닿지 않는 곳에 두거나 잠금장치를 설치해두고 있다.
⦁ 비상식량, 물, 약품 등을 담은 비상배낭을 익숙한 장소에 준비해두고 있다.
□ 화재안전
⦁거실과 주방 등에 화재감지기가 설치되어 있다.
⦁가정에 소화기가 비치되어 있으며, 소화기의 압력 표시부는‘정상(녹색)’을 가리킨다.
⦁인화성 물질을 화재위험이 없는 곳에 별도로 보관하고 있다.
□ 가스안전
⦁ 가스 호스가 낡거나 손상된 곳이 없다.
⦁ 비눗물을 호스 연결부위 등에 발랐을 때 거품이 일어나지 않는다.
⦁ 가스 연소기 주변에 불에 타기 쉬운 물체를 두지 않고 있다.
⦁ 연소기는 자주 청소하여 음식물 찌꺼기 등이 끼어있지 않다.
⦁ 바람 등으로 인해 연소기의 불꽃이 꺼질 위험이 없다.
⦁ 가스 사용 후에는 가스 중간밸브를 잠근다.
⦁ LPG용기는 직사광선이 닿지 않도록 별도의 보관함 등에 저장하고 있다.(LPG 사용자대상)
⦁난방기 조절기는 고장 없이 작동하고 있다.
⦁ 가스보일러의 배기구나 환기통이 막혀있지 않다. (가스보일러 사용자 대상)
□ 전기안전
⦁ 플러그가 콘센트에 완전히 접속되어 헐겁지 않다.
⦁ 전선, 플러그, 콘센트의 손상된 곳이 없고 먼지 등이 쌓여 있지 않다.
⦁ 누전차단기가 정상적으로 작동한다.
⦁ 물기가 있는 곳에서는 가급적 전기제품을 사용하지 않고, 사용 시에는 물기로 인한 감전사고 등을 방지하기 위해 각별히 주의한다.
⦁ 물기가 있는 곳에서는 콘센트 덮개를 설치하고 항상 덮어둔다.
⦁ 안전인증을 받은 전기제품을 사용한다.
⦁ 콘센트를 문어발식으로 사용하지 않는다.
⦁ 전선이 무거운 물체에 눌려있거나, 무리하게 구부리거나 묶은 채 사용하지 않는다.
□ 지진안전
⦁ 선반이나 높은 곳에 떨어질 위험이 있는 물건을 두지 않고 있다.
⦁ 침대 머리맡에 장식품 등을 두지 않고 있다.
⦁ 높은 곳의 찬장에 그릇이 떨어지지 않도록 잠금장치가 설치되어 있다.
⦁ 가구나 선반은 단단히 고정되어 있다.

6. 분야별 종합 세부점검표

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
○ 안전관리 매뉴얼 및 대피 안내
- 피난 안내도 부착 여부
- 각 실별 화재 발생 시 대피요령 안내문 비치
- 안전관리 매뉴얼 비치 및 관계자 내용 숙지
○ 건물 등 시설물 안전 분야
- 기둥․보 등 주요구조부의 손상균열 여부 / 육안점검
- 비상대피로 확보 및 비상문 개방 여부
- 계단, 복도 등 대피로 물건 적재 여부
○ 전기 안전 분야
- 전기설비 정기검사 여부
- 전기 배선 불량 및 콘센트 분산 사용 여부
- 누전차단기 작동 여부
○ 소방 안전 분야(소방설치 기준에 따라 점검)
- 소화기 비치 및 충약 상태 여부(1실당 1개)
- 피난 유도등 상태 및 피난구 확보 여부
- 인화성 물질 방치 여부
- 화재예방 실천 및 화재 발생 시 대피요령 숙지
○ 가스시설 등 위험물 안전 분야(해당 시설의 경우)
- 경보, 차단설비 작동 및 주변 환기 상태
- 중간밸브 설치 및 위치 적정 여부
- 취사용 가스시설, 도시가스시설, 보일러실 등 관리 실태
- 가스 등 위험시설 안전교육 실시
○ 기타사항
- 위험상황발생시 비상연락망 게시여부
- 비상상황 발생시 행동요령 등 게시여부
- 무대 및 조명시설 안전성

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
○ 건 축 분 야
- 피난시설 규정 등 건축법상 저촉
- 기둥․보 등 주요구조부의 손상균열
- 지반침하 등에 따른 구조물의 위험성
- 철골구조물의 구조내력 및 변위․변형․휨 상태 도장재료 마감 및 부식상태, 형강 관련부재
- 무대설비 및 부속시설 안전성
- 옥상 물건적치 등 과하중 상태
- 옹벽 등 부대시설의 안전성
- 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설상태 적합
○ 전 기 분 야
- 누전차단기 등 전기시설의 정상 작동
- 조명 등 전기시설물의 유지관리상태
- 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보
- 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용
- 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정
- 전기실 등 누유․누전 및 보호시설 적정
○ 가 스 분 야
- 가스용 기기 관리상태 및 가연성물질 방치
- 가스 차단기․경보기 등 정상작동
- 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정
- 가스보일러의 경보시설 설치 상태
- 지하실 환기 및 관리상태 확인
- 가스밸브 노후여부․배관매설 고정상태
- 가스 사용 시 주의사항 등 안전표식 부착
○ 기 계 분 야
- 배관의 파손․누수, 부식여부 및 유지관리상태
- 설비시설 누수․환기상태 및 배출기 작동여부
- 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성
- 오․폐수시설 가동상태 및 무단방류 여부
- 승강기 안전관리 및 작동상태

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
○ 소 방 분 야
- 내부 마감재 방염기준 등의 적법
- 지하주차장 소방 설비 관리상태
- 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태
- 위험물질 및 화기관리의 적정성
- 방화문․방화샷터의 정상작동상태 점검
- 피난․소화통로 확보여부 및 유지관리 상태
○ 유 지 관 리
- 개별법에 의한 시설기준 접합
- 관계법상의 안전점검 검사 이행
- 관계법에 의한 안전조치 이행
- 비상연락망 등 재난관리체계 구축

점검일자 :       .      .      .    점검자 :               (서명)