[붙임4]

‘17년 구공원 주민참여예산사업 설계심의 세부내역

기관명	사업명	심의 세부 내역	심의결과 주요내용
중 구	쌍림어린이공원 시설정비	∘시설물 및 포장 보수	∘상태가 양호한 원형 화강석판석 포장(55㎡)은 그대로 유지하고 소리듣기 놀이기구 및 하부 고무칩포장 미반영 ∘디딤석은 통행에 지장이 적은 야자매트로 반영 ∘목재트랠리스(1.8m)는 시야차단 효과가 높은 기와진회색의 격자형 목재트랠리스로 반영
성동구	성수공원화장실을 고품격 문화공간으로	∘화장실 리모델링	∘장애인 이용을 위해서 남여화장실 주출입문은 자동문으로 설치 ∘장애인 출입문 스위치는 장애인 이용이 쉬운 위치에 설치 ∘보행유도 점자블럭 설치 등 무장애친화공원 가이드라인 반영 ∘남여화장실 세면대 2개중에 1개는 어린이 높이로 설치 ∘화장실이 두드러지게 드러나지 않게 외벽은 밝지 않은 색상 사용 검토 및 공공건축물 디자인 심의 필요여부 검토
광진구	아이들이 상상력이 쑥쑥	∘조합놀이대, 그네, 흔들놀이, 운동시설물 등 정비 ∘사철나무 등 식재	∘놀이시설물 불필요한 장식 제거하여 디자인을 단순화하고 내구성 있는 소재를 사용 ∘그네를 안쪽으로 배치하고 흔들놀이는 음수대 쪽으로 이동 ∘그네 안전거리 확보, 안전휀스 제거 ∘유아모래놀이터 내부에 모래놀이를 할 수 있는 작은 선반을 설치, 목재시설물은 오일스테인 등으로 정기적인 도장 실시 ∘고무칩의 색상은 기와진회색 등 진한 단색으로 처리하고 물이 고이지 않게 배수에 유의 ∘고무칩 포장은 중금속이 발생하지 않는 안전한 접착제를 사용
강서구	행운의 까치소리가 들리는 공원으로	∘식재 : 수수꽃다리 등 9종 ∘시설물 : 목계단 등 9종 ∘철거 : 목계단 철거 등 7종	∘돌배수로 정비 시 사방전문가 자문 후 정비방법 재검토
영등포구	대림어린이공원 공중화장실 리모델링 및 주변정비	∘공중화장실 내부(건축) ∘공중화장실 외·내부(조경)	∘사업 제안자와 이용 주민들의 의견을 최대한 반영하여 사업효과 극대화 ∘융기된 점토블럭 포장 부분과 소형고압블럭 포장 시 침하된 배수로와 균형을 이루도록 시행 ∘공사착공 시 보도를 이용하는 주민들의 불편이 없도록 안전조치 철저
영등포구	주민 안전을 위한 남녀 공용화장실 개선사업	∘남녀공중화장실 분리 ∘주변 정비(수목식재 등)	∘장애인용변기 설치 및 휠체어 이용공간 확보 등을 남녀화장실 모두에 적용 여부 검토 ∘장애인용 변기 설치 시 자동문 설치 및 이동동선 고려 최단거리 배치 ∘대변기 출입문은 밀고 들어가는 방식으로 설치 ∘지적선과 대지경계선 재확인 ∘남자화장실 소변기가 출입구에서 바로 보이지 않도록 대변기 위치 등 검토 후 재배치 ∘여자화장실 어린이용소변기 설치 ∘여자화장실 진입로 특수블럭은 주변과 동일하게 소형고압블럭으로 변경하고 진입로 앞은 우범화 되지 않도록 환하게 정비 ∘화강석 원형볼라드 재활용 ∘배롱나무는 타 수종으로 검토 ∘철재휀스 제거 부분 수목식재 시 초화류 식재 후 모서리 부분 관목식재

‘17년 시공원 주민참여예산사업 설계심의 세부내역

기관명	사업명	심의 세부 내역	심의결과 주요내용
중 구	매봉산 등산로가 너무 삭막해요	○ 계류 및 연못 조성 ○ 이끼원 조성 ○ 진입부 데크 설치 등	◦ 계류와 연못 - 계류 유속 고려하여 폭우시 계류 양안 토시유출 방지방안 검토 조치 - 최하단 연못 수심(65cm)을 낮출 수 있도록 상단 연못 저수량 확대 검토 - 공원관리용 Q.C.밸브 추가 설치 - 민방위비상급수 시설 최대한 활용 ◦ 상수인입 관련 - 주변 상수배수전 위치를 정확히 조사하여 산림 훼손 최소화, 시공(굴착) 등을 종합적으로 분석하여 상수인입 라인 재검토 후 최적의 방안으로 실행 ◦ 경사로 관련 - 연못 공간으로 진입하는 경사로는 적정 기준폭(1.2m) 이상 확보 검토 - 산책로 폭(1.4m)을 감안하여 경사로와 계단이 상충되지 않도록 기능과 시공성을 면밀히 검토하여 이용에 지장이 없도록 시공 - 휠체어 종착지점(상부)에 돌아나올 수 있는 충분한 공간 확보 ◦ 목재시설 - 데크 목재(장선, 상판)는 낙엽송 등 내구연한이 우수한 재질로 검토 시공 - 진입 계단(돌붙임) 정비는 노후도와 이용성을 고려하여 재검토
성동구	응봉근린공원 등산로 휀스 정비사업	○ 휀스정비 150m ○ 경계석정비 78m ○ 석축정비 19.6m	◦ 공사 전 사업대상지 인근 주택가 등에 공사 추진배경을 충분히 설명하고 공사일정 공지와 공사중 안전사고 및 민원이 발생되지 않도록 조치 ◦ 석축은 지반 안정성 검토 및 강우 등으로 휀손 등 피해가 없는 공법으로 정밀시공하고 공사감독에 만전을 기할 것 ◦ 휀스는 꼭 필요한 장소에 최소로 설치하고, 붙임 남산공원 목재휀스 사례를 참고하여 단순한 모양으로 설치하고 기와진회색으로 마감할 것
은평구	증산중학교 등하굣길 봉산진입로 정비사업	○ 철거공사 : 기존 생활폐기물 절취 및 반출 ○ 시설물공사 : CCTV, 목계단, 반사경, 목계단, 야자매트 등 5종	○ 사유지 상 사업시행으로 인한 민원 및 부당이득금 청구 소송이 없도록 사전 검토 철저 ○ 공원시설물(CCTV, 반사경 등) 설치시 스테인리스 및 철재 사용을 자제하고 자연과 어울리는 목재 소재로 설치 ○ 등산로 우수처리 방안 마련 시행 ○ CCTV 설치 위치 재검토 ○ 도면 상 하드우드 종류 기입, 데크 바닥은 방부 낙엽송으로 검토 ○ 데크 각 파이프는 백관으로 적용 ○ 방부목재는 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제21조(목재제품의 품질인증)에 따른 품질인증 제품으로 사용
은평구	웃음 꽃 피는 앵봉산 주민쉼터 가꾸기	○ 철거공사 - 평의자 철거 등 5종 ○ 시설물공사 - 흙막이 등 2종 ○ 포장공사 - 투수블럭포장 등 3종 ○ 식재공사 - 남천 등 10종	○ 쉼터 내 투수블럭(인조화강석 블록) 포장은 주변 공원경관과 어울리는 친환경적 포장으로 재검토 ○ 쉼터 지역은 물이 모이는 곳이므로 배수로 설치하여 물이 고이지 않게 조치 ○ 파고라 뒤편 사면 침식 방지를 위한 흙막이 설치는 토사 퇴적이 예상되므로 줄사철 식재 등을 통한 사면 피복으로 재검토 ○ 남천은 서울에서도 식재되고 있으나 남부수종이므로 은평구 지역 식재 사례를 통한 생육상태 확인 후 식재여부 재검토 ○ 쉼터 입구 불필요한 경계 휀스는 철거하고 자연에 녹아드는 기와진회색으로 도색
강서구	공원 화장실 개선	○ 화장실 설치(1개소)	◦ 사업효과 극대화를 위해 인근 주민과 이용 시민들의 의견을 수렴하여 시행 ◦기존 산림 훼손을 최소화하여 사업 시행(수목이식, 절·성토 등) ◦공사 이후 토사유출 등을 대비하여 시공 철저 ◦화장실 외부 소재는 목재 등 자연친화적 재료를 사용하되, 색상 등은 우리시 “공원 시설 색채디자인 가이드라인” 적용
구로구	공원 화장실 설치	○ 화장실 설치(1개소)	◦연접한 경로당 등 인근 주민과 이용 시민들의 의견 수렴 필요 ◦공원 주 출입구임을 감안하여 동선 및 주변 경관과 어우러지도록 배치 ◦장애인 화장실 (남, 녀 구분 필요) 및 이용객 안전을 위한 비상벨 설치 필요
동작구	편히 쉴 수 있는 등산로를 만들어 주세요	∘ 화장실 교체 ∘ 노후시설 보수 등	∘사유지 사업시행으로 인한 민원 및 부당이득금청구소송 사전예방 - 사유지 토지주 사용승낙 동의 절차 이행 후 사업시행 ∘ 화장실 출입구 방향 재검토 (주민의견 수렴, 우범화 예방 등) ∘ 산중턱(극동아파트 뒤 운동공간) 팔각정자는 현장여건을 고려 형태와 규모 축소 재검토
관악구	공원 입구 정비! 안전한 첫걸음	∘노후시설 보수 및 교체 등	∘ 사유지 사업시행으로 인한 민원 및 부당이득금청구소송 사전예방 - 사유지 토지주 사용승낙 동의 절차 이행 후 사업시행 ∘ 사업제안 주민과 이용시민 의견 수렴하여 사업효과 극대화 ∘ 목계단·야자매트 구간은 경사도를 고려, 우수분산 배수시설(횡단배수로 등) 반영 - 등산로 정비 매뉴얼(산림청) 참조 : 경사도 배수시설간 거리 ∘ 마사토포장 공간은 우수 등으로 훼손 우려, 포장공법 재검토 ∘ 목계단은 연 1회 이상 오일스테인 도색작업을 실시 ∘ 조팝, 황매화는 양지성 수종이므로 음지성 수정 도입 검토 - 하층식생은 주변에 자생하는 수종으로 식재 검토
강동구	강동그린웨이 가족캠핑장 테크 설치	∘캠핑사이트 바닥 정비 등	∘데크는 기 설치되어 있는 매화나무캠핑장 데크 포함 연 1회 이상 오일스테인 도색작업을 실시하기 바람.