용 역 지 침 서

제1장 총칙

1. 일반사항

1) 계약자는 용역전 조경관리 용역에 필요한 장비 및 인력을 사전에 확보하여 작업진행에 차질이 없어야하며, 아래의 장비 및 인력확보 기준을 준수하여야 한다.

- 장비 확보 기준

∙ 잔디깎기 기계 : 수동식 및 전동식(현장여건에 따름)

∙ 기타 장비 : 예초기, 전정가위, 긴자루 전정가위, 톱, 사다리 등

- 인력 확보 기준 : 현장여건 및 작업여건에 따름

2) 작업 개시일 이전에 1항에 의거 장비 및 인력 확보하지 못하였을 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

3) 본 계약에 없는 신규 공종 발생시 유사 공종의 단가를 적용 작업지시 할 수 있으며 현저한 단가차액이 아닐 경우 계약자는 이에 따라야 한다.

4) 발주청은 예산 범위 내에서 당초 추정물량을 확대 또는 축소하여 설계변경 할 수 있다.

5) 계약자는 감독관청의 작업지시(별첨1)에 따라 작업을 수행하고 작업완료보고서(별첨2)를 감독관청에 제출하여야 한다.

6) 공사비 지급

- 본 용역은 시공 수량에 의거 준공처리한다.

- 본 용역은 그 시행 일체를 용역계약서, 설계서 및 본 일반지침서에 의거 정밀하게 시공하여야 하며, 설계서에 명시하지 않은 사항은 서울시 조경공사 전문지침서를 적용한다.

- 설명서, 내역서의 내용이 상이하거나 관련용역과 부합되지 않을 때 또는 의문이 생길 때는 감독관의 지시에 따른다.

7) 수급인 이라함은 “지방자치단체공사계약일반조건 제2조 제2호”의 계약상대자를 말함

2. 공정관리

1) 본 용역은 구의아리수정수센터 정수장 녹지대 (관사포함)에 한한다.

2) 수급인은 조경관리 작업 시 센터내 생산시설에 영향을 주어서는 안되며, 피해발생시 수급인이 책임을 진다.

3) 수급인은 착수전에 공정계획서 및 방법, 장비 및 인력 투입 등에 대한 상세한 계획서를 작성하여 감독관에게 제출 승인받아야 한다.

4) 수급인는 승인 받은 공정계획서에 의거 감독의 작업지시를 받아 시공을 하여야 하며, 시공 후 감독의 확인을 받아 제출하여야 한다.

5) 용역 시공의 편의상 작업시간을 연장 단축하거나, 작업지시에 의한 휴일에 작업 할 때는 미리 감독관의 승인을 받아야 한다.

6) 수급인은 감독관이 발급하는 작업지시서에 의거 작업을 시행해야 하며, 긴급시 유선지시에 의거 시공할 수 있다. 모든 작업은 실행 후 작업일지를 작성 비치하여야 하고, 현장대리인은 당일 작업계획 및 결과를 매일 보고하여 감독관의 확인을 받아야 한다.

7) 수급인은 감독관이 발급하는 작업지시서에 의거 작업기간내 작업을 시행완료 하여야 하며, 작업기간내 시행완료하지 못할 때에는 작업지연 사유서와 작업이행 계획서를 제출 감독관의 승인을 득하여야 하며, 감독관은 전체 조경관리공정에 지장이 없다고 판단될 때는 이를 승인할 수 있다.

다만, 조경관리 공정에 차질이 우려되거나, 고의적으로 작업기피 및 지연 등으로 조경관리 작업수행이 곤란하다고 판단될 때는 일방적으로 용역 계약을 취소 할 수 있다.

8) 감독관은 수급자가 설계서와 상이한 시공을 할 경우나 불필요한 사업을 할 기타 용역지연 또는 시공을 소홀히 할 경우나 감독관의 정당한 지시에 불응할 경우는 용역의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있다.

9) 사업장에는 항상 현장대리인을 상주시켜야 하고 상시 연락이 가능하도록 통신망 및 사무실을 확보하여야 한다.

10) 사업시행 중 필요하다고 인정될 경우 작업지시 내용 일부를 변경 또는 조정할 수 있으며, 본 용역 공종 및 일위대가의 변동이 있을 경우 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 설계변경을 통해 단가 조정할 수 있다.

3. 안전관리

1) 수급인은 용역시행으로 인하여 정수장내 출입자에 대한 위험표시 시설을 충분히 설치 하여야하며, 안전사고에 대하여 책임을 진다.

2) 수급인은 작업자 정수장 출입시 감독자의 통제하에 작업을 하여야하며, 시설물 무단출입에 따른 안전사고 및 책임은 수급자가 진다.

3) 수급인은 수도법 제20조에 의거 건강진단서를 첨부 작업자 명부를 발주청 및 정수센터에 제출하여야 하며, 작업자 변동시 승인을 받아야 한다.

4) 수급인은 용역 시행으로 인하여 기존의 지상, 지하시설물에 영향을 미쳤을 때는 원상복구 후 감독관의 승인을 받아야 한다.

5) 수급인은 호우, 홍수, 태풍, 지진 등에 대한 기상예보에 충분히 주의하여 사전대책을 강구하고 유사시 피해를 최소화하며 응급조치 할 수 있도록 하여야 하며 항상 긴급사항을 처리할 수 있도록 비상인력을 상주시켜야 한다.

6) 감독관은 용역의 안전관리 관련법규에 따라 이루어지지 않거나, 기타 안전을 위해 필요하다고 판단 될 때는 용역의 일시중지 및 연기를 지시할 수 있으며, 이로 인해 발생되는 모든 비용도 수급인의 부담으로 한다.

7) 수급인은 산업안전보건법과 동법 시행령, 시행규칙, 규정등을 참고하고 공사의 안전에 유의하여 현장을 관리하며 재해방지에 노력하여야 한다.

8) 수급인은 공사장내의 수급인측 직원 및 작업원등의 통제, 안전, 보안, 위생, 인사사고에 대하여 안전대책을 수립, 시행하고 사고 발생시는 즉시 필요한 모든 조치를 하여야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해 손실에 대한 처리와 보상등 일체의 책임을 부담하여야 한다.

9) 수급인은 공사로 인하여 차량관리에 주의를 하여야 하며 부득이 타인의(직원) 차량 파손시 수급인이 보수하여야 한다.

10) 도로 및 안전사고를 예방하기 위해 공사안내 간판을 설치하여야 한다.

4. 수급인의 의무

1) 수급인은 모든 용역 지침서와 설계도서에 부합되도록 하여야 하며 기술, 안전문제  등 모든 제반사항으로 발생된 사고에 대해서는(사망, 부상 등) 민∙형사상의 책임은 수급자 부담으로 해결한다.

2) 본 용역에 사용되는 각종 자재는 감독관의 사전확인 및 검사를 한 후 사용하여야 한다.

3) 본 용역 시행중 수급인은 감독관 및 발주자의 허가 없이 공공의 해를 끼칠 만한 시공법을 써서는 안되며 선량한 조경관리 계약자로써 정수장의 경관 및 최상의 조경상태 유지를 위한 최선의 노력을 다한다.

4) 수급인은 용역시행에 필요한 현장대리인은 국가기술자격법에 의한 기술자격을 취득한자나 이에 준하는 자격요건을 갖춘 자로 임명하여 시공에 관한 제반사항을 철저히 감독하게 한다.

5) 수급인은 작업계획서를 작성하여 감독관 제출한다.

6) 수급인은 일반 및 특별지침서, 내역서등에 기재되어 있지 않는 사항이라도 시공상 필요하다고 인정되는 것은 감독관과 협의하여 시행하여야 한다.

7) 수급인은 현장에서 발생되는 폐자재 및 작업부산물 등을 미관에 저해되지 않도록 작업 후 완전히 정리, 운반처리 하여야 한다.

8) 수급인은 용역이 완료되었을 때는 발주기관에 검수 결과를 제출하여야 하며, 제반 검수 결과 불합격 판정 지시가 있을 시는 즉시 재시공하여야 한다.

9) 수급인은 공사시행 기록사진을 용역 전,중,후로 작성하며 준공시 사진첩 1부를 작성 제출한다.

10) 수급인은 설계도서를 포함한 계약문서를 충분히 숙지하여 용역 목적물의 시공에 임하고 기술적인 사항을 수행해야 한다.

11) 공사관리, 품질관리, 안전관리 등 담당공사 전반에 대한 책임을 지고 용역계약 문서에 의거하여 용역을 성실히 수행해야 한다.

12) 수급인은 수급인이 발주자에게 통지하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대해서는 공사 기성량으로 인정하지 않는다. 또한 수급인이 임의로 시행한 공사에 대하여 감독자의 원상복구나 시정지시가 있는 경우 수급인은 수급인의 부담으로 즉시 이를 이행하여야 한다.

5. 용역기간

본 용역의 기간은 착수일로부터 2024. 12. 20까지 한다.

제2장 유지관리 시공

1. 제초

1) 제초작업은 가급적 잡초가 발생초기에 시행하고 상황에 따라 시행시기를 조정한다.

2) 인력을 사용하여 실시하는 경우는 잡초의 뿌리 및 지하경을 완전히 제거해야 하며, 제거된 잡초는 작업지역 밖으로 반출 처리해야 한다.

2.  잔디깎기

1)  깎기시기

- 들잔디는 잎의 길이가 3～6㎝ 이내가 되도록 수시로 실시하고, 기타 잔디류는 식물의 생장에 지장을 주지 않는 범위에서 수시로 실시해야 한다.

- 횟수는 사용목적에 부합되도록 실시하되 들잔디는 잔디의 생육이 왕성한 6～9월에, 한지형잔디는 봄과 가을에 집중적으로 실시한다.

2) 깎기방법

- 잔디깎기 기계를 점검하고, 잔디밭의 돌 등 잡물질을 제거한다.

- 잔디상태에 따라 깎는 높이를 조절한다.

- 키가 큰 잔디는 한번에 깍지 말고, 처음에는 높게 깎아주고 상태를 보아가면서 서서히 낮게 깎아준다.

- 잔디깎기의 높이와 횟수는 규칙적으로 하고 수목 등에 손상이 가지 않도록 주의한다.

- 깎여진 잔디는 잔디밭에 남겨두지 말고 모아서 버린다.

3.  전 정

1) 사전조치사항

- 생물로서 생육활동이 행하여지는 자연성, 생장, 번식 등은 계속적인 영속성, 주변시설과 조화성, 식물의 생리, 생태적 특성을 충분히 이해하여 시공하여야 한다.

- 식물의 생리특성 등 제반적 특성을 감안 작업항목별 작업시기를 고려하여 시공일정을 수립 시행한다.

2) 전정시기

- 수목전정 시기 : 감독자와 협의 후 작업 지시하에 시행한다.

- 전정시기 및 횟수는 수종에 따라 다르나 수목의 정상적인 생육장애 요인의 제거 및 외관적인 수형을 다듬기 위해 실시하며, 포복지, 맹아지, 평행지 등을 제거한다.

- 수형을 잡아주기 위한 굵은 가지전정은 수목의 수면기간인 9월~3월 사이에 추기 및 동계 전정 실시는 감독자와 협의 후, 추후 실시 여부를 검토한다.

- 전정시기 및 작업 내용은 다음 표와 같이 실시한다.

전정시기	내 용	비 고
춘기전정 (4～5월)	상록수 적기, 화목의 꽃이 진 후 전정 생장억제, 눈따기, 적심 등
하기전정 (6～8월)	생육조정, 수형정비, 쏙음전정 도장지 제거, 가지길이 줄이기 등
추기전정 (9～10월)	상록수 - 고사지 전정, 수형정비 낙엽수 - 동기정정과 동일
동기전정 (11월)	낙엽수 적기, 침형수 수형 만들기 일반전정, 쏚음전정, 가지길이 줄이기 등

- 철쭉류는 꽃이 지고난 후 바로 실시하고, 6월10일 이후에는 전정하지 않는다,

3) 전정 방법

- 전정은 수종별, 형상별 등 필요에 따라 공사감독자와 협의한 후 견본전정을 먼저 실시한다.

- 전정을 실시할 때는 전정의 목적, 생장과정, 지엽의 신장량, 밀도, 분리량 등을 조사해서 전정방법을 결정한다. 강전정을 하면 수목의 탄소 동화 작용 등이 점차 감소되어 양분의 축적이 적어지고 약전정을 하면 전정의 효과를 올릴 수가 없다, 생장이 왕성한 유목에는 강전정, 노목에는 약전정을 실시한다.

- 고려사항

∙ 주변환경과 조화를 이루어야 한다.

∙ 식물의 생리, 생태 특성 등을 잘 파악해야 한다.

- 일반원칙

∙ 무성하게 자란 가지는 제거한다.

∙ 자나치게 길게 자란 가지는 제거한다.

∙ 평행지를 만들지 않는다.

∙ 수형이 균형이 잃을 정도의 도장지는 제거한다.

∙ 역지, 수하지 및 난지는 제거한다.

∙ 같은 모양의 가지나 정면으로 향한 가지를 만들지 않는다.

∙ 뿌리의 자람의 방향과 가지의 유인을 고려한다.

∙ 기타 고사지나 병지 허약지 등 불필요한 가지를 제거한다.

- 굵은 가지의 전정은 다음에 생장할 수 있는 눈을 하나도 남기지 않고 기부로부터 바싹 가지를 잘라버리거나 줄기의 길이를 줄이는 방법으로 수종, 수형 및 크기 등을 고려하여 제거한다.

- 작은 가지의 전정은 마디의 바로 윗눈이 나온 부위의 상부로부터 반대편으로 경사지게 절단한다.

4) 대상 수목의 전정 대상 부위는 그림과 같다.

5) 수목시비

- 수목의 성장을 촉진하고 쇠약한 수목에 활력을 주기 위하여 비료를 준다.

- 수목시기는 이식직후나 성장이 부진한 경우, 기상 재해요인 발생등 수세가 떨어질 겨우, 유목이나 화목류, 주목등 주요한 수목은 적절한 시비를 하여 성장과 개화를 촉진시킨다.

- 비료량은 토양의 상태, 수종, 수세 등을 고려 표준 시비량(설계서 참조)을 기준으로 복합비료, 고형비료를 사용( 잔디 : 복합비료, 수목관리용 : 고형비료 )한다.

----  교목시비 시기 ------

구 분	교목시비(기비)	교목시비(추비)	비 고
교목시비	4월 ~ 6월	10월 ~ 11월

- 교목시비는 : 감독과 협의 후 작업지시하에 시행한다.

6) 수목식재

-  일반사항

∙ 식재를 실시하고자 하는 장소에 대하여는 공사 착공에 앞서 현장 여건을 잘 파악하고 식재 공사가 원할히 시행될 수 있도록 공사 착수 전에 정비해 두어야 한다.

∙ 식재지 토양은 배수성과 통기성이 좋은 일단구조로서 일정 용량중 범위 내에서 신속하게  시행하여야 한다.

∙ 교목식재시 굴취에서 식재까지의 기간은 수목 생리상 지장이 없는 범위내에서 신속하게  시행하여야 한다.

∙ 수목은 식재지의 넓이 및 공간에 요구되는 식재기능, 수목의 생육특성 등을 고려하여 적정 식재간격을 유지하도록 한다

∙ 공사착수 전에 설계도서에 따를 식재 위치를 감독자와 협의하에 결정한다.

∙ 기존 수목 주변을 성토 할 때에는 뿌리가 기존 위치이상으로 묻히지 않도록 하고, 성토용 흙은 배수가 양호한 사질양토를 사용한다. 성토시 기존 수목의 수간이 묻힐 경우에는 수간주위에 수목의 말동이 흙으로 매몰되지 않도록 굵은 자갈 등으로 채워 공기, 수분, 양분 등이 잘 공급되도록 한다,

∙ 기존수목의 주위을 절토 할 때에는 최소한 수관폭 이내의 지반을 절토하지 아니한다. 또한 뿌리가 노출되는 경우에는 흙이나 물에 적신 거적 등으로 덮어 보양하는 등의 조치를 취하여 뿌리가 노출된 상태로  방치되지 않도록 한다.

- 식재시기

∙ 수목의 활착에 지장이 없는 온도와 습도 및 토양 상태를 고려하여 양호한 시기에 식재한다.

∙ 부득이 활착이 어려운 시기에 식재할 경우에는 이에 따른 보호등 특별한 조치를 하며, 추가되는 비용은 원인제공자가 부담한다.

---- 식재 적기 판단기준 -----

구 분	해 당 지 역	식 재 시 기	비 고
중부지역	서울, 경기남부	3월10일 ~ 4월10일 10월1일 ~ 11월30일

∙ 식재일시 : 감독자와 협의 후 작업 지시하에 시행한다.

- 수목굴취

∙ 수목 굴취시 수고 4.5m 이상의 수목은 감독자와 협의하여 가지주를 설치하고 가지치기 등 기타 양생을 하여 작업한다.

∙ 기계굴취의 경우에는 기계에 의해 굴취수목이 손상되지 않도록 주의한다.

∙ 뿌리분의 둘레는 원형으로 측면은 수직으로 저면은 둥글게 다듬는다.

∙ 뿌리분은 분이 붜지지 않도록 결속재료로 잘 고정시켜 뜨도록 한다.

∙ 운반에 지장을 받지 않는 범위내에서 가지를 새끼, 밧줄 등으로 잡아맨다,

∙ 굴취후 지반을 고르게 정리하고 정리방법에 대해서는 감독자의 지시에 따른다.

- 수목운반

∙ 운반시에는 수목에 손상을 주지 않도록 주의하여 운반하고 필요에 따라 새끼,밧줄 등으로 감거나 건조방지를 위하여 거적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

∙ 운반중 회복 불가능한 손상을 임거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종  규격품으로 교체하고 경미한 가지 부러짐에 대해서는 감독자의 지시에 따라 조치한다.

∙ 운반중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보호조치를 한다.

▸ 뿌리분의 보토를 철저히 한다.

▸ 세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다

▸ 가지는 간편하게 결박한다,

▸ 이중 적재를 금한다.

▸수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

▸차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정 수량만을 적재한다.

- 지주세우기

∙ 지주목과 수목을 결박하는 부위에는 수간에 완충재를 대어 수목의 손상을 방지한다.

∙ 삼각형 지주 등은 수간, 주간 및 기타 통나무와 교차하는 부위에 2곳 이상 결속한다.

∙ 식재 지여에 지반침하가 우려되는 경우에는 침하 후 지주목이 유동하지 않도록 조치한다.

∙ 삼각지주는 각재나 박피 통나무를 이용하여 삼각이나 사각으로 박아 가로지른 각재와  주간을 결속한다. 지주 경사각은 70도를 표준으로 한다.

4.  넝쿨 등 유해식물제거

- 정수장 외곽울타리 등 감독자가 지시하는 위치에 가시거리 확보와 미관을 고려   하여 칡, 환삼 넝쿨 등을 제거한다.

- 제거에 투입인원은 매일 감독에게 보고하고 정산한다.

- 정문 등 방호관리자와 협의하여 시행하고 안전에 특히 주의한다.

- 제거시 견학자에게 지장을 주지 않도록 복장 등을 고려한다.

5. 생태연못 관리

- 계약상대자는 수시로 생태연못을 순찰하여 수질상태 및 수경시설물을 점검하고 정수센터와 협의하여 적기에 연못청소 및 녹조예방 미생물 등을 투입하여 깨끗한 생태연못이 유지되도록 관리하여야 한다.

- 용역 수행중에 발생되는 각종 부산물 등의 정리를 철저히 하여 환경오염이 발생치 않도록 하여야 한다.

별첨 1

작 업 지 시 서

작업지시번호	구의아리수정수센터 지시 2024 - 0 호
작업지시일자	2024 . 00 . 00 .	감 독 자	0 0 0 (인)
작 업 일 자	2024 . 00 . 00 . ∼ 2024. 00 . 00 . (00 일간)
시 공 사	00000(주) 대표 000

ㅇ 작 업 내 용

작업공종	시설명	구 간		내 용	수 량	특기사항
		시 점	종 점
						변동물량 발생시 추후 정산처리

첨부 : 작업지시 현황도면 1 부

2024.  0.  0.

결재	담 당	과 장	소 장
협조

구의아리수정수센터소장  (인)

별첨 2

작 업 완 료 보 고 서

○ 작업지시번호 : 구의아리수정수센터 지시 2024 - 0호

○ 작 업  기 간 : 2024.  0.  0.  ~  2024.  0.  0.

○ 작 업  내 용

작 업 공 종	시 설 명	구 간		내 용	수 량	특기사항
		시 점	종 점

위  사항과 같이 시공 완료하였기에 완료보고서를 제출합니다.

2024.   0.   0

현장대리인(보고자) 회사명 :

주  소 :

직  명         성 명           (인)

첨부 : 사진     1 부

구의아리수정수센터소장 귀하