붙임 6		근로환경 안전점검 체크리스트 (노란색 음영 작성)

공정	유해위험 요인 파악		관련근거 (법규/ 노출기준 등)	감소대책 세부내용 (해당없는 경우 공란)	조치 요구일	조치 완료 예정일	완료 확인 (관리자)
	분류	위험발생상황 및 유해위험요인
미화청소	작업환경요인	계단청소 작업시, 작업순서 및 방법 불량으로 계단에서 넘어짐 위험	안전보건규칙제3조(전도의방지)	계단 청소 시 아래에서 위쪽으로 청소(밀대 작업 시) - 계단 미끄럼방지 등 안전장치	2022-02-21	2022-02-23	이상없음 (경.강경용)
〃	작업환경요인	세제류 취급 및 작업중 날카로운 물건에 의한 위험.	안전보건규칙제32조항(보호구의지급,착용)	코팅장갑 착용 후 작업	2022-02-21	2022-02-23	이상없음 (경.강경용)
〃	작업특성적 요인	세척제 소분작업시 용기에 경고표지판 미부착으로 인한 흡입	안전보건법제37조(안전보건표지의설치부착)	- 소분 시 경고표지판 부착 - 소분작업 시 보호안경 및 마스크착용(전용 용기 사용)	2022-02-21	2022-02-23	이상없음 (경.강경용)
기계전기방재영선	기계적 요인	A형 사다리의 하부 전도방지조치 미비로 작업 중, 떨어짐 위험	산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조	사다리 하부 아웃트리거 부착
〃	기계적 요인	탁상 연삭기의 숫돌과 작업대 간의 간격이 넓어 연삭기 이용 시 가공물 고정이 불안정하여 재해 위험	산업안전보건기준에관한규칙제122조(연삭숫돌의 덮개 등)	숫돌과 작업대간의 간격은 3mm이하로 조정하여 작업대 부착
〃	작업환경 요인	기계실 내 바닥에 지나가는 배관으로 인하여 근로자 통행 간 걸려 전도 위험	산업안전보건기준에관한규칙제195조(조도)	바닥에 지나가는 배관 등 근로자가 걸려 넘어질 수 있는 구조물은 건널다리 등을 설치하여 근로자가 걸리지않도록 방호조치 실시
〃	작업환경 요인	기계실 내 보관대에 제품이 고단적재 및 과다적재되어 보관대가 무너지거나 제품이 떨어져 근로자 가격 위험	산업안전보건기준에관한규칙제3조(전도의방지)	제품 보관대에 제품을 무리하여 제품 적재 금지, 무거운 제품은 하단에 보관, 가벼운 제품은 상단에 보관
〃	기계적 요인	대형 선풍기 커버의 뚫린 부분이 넓어 근로자의 손가락 등 신체 및 의복이 말려들어가 재해 위험	산업안전보건기준에관한규칙제127조(선풍기등에의한위험의방지)	손가락이 들어가지 못하도록 촘촘한 구조의 커버로 교체
〃	기계적 요인	비상 발전기 모터 구동부의 벨트가 노출되어있어 근로자 말림 위험	산업안전보건기준에관한규칙제93조(방호장치의해체금지)	모터 구동부의 벨트부분은 알맞은 방호커버를 설치하여 근로자의 회전부의 접촉 예방
기계전기방재영선	전기적 요인	노후화된 콘센트로인하여 화재 및 감전재해의 위험성이있음	산업안전보건기준에관한규칙제303조(전기기계기구의적정설치등)	노후화된 콘센트 교체 및 콘센트에 묻어있는 먼지 등의 이물질 제거
〃	전기적 요인	전기실 내 변압기에 접근한계거리가 미표시 되어있어 근로자 감전 재해 위험	산업안전보건기준에관한규칙제301조(전기기계기구등의충전부방호)	변압기 전면 바닥에 접근한계거리를 표시하여 근로자 접근 금지 실시
〃	작업환경 요인	보일러 순환탱크 출입구의 계단이 노후되어 근로자 통행 간 붕괴 위험	산업안전보건기준에관한규칙제23조(가설통로의구조)	노후화된 계단 제거 후 신규 교체 실시
〃	작업환경 요인	보일러 순환탱크 내 개구부가 노출되어있어 근로자 추락 시 중대재해 발생 위험	산업안전보건기준에관한규칙제43조(개구부등의방호조치)	추락위험이있는 장소의 개구부는 모두 막아 근로자 추락 방지
〃	작업환경 요인	추락위험 장소에 추락위험 경고표지 미부착으로 근로자 추락 위험	산업안전보건법시행규칙제39조(안전보건표지의설치등)	추락 위험이있는 장소에는 추락주의 등 경고표지 부착
〃	작업특성 요인	소화기보관장소 안내표지판 미부착으로 대형화재로 확대 위험	안전보건법제37조(안전보건표지의설치부착)	소화기 비치장소에 안내표지판 부착
조리	작업환경요인	온수사용중 화상 위험	안전보건법제37조(안전보건표지의설치부착)	온수주변 고온, 화상주의등 안전보건표지 부착	2022-02-21	2022-02-21	이상없음 (경.강경용)
〃	작업특성 요인	조리기 고온부 부주의 접촉으로 인한 화상의 위험	안전보건법제37조(안전보건표지의설치부착)	조리기(가스랜지) 주변 고온 경고 표지판 부착	2022-02-21	2022-02-21	이상없음 (경.강경용)
〃	물적· 환경적 요인	과열, 가스 누출로 인한 폭발 위험	안전보건규칙 제232조[폭발 또는 화재 등의]예방]	가스안전공사 가스누출 여부 정기점검 및 가스감지기 등 작동 상태 상시 점검	2022-02-21	2022-02-21	이상없음 (경.강경용)
〃	작업환경요인	기름, 물기 등에 의한 바닥이동 중 넘어짐 위험	안전보건법 제3조[전도의방지]	마른걸래 이용 바닥 물기 및 흘린기름 즉시 제거(교육)	2022-02-21	2022-02-21	이상없음 (경.강경용)
청사 관리	기계적 요인	공조기 입구 구동벨트에 신체 끼임 위험	안전보건규칙제87조[원동기.회전축등의 위험방지]	공조기 구동벨트 방호덮개 부착
〃	작업환경요인	공조기 옆 통행로 작업및 통행중 넘어짐,부딪힘 위험	안전보건규칙제8조(조도)	통행로 주변 조명등 설치