【붙 임 1】- 소방서 제출용

2018년 풍수해 현장대응장비 보유현황

( 구로소방서 )

❶ 수난구조

부서명	보유 수량	고무보트	수상 오토바이	잠수장비	구명자켓	구명부환	수중 조명등
합 계	56	1	0	8	22	22	5
구조대	13	1	0	8	0	2	5
현장대응단 (진압대)	12	0	0	0	8	4	0
수궁센터	5	0	0	0	2	2	0
고척	8	0	0	0	4	4	0
구로	4	0	0	0	2	2	0
독산	2	0	0	0	0	2	0
시흥	3	0	0	0	1	2	0
신도림	4	0	0	0	2	2	0
공단	5	0	0	0	3	2	0

❷ 배수지원

부서명	보유 수량	펌프차	물탱크차	수중펌프	엔진펌프	이동식발전기	발전기 트레일러	발전기 (구조공작차 부착형)	발전차
합 계	64	8	7	40	1	7	0	1	0
구조대	4	0	0	2	0	1	0	1	0
현장대응단 (진압대)	12	1	1	8(구청4포함)	1	1	0	0	0
수궁센터	9	1	1	6(구청3포함)	0	1	0	0	0
고척	5	1	1	2	0	1	0	0	0
구로	9	1	1	7(구청3포함)	0	0	0	0	0
독산	6	1	1	3	0	1	0	0	0
시흥	6	1	1	3	0	1	0	0	0
신도림	8	1	1	6(구청3포함)	0	0	0	0	0
공단	5	1	0	3	0	1	0	0	0

❸ 수중펌프

부서명	보유 수량	용량 (kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	38
구조대	2	1.75	10	0.62	단상220V			40	15	구조대	공작차
현장대응단 (진압대)	2	0.95	14	0.25	단상220V			40	15	현장대응단(구청)	펌프차
현장대응단 (진압대)	1	1.75	10	0.62	단상220V			40	15	현장대응단(구청)	펌프차
현장대응단 (진압대)	2	2.1	15	0.3	단상220V			40	15	현장대응단	펌프차
수궁센터	2	0.75	8	0.26	단상 220V			40	15	수궁센터	펌프차
수궁센터	2	0.75	18	0.35	단상 220V			40	15	수궁센터(구청)	펌프차
수궁센터	1	1.75	10	0.62	단상 220V			40	15	수궁센터(구청)	펌프차
수궁센터	1	0.4	10	0.15	단상 220V			10	15	수궁센터	펌프차
고척	1	0.4	10	0.15	단상220V	150	40	40	15	고척센터	펌프차
고척	1	2.1	22	0.3	단상220V	150	40	40	15	고척센터	펌프차
구로	2	2.1	22	0.3	단상220V			40	15	구로센터	펌프차
구로	2	1.6	16	0.23	단상220V			40	15	구로센터	펌프차
구로	1	1.3	14	0.3	단상220V			40	15	구로센터(구청)	펌프차
구로	1	0.4	10	0.15	단상220V			40	15	구로센터(구청)	펌프차
구로	1	0.75	8	0.26	단상220V			40	15	구로센터(구청)	펌프차

부서명	보유 수량	용량 (kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
독산	2	0.75	16	0.16	단상220V	170	40	40	15	창고	펌프차
독산	1	0.4	10	0.15	단상220V	160	40	40	15	창고	펌프차
시흥	1	1.75	3	0.62	220	55	40	40	15	시흥센터	펌프차
시흥	1	0.66	7	0.15	220	170	40	40	15	시흥센터	300차
시흥	1	0.66	7	0.15	220	160	40	40	15	시흥센터	300차
신도림	1	0.75	8	0.26	단상 220V	40	40	40	15	창고	펌프차
신도림	1	0.4	10	0.15	단상 220V	40	40	40	15	창고(구청)	펌프차
신도림	2	0.85	15	0.3	단상 220V	40	40	40	15	창고(구청)	펌프차
신도림	1	0.86	14	0.3	단상 220V	40	40	40	15	창고	펌프차
신도림	1	0.75	16	0.35	단상 220V	40	40	40	15	창고	펌프차
공단	1	1.125	10	0.62	단상 220V	-	50	40	15	공단센터	펌프차
공단	2	1.5	20	0.3	단상 220V	-	50	40	15	공단센터	펌프차

❹ 이동식 발전기

부서명	보유 수량	출력(kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용연료	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	5
구조대	0
현장대응단 (진압대)	1	60			경유					현장대응단	화물차
수궁센터	0	0
고척	1	3.0			가솔린					고척	탱크차
구로	0	0
독산	1	3.5			가솔린					창고	펌프차
시흥	1	3.5			가솔린					시흥센터	펌프차
신도림	0	0
공단	1	3.7			가솔린					공단센터	펌프차

❺ 엔진펌프

부서명	보유수량	출력(kw)	전선릴		보관장소	이동수단
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	0
구조대	0
현장대응단 (진압대)	0
수궁센터	0
고척	0
구로	0
독산	0
시흥	0
신도림	0
공단	0

❻ 이동형 집수기

부서명	보유수량	사용전압 (v)	전선릴		비고
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	2
구조대	0
현장대응단 (진압대)	1	단상220V
수궁센터	0
고척	0
구로	0
독산	0
시흥	1	단상220V	4	50m(2) 40m(2)
신도림	0
공단	0

7. 절단장비

부서명	보유 수량	체인톱	동력절단기	유압절단기	윈치	체인블럭
합 계	50	21	17	10	1	1
구조대	16	6	4	4	1	1
현장대응단 (진압대)	4	1	2	1
수궁센터	4	1	2	1	0	0
고척	3	2	1	0
구로	4	2	1	1
독산	4	2	1	1
시흥	8	3	3	2
신도림	3	2	1	0
공단	4	2	2	0