수도계량기 교체 대행업무 처리 지침

제1장 총칙

1. 목  적

본 지침은 서울특별시 상수도사업본부 산하 수도사업소 및 수도자재관리센터에서 수도계량기 교체업무를 서울특별시 시설관리공단에 대행사무로 위탁함에 있어 효율적인 업무처리를 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 용어의 정의

본 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. “서울특별시”는 시장으로부터 수도계량기 교체업무를 위임받은 기관으로서 상수도사업본부 총괄부서, 상수도사업본부 산하 수도사업소 또는  수도자재관리센터를 말한다. 이하 “시”라 한다.

나. “서울특별시 시설관리공단”은 “시” 상수도사업본부 산하 수도사업소 또는 수도자재관리센터에서 수행하여야 하는 수도계량기 교체업무를 대행하는 기관을 말한다. 이하 “공단”이라 한다.

다. “교체업무 담당공무원”이라 함은 수도계량기 교체업무를 담당하는 “시”의 공무원을 말한다. 이하 “공무원”이라 한다.

라. “수도계량기 교체 대행업무”라 함은 만기· 동파 수도계량기 교체, 폐전 계량기 철거, 대형수도계량기 신설, 기타 계량기 교체와 관련된 부대업무 등 “시”의 수도계량기 교체에 대한 사무중 “공단”에서 대행하는 것으로서 제2장 제1조에 규정된 업무를 말한다. “시”와 “공단”의 수도계량기 교체 대행 업무에 대한 기관별 업무범위는 [별표 1]과 같다.

마. “서울특별시 시설관리공단 관리자”라 함은 “공단”에서 수도계량기 교체 대행업무를 관리하도록 위임한 직원을 말한다. 이하 “공단 관리자”라 한다.

바. “교체원”이라 함은 “공단”소속 직원으로서 수도계량기 교체 대행업무를 수행하는 자를 말한다.

사. “교체장애 수전”이라 함은 검정유효기간 도래 또는 고장발생으로 수도 계량기 교체를 하여야 하나, 관 노후·계량기실 부적정·장기간 빈집 등 으로 교체가 불가능한 수전을 말한다.

3. 적용범위

수도계량기 교체 대행업무 처리와 관련해서 관련 법령, 관련 조례, 대행 협약서 등에서 명시되지 않은 세부사항 등에 대하여는 본 지침에 따른다.

제2장 수도계량기 교체업무 처리 수칙

1. 대상업무

가. 소형(50mm이하) 수도계량기 교체

1) 검정 유효기간(8년) 도래 수도계량기 교체

2) 동절기에 동파된 수도계량기 교체(동절기이후 수도계량기 점검에 따라 발견된 것 중 4월말까지 교체요구된 것 포함).

단, 계량기 동파가 일시에 다량 발생되어 “공단”에서 자체 처리가 곤란할 경우에는 “시”에서 지원 가능

3) 계량기의 폐전 철거

4) 디지털계량기의 교체

5) 역류방지밸브의 설치

6) 동절기 동파계량기 교체요구 민원에 대비한 상황근무

7) 계량기 동파예방에 관한 업무 (보온상태 점검 및 홍보, 보온재교체 등)

8) 계량기 교체관련 부대업무의 수행 등(계량기 수불 및 정리, 폐 계량기 반납 등)

9) 시민 서비스 향상 업무

- 교체 시 생활지원이 필요한 사회취약계층 발견 시 보고

- 교체 예약 방문제 : 옥내 수전 및 영업지장 등으로 수용가측에서 교체일을 변경 요청할 때에는 교체 방문 예약일을 정하여 업무 수행

10) 기타 수도계량기 교체와 관련된 사무로서 “시”에서 요청하여 “공단”과 별도 합의된 사무

나. 대형(구경 80mm이상) 수도계량기 교체

1) 검정 유효기간(6년) 도래 및 고장 수도계량기 교체

2) 기계식 수도계량기의 신설

3) 고품질(전자기식 또는 초음파식) 계량기 신설 및 교체

4) 고품질(전자기식, 초음파식) 계량기 검침용 외함(STS) 설치

5) 계량기의 폐전 철거

6) 노후 스트레이너 및 부속자재 교체, 유량 제어장치 설치

7) 계량기 교체 관련 부대업무의 수행 등

8) 시민 서비스 향상 업무

- 교체 시 생활지원이 필요한 사회취약계층 발견 시 보고

- 교체 예약 방문제 : 옥내 수전 및 영업지장 등으로 수용가측에서 교체일을 변경 요청할 때에는 교체 방문 예약일을 정하여 업무 수행

9) 기타 수도계량기 교체와 관련된 사무로서 “시”에서 요청하여 “공단”과 별도 합의된 사무

2. 대상지역

가. 소형(50mm이하) 수도계량기 교체 : 서울시 전 지역

나. 대형(80mm이상) 수도계량기 교체 : 서울시 전 지역

다. “공단”은 “시” 산하 수도사업소별 작업물량 변동 등 여건 변화 발생시 자체규정에 따라 근로자를 변경 배치 하는 등 작업효율을 높이는 방안을 강구하여야 한다.

3. 일반사항

가. “시”는 “수도계량기 교체 대행업무”를 “공단”에 위탁함에 있어, 대행사무 종류별 처리기간, 처리과정, 처리기준, 구비서류, 서식 등 기준을 제시하여야 한다.

나. “공단”은 “가”항에 의한 기준에 따라 관련 사무편람을 작성하여 비치하여야 하고, 담당 직원들이 업무수행시 준수하도록 하여야 한다.

다. “공단”은 제1조에 의한【대행업무의 범위】에 해당되는 업무에 대해 교체장애수전 발생 등 특별한 경우를 제외하고는 교체 목표량 완수에 최선을 다하여야 한다.

라. “공단”은 소속 교체원이 업무수행중 시민이 불안감을 갖지 않도록, 계량기 교체원임을 알 수 있는 통일된 복장(근무복) 착용, 명찰패용 및 신분증을 지참하도록 하여야 한다.

마. “시”는 “공단”에 작업대상을 통보할 때 전산시스템을 통하여 함을 원칙으로 한다. 단, 폐전철거 등 민원업무나 동절기 동파계량기 교체민원 발생시 등 서면 지시가 곤란할 경우 및 긴급시에는 “시”의 관련부서에서 “공단”관리자에게 유선 등을 통해 작업대상을 통보할 수 있다.

4. 안전관리

가. “공단”은 「산업안전보건법」에 따라 근로자의 안전에 필요한 조치를 강구하여야 하며, 교체작업 수행 및 현장 안전에 필요한 장비를 근로자에게 지급하여야 하며, “시”는 관련 예산 등 필요한 사항을 지원하여야 한다.

【교체작업 수행 및 안전장비 지급 대상 목록】

- 교체업무용 차량 또는 이륜자동차(보험가입 및 안전장비 확보)

- 겨울철 방한용품 및 교체장비

- 밀폐공간 작업용 안전장비(산소측정기 및 송풍기 등)

- 그 외 계량기 교체에 필요한 공구 등

나. “공단”은 소속 근로자에게 교체 현장주변의 교통여건․위험시설물․영조물․계량기실 내  유해가스 등에 대하여 안전사고 예방조치를 취한 후 작업하도록 하여야 한다. 특히, 밀폐공간에서 작업시 산소측정기를 사용하여 적정량의 산소가 존재 하는지 확인하고, 송풍기 등으로 충분히 환기한 후 출입하여야 하며, 안전모 등 안전장비를 착용하도록 하여야 한다.

다. 대형 계량기 현장 교체작업은 3인 이상으로 조를 편성하고, 작업장 외부에 1명의 안전관리 요원을 배치하도록 한다. 단, 맨홀 공간 협소 등 부득이한 경우에는 구경 80mm는 2인 1조로 편성할 수 있으나,   안전관리 요원 1명은 필히 배치하여야 한다.

라. 교체 작업 중 급수설비 이외 다른 시설물이나 장치를 조작하지 않도록 하고, 당해 건물의 관리원 입회하에 교체업무를 수행하여야 한다.

마. 침수된 계량기실은 배수작업을 실시한 후 작업하고, 심도가 깊은 계량기실에는 로프 등 안전장구를 장착하고 작업하여야 한다.

바. “공단”에서는 소속 근로자에게 작업전 현장의 배관상태 및 밸브상태를 확인하고 작업하도록 하여야 하며, 교체작업으로 인한 누수 등의 사고가 발생하지 않도록 안전조치를 취한 후 작업을 시행하도록 하여야 한다.

사. “공단”은 근로자의 산업재해예방을 위하여 안전 및 보건에 관한 정기교육, 채용 시의 교육, 유해위험 작업에 사용 시 특별안전 교육 등 산업안전보건법령에 따른 제반 교육을 실시하고 그 교육결과를 기록에 남겨야 한다.

아. “공단”은 소속 근로자로부터 화재 그 밖에 위험한 사태가 발생하거나 발생 가능한 징후가 발견되었다는 보고를 받았을 때는 즉시 필요한 조치를 취함과 동시에 “시”관련 부서에 통보하여야 한다.

자. “시”는 “공단”이 대행사무의 원활한 수행 및 안전사고 방지를 위해 해당 시설물의 개선 및 보수 요구시 신속히 조치하도록 노력하여야 하며, “공단”에서 업무수행중 시설 노후 및 장애요인 등에 의한 누수 및 안전사고 발생에 대하여 복구 등에 적극 협조하여야 한다.

5. 자재관리

가. “공단”은 교체업무에 사용되는 수도계량기, 봉인, 유니언․너트, 패킹, 역류방지밸브, 연결관 등 부속자재는 반드시 “시”에서 지급하는 자재를 사용하여야 한다.

나. “공단”은 “시”에서 지급한 자재를 운반․시공 과정에서 훼손이나 망실되지 않도록 관리를 철저히 하여야 하며, 수도계량기 등 철거품은 변형이나 훼손 되지 않은 상태로 보관하여야 하고, 반납 요구시 구경별로 수량파악이 가능하도록 처리하여 “시”에서 지정한 장소에 반납하여야 한다.

다. “공단”은 관리소별 소요 예정 자재를 사전에 파악하여 사용예정일 1개월전까지 “시”의 수도계량기 교체관할 부서(수도사업소, 수도자재관리센터)에 별지 9호서식의 수도자재 청구서를 제출하여야 한다. 단, 겨울철 수도계량기 동파 다량 발생시 등 긴급시에는 수시로 청구할 수 있다.

라. “시”의 수도계량기 교체관련 부서(수도사업소)에서는 자재관리시스템을 활용하여 수도자재관리센터에 소요 자재를 청구하여야 하며, “공단”은 “시”의 교체관련 부서에서 수도자재관리센터로부터 자재 수령시 자재 상하차 등에 적극 협조하여야 한다.

마. “시”에서 “공단”에 자재 지급 시, “공단”의 자재 보관능력 및 교체 예정물량 등을 감안하여 월 1회정도 불출함을 원칙으로 하고, 불출시에 “시”관련부서 공무원은 “공단” 관리책임자에게 별지 9-1호서식의 인수·인계서를 받은 후 지급하여야 한다.

바. “공단”은 별지 2호서식의 수도계량기 수불현황 자료를 매일 "시"의 관할 수도사업소 및 수도자재관리센터에 제출하여야 한다. 년 2회(상·하반기)이상 자재관리에 대한 일제 점검을 실시하고 그 결과를 보고하여야 한다.

사. “공단”은 계량기 창고 전담자를 지정하여 관리하여야 하고, 신품 계량기 등 자재의 사용은 선입선출을 원칙으로 하며, 분실이나 훼손 등의 사고발생시 “시”에 즉시 보고하여야 하고, 분실 또는 훼손된 계량기 대금 등을 변상조치 하여야 한다.

아. “공단관리자” 및 “교체원”은 수도계량기 및 봉인 지급 시 개인별 수불대장과 지급된 기물의 번호 일치여부 등 확인을 철저히 하여 착오 설치되는 일이 없도록 관리하여야 한다.

6. 업무처리내용 및 처리절차

가.  교체업무처리 흐름도

❶ 작업통보		❷ 교체 안내		❸ 교체현장 방문
시→ 공단		공단 → 고객		공단 교체원
❹ 계량기 상태 확인		❺ 계량기 철거		❻ 계량기 설치
공단 교체원		공단 교체원		공단 교체원
❼ 통수 및 주변정리		❽ 교체내용 통지		❾ 교체전표 제출
공단 교체원		공단교체원 → 고객		공단 → 시

나.  단계별 업무처리 내용

1) 공통사항

○ 수도계량기 교체 사업 및 운영계획 등 수립

- “시”의 수도계량기 교체관련 부서에서는 다음 년도 만기계량기 교체예정 수량 등 필요한 자료를 산출하여 당해 연도 8월초까지 “공단”에 통보하여야 하며, “공단”에서는 다음 년도 수도계량기 교체 사업 및 운영계획서를 작성하여 당해 연도 8월말까지 “시”에 제출하여야 한다.

- “시”는 “공단”의 사업 및 운영계획서에 대하여 시의회의 예산안 심의·의결에 따라 사업계획 등을 승인할 수 있으며, 기 제출된 사업 및 운영계획서를 수정·보완 요구할 수 있다.

○ 수도계량기 교체(철거) 처리절차

업 무 명	업 무 내 용
❶ 작업지시 (시⇒공단)	ㅇ 검정유효기간 도래 계량기는 매월 또는 분기별 작업지시 ㅇ 소형 동파교체, 폐전 철거등은 민원접수 즉시 작업지시 ㅇ 대형 신설, 폐전, 고장 계량기등은 접수 즉시 작업지시 ㅇ 수도계량기, 역류방지밸브 등 규격별 자재 지급
❷ 교체작업 안내 (공단 교체원)	ㅇ 방문 목적과 단수 예정시간 등에 대하여 사전 통보(안내)
❸ 교체현장 방문 (공단 교체원)	ㅇ 단정한 제복과 명찰을 패용하고 방문 ㅇ 고객에게 교체원 신분을 확인시키고 입회 요청
❹ 계량기상태확인 (공단 교체원)	ㅇ 교체전표[별지 3호 서식]상의 내용과 현장 기물을 확인하여, 교체사유, 구경, 기물번호, 설치봉인 상태 등의 이상이 없을 경우 교체 ㅇ 관노후, 심도장애, 장기공가 등 교체장애사항 확인시 전표 기재 및 사진 촬영하여 공단 관리자에게 보고하고, 공단 관리자는 “시”의 관련부서(수도사업소, 자재센터)에 통보
❺ 계량기 철거 (공단 교체원)	ㅇ 주변에 작업 위험요인을 제거하고 인입밸브를 잠근 후 교체 ㅇ 철거 계량기의 철거지침을 교체전표에 기재하고, 기물번호 및 지침확인이 가능하도록 디지털 사진 촬영
❻ 계량기 설치 (공단 교체원)	ㅇ 계량기 측면 화살표시가 물 흐름 방향과 일치하도록 설치 ㅇ 계량기 양쪽 연결부에 패킹을 삽입한 후 유니언 너트 체결 ㅇ 계량기와 연결관에 설치봉인 체결 ㅇ 설치계량기의 기물번호, 설치지침, 봉인번호 등을 전표에 기재
❼ 통수, 주변정리 (공단 교체원)	ㅇ 인입밸브를 서서히 개방하여 계량기 별침 회전 확인 ㅇ 연결부 누수여부 확인 및 보온재 등을 원상 복구하고 주변 정리
❽ 교체내용 통지 (공단 교체원)	ㅇ 수도사용자 등에게 교체 통지서[별지 4호 서식]교부 - 교체사유, 철거 및 설치지침, 연락처 등

○ 만기계량기 교체

- “시”의 교체관련 부서에서는 사업소별로 당해 년도 12월초 기준으로 다음 년도에 만기교체(소형 8년, 대형 6년) 수전 및 미교체 수전 자료를 Arisu인포(요금관리)시스템을 활용하여 추출한 다음, 재건축·재개발 및 옥내배관 노후, 급수중지 등으로 교체가 유보된 수전을 제외한 물량을 다음 년도 교체대상으로 확정하여, “공단”에 통보하여야 한다. “시”는 불가피한 경우를 제외하고는 이때 통보된 물량 범위내에서 “공단”에 작업지시 한다.

- “공단”은 미교체 수전 발생을 최소화 하기 위해 교체작업 난이도에 따라 숙련공을 투입하고, 일시적인 문잠김 세대 및 맞벌이 세대의 수전 등에 대해 안내문을 부착하는 등 지속적으로 관리하여야 한다.

- 문잠김 수용가 등은 야간, 휴일 등 거주 시간대에 방문 예약하고 교체하고, 보호통 주변의 적치물 등으로 인한 경미한 교체장애 사항의 경우에는 현장에서 시정 요구하여 교체하는 등 미교체가 최소화 될 수 있도록 노력하여야 한다.

○ 폐전 계량기 철거

-  "시"에서 작업 통보한 폐전 계량기에 대해 철거한다.

- 철거한 계량기 연결부에는 플러그를 체결하여 누수를 방지한다.

- 수도계량기 철거결과를 철거전표에 기재하여 “시”에 제출한다.

○ 민원업무(동파계량기 교체, 폐전철거, 대형 이상계량기 교체 등)는 만기계량기 교체에 우선하여 교체하여야 하며, 작업지시일로부터 아래 기한이내에 처리하고 그 결과를 “시”에 제출하여야 한다.

- 소형 동파계량기, 대형 이상계량기 교체 : 1일 이내

- 소형·대형 폐전 계량기 철거 : 즉시

○ 봉인설치

- “공단”은 수도계량기 교체시 가정용 15mm를 제외한 전체 수전에 대해 "시"에서 지급한 봉인을 설치하여야 한다.

2) 소형계량기 교체

○ 만기계량기 교체

- “공단”은 “시”에서 교체대상으로 통보된 수전중 경과 년수가 오래되고, 구경이 큰 수전 및 독립수전을 우선적으로 교체하여야 하고, 공동주택 등의 자 계량기는 가능한 우천시 교체하는 등 작업효율을 높일 수 있는 방안을 강구하여야 한다.

- “공단”은 교체대상의 건물유형 또는 구경별 작업여건, 이동거리 등을 감안하여 교체원에게 담당지역 배치 및 적정 작업목표량을 부여하고,“시” 산하 수도사업소별 작업물량 변동 등 여건 변화 발생시 자체규정에 따라 근로자를 변경 배치 하는 등 작업효율을 높이는 방안을 강구하여야 한다.

○ 동파 계량기 교체

- “공단”은 동절기 교체원 교대근무조 편성방안 등이 포함된 동파 계량기 신속 교체 세부계획을 수립하여 10월 말까지 “시”에 제출하여 승인을 받아야 한다.

- “시”는 계량기 동파가 일시에 다량 발생되어 “공단”의 자체 처리가 곤란하여 시민 급수불편이 예상되는 등 지원 요청이 있을 경우에 “시” 자체 인력 등을 활용하여 동파계량기 교체를 지원할 수 있다.

- 동절기 동파 계량기 교체는 시민 급수불편이 없도록 당일 처리를 원칙으로 하여야 한다.

- 동파로 신고되었으나, 현장 기물확인시 “몸통누수(계량기 몸통부에서 물이 새어 나올 경우)”인 경우에도 시민 급수불편 최소화를 위해 “공단”에서 교체한 후 그 처리결과를 “시” 관련부서에 제출하여야 한다.

- “공단”은 동파 계량기 교체시 해당 수용가가 사회취약계측 여부 및 희망보일러 신청 세대인지 여부 및 동파발생 건물의 건물형태, 계량기 설치 장소, 동파발생 원인, 보온재 종류 등을 확인하여 “시”에 계량기 교체결과 제출시 관련내용을 함께 제출하여야 한다.

- “공단”은 겨울철에 동파되었으나, 3월~4월 계량기 검침시 발견된 동파계량기도 누수 등 민원발생이 되지 않도록 최대한 빠른 시일내에 교체하여야 한다.

○ 역류방지밸브 설치

- 역류방지밸브는 "시"에서 지급하는 형식 2종(일자형 또는 앵글형)과 규격 6종(15, 20, 25, 32, 40, 50mm)별로 구분 설치한다.

- 계량기 교체와 병행하여 설치하되, 현장여건 및 계량기 구경에 따라  일자형 또는 앵글형을 설치한다.

- 역류방지밸브는 수도계량기 후단에 설치하며 기존 연결구(유니온,   너트)를 철거하고 설치한다.

- 기존 계량기를 철거하고 PT(관용 테이퍼나사) 나사부를 결합한 후  반대 방향인 커플링으로 수도계량기와 결합한다.

- PT 나사부에 실링 테이프를 감은 후, 파이프 렌치 등으로 체결한다.

- 수도계량기와 체결시 역류방지밸브 커플링 내부에 패킹이 들어 있는지 확인한다.

- 역류방지밸브 몸체에 표시된 제조년월, 형식, 물흐름 방향표시가    눈으로 쉽게 확인할 수 있도록 상부로 오도록 설치한다.

- 설치 후 앵글밸브를 열어 접합부 누수, 소음 및 출수상태 등을 확인 한다.

- 역류방지밸브 설치는 급수지역 여건 등을 고려하여 설치함으로써

소출수 현상이 발생되지 않도록 주의하여야 한다.

- 역류방지밸브 설치시 발생된 철거품(유니언, 너트)은 "시"에 반납한다.

○ 동절기(12월~2월) 동파계량기 교체요구 민원에 대비한 대기근무

- “공단”에서는 동절기에 “시”의 계량기 동파 발생 민원 처리 요청시 소속 교체원이 신속히 현장에 출동하여 동파계량기를 교체할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

- 기온 급강하 등으로 수도계량기 동파가 다량 발생하거나 동파교체 민원이 증가할 우려가 있을 경우 “시”에서는 “공단”에 대기인력 증원 등 긴급 조치요청을 할 수 있으며, “공단”은 필요한 조치를 취하여야 한다.

○ 계량기 동파예방에 관한 업무 (동절기 또는 동절기 개시 전월)

- 계량기 보온상태 점검 및 홍보

- 취약세대의 수도계량기 보호함(통)내 보온재 교체정비 등

3) 대형계량기 교체

○ 수도계량기 교체 및 신설 등

- 구성도 : 스트레이너 → 양악단관 → 계량기 → 신축관(DR)

○ 고품질(전자기식, 초음파식) 계량기 설치

- “시”에서 작업지시 하는 대형계량기 신설 또는 교체시 설치한다.

- “시” 또는 제조(납품)업체의 기술 지도를 받아 계량기 사양이나

설치시 유의사항을 고려하여 설치한다.

○ 고품질(전자기식, 초음파식) 계량기 검침용 외함(STS) 설치

- 검침용 외함(STS)은 “시”에서 지정한 장소에 설치한다.

- 외부표시기를 검침용외함 내부에 고정, 수도계량기와 외부표시기 센서선 연결 작업을 시행하고 작동상태(통수 등)를 확인하여야 한다.

※ 작동상태가 이상이 있다고 판단되는 즉시 “시”에게 통보

- 검침용외함(STS)은 콘크리트 기초타설 또는 앵커볼트 등으로 시공하며 외부충격에 의해 변형되지 않도록 견고히 고정시켜야 한다.

- 수도계량기와 검침용외함(STS)표시기간의 센서선보호용 주름관은 미관을 고려 최대한 매립하며 직선으로 시공하며 시공후 잔재물이 남지 않도록 뒷 마무리를 철저히 하여야 하고, 공사장 주변은 공사하기 전과 근접한 모양이 되도록 마감처리 하여야 한다.

- 작업 절차

· 검침용외함(STS)콘크리트 기초(터파기,기초 콘크리트설치) → 주름관매설   → 외부 검침함 설치 → 수도계량기와 외부표시기센서선 연결 및 작동상태(통수 등) 확인

· 건물내 벽체에 검침용외함(STS) 설치가 가능한 경우에는 검침용

외함(STS) 기초공사는 제외

○ 노후 스트레이너 및 부속자재 교체(자재센터 보완)

- 만기계량기 교체 수용가의 스트레이너는 신품으로 교체한다.

- 만기계량기 교체 수용가의 계량기실 부속자재가 비내식성 재질일 경우는 내식성 부속자재(스테인리스)로 교체한다.

○ 부대 업무의 수행

- 봉인 설치

- 자재 수령 및 반납 등

○ 기타 수도계량기 교체와 관련된 사무로서 “시”에서 요청하는 사무

7. 교체현장 작업 수칙(공단)

가. 현장 방문시 준수사항

○ “교체원”들이 지정 근무복 착용 및 명찰을 패용하고 교체현장을 방문하도록 하여야 한다.

○ “교체원”들이 수용가등에게 방문목적과 일시 단수 및 작업예정 시간을 사전에 안내하도록 하여야 한다.

○ “교체원”들이 계량기 구경, 기물 및 봉인번호, 당해 급수설비 일치여부 및 누수 등을 확인하고 작업하도록 하여야 한다.

나. 교체 작업시 준수사항

○ 계량기 교체(철거)전표의 내용과 현장기물을 확인하여 교체사유, 구경, 기물번호, 설치봉인 훼손여부 등 이상 여부를 확인하여 이상이 없는 경우에 교체하도록 한다.

- “교체원”은 기물상이, 봉인탈락 등 이상 발견시 “공단 관리자”에게 보고하고, “공단 관리자”는 “시”의 관련부서에 즉시 통보

- 단, 구경이나 기물번호가 작업지시 과정에서의 단순착오로 판단되는 경우에는 현장에서 “공단 관리자”에게 확인요청후 교체

○ 기물번호 및 지침 확인을 철저히 하여 다른 급수설비와 바뀌어     설치하지 않도록 하여야 한다.

○ 설치계량기 및 철거계량기 등은 망실, 훼손, 변형, 성능 저하가     없도록 주의하여 취급하도록 하여야 한다.

○ 계량기 내부나, 급수관에 오염물질이나 이물질이 투입되지 않도록 하여야 한다.

○ 계량기는 수평으로 설치하고, 검침이 용이하도록 설치하여야 한다.

○ 시설물, 영조물 등에 대한 손괴 등이 발생하지 않도록 유의하여    작업하여야 한다.

○ 교체(설치) 전,후 밸브를 열어 고장여부 및 통수 확인을 하여야 한다.

○ 대형 고장 계량기 교체시 임펠러에 이물질이 끼어 있는지, 임펠러가 파손 되었는지 확인후 고장원인을 작업보고서에 기재하여야 한다.

○ 관노후, 심도장애, 밸브고장, 장기공가 등 교체장애 사항 확인시 전표에 기재 및 사진 촬영하여 “공단 관리자”에게 보고하고, “공단관리자는 “시”의 관련부서(수도사업소)에 통보한다.

다. 작업 완료 후

○ 계량기 설치방향 및 누수여부를 확인하고 인입밸브의 개폐도를     원상태로 유지한다. 대형계량기의 교체 후 반드시 관리인 입회 하에 통수시키면서 계량기가 허용하는 최대유량(Q3) 이하로 통수되도록 유출밸브의 개도율을 조절한 후 봉인을 설치한다. 다만, 유출밸브 개도율을 조절할 때 소음 또는 관리인의 조절거부 등 개도율 조절이 불가시에는 “공단”에서는 “시”의 관련부서에 통보 후 지시를 따라야 한다.

○ 보온재 등은 교체전의 원상태로 유지하고 물기를 닦은 후 주변을   깨끗이 정리하여야 한다. 내부 사다리는 원상태로 유지하고, 맨홀뚜껑 개폐 상태는 안전한 지 확인하고 주변을 청소하여야 한다.

○ 수도사용자에게 교체사유, 철거 및 설치지침, 연락처 등을 기재한   교체결과 통지서를 교부(부재시 건물내 투입)하고, 교체전표에 입회자명을 기재한다.

라. 교체작업 유보

○ “공단”에서는 다음의 경우에는 교체작업을 유보하고, 그 유보사유를  “시”에서 확인 할 수 있도록, 보고서와 함께 관련 증빙자료(사진파일 등)를 제출하여야 한다.

- 현장 계량기와 작업지시 내역(기물번호, 구경, 지침수 등)이 다를 때

- 조작 의심, 봉인 탈락 등 조례 위반 개연성이 있는 계량기

- 관 노후, 장애물 적치, 심도장애 및 협소, 장기공가 등 교체장애 수전

- 재개발 등으로 당해년도 철거가 예정된 계량기

- 소출수가 예상되는 급수설비의 역류방지밸브 설치

○ “공단”에서는 수도계량기 교체작업중 교체장애 사유가 수도사용자의 귀책인 경우에는 그 사실을 수도사용자에게 해소하도록 현장에서 1차 안내하고, 해소가 되지 않을 경우에는 “공단”에서는 “시”에게 교체 장애수전 보고 및 정비요구서(별지 5호 서식)를 제출하여야 한다.

마. 현장작업중 사고처리

○ “공단”에서는 현장 작업중 누수 등 사고발생시 즉시 “시”에 보고하여야 하며, 소속 교체원으로 하여금 사고가 수습될 때까지 현장을 유지하도록 하여야 한다.

○ “공단”에서는 교체용 이륜자동차 또는 차량 운행중 사고발생시 즉시 “시”에 보고하여야 한다.

8. 계량기 교체작업중 연결관 파손 등으로 인한 누수 발생 처리

가. “공단”은 수도계량기 교체 작업중 연결배관 노후 등으로 인한 누수 발생시 “시” 관련 부서에 즉시 보고하고, “시” 관련 부서에서는 지체없이 누수사고 발생 민원 접수 또는 누수복구 담당부서와 유선 협의하여  신속히 복구하도록 하여 누수피해가 최소화 될 수 있도록 하여야 한다.

나. “공단”은 수도계량기 교체로 누수사고가 발생하여 급수사용자등에게 피해를 입혔을 경우에는 손해배상보험 처리 등 처리 절차에 따라 처리하고 그 결과를 “시”에 제출하여야 한다.

9. 교체장애 수전 처리

가. “공단”은 수도계량기 교체작업중 계량기실 심도장애 및 장애물 적치, 연결배관 노후, 장기 공가 등으로 교체가 불가능한 수전에 대해서는 그 장애사유등을 확인 할 수 있도록 관련자료를 첨부하여 “시”에 제출하여야 한다.

○ 장애유형별 용어

용 어	해 설
매몰	계량기 또는 계량기실이 매몰되어 교체할 수 없는 경우
빈집(공가)	수도사용자 등이 장기간 또는 일시적으로 거주하지 않아 교체할 수 없는 경우
심도 부적정, 실 협소	계량기가 규정보다 지면에서 깊게 설치되었거나, 계량기실이 협소하여 계량기를 교체할 수 없는 경우 (최초 급수공사 후 계량기실을 변형한 경우)
교체거부	수도사용자 등이 계량기 교체를 거부하는 경우
관 노후	급수배관이 노후되어 교체작업시 누수가 우려되는 경우
밸브고장	계량기 인입밸브 고장으로 수돗물을 잠글 수 없는 경우
장애물 적치	계량기 보호통 위 또는 주변에 중량의 물건, 위험물 등을 적치한 경우
유니언 없음	계량기 전․후단이 유니언 없이 연결되어 교체할 수 없는 경우
재개발 ․재건축	재개발, 재건축이 예정(승인)되어 있어 계량기 교체가 불필요한 경우
옥내급수관 노후	계량기실 후단의 급수관(옥내배관 포함)이 노후된 경우
장기 미사용, 정수처분	급수중지, 정수처분 등으로 봉인되어 계량기 교체를 보류한 경우

나. 교체장애에 대한 귀책사유별 구분

○ 수도사업자(“시”) 귀책

① 인입 급수관의 노후

② 수도사용자의 귀책없이 계량기가 깊게 설치되거나, 계량기실이

협소한 경우

③ 계량기 인입밸브의 고장

④ 유니언 체결없이 계량기를 연결하여 교체할 수 없는 경우

⑤ 재건축, 정수처분 등으로 교체를 보류한 경우 등

○ 수도사용자등 귀책

① 주계량기가 설치된 건물의 주계량기와 자계량기의 연결급수관 노후

② 계량기실 이후의 관 노후 (옥내배관 포함)

③ 계량기통(함)을 열지 못하도록 콘트리트 타설 등으로 고정시킨 경우

④ 계량기통(함) 위 또는 주변에 중량의 장애물, 위험물을 적치한 경우

⑤ 장기간 빈집이거나, 교체거부 또는 방해하는 경우

⑥ 계량기를 매몰한 경우

⑦ 계량기실 구조를 변형 또는 훼손하여 교체할 수 없는 경우 등

다. “공단”은 일시적인 문잠김 수전, 맞벌이 세대 수전, 장애물 적치 수전 등을 교체장애로 보고하지 않도록 교체원에 대한 교육을 철저히 실시하여야 한다.

○ 장기 문잠김 세대 등에 대해서는 건물내에 별지 6호서식의 안내문을 건물내의 적정장소에  투입(안내문은 절도 등 범죄에 이용되지 않도록 출입문 등 외부인이 잘 보이는 장소에 부착하지 않도록 유의)

○ 장애물 적치 수용가 등에 대해서는 현장에서 장애해소를 요구하고 교체일정 협의하는 등 최대한 교체하도록 노력

○ “공단”에서는 장애사유가 수도사업자(“시”) 귀책 사유인 경우 “시”에 그 사유 및 관련 사진을 첨부하여 정비요구서를 제출하여야 한다.

다. “시” 계량기 교체부서에서는 “공단”의 교체장애 수전 제출사항에 대해서 Arisu인포 시스템의 교체장애수전 정비대장에 등재하고, 정비 진행사항, 정비결과 등을 등록하는 등 관리하여야 한다. 수도사업자(“시”) 귀책사유에 대해서는 공사부서에 정비요구하고, 수도사용자 등의 귀책인 경우에는 수도사용자 등에게 교체장애 사유, 연락처 등이 기재된 안내문을 발송하여야 한다.

10. 보고서 제출

가. “공단”은 수도계량기 교체 등 작업결과를 “시”에 제출하여야 하며, 소형 수도계량기는 “시”산하 관할 수도사업소에, 대형 수도계량기는 수도자재관리센터에 제출하여야 한다. 작업결과 제출 서식은 "시"에서 규정하는 서식에 따른다.

나. 현장조사 내용은 자세하게 기재하여 제출하여야 하며, 교체장애로 교체가 유보된 계량기(일시적 문잠김 세대 및 경미한 장애수전 제외)는 “시”에서 그 유보사유를 확인 할 수 있도록 디지털 카메라로 촬영한 사진파일을 별도 제출한다.

다. 철거 계량기의 기물번호와 사용지침, 이상(고장 등)부위 확인이 가능하도록 디지털 카메라로 찍은 사진파일을 제출한다.

라. 대형계량기는 계량기실내 계량기 및 부속자재 교체(전·후) 및 계량기 지침(전·후)를 사진 촬영하여 제출한다.

마. 고품질(전자기식, 초음파식) 계량기는 설치후 근경, 원경 사진을 촬영  하여 제출한다.

바. 보고서 제출은 전산장애 등 특별한 경우외에는 전산시스템을 통해서 하여야 한다.

사. 보고서 제출

1) 일일 보고

제출 서류명	제출 시기
수도계량기 교체현황 (별지 1호서식) 교체용 자재 수불 및 재고 현황 (별지 2호서식) 수도계량기 교체결과 보고서 (별지 3-1호서식) 수도계량기 철거결과 보고서 (별지 3-2호서식) ※ PDA활용 계량기 교체시스템 구축후에는 교체결과 자료는 전송(실시간) 및 내역별도 제출 교체장애수전 보고서 (별지 5호서식)	익일 10:00까지

2) 매월 보고

제출 서류명	제출 시기
수도계량기 교체현황 월보 (별지 7호서식) 수도계량기 교체용 자재 사용집계 및 재고현황 (별지 8호서식) 인건비 및 소요경비 산출내역 인력 운영 내역	매월 5일까지
수도자재 청구 및 반납의뢰서 (별지 9호서식) 수도자재 인계·인수서 (별지 9-1호서식) 폐자재 인계·인수서 (별지 9-2호서식) ※ 자재 청구 및 반납의뢰서는 공단 사정에 따라 월중에도 할 수 있음	“
종사원 자체교육 실시 결과	"시" 요구시 제출

☞ 보고서 제출서식은 “시”와 협의후 실정에 맞게 수정하여 사용 가능

11. 대행업무 완료보고 등

가. “시”의 관련부서(수도사업소, 수도자재관리센터)에서는 “공단”에서 제출한 작업완료(준공) 보고내용이 관련 규정에 맞게 시공되었는지 검수하고, 규정에 맞지 않게 시공되었을 경우 즉시 “공단”에 필요한 조치를 하도록 하여야 한다.

○ 대행업무 완료 보고서 제출시기 : 매달 5일까지

○ 대행업무 완료 보고 및 준공검사 절차

공단	⇒	사업소, 공단	⇒	본부
완료보고서 작성 및 제출	차월 5일	-준공검사 및 시정조치 요구(⟹공단) -시정사항 개선(보완) 및 조치결과서 제출 -검사결과 보고(⟹본부)	차월 10일	검사결과 보고서 접수

나. “시” 관련부서는 “공단”에서 교체(철거)한 계량기에 대해 민원 발생시즉시 “공단”에 확인 및 시정조치 요구하여야 하며, “공단”은 조치결과를 “시” 관련부서에 제출하여야 한다.

12. 대시민 서비스 향상

“공단”은 교체업무 등을 수행함에 있어 아래 사항을 준수하여 대시민 서비스 수준 향상이 되도록 노력하여야 한다.

가. “공단”에서는 교체업무수행중 생활지원이 필요한 취약계층 등 시민이 도움을 필요로 할 때 즉시 “시”에 아래사항을 기재하여 제출하여야 한다.

성 명	주 소	생년월일	연락번호	사 유
○○○

나. “공단”에서는 계량기가 옥내에 위치하고 있거나, 영업지장 등으로 수용가측에서 교체일을 변경 요청할 때에는 관련 내용을 확인한 후 교체 방문 예약일을 정하여 업무를 수행하도록 하여야 한다.

붙임 : 1. 대행사무에 대한 업무범위 1부.

2. 별지서식 각 1부.

【별표 1】

대행사무에 대한 업무 범위

구 분	업 무 내 용	업무처리기관
		수 도 사업소 (소형계량기 50mm이하)	수도자재 관리센터 (대형계량기 80mm이상)	공 단
계량기 교 체 업 무	민원접수(동파, 폐전 등)	○
	작업 대상내역 통지(만기, 동파, 폐전등)	○
	작업 대상내역 통지(만기, 고장, 폐전, 민원검정 등)		○
	자재청구 및 수령 ※ 자재 수령시 공단 협조	○	○	○
	수용가등에 계량기 교체작업 안내 계량기 상태확인(기물번호, 봉인 이상유무 등) 계량기 교체 계량기 철거·설치지침 및 사유 등 PDA 입력 계량기 통수 및 계량기함 주변 정리 수용가 등에 교체 통지서 교부 (교체사유, 철거·설치지침, 연락처 등) PDA 및 계량기 등 자재 관리			○
	작업결과 보고(교체작업 결과, 자재수불 및 재고 현황, 교체장애보고서 등)			○
	소형계량기 교체 발생품(폐자재) 반납 (계량기, 역류방지밸브 및 유니온 등)	○		○
	대형계량기 교체 발생품(폐자재) 반납 (계량기, 스트레이너 및 부속자재 등)		○	○
	전산입력(교체결과 등)	○		○
	교체중 계량기주변 누수발생 보고 및 처리	○		○
	수전관리 및 관련 공부정리	○
	교체장애수전 해소 요청(공사부서 등)	○	○
	작업결과 검수	○	○
민원 처리 등	교체시 생활지원이 필요한 수용가 발견시 보고			○
	교체예약 방문제 시행			○

[별지 제1-1호 서식]

수도계량기 교체현황(  월  일)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(서울시 시설관리공단 00관리소)

00관리소장 0 0 0   0 0 0 0 팀장 0 0 0   담당 0 0 0  전화000-0000(행000)

문서번호 :                          수신 :     00수도사업소장 귀하

□ 인력 운영 현황                                             (단위 : 명)

구 분	계	관리직	수도직	비고
정 원	0
근무인원
결근인원
결근사유

□ 검정유효기간 도래 계량기 교체                              (단위 : 개)

구 경 별	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	비 고
교체대상	0
금 일	0
월누계	0
연누계	0

□ 동파 계량기 교체                                            (단위 : 개)

구 경 별	계	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	비 고
금 일	0
월누계	0
연누계	0

□ 폐전 계량기 철거                                            (단위 : 개)

구 경 별	계	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	비고
금 일	0
월누계	0
연누계	0

□ 역류방지밸브 설치                                           (단위 : 개)

구 경 별	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	비고
금 일	0
월누계	0
연누계	0

□ 기타 업무처리                                               (단위 : 개)

구분	봉인	기타업무			비 고
금 일
월누계
연누계

※ 봉인 : 계량기 설치,교체와 무관하게 봉인만 설치한 건수

상기와 같이 일일 수도계량기 교체현황을 제출하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

20  .   .    .

서울특별시 시설관리공단 00관리소장  (인)

[별지 제1-2호 서식]

대형 수도계량기 교체현황(  월  일)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(서울시 시설관리공단     )

00관리소장 0 0 0   0 0 0 0 팀장 0 0 0   담당 0 0 0  전화000-0000(행000)

문서번호 :                        수신 : 수도자재관리센터소장 귀하

□ 인력 운영 현황                                             (단위 : 명)

구 분	계	관리직	수도직	비고
정 원	0
근무인원
결근인원
결근사유

□ 검정유효기간 도래 계량기 교체                              (단위 : 개)

구 경 별	계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	비고
교체대상
금 일
월누계
연누계

□ 폐전 계량기 철거                                            (단위 : 개)

구 경 별	계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	비고
금 일	0
월누계	0
연누계

□ 기타 업무처리                                               (단위 : 개)

구분	대형 신설	대형 고장	봉인	기타업무		비 고
금 일
월누계
연누계

※ 대형신설 및 대형고장교체, 고품질계량기 등의 구경별(원인별)세부내역은 별첨

상기와 같이 일일 수도계량기 교체현황을 제출하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

20  .   .    .

서울특별시 시설관리공단     장  (인)

[별지 2-1호 서식]

소형 수도계량기 교체용 자재 수불 및 재고 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(서울시 시설관리공단 00 관리소)

00관리소장 0 0 0   0 0 0 0 팀장 0 0 0   담당 0 0 0  전화000-0000(행000)

문서번호 :                          수신 :     00수도사업소장 귀하

□ 기계식 수도계량기

○ 신품                                          (단위 : 개)

형식	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
기계식	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

○ 철거품                                        (단위 : 개)

형식	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
기계식	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

□ 동파안전식 수도계량기

○ 신품                                          (단위 : 개)

형식	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
기계식	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

○ 철거품                                        (단위 : 개)

형식	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
기계식	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

□ 역류방지밸브

○ 신품                                          (단위 : 개)

형식	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

○ 철거품                                        (단위 : 개)

형식	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

□ 기타자재(부속자재)

○ 신품                                          (단위 : 개)

자재명	규 격	발 생		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
유니온
캡
봉인

○ 철거품                                       (단위 : 개)

자재명	규격	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
유니온
캡
봉인

상기와 같이 일일 수도계량기 교체용 자재 사용 집계 및 재고 현황을 제출하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

20  .  .  .

서울특별시 시설관리공단 00관리소장

[별지 2-2호 서식]

대형 수도계량기 교체용 자재 수불 및 재고 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(서울시 시설관리공단 00 관리소)

00관리소장 0 0 0   0 0 0 0 팀장 0 0 0   담당 0 0 0  전화000-0000(행000)

문서번호 :                          수신 :     00수도사업소장 귀하

□ 기계식 수도계량기

○ 신품                                          (단위 : 개)

형식	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
기계식	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 철거품                                        (단위 : 개)

형식	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
기계식	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

□ 고품질(전자기식,초음파식) 수도계량기

○ 신품                                          (단위 : 개)

형식	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 철거품                                        (단위 : 개)

형식	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

□ 부속자재

○ 스트레이너

- 신품                                        (단위 : 개)

품명	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
스트레이너	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

- 철거품                                       (단위 : 개)

품명	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
스트레이너	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 연결관(장)

- 신품                                        (단위 : 개)

품명	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
연 결 관 (장)	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

- 철거품                                       (단위 : 개)

품명	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
연 결 관 (장)	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 드레셔커플링

- 신품                                        (단위 : 개)

품명	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
D/R	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

- 철거품                                       (단위 : 개)

품명	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
D/R	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 1F단관

- 신품                                        (단위 : 개)

품명	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
1F 단 관	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

- 철거품                                       (단위 : 개)

품명	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
1F 단 관	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 2F단관(A)

- 신품                                        (단위 : 개)

품명	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
2F 단 관 (A)	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

- 철거품                                       (단위 : 개)

품명	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
2F 단 관 (A)	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 2F단관(B)

- 신품                                        (단위 : 개)

품명	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
2F 단 관 (B)	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

- 철거품                                       (단위 : 개)

품명	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
2F 단 관 (B)	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

□ 기타 잡자재

○ 신품                                          (단위 : 개)

자재명	규 격	발 생		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
봉인
볼트/너트

○ 철거품                                       (단위 : 개)

자재명	규격	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 일	누 계	금 일	누 계	전 일	금 일
봉인
볼트/너트

상기와 같이 일일 수도계량기 교체용 자재 사용 집계 및 재고 현황을 제출하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

20  .  .  .

서울특별시 시설관리공단 00관리소장

〔별지 3호 서식〕서울특별시 수도조례 시행규칙 별지 제53호 서식

수 도 계 량 기  교 체 전 표

연번		교 체 요 구 내 용									교 체 결 과
	고객 번호	사 용 자				업종	계량기			교체사유	철거 계량기			설치 계량기			특기사항			사용자 확인
		주소		성명	전화 번호		구경	기물 번호	설치 일자		기물 번호	지침	봉인 번호	기물 번호	지침	봉인 번호	미교체 사유	역지변 설치 여부	역지변 미설치 사유
교 체 요 구			요구일자 : 요 구 자 : 공단접수 :						교 체 결 과		교체일 : . . . 작업자 - 소 속 : - 성 명 : (서명)

※ 특기 사항란에는 교체불가 사유,  계량기 설치 위치,  유니언 등 부속자재 사용, 역류방지밸브 설치 등을 기록

210㎜×297㎜〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

[별지 3-1호 서식]

수도계량기 일일 교체결과 내역서(소형 만기)

연번	계 량 기 교 체 작 업 요 구									교 체 결 과 보 고
	요구 일자	수 도 사 용 자				구경	계량기		업종	교체 일자	작업자	현장 조사 결과						설치 계량기			미교체 사 유	역지변		수용가 확인
												철거 계량기			건물 형태	계량기위치
		고객 번호	주 소	성명	전화 번호		기물 번호	설치일				기물 번호	지침	봉인 번호		벽체	지하	기물 번호	지침	봉인 번호		설치 여부	미설치 사유
교체 요구		요구자 : 00수도사업소 현장민원과 ㅁㅁㅁ 공단접수 : 소 속 : 성 명 : (서명)											작업 결과 제출	제출자 소속 : 성명 : (서명)					※ 특기사항 기재

수도계량기 일일 교체결과 내역서(동파)

연번	계 량 기 교 체 작 업 요 구									교 체 결 과 보 고
	요구 일자	수 도 사 용 자				구경	계량기		업종	교체일자	작업자	철거 계량기			계량기 위치		설치 계량기			동파현장 조사				미교체 사유	역지변		수용가 확인
		고객 번호	주 소	성명	전화 번호		기물 번호	설치일				기물 번호	지침	봉인 번호	벽체	지하	기물 번호	지침	봉인 번호	주택 별	장소 별	원인 별	보온재		설치 여부	미설치 사유
교체 요구		요구자 : 00수도사업소 현장민원과 ㅁㅁㅁ 공단접수 : 소 속 : 성 명 : (서명)											작업 결과 제출	제출일자 : 제 출 자 소속 : 성명 : (서명)							※ 특기사항 기재

수도계량기 일일 교체결과 내역서(대형 교체)

연번	계 량 기 교 체 작 업 요 구										교 체 결 과 보 고
	요구 일자	수 도 사 용 자				구경	계량기		교체 사유	업종	교체 일자	작업자	현장 조사 결과				설치 계량기			미교체 사 유	부속자재사용 내역						수용가 확인
													철거 계량기			건물 형태
		고객 번호	주 소	성명	전화 번호		기물 번호	설치일					기물 번호	지침	봉인 번호		기물 번호	지침	봉인 번호		연결관	S T	2F 단관		DR	1F 단관
																							단	장
교체 요구		요구자 : 수도자재관리센터 공단접수 : 소 속 : 성 명 : (서명)												작업 결과 제출	제출자 소속 : 성명 : (서명)					※ 특기사항 기재

〔별지 3-2호 서식〕

수도계량기 일일 철거결과 내역서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연번	철 거 요 구 수 전												철 거 결 과
	민 원 접 수 일 자		수 용 가				업종	철거 사유	수도계량기			봉인 번호	작업자	작업 일자	철거 계량기			특기 사항	수용가 확 인
			고객 번호	소 재 지 (주 소)	소 유 자 (사용자)	전 화 번 호			구경	기물번호	지침				기물 번호	지침	봉인 번호
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
작업 요구		요구자 : 00수도사업소 현장민원과 / 수도자재관리센터 공단접수 : 소속 : 성명 : (인)								작업 결과 제출	제 출 자 : 소속: 성명: (인)				※ 특기사항 기재

〔별지 3-3호서식]

대형계량기작업보고서(신설·교체)

00관리소장 0 0 0   0 0 0 0 팀장 0 0 0   담당 0 0 0  전화000-0000(행000)

□ 수 신 : 수도자재관리센터 소장 귀하

□ 작업일자  20   년    월    일

□ 작업대상 현황

건 물 개 요				산소	깊이	사다리		물고임
용 도	건물형태	층	동			유	무
				%	m			m

□ 계량기 및 계량기실 현황

배관종류	수평상태	접합방법	후렌지	밸브상태	노후상태	계량기상태	봉인상태	침수여부	기타(종합의견)

□ 작업내용

구분	구 경	형 식	기물번호	지 침	봉인번호	교체사유	비 고
철거
설치

□ 자재사용내역

구분		계량기	연결관	스트레나	양악단관		D/R	일악단관	패킹	볼트너트		초음파
					A(단)	B(장)				대	소	계량기	기초석	판 넬
														대	소
철거	수량
	재질
설치

□ 수요가확인 : 직책                ,성명:                     ,서명

□ 작업자확인 :                 ,                    ,                  ,

[별지 4호 서식〕

수도계량기 교체통지서(스티커형)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

<전  면>

수도계량기 교체통지서								5㎝
고객번호		성 명	귀하
교체사유		검정도래, 이상( )
새로 설치한 계량기 지침				㎥
철거한 기존 계량기 지침				㎥
교체일 : 20 년 월 일 서울시시설관리공단 수도계량기교체담당자 교체원: (☎ )

├----------------- 10㎝ ---------------┤

<후  면>

※ 접착면 분리 절취선

○ 전면 : 바탕은 진한 하늘색에 적색문자

○ 후면 : 접착면 보호지를 중앙분리 제거가 가능토록 부착

〔별지 5호 서식〕

교체 장애수전 보고 및 정비 요구서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

00관리소장 0 0 0   0 0 0 0 팀장 0 0 0   담당 0 0 0  전화000-0000(행000)

문서번호 :                          수신 :     00수도사업소장 귀하

연번	고객 번호	수 용 가			업종	교체 요구 사유	교체대상 계량기		장애 사유	비 고
		주 소	성 명	전화번호			구경	기물번호
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

상기 수전에 대해 수도계량기를 교체하오자 하였으나, 교체장애 요인이 있어 보고하오니 정비 등 조치하여 주시기 바랍니다.

20  .   .    .

서울특별시 시설관리공단 00관리소장  (인)

〔별지 6호 서식〕

수도계량기 교체 장애 안내

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구       동(길)       번지             님 귀하

○ 우리 시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀하께 감사드립니다.

○ 귀 댁의 수도계량기 교체를 위하여 수도계량기 교체업무 대행기관인 서울시 시설관리공단 00관리소에서 방문하였으나,

아래와 같은 사유로 교체할 수 없어 안내 드리니,

○ 20   .   .   .(  )까지 계량기 교체가 가능하도록 조치하신 후,

아래 연락처로 알려 주시기 바랍니다.

○ 방문일시 : 20   .    .    .(   )

○ 방문사유 : 계량기 교체 (검정유효기간 도래, 고장)

○ 교체불가 사유 : 관노후, 공가, 물건적치, 기타(            )

00수도사업소 00과 (전화 0000-0000)

서울시 시설관리공단 00관리소 (전화 0000-0000)

교체담당 000 (전화 000-0000-0000)

○ 아울러, 수도계량기 점검, 교체 등 유지관리에 방해를 주는 물건을 적치

하거나, 교체를 거부할 때에는 서울특별시 수도조례 제40조 5항 및          제43조 1항에 따라 정수처분 등 불이익을 받으실 수 있습니다.

20   .   .   .

○ ○ 수 도 사 업 소 장

서울특별시 시설관리공단 00관리소장

[별지 7-1호 서식]

소형 수도계량기 교체 현황(  월)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(서울시 시설관리공단 00 관리소)

00관리소장 0 0 0   0 0 0 0 팀장 0 0 0   담당 0 0 0  전화000-0000

문서번호 :                          수신 :     00수도사업소장 귀하

□ 유형별 교체현황                                      (단위 : 건)

구 경		계	만기교체	동파교체	폐전	기타
계	월계
	누계
15mm	월계
	누계
20mm	월계
	누계
25mm	월계
	누계
30mm	월계
	누계
40mm	월계
	누계
50mm	월계
	부계

□ 교체원별 교체현황                                      (단위 : 건)

교체원 성명		계	만기교체	동파교체	폐전	기타
계	월계
	누계
	월계
	누계
	월계
	누계
	월계
	누계
	월계
	누계
	월계
	누계
	월계
	부계

상기와 같이 0월 수도계량기 교체현황을 제출하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

20  .  .  .

서울특별시 시설관리공단 00관리소장

[별지 7-2호 서식]

대형 수도계량기 교체 현황(  월)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(서울시 시설관리공단 00 관리소)

00관리소장 0 0 0   0 0 0 0 팀장 0 0 0   담당 0 0 0  전화000-0000

문서번호 :                          수신 :     00수도사업소장 귀하

□ 대형 계량기 교체현황                                 (단위 : 건)

구 경		계	만기교체	고장교체	신설
계	월계
	누계
80mm	월계
	누계
100mm	월계
	누계
150mm	월계
	누계
200mm	월계
	누계
250mm	월계
	누계
300mm	월계
	부계

상기와 같이 0월 수도계량기 교체현황을 제출하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

20  .  .  .

서울특별시 시설관리공단 00관리소장

[별지 8-1호 서식]

소형 수도계량기 교체용 자재 사용 집계 및 재고 현황(  월)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

00관리소장 0 0 0   0 0 0 0 팀장 0 0 0   담당 0 0 0  전화000-0000

문서번호 :                          수신 :     00수도사업소장 귀하

□ 기계식 수도계량기

○ 신품                                          (단위 : 개)

형식	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
기계식	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

○ 철거품                                        (단위 : 개)

형식	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
기계식	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

□ 동파안전식 수도계량기

○ 신품                                          (단위 : 개)

형식	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
동파 안전식	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

○ 철거품                                        (단위 : 개)

형식	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
동파 안전식	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

□ 역류방지밸브

○ 신품                                          (단위 : 개)

형식	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

○ 철거품                                        (단위 : 개)

형식	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
	15mm
	20mm
	25mm
	32mm
	40mm
	50mm

□ 기타자재(부속자재)

○ 신품                                          (단위 : 개)

자재명	규 격	발 생		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
유니온
캡
봉인

○ 철거품                                       (단위 : 개)

자재명	규격	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
유니온
캡
봉인

상기와 같이 0월 수도계량기 교체용 자재 사용 집계 및 재고 현황을 제출하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

20  .  .  .

서울특별시 시설관리공단 00관리소장

[별지 8-2호 서식]

대형 수도계량기 교체용 자재 수불 및 재고 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(서울시 시설관리공단 00 관리소)

00관리소장 0 0 0   0 0 0 0 팀장 0 0 0   담당 0 0 0  전화000-0000(행000)

문서번호 :                          수신 :     00수도사업소장 귀하

□ 기계식 수도계량기

○ 신품                                          (단위 : 개)

형식	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
기계식	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 철거품                                        (단위 : 개)

형식	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
기계식	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

□ 고품질(전자기식,초음파식) 수도계량기

○ 신품                                          (단위 : 개)

형식	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 철거품                                        (단위 : 개)

형식	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

□ 부속자재

○ 스트레이너

- 신품                                        (단위 : 개)

품명	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
스트레이너	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

- 철거품                                       (단위 : 개)

품명	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
스트레이너	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 연결관(장)

- 신품                                        (단위 : 개)

품명	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
연 결 관 (장)	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

- 철거품                                       (단위 : 개)

품명	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
연 결 관 (장)	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 드레셔커플링

- 신품                                        (단위 : 개)

품명	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
D/R	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

- 철거품                                       (단위 : 개)

품명	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
D/R	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 1F단관

- 신품                                        (단위 : 개)

품명	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
1F 단관	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

- 철거품                                       (단위 : 개)

품명	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
1F 단관	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 2F단관(A)

- 신품                                        (단위 : 개)

품명	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
2F 단관 (A)	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

- 철거품                                       (단위 : 개)

품명	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
2F 단관 (A)	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

○ 2F단관(B)

- 신품                                        (단위 : 개)

품명	구 분	수 령		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
2F 단관 (B)	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

- 철거품                                       (단위 : 개)

품명	구 분	발 생		반 납		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
2F 단관 (B)	80mm
	100mm
	150mm
	200mm
	250mm
	300mm

□ 기타 잡자재

○ 신품                                          (단위 : 개)

자재명	규 격	발 생		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
봉인
볼트/너트

○ 철거품                                       (단위 : 개)

자재명	규 격	발 생		불 출(사용)		재 고 량		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계	전 월	금 월
봉인
볼트/너트

상기와 같이 0월 수도계량기 교체용 자재 사용 집계 및 재고 현황을 제출하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

20  .  .  .

서울특별시 시설관리공단 00관리소장

[별지 제9호 서식]

수도자재 청구 및 반납의뢰서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

00관리소장 0 0 0   0 0 0 0 팀장 0 0 0   담당 0 0 0  전화000-0000

문서번호 :                              수신 : 00수도사업소장 귀하

□ 수도계량기 청구내역

순번	자 재 코 드	품 명	단위	수량	용 도
		규 격
소 계
합 계

※ 규격에는 수도계량기 형식(기계식,디지털식,동파안전,고품질식 등)및 구경 기재

□ 수도계량기 반납내역

순번	자 재 코 드	품 명	단위	수량	비 고
		규 격
소 계
합 계

□ 기타자재 청구내역

순번	자 재 코 드	품 명	단위	수량	용 도
		규 격
소 계
합 계

※ 기타자재 : 봉인, 역류방지밸브, 유니온, 대형계량기 부속자재 등

□ 기타자재 반납내역

순번	자 재 코 드	품 명	단위	수량	비 고
		규 격
소 계
합 계

상기와 같이 수도계량기 교체에 필요한 수도계량기 및 기타 자재 청구 및 교체(철거)후 발생된 자재의 반납의뢰서를 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 1. 수도자재 인계․인수서 1부.

2. 폐자재 인계·인수서 1부.

20   .    .    .

서울특별시 시설관리공단 00관리소장

[별지 9-1호 서식]

수도자재 인계․인수서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

품명	형식	구경	기물번호	수량	용도
수도계량기	일반기계식	15mm	~
		20mm	~
		25mm	~
		32mm	~
		40mm	~
		50mm
역류방지밸브
설치봉인
기타자재

※ 형식 : 일반기계식, 동파안전, 디지털 등

수도계량기 교체 대행업무와 관련하여 수도계량기 교체(설치) 등에 필요한 자재를 아래와 같이 인계․인수합니다.

20  .    .    .

인 계 자 : 00수도사업소

과    직급      성  명          (서명)

인 수 자 : 서울특별시 시설관리공단 00관리소

직급      성  명          (서명)

0 0 수도사업소장 귀하

[별지 9-2호 서식]

폐자재 인계․인수서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

품 명	형 식	구 경	수 량	비고
수도계량기	일반 기계식	mm
		mm
		mm
		mm
		mm
		mm
수도계량기	동파 안전식	mm
		mm
		mm
		mm
		mm
		mm
역류방지밸브
기타자재

※ 형식 : 일반기계식, 동파안전식, 디지털 등

수도계량기 교체 대행업무와 관련하여 수도계량기 교체(철거)후 발생된 폐자재를 아래와 같이 인계․인수합니다.

20  .    .    .

인 계 자 : 서울특별시 시설관리공단 00관리소

직급      성  명          (서명)

인 수 자 : 00수도사업소

과    직급      성  명          (서명)

0 0 수도사업소장 귀하