4-15	상수도 유수율 향상

□ 추진목표

○ 2020년 : 유수율 목표 95.8% (‘16년대비 0.5% 상승)

□ 사업내용

○ 상수도 시설의 과학적·체계적 관리과 선제적 누수방지를 강화하여 누수율 저감과 유수율 향상으로, 아리수 생산과 급수를 위한 에너지 절감

□ 추진현황 및 문제점

○ 그 동안 유수율 향상의 주요한 요인이었던 노후관 교체사업, 배수지 건설 등 시설정비 공사가 마무리 되고 있는 단계로, 유수율 목표관리에 어려움은 예상되나 누수 및 수도사업용수 최적관리 등 낭비되는 요인을 더욱 세부적이고 지속적으로 관리하여 ‘22년까지 최종 96% 달성을 목표로 함

▶ 총 교체 대상 13,504㎞ 중 교체완료 13,463㎞(정비율 99.7%)재개발37km제외

- 공공용수 최적관리 : 행정환경 변화로 시민에게 질좋은 아리수 공급이 최우선이나 수질관리를 위한 많은 퇴수 등에 대한 공공용수 관리 필요

□ 추진성과

성과지표	사업물량		온실가스(tCO2)
	1)’20년 목표	추진결과	’20년 감축 목표	감축 효과
유수율	95.8%	95.7% (추진중:11월 예측기준)	1,063 1)	851 (추진중:11월 예측기준)

*년도 최종 유수율이 2021년 4월에 산출됨에 따라 ‘20.11월 유수율기준으로 예측하여 산출하였음.

※ 온실가스 감축 목표량 및 감축효과 산정방법(성과 지표별)

1) ‘20년 감축목표 : ’16년(95.3%)대비 ‘20년(95.8%)는 유수율 0.5% 향상

유수율 0.5%향상의 온실가스 절감량 : 1,063tCO2

수돗물 생산 및 공급을 위해 필요한 1년간 전력사용량 = 480,000MWh/년

480,000MWh/년 × 0.5% = 2,400MWh절감

2,400MWh × 0.443tCO2/MWh = 1,063tCO2

작 성 자	시설안전부장 : 강호광 ☎3146-1501 누수방지과장 : 김형준 ☎1510 담당 : 김영일 ☎3146-1515

※ 최근 10년간 유수율 현황( ‘10년 ~ ’20년)

( 단위 : 백만톤, %)

구 분	‘10년	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년11월예측
유수율(%)	93.4	93.5	94.5	94.4	95.1	95.2	95.3	95.8	95.1	95.8	95.7
공급량	1,195	1,187	1,177	1,165	1,153	1,157	1,162	1,149	1,169	1,061	1,043
조정량	1,116	1,111	1,113	1,099	1,097	1,100	1,107	1,101	1,112	1,018	997

□ 소요예산                              (단위 : 백만원)

세부사업명	구분		예산액	집행액
유수율 향상을 위한 유수율 평가	계
		시 비	11	11

□ 향후계획

○ 세척수등 수도사업용수관리 및 장기사용 상수도관 정비등으로 누수 최소화

○ 유량감시 시스템을 통한 체계적이고 과학적인 공급량 관리

○ 연차별 목표 및 온실가스 감축효과

구분	계	2020년	2021년	2022년
유수율	-	95.8	95.9	96.0
’16년 대비 유수율 향상	-	0.5	0.6	0.7
온실가스 감축효과 (톤/년)	-	1,063	1,276	1,488

□ 관련사진 및 홍보물 사진 등