태양광설비 정기점검용 체크리스트(분기)

시설명		설비용량(kW)
기관명		관리부서
설치형태	□ 건축물 □ 주차장	점검일자

태양전지 모듈/어레이 정기점검 체크리스트
점검항목		점검내용	확인		조 치 사 항
			YES	NO
육 안 점 검	내부 기포	유리 아래에 기포가 없을 것
	그림자	예상 영역 이상의 그림자가 없을 것
	후면 벡시트 기포	후면 벡시트가 부풀어 올라 있지 않을 것
	정션박스 커버 밀착	정션 박스 커버가 완전히 닫혀 있을 것
	모듈 커넥터 연결	커넥터 파손이 없고 접속이 확실할 것
	프레임 파손 및 변형	파손 및 뚜렷한 변형이 없을 것
	프레임 접지	프레임 간의 접지 접속이 확실 할 것
	프레임과 가대 고정	프레임과 가대 사이의 볼트 고정이 확실할 것
	가대의 부식 및 녹	가대의 부식 및 녹이 없을 것 (녹의 진행이 없는 도금강판의 끝단부는 제외)
	가대의 고정	볼트 및 너트의 풀림이 없을 것
	가대의 접지	배선공사 및 접지의 접속이 확실할 것
	코킹	코킹의 파손 및 불량이 없을 것
	지붕재 파손	지붕재의 파손, 어긋남, 균열이 없을 것
	지지대의 부식 및 녹	부식 및 녹이 없을 것
	외부배선 (접속케이블)의 손상	접속 케이블에 손상이 없을 것
측정	열화상 측정	hot spot이 발생되지 않을 것

태양광설비 인버터 및 축전지 정기점검 체크리스트
점검항목		점검내용	확인		조 치 사 항
			YES	NO
육 안 점 검 (인버터)	외함의 부식 및 파손	부식 및 녹이 없고 충전부가 노출되어 있지 않을 것
	외부배선(접속케이블)의 손상	인버터로 접속되는 케이블에 손상이 없을 것
	통풍 확인 (통풍구, 환기필터 등)	통풍구가 막혀 있지 않을 것
	이음, 이취, 연기 발생 및 이상 과열	운전 시 이상음, 이상 진동, 이취 및 이상 과열이 없을 것
	표시부의 이상표시	표시부에 이상코드, 이상을 나타내는 램프의 점등, 점멸등이 없을 것
	발전상황	표시부의 발전상황에 이상이 없을 것
측 정	인버터 열화상 측정	온도차 5도 이하일 것
	인버터 수전전압(입출력전압) 측정	주단자대 수전전압이 기준치 이내일 것
육 안 점 검 (축전지)	변색, 변형, 팽창, 손상, 액면저하	부하에 급전한 상태에서 실시할 것
	온도상승, 이취, 단자부풀림 등

태양광설비 접속함 정기점검 체크리스트
점검항목		점검내용	확인		조 치 사 항
			YES	NO
육 안 점 검	외함의 부식 및 파손	부식 및 파손이 없을 것
	외부배선(접속케이블)의 손상	접속 케이블에 손상이 없을 것
	잠금장치 동작	접속함 문짝이 잘 닫히고, 잠금장치가 정상적으로 동작할 것
	퓨즈단선 (차단기 동작)	단선된 퓨즈가 없을 것. 차단기가 온 상태에 있을 것.
	내부 배선 손상	내부배선단선 또는 피복 손상이 없을 것
	SPD 손상	SPD의 변색 또는 변형이 없을 것
	SA(Surge arrest) 손상	SA의 손상이 없을 것
	Blocking diode 손상	Blocking diode 손상이 없을 것
측 정	개방전압 및 극성	규정된 전압범위 이내이고 극성이 올바를 것
	동작 전류	다른 회로와 현저한 차이가 나지 않을 것
	열화상 측정	온도차 5도 이하일 것

태양광설비 모니터링 및 배전반 정기점검 체크리스트
점검항목		점검내용	확인		조 치 사 항
			YES	NO
육 안 점 검	모티터링 및 통신	컴퓨터 모니터링 프로그램 동작 상태
		LED 또는 LCD 현황판 동작상태
	배 전 반	외부 배선의 손상 및 접속단자 풀림 여부
측 정	배전반 열화상 측정	내부 동일 설비별 온도차 5도 이하일 것

태양광설비 발전중지 및 특이사항
발전중지 사 항	일자		시간	~	사유
	일자		시간	~	사유
	일자		시간	~	사유
	일자		시간	~	사유
기타 및 특이사항

※ 전력생산량(kWh)

구 분	적 산 지 침		생 산 량
	전 월	당 월	월 계	년 누 계	총 누 계

열 화 상 측 정 사 진

구 분	측 정 사 진
태양전지 모 듈
인 버 터
접 속 함
배 전 반