대형수도계량기 위치도 및 정비사진

현장확인 결과 우수맨홀뚜껑이 분기밸브에 설치됨

상수도맨홀 교체 완료

80mm