비굴착 관 갱생공법 공사품질 사후평가 대상 선정 현황

대상 현황

- 평가대상 : 우신초사거리~영등포로터리간 송배수관 정비공사

- 부설년도 : 2013.8.1. ~ 2013.12.24.

- 관    경 : D800 ~ 1000mm, L=1,049m

- 적용공법 : CSU공법(반전공법)

- 신기술 개발사(실 시공사) : ㈜경진엔지니어링( ㈜한배엔지니어링 )

- 공사감독 : 시설관리공단(담당 유장훈)

평가기간 및 참석자 : 2015. 6.15 ~ 2015.7.31.(하절기 급수대책 감안조정)

(외부전문가 2인, 상수도연구원1인, 본부 담당자, 시공업체 등

일정 조정 후 결정)

평가대상 및 위치선정 기준

가. 돌발적 비상 대비 및 단수 등 안전이 우선시 되는 공사품질 평가 실시

나. 수질오염에 지장이 없고 원활한 급수공급에 지장이 없는 곳으로 선정

다. 교통소통에 지장이 없는 곳으로 선정

라. 품질평가 실시에 지장이 없는 곳으로 선정

위    치 :  신길동190-48~신길동577-25호간(신길로) 점검구

- 이동경로 : 남부수도사업소에서 차량으로 현장 이동(15분 소요)

- 위 치 도 : 별첨 참조

사업소 준비사항 : 수계전환 및 퇴수, 전신우의, 렌턴, 장화, 안전모, 밧줄

산소농도측정기 교통안전표지판, 안전시설(소형안내판,

라바콘, 휀스, 환풍기) 교통정리원 등

평가자료 준비

- 인 솔 자 : 남부수도사업소 업무팀장 및 담당자(박행종*************)

6. 소요예산 : 송배수관정비공사 예산 사용

7. 현장확인 방법

- 50만화소이상 CCTV로 내부 촬영(촬영결과 CD저장)

- 촬영 전 또는 후 내부 육안점검

첨부 : 위치도

영등포구

영등포본동

190-18앞