노비타 비데 규격서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 항문 또는 국부를 물로 닦아주는 수도 직결식 급수방식 (사용 최고수압 735 kPa) 또는 펌프 직송식 급수 방식을 이용한 온수 세정식 전기식 비데 또는 동력을 사용하지 않는 일반 기계식에 대하여 적용한다.

1.2 분류

[표 . 분류]

번호	물품분류번호	물품식별번호	품명	규격명	용도	인도조건
1	30181502	22419395	비데	BD-KA533	용변 후 세정	현장설치도
2	30181502	22419396	비데	BD-RA633	용변 후 세정	현장설치도
3	73161599	20766608	가정용품및 가전제품설치	가정용품및가전제품설치, 비데설치(플러시밸브형추가설치)

1.3 비데의 종류

비데의 종류는 건조장치의 유무 또는 급수 방식에 따라 [표 1] 또는

[표 2]로 구분한다.

[표 . 건조장치의 유무에 의한 구분]

호칭	건조장치	해당되는 규격명
온수세정 건조식 비데	유	BD-KA533 BD-RA633

[표 . 급수방식에 의한 구분]

급수 방식	내용	해당되는 규격명
수도 직결식	수도관에직결시켜그수압에의해 급수시키는방식	BD-KA533 BD-RA633

2. 적용자료 및 문서

다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS C 9323, 전기비데

KS C 0262, 전기자기적합성(EMC)－측정일반

KS L 1551 위생도기

KS C IEC 60335-2-84 화장실용 전기 기기의 개별 요구사항

KS B 2341 수도용 분전반

KS C IEC60227-1 정격전압 450/750V 이하 염화비닐 절연 케이블

KS C 8305 배선용 꽂음 접속기

3. 필요조건

3.1 재료

[표 . 재료]

물품 식별번호	모델명	규격명	시공두께 / 규격치수 (mm)	(대)당 자재소요량				주재료공급자(제조사)	원산지
				구성/소요량
				명칭	재질	단위	수량
22419395	BD-KA533	외관물	471×310×65	BODY BASE	PP	ea	1	삼성토탈	대한민국
			391×450×104	SEAT	PP	ea	1	삼성토탈	대한민국
		노즐	160×48×78	NOZZLE	스테인리스 ABS	ea	1	대한중천	대한민국
		밸브	86×74.3×38	WATER VAVLE	SUS POM	ea	1	포에스텍	대한민국
22419396	BD-RA633	외관물	471×310×65	BODY BASE	PP	ea	1	삼성토탈	대한민국
			391×450×104	SEAT	PP	ea	1	삼성토탈	대한민국
		노즐	160×48×78	NOZZLE	스테인리스, ABS	ea	1	대한중천	대한민국
		밸브	86×74.3×38	WATER VAVLE	SUS, POM	ea	1	포에스텍	대한민국
20766608	가정용품및가전제품설치, 비데설치(플러시밸브형추가설치)		나사규격 1/2	VAVLE	황동	ea	1	동신램포	대한민국

※제품의 성능개선 등을 위하여 본 규격서 범위 내에서 내용이 일부 변경될 수 있습니다.

3.2 형태

[표 . 형태]

모델명	BD-KA533	BD-RA633
식별번호	22419395	22419396
형태 및 색상
외형치수 (W×D×H)	487 × 545 × 154㎜	468 × 552 × 156㎜

3.2.1 정격 전압 및 정격 주파수

전기 비데의 정격 전압은 단상 교류 220V로 하고, 정격 주파수는 60Hz로 한다.

3.2.2 구조 일반

구조 일반은 다음과 KS C IEC 60335－2－84의 22.에 적합하여야 한다.

(1) KS L 1551(위생도기)의 4.의 종류(부도 7~20)에 규정된 표준형 위생도기에 부착

가능할 것.

(2) 조작 표시는 이해하기 쉬운 표현으로 정확하게 인식이 가능할 것.

(3) 비데 및 비데 뚜껑은 열었을 때 자연적으로 닫히지 않을 것.

(다만, 자동으로 비데 뚜껑이 개폐되는 방식은 제외한다).

3.2.3 급수 부분

급수 부분은 다음에 적합하여야 한다.

(1) 수도 직결식의 경우, 물을 받아들이는 급수 기구는 KS B 2341(수도용 분수전)의

1.~9.에 적합하거나 동등 이상일 것.

(2) 펌프 직송식은 오염된 물이 혼입되지 않는 구조일 것.

3.2.4 전원 전선(전기식의 경우)

(1) 전원전선 및 플러그등은 반드시 KS표시품을 사용하여야 하며 KS표시규격이 없는

경우 가장 우수한 제품을 사용하여야 한다

(2) 전원 전선의 허용 전류는 기기의 그 전원 전선에 접속하는 부하의 최대 사용 전류

이상일 것.

3.3 제조 및 가공

(1) 주요 부분은 적당한 재료로 만들고 내구성이 클 것.

(2) 전기 절연물 및 열 절연물은 이것에 접촉 또는 근접하는 부분의 온도에 충분히 견디며

흡습성이 적은 것이고, 열 절연물에는 필요에 따라 내습성 재료 또는 내습처리를 한 재료를

사용할 것. 다만, 흡습성의 열 절연물로 보통 사용 상태에서 흡습에 의한 위험이 생길

우려가 없는 것은 이에 적용하지 않는다.

(3) 아크가 미칠 우려가 있는 곳에 사용하는 전기 절연물은 아크에 의해서 해로운 변형,

해로운 절연 저하 등의 변질이 생기지 않을 것.

3.4 기능 및 성능

[표 . 기능 및 성능]

모델명			BD-KA533	BD-RA633
물품식별번호			22419395	22419396
급수압력			0.07~0.7MPa	0.07~0.7MPa
정격소비전력			1,350W	1,450W
첨단기능	원터치개폐			-
	순간온수식		-	●(semi 순간)
세정기능	무브기능		●	●
	공기방울세정		●	●
	쾌변		●	●
	자동기능		●	●
	어린이기능		●	●
조절기능	온도조절	건조	●	●
		변좌	●	●
		온수	●	●
	노즐위치조절		●	●
	수압조절		●	●
위생기능	스테인리스노즐 / 은나노 노즐		●	●
	노즐세척	자동 / 수동	●	●
	탈취		-	-
	항균변좌		●	●
안전기능	누전차단기 / 과열방지		●	●
	소프트개폐		●	●
	감지센서	정전용량 착좌센서	●	●
		적외선 착좌센서	●	-
	절전	일반 / 파워	●	●
	대기전력저감우수제품		●	●
	전열대기모드소비전력(W)		1	1
	오프모드소비전력(W)		0	0

3.5 마감 및 외관

슬림형 디자인으로 좁은 공간에도 누구나 설치가능하고 난연성 소재를 사용해야한다.

3.6 기타 사항

제품의 성능 개선을 위하여 일부규격의 변동이 있을 수 있습니다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

조달청에 매회 납품하는 량을 1 Lot로 한다.

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

4.2항에 따른 전 항목 시험을 할 수 있는  시험 시료를 KS Q 1003

(랜덤 샘플링 방법)에 따라 랜덤하게 채취 한다.

4.1.3 검사방법

[표 . 검사방법]

항 목		판 정 기 준 (KA218 기준)
외관	외관	- 이물,균열,긁힘,부식,사이뜸,돌기,Burr 등이 없고 양호할 것.
기능/성능	악세사리	- 고정구 세트(볼트,너트,플레이트,고무판,패킹),호스, T-Valve, 설명서 내용 품목 중 누락이 없을 것.
	Nozzle 동작	- 세정/비데 Nozzle 최저 사용 통수압 0.7㎏f/㎠에서 강 동작시 떨림, 구속없이 정상동작할 것(신장,복귀)
		- 후세척 후 노즐부 물 떨어짐이 없을 것
	비데수량	- 통수압 2㎏f/㎠에서 ±120㎖/분 이내일 것(n=5)
	세정수량	- 통수압 2㎏f/㎠에서 ±120㎖/분 이내일 것(n=5)
	변좌온도	- 시트의 평균 표면 온도를 측정 하였을 때 ±2℃이내일 것(n=2)
	세정온도	- 급수온도 15±5℃일때 ±2℃이내일 것(n=2)
	착좌센서	- 동작 : 착좌감지시 2초~ 4초내 ON, 착좌이탈시 4초후 OFF 될것
	노즐 위치	- 노즐위치 조절:1회 누름시 1Step씩 정상적으로 동작할 것
	무브동작	- 무브:노즐위치가 전,후 3mm 이동하여 반복할 것
기능검사	Seat Damper	- 변좌를 80˚에서 하강 시 2~15초 내 완전 복귀될 것
	S/C Damper	- 변좌 뚜껑을 60˚에서 하강 시 2~25초 내 완전 복귀될 것
	전압변동	- 전압을 AC 187~253V 변화 시켰을 때 이상이 없을것(n=5)
안전성	절연저항	10㏁ 이상일 것
	누설전류	- 누설전류가 0.75㎃ 이내일 것(내부저항:2㏀)
	내전압	- 1500V 5㎃를 통전 시켰을 때 1분간 견딜 것
	누전차단	- 전원이 확실히 차단될 것

4.2 시험방법

4.2.1 시험 조건(전기식에 한함)

시험 조건은 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 다음과 같아야 한다.

(1) 전원은 정격 전압 또는 정격 주파수이어야 한다.

(2) 수도 직결식 급수 방식의 급수 압력은 0.07~0.75 MPa이어야 한다.

(3) 주위 온도는 상온 (15~25) ℃이어야 한다.

(4) 급수 온도는 (15±5)℃ 이내여야 한다.

(5) 세정 비데를 변기에 통상 사용 상태로 맞추어 놓는다.

4.2.2 내구성 시험

내구성 시험은 항문 세정 15초간, 비데 15초간, 건조 30초간을 20,000회 실시한다.

4.2.3 온도 성능 시험

온도 성능 시험은 다음에 따라 시행한다.

4.2.3.1 세정수 온도 시험(전기식에 한함)

비데의 세정수 온도조절장치를 설정 온도 중 최고 온도로 고정하고 30분간 전원을 인가한

후 토출량 400 mL/min 이상으로 30초간 세정수를 토출시켜 토출구에서 10 mm 떨어진

부분의 세정수 온도를 측정한다. 이때 초기 가열시간을 고려하여 작동 후 5초간은

측정하지 않는다.

4.2.3.2 온풍 온도 시험(전기식에 한함)

비데의 온풍 온도조절장치를 설정 온도 중 최고 온도로 고정하고 3분간 온풍을 내어,

취출구에서 10mm 떨어진 곳에서 온풍 온도를 측정한다. 이때 초기 가열시간을 고려하여

작동 후 5초간은 측정하지 않는다.

4.2.3.3 비데 시트의 온도 시험(전기식에 한함)

비데의 표면 온도조절장치를 설정 온도 중 최고 온도로 고정시키고, 30분간 통전한 후

6개 부분의 비데 표면 온도를 5분간 측정한다. 다만, 비데 뚜껑이 부착된 것은 비데

뚜껑을 열어 둔 상태에서 측정한다

4.2.4 세정 수량 시험(전기식에 한함)

비데의 수압 조절장치를 설정 중 최대 위치에 고정하고, 1분간 물을 토출시켰을 때 항문

또는 비데 세정수의 양을 측정한다.

4.2.5 항문 세정력 시험(전기식에 한함)

수압 조절장치를 수압 조절범위의 중간 위치에 고정하고, 손바닥에 된장(대용오물) 약0.2

g을 φ15mm에 균등하게 부착시켜 세정 위치에 손바닥을 거의 수평으로 유지하고, 세정수

를 30초간 분사한 후 오물의 잔류를 확인한다.

4.2.6 온풍 성능 시험(전기식에 한함)

취출구에서 10mm 떨어진 위치에서 피토관을 이용해 최고 풍속점의 풍속을 측정 한다.

4.2.7 내수압 성능 시험(전기식에 한함)

내수압 성능 시험은 급수방식이 수도 직결식인 경우 다음과 같이 실시한다.

(1) 급수 접속부에서 개폐부까지 사이에 대해서는 세정 비데에 물을 흘린 후, 개폐부를

잠그고, 급수 접속부 쪽에서 공압을 서서히 가하여 0.7MPa 이상으로 5초간 유지한다.

(2) 개폐부에서 노즐까지 사이에 대해서는 수압 조절장치를 최대로 고정시키고, 급수 접속

부에서 수압을 서서히 가해서 0.35 MPa까지 상승시켜 그대로 1분간 물을 흘린다.

4.2.8 공공조달 최소녹색기준 적합 시험

○ 에너지 소비전력 및 이행시간은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분	전열대기모드 소비전력	오프모드 소비전력
자동누전차단 기능이 있으면서 오프모드가 있는 비데	≤10.0W	≤2.0W
자동누전차단 기능이 있으면서 오프모드가 없는 비데	≤5.0W	묻지않음
자동누전차단 기능이 없으면서 오프모드가 있는 비데	≤10.0W	≤1.0W
자동누전차단 기능이 없으면서 오프모드가 없는 비데	≤5.0W	묻지않음

(1) 전열대기모드 및 오프모드 소비전력 기준 모두를 만족해야 한다. 단, 전열변좌 기능이 없는 비데는 오프모드 기준만을 만족해야하고, 오프모드가 없는 비데는 전열대기모드에 만족하여야 한다.

(2) 자동누전차단 기능이 있는 비데는 자동누전차단 기능을 포함하여 오프모드 소비전력을 측정한다.

(3) 자동누전차단 기능이 있는 것은 제품이나 제품 사양서에 명기하여야 하며, 명기되어 있지 않으면 자동누전차단 기능이 없는 것으로 본다.

(4) 오프기능이 있는 비데는 제품에 “전원” 또는 “온/오프” 표시를 하여야 한다.

* 시험 방법 : 지식경제부 고시 ｢대기전력저감 프로그램 운용규정｣에 따름

5. 포장 및 표시

5.1 포장

종이박스 등 견고한 포장재로 포장

5.2 표시

전기 비데에는 제품의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음의 사항을

표시한다.

(1) 제품명, 제품 종류

(2) 제조업체명, 소재지

(3) 제조연월 또는 그 약호

(4) 제조번호 또는 로트번호

(5) 애프터서비스 연락처 등

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도

항문세정, 비데세정, 쾌변기능 등을 위해 좌변기에 설치

6.2 발주재원

제품의 크기 및 색상 등은 수요자 요구 및 공급자의 사양에 따른다.

6.3 기타 참고사항

제품의 전원공급을 위하여 설치장소에는 반드시 전원(콘센트)이 갖추어져 있어야 합니다.

※ BD-KA533 ● 외형도

※ BD-RA633 ● 외형도