비상구 등 안전관리 안내

건물 관계인의 자율적인 안전관리로 이용시민의 안전을 도모하고자, 비상구 등 피난․방화시설 관리에 필요한 준수사항 등을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 관련법령

○「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제10조

○「다중이용업소의 안전관리에 관한 법률」제11조

□ 대상별 위반행위에 대한 벌칙

대 상	위반행위	과태료 부과금액
소 방 대상물	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위	50 ~ 200만원
	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 ∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 ∘ 그 밖에 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위
다 중 이용업소	∘ 피난시설이나 방화시설을 폐쇄 · 훼손 · 변경하는 등의 행위를 한 자	50 ~ 300만원

※ 피난․방화시설 등의 범위 : 계단(직통계단․피난계단․옥외피난계단), 복도,

출입구(비상구포함), 옥상광장, 기타 피난시설, 피난통로, 방화구획(방화문 포함) 등

※ 폐쇄 : 유사시 사용할 수 없도록 잠그거나 용접 등 개방이 불가능하도록 한 행위

※ 훼손 : 제거하거나 고임장치 설치 또는 자동폐쇄장치를 제거하여 그 기능을 저해하는 행위

□ 위반사항(예시)

도어체크 탈락 (미설치)	말발굽 설치	비상구 앞 장애물 적치

마포소방서장

소화기 사용법 및 관리요령 안내문

❖ 소화기는 화재발생 초기에 누구나 쉽게 사용하여 신속하게 화재를 진압할 수 있는 중요한 소방시설입니다.

❖ 평소 건물내 설치되어 있는 소화기를 점검요령에 따라 잘 관리 하신다면 화재로부터 여러분의 소중한 생명과 재산을 보호할 수 있습니다.

□ 소화기 사용방법

① 안전핀을 뽑는다.

② (바람을 등지고) 호스를 불쪽 방향으로 향한다.

③ 손잡이를 힘껏 누른다.

④ 비를 쓸듯이 약제를 방출한다.

□ 소화기 점검횟수

❍ 외관점검 : 월 1회 이상 (일상점검은 수시)

❍ 작동기능점검 (종합정밀점검) : 연 1회 이상

□ 소화기 점검요령

1. 소화기 사용가능 여부 점검(소화기는 사용 가능한 상태로 유지 관리되는가?)

▷ 소화기 상단부위의 압력계로 정상 사용여부 확인

녹색 범위	적색 부분	황색 부분
정상 사용가능	과압으로 사용은 가능	압력부족으로 사용불가

2. 설치장소별 적응성 및 능력단위의 적정여부 점검(설치장소에 적합한가?)

3. 건물 규모별 또는 설치층별 적정 수량 설치여부 점검(설치수량은 적정한가?)

4. 설치높이(바닥으로부터 1.5m 이내) 및 보기 쉬운 곳에 “소화기” 표지 게시여부 점검

(소화기의 설치장소는 적정하며, 쉽게 찾을 수 있는가?)

5. 소화기의 파손 및 변형, 부식 등 외관 점검(외관상 파손되어 있지는 않은가?)

마 포 소 방 서

(☎ 701-3494)